建设项目基本情况

	项目名称
	年产3万方聚苯乙烯苯板生产项目

	建设单位
	昌吉市东创建材制造有限公司

	法人代表
	何亮
	联系人
	魏连英

	通讯地址
	新疆昌吉高新技术产业开发区昌祥大道35号

	联系电话
	15628220800
	传真
	/
	邮政编码
	831100

	建设地点
	新疆昌吉高新技术产业开发区昌祥大道35号

（项目区地理位置坐标：E87°08′49"，N44°04′04"）

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别
	泡沫塑料制造

（C2924）

	占地面积（m2）
	3333.5
	绿化面积（m2）
	500

	总投资（万元）
	600
	其中：环保投资（万元）
	12.5
	环保投资占总投资比例（%）
	2.08

	评价经费（万元）
	/
	投产日期
	2018年5月

	工程内容及规模：

    1、项目背景

为了满足市场需求，促进区域经济社会发展，昌吉市东创建材制造有限公司投资600万元在新疆昌吉高新技术产业开发区昌祥大道35号，建设年产3万方聚苯乙烯苯板生产项目。公司经营范围主要有水泥制品制造及类似制品；石灰、石膏、砖瓦、石材等建筑材料制造；耐火材料制品制造；其他建筑；塑料薄膜、塑料板、管、型材、泡沫塑料、塑料零件、建筑有塑料制品制造；管道和设备安装；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑装饰业；销售建材、五金产品、电子产品、电气设备、日用杂货。本项目于2018年3月已建成，因此，本次环评属于补办环评。
按照《中华人民共和国环境评价法》的规定，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年4月28日）中的要求，本项目属于第十八项“橡胶与塑料制品业”中的“47条塑料制品制造——其他”要求，该建设项目应编制环境影响报告表。因此昌吉市东创建材制造有限公司委托新疆净源环境咨询有限公司承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后，本单位即派有关人员对该项目进行实地踏勘和资料收集，该报告表在呈报环境保护行政主管部门审批后可作为项目环境保护管理的依据。

    2、项目概况

项目名称：年产3万方聚苯乙烯苯板生产项目。
建设单位：昌吉市东创建材制造有限公司。

建设地点：本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区昌祥大道35号，租用昌吉国家高新区“新疆振雄彩钢厂”院内属工业用地，项目区地理位置坐标：E87°08′49"，N44°04′04"。项目区东侧为空地；南侧为昌吉市汇森达牧业有限公司；北侧为昌吉市鼎兴牧业有限公司；西侧为新疆振雄彩钢厂。本项目地理位置图详见附图1。本项目周边环境关系卫星图见附图2。

建设性质：新建（补做环评）。

项目投资：项目总投资600万元，资金来源为企业自筹。

项目内容及规模：本项目建设两座标准化生产车间2座，原料库房1座，成品库房1座，办公区50m2，职工生活区120m2。建设两条聚苯乙烯苯板生产线，项目建成后生产规模可达到年产3万方聚苯乙烯苯板。项目区占地面积为3333.5m2，总建筑面积为2170m2。

本项目工程组成见表1。

表1   项目组成一览表

工程类别

工程名称

工程内容

主体工程

生产车间
2座，建筑面积为1200m2。

原料堆放区
1座，建筑面积为400m2。

成品堆放区
1座，建筑面积为400m2。
辅助工程

办公区

建筑面积为50m2。
职工生活区

建筑面积为120m2。
公用工程

供水

连接园区供水管网

排水

本项目无生产废水产生，职工生活污水连接园区污水管网
供电

园区电网供电

环保工程

废气
有组织排放非甲烷总烃：集气罩+UV光解净化器+15m高排气筒。
无组织排放非甲烷总烃：安装排风扇。

食堂油烟：油烟净化装置。

废水

本项目生产过程不产生生产废水
生活污水经隔油池去除动植物油后，再经玻璃钢化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。
噪声

生产设备隔声、减振。
固废

边角料：集中收集后回用于生产。
生活垃圾：设立垃圾收集箱，定期清运
3、主要生产设备

    本项目主要设备见表2。

表2    主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

备注

1

EPS预发机（全自动）
/
2
台

2

EPS颗粒硫化机（全自动）
/
4
台

3

EPS颗粒倒料分机（全自动）
/
2
台

4

EPS模塑成型机（全自动）
630型
2

台

5
裁剪机（全自动）
C型
2
台

6
打板机
/
2
台

7

切割机

/

4

台

4、主要原辅材料

本项目主要原辅材料名称及用量见表3。

表3   主要原辅材料名称及用量一览表

名称

年用量

单位

来源

备注

聚苯乙烯颗粒（EPS）

400
t

从克拉玛依（新疆龙桥工程塑料有限公司）购买

/

原材料的主要理化性质：

聚苯乙烯（Polystyrene，简称PS）是一种无色透明的热塑性塑料。具有高于100 摄氏度的玻璃转化温度，因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器以及一次性泡沫材料等。聚苯乙烯的化学稳定性比较差，可以被多种有机溶剂溶解，会被强酸强碱腐蚀，不抗油脂,在受到紫外光照射后易变色。聚苯乙烯质地硬而脆，无色透明,可以和多种染料混合产生不同的颜色。聚苯乙烯玻璃化温度80～105℃，熔融温度240℃，生产工程中不会分解。
5、产品方案

本项目产品主要为聚苯乙烯苯板，年产量为3万方。具体产品方案见表4。

表4    本项目产品方案一览表

序号

产品名称

产量

1

聚苯乙烯苯板
3万方/a

6、总平面布置

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区昌祥大道35号，租用昌吉国家高新区“新疆振雄彩钢厂”院内工业用地。厂区进出口位于项目区西侧，1#生产厂房位于厂区东侧，2#生产厂房位于厂区南侧，办公楼位于厂区北侧。厂区总平面布置示意图详见附图3。

    7、公用工程

7.1 供排水

（1）供水

本项目生产过程无用水环节。用水主要为生活用水，由高新区供水管网供给，生活用水根据《新疆维吾尔自治区用水定额》，按照100L/人·天计算，本项目定员10人，满负荷生产工期为210d，则生活用水量为1m3/d（210m3/a）。

（2）排水

本项目运营期无生产废水产生。产生的废水主要为职工生活污水。生活污水排放量按用水量80%核算，约为0.8m3/d（168m3/a）。生活污水经隔油池去除动植物油后，再经玻璃钢化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。
7.2 供电

本项目电力由建材区的榆树沟变电站所供给，可满足项目用电负荷的需求。
7.3 供热

本项目冬季不生产，不需供暖。

7.4 供汽
本项目生产工艺所需的蒸汽由北侧昌吉市昌鼎工贸有限公司供应。

8、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员10人，工作时间为4月-10月，项目满负荷生产期为210d，实行一班制，工作时间为8h/d。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区昌祥大道35号，租用昌吉国家高新区“新疆振雄彩钢厂”院内属工业用地，项目区地理位置坐标：E87°08′49"，N44°04′04"。项目区东侧为空地；南侧为昌吉市汇森达牧业有限公司；北侧为昌吉市鼎兴牧业有限公司；西侧为新疆振雄彩钢厂。本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

昌吉市是昌吉回族自治州首府，位于天山北坡中段，准噶尔盆地南缘。地理位置介于东经86°24′33″-87°37′00″及北纬47°06′30″-45°20′00″之间。辖区东以头屯河为界，距乌鲁木齐市区30km；西界洪沟，与呼图壁县接壤，南屏天山，以天山山脉的阿斯可达板山脊与巴音郭楞蒙古自治州和静县为界；北抵沙漠，以古尔通古特沙漠与塔城地区和布克塞尔县、阿勒泰地区富海县相连。

昌吉高新技术产业开发区位于昌吉市区以西12km，北至呼克公路、南至G312国道以南1km，东距乌鲁木齐市中心49km。距离乌鲁木齐国际机场32km，距离昌吉火车站27km，距离石河子100km。

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区昌祥大道35号，租用昌吉国家高新区“新疆振雄彩钢厂”院内属工业用地，项目区地理位置坐标：E87°08′49"，N44°04′04"。项目区东侧为空地；南侧为昌吉市汇森达牧业有限公司；北侧为昌吉市鼎兴牧业有限公司；西侧为新疆振雄彩钢厂。

2、地形地貌

昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000m。南部山地为天山山区，中部为冲击平原，北部沙漠属古尔班通古特沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约1.0-1.3%，在乌伊公路以北约6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔4562m。

昌吉高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。

本项目所在地位于中部冲积平原。

3、气候特征

昌吉高新区处于中纬度欧亚大陆腹地，受地形地势、太阳辐射、下垫面性质、植被、大气环流等影响，南北气候差异很大，属蒸发较大的典型温带大陆性干旱气候，光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季严寒漫长，夏季炎热干燥，气温年（日）温差大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁。总体来讲，冬季寒冷夏季热，昼夜温差大；冬长夏短，春秋不明显，具寒冷、干燥、多变的特点。该区域全年平均气温6.17℃，一月平均气温为-17.5℃，七月平均气温为24.7℃。极端最高气温42℃，极端最低气温-38.2℃。自然降水极少，年平均降水量200mm，年平均蒸发量2300mm以上，降水对土壤水分的补充仅起辅助作用。年积雪天数为90d，积雪最大厚度为0.5m。区域内东西风居多，风力不大，冬季和早春受乌鲁木齐东南风影响，区域内多东南风和西南风，常年主导风向为西南风（SW），最大风速30m/s。

4、水文

昌吉高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。高新区地下水西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组，并且高新区潜水含水层和承压水含水层的富水程度较好。 



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、昌吉国家高新技术产业开发区简介

昌吉高新技术产业开发区成立于1992年（前身系昌吉经济技术高新区），2000年6月被新疆维吾尔自治区人民政府批准升级为高新区，2010年9月经国务院常务会议研究，批准为国家级高新区。

昌吉高新区位于榆树沟镇地，处天山北麓准噶尔盆地边缘，东经87°00′-87°07′，北纬44°00′-44°08′。距昌吉市西郊13km，东距乌鲁木齐49km，西与呼图壁县相连，南临农六师军户农场。高新区总体规划面积71.87km2，包括昌吉高新技术产业开发区及生活服务配套区（榆树沟集镇区）。

战略定位：丝绸之路经济带生态科技产业新城，是新疆自治区重要的以高端装备制造、生物科技、新材料、现代服务业为主的高新技术产业园区，昌吉市的“双城”之一。

功能定位：以高新科技产业带动的创新孵化中心，现代生产服务产业中心，新疆天山北坡重要的教育培训基地，昌吉重要的国际合作平台。

2、功能定位

昌吉国家高新技术产业开发区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心。

3、产业方向

产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造，建材制造。

4、公用及环保工程规划情况

4.1 道路

高新区位于312国道交通走廊上，也是新疆东部和西部联系的必经之地，因此昌吉国家高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。

主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，昌吉国家高新技术产业开发区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。

次干道：为保证路网系统的完整，可达性、互补性强，与主干道一起提供最为便捷的交通保障，最大限度的发挥道路网的作用。昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。

4.2 给水

根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划最高日用水量为2×104m3/d，覆盖面积约34km2。近期供水厂二期已在建设规划中。为进一步满足园区用水需求，远期规划是五到十年由位于高新区南面三屯河上游50km处的新建努尔加水库引水解决。

高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。

4.3 排水

目前，昌吉市高新园区第二污水处理厂已投入运行三年，处理污水量为3.0万m3/d，第二污水处理厂以生活污水和食品加工、农产品加工废水为主。设计进水水质：PH=6.0-9.0、CODcr 500-600mg/l、BOD5 200-250mg/l、SS 250-300mg/l、氨氮30-40mg/l、总磷≤3mg/l；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即PH=6.0-9.0、CODcr≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤8（15）mg/l、总磷≤1mg/l。配套建设污水管网约130km，工程总投资21374.27万元，其中环保投资325万元。
4.4 供热规划

根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前设置两个集中热源：①金源热力（区域锅炉房，燃煤），担负启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷，总热负荷为120t/a。②明德热力（区域锅炉房，燃气或燃煤），担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷，总热负荷为70t/a。

4.5 用电规划

昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。

目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。

本项目电力由高新区10KV变电站电路接入，经厂区内变电设施变电后用于厂区生产和生活。

4.6 昌吉国家高新技术产业开发区绿化与环卫设施

（1）昌吉国家高新技术产业开发区绿化

昌吉国家高新技术产业开发区总绿地率达25%以上，主干道道路绿地率40%以上，次干道绿地率25%以上。各产业区块的绿地率不小于15%，并尽量提高至30%，生产装置有特殊要求的除外。

规划昌吉国家高新技术产业开发区总绿地面积9.01km2；其中公共绿地面积2.5km2，生产防护绿地面积6.51km2。 昌吉国家高新技术产业开发区总绿地面积占高新区总用地面积的26.5%。

（2）昌吉国家高新技术产业开发区内环卫设施

目前昌吉国家高新技术产业开发区内仅设置环境卫生垃圾箱。有独立用地的大型单位、市场要根据需要组建自己的环卫机构负责本区域的环境卫生工作。环卫工作人员数为50人。

4.7 规划环评情况

2015年1月5日，昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书通过新疆维吾尔族自治区环境保护厅组织的审查会，并取得《关于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函[2015]306号）。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

本次评价大气现状环境监测资料引用新疆新环监测检测研究院（有限公司）对《新疆华兴宝源新型建材有限责任公司碳纤维柔性发热电缆及电线电缆建设项目》项目区监测点位的监测数据；地下水环境质量现状数据引用由国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2017年4月20日对昌吉高新技术产业开发区自来水厂的检测数据，二者属于同一个水文地质单元。声环境现状监测资料由新疆国泰民康职业环境检测实地监测提供。

1、大气环境质量现状调查及分析

1.1 环境空气现状调查

（1）监测点布设

大气环境质量现状监测点位于新疆华兴宝源新型建材有限责任公司碳纤维柔性发热电缆及电线电缆建设项目区内，位于本项目西北2.1km处，监测时间为2017年2月24日~2017年3月2日。

（2）监测项目及监测分析方法

监测项目：SO2、NO2、PM10。各项目的采样及分析方法均按照国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。监测频率：SO2、NO2、PM10一天连续取样时间不少于20h。

各项目的采样及分析方法均按《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。环境空气监测项目分析方法见表5。

表5    空气污染物监测分析方法

监测项目

分析方法

分析方法检出限

（mg/Nm3）

方法来源

SO2
甲醛吸收液

付玫瑰苯胺分光光度法

0.004

HJ482-2009

NO2
盐酸萘乙二胺分光光度法

0.003

HJ479-2009

PM10
重量法

0.010

HJ618-2011

    （3）监测时间及频率

大气现状常规因子的监测时间为2017年2月24日~2017年3月2日，连续监测7天，监测SO2、NO2、PM10日均浓度监测。SO2、NO2和PM10每日至少有20h的采样时间。

1.2 环境空气质量现状评价
（1）评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；

（2）评价方法

采用占标率进行评价，其评价模式为：

Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi—i污染物的单项污染指数；

Ci—i污染物的监测浓度值，mg/m3；

Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。

（3）评价结果

评价区域环境空气质量的常规污染因子的评价结果见表6。

表6    评价区域环境空气质量现状评价结果     单位：mg/m3
采样点名称

项   目

SO2
占标率Pi（％）

NO2
占标率Pi（％）
PM10
占标率Pi（％）
华兴宝源新型建材

2月24日

21

14

38

47.5

109

72.67

2月25日
19

12.67

43

53.8

81

54

2月26日
19

12.6

39

48.8

92

61.34

2月27日
20

13.34

40

50

117

78

2月28日
20

13.4

38

47.5

99

66

3月1日
21

14

38

47.5

106

70.67

3月2日
25

16.67

44

55

114

76

标准值

150

/

80

/

150

/

日均值超标率(%)

标率(%)

/

0

/

0

/

0

最大浓度值占标百分比%

/

16.67

/

55

/

72.67

根据监测及评价结果分析可以看出：PM10、SO2、NO2各监测点日平均浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目区大气环境质量良好。

2、地下水环境质量现状

2.1 监测布点及监测项目

本次评价地下水环境质量现状数据引用由国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2017年4月20日对昌吉高新技术产业开发区自来水厂的检测数据，二者属于同一个水文地质单元。

本次地下水水质监测与分析均按《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》中有关规定进行。

2.2 监测指标

pH、总硬度、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、氟化物等11项。

2.3 监测周期及频率

监测天数为1天。

2.4 采样、质控、数据处理方法

按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的要求进行采样及分析。

2.5 评价标准

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行评价。

2.6评价方法

（1）采用标准指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行评价。评价模式为：

Pi=Ci / C0

式中：  Pi——标准指数

Ci——水质参数i的监测浓度值(mg/m3) 

C0——水质参数i标准浓度值(mg/m3)

    （2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：

PpH=（7.0－pH）/（7.0－pHsd）     pH≦7时  

PpH=（pH－7.0）/（pHsu－7.0）     pH﹥7时  

式中：PpH—pH的标准指数，量纲为1；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

2.7 监测结果及评价 

地下水水质监测及评价结果见表7。

表7    地下水水质监测及评价结果

序号
指  标
单位
标准值
监测值
污染
指数
是否

超标
1
pH值（无量纲）
/
6.5～8.5
8.20
0.8
否
2
总硬度
（以CaCO3计）
mg/L
≦450
121
0.27
否
3
溶解性总固体
mg/L
≦1000
220
0.22
否
4
铜
mg/L
≦1.0
<0.05

0.05
否
5
锌
mg/L
≦1.0
<0.02

0.02
否
6
氨氮
mg/L
≦0.5
0.025
0.05
否
7
氯化物
mg/L
≦250
43.9
0.176
否
8
铁
mg/L
≦0.3
<0.03

0.1
否
9
锰
mg/L
≦0.1
<0.01

0.1
否
10
挥发酚
mg/L
≦0.002
<0.0003
0.15
否
11
高锰酸盐指数
mg/L
≦3.0
<0.5
0.167
否
由监测结果可以看出，评价区域地下水11项水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，由此可见，项目区地下水水质较好。

3、声环境质量现状

3.1 监测点位

项目噪声监测点位共4个点，监测点位置见表8，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

表8  声环境质量现状监测布点

编号

监测点

备注

1

厂区东侧1m处

环境噪声

2

厂区南侧1m处

环境噪声

3

厂区西侧1m处

环境噪声

4

厂区北侧1m处

环境噪声

3.2 监测时间及频次

2018年4月12日；昼夜各1次。

3.3 监测及评价结果

监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，采用全自动声级计。监测结果见表9。
表9   项目声环境现状监测结果值单位：[dB(A)]
点位

位置

监测

时间

监测结果dB（A）

达标情况

dB（A）

2018.4.12
1#

东厂界外1m

昼间

44.1
达标

夜间

39.8
达标

2#

南厂界外1m

昼间

46.0
达标

夜间

41.5
达标

3#

西厂界外1m

昼间

47.2
达标

夜间

44
达标

4#

北厂界外1m

昼间

51.5
达标

夜间

47.3
达标

标准限值

昼间：65dB（A）夜间：55dB（A）

由上表可以看出，评价区昼、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、环境保护目标

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区昌祥大道35号，租用昌吉国家高新区“新疆振雄彩钢厂”院内属工业用地，项目区地理位置坐标：E87°08′49"，N44°04′04"。项目区东侧为空地；南侧为昌吉市汇森达牧业有限公司；北侧为昌吉市鼎兴牧业有限公司；西侧为新疆振雄彩钢厂。
项目区周边无需要特殊保护的学校、风景名胜、自然保护区，没有文物古迹，根据本项目所处地理位置以及运营期污染物产排特征，确定本项目主要环境保护目标如下：

（1）空气环境保护目标：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。保证区域环境空气质量控制在目前的级别，使其环境空气质量不因本项目的建设而下降。

（2）水环境保护目标：根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目运营而污染项目区域地下水环境。确保地下水控制在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）声环境保护目标：确保项目区噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准，不降低厂界周围声环境质量。

（4）保护项目所在区域环境卫生，确保项目所产生的固体废弃物均得到妥善处置。
2、环境敏感目标

根据对区域环境的现场调查，确定主要环境保护目标和环境敏感点如下表：
表10    环境保护目标
类别
环境保护目标

与项目区相对位置

保护级别

方位
距离
大气环境

齐心四队
E
380m处

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准
水环境
项目区地下水
/
/

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准
声环境
项目区
/
/

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。




评价适用标准

	环境质量标准
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准。

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 

	污染物排放标准
	1、有组织排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃的排放限值。
2、无组织排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）厂界及周边非甲烷总烃排放浓度限值要求。

3、餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中规定的标准值。小型最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60%。
4、生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准。

5、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关要求。

	总量控制指标
	本项目生活污水经隔油池去除动植物油后，再经玻璃钢化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。因此本项目不设置总量控制指标。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

本项目工程建设内容的环境影响时段包括工程施工期和建成运营期两部分。

    1、施工期

本项目为已建项目，施工期已经结束，施工产生的环境影响已经消失，因此，本项目不对施工期环境影响进行分析。

    2、运营期

本项目主要生产聚苯乙烯苯板。生产工艺流程及产污环节见图1。





图1  生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

将聚苯乙烯颗粒制造成泡沫制品，一般需经预发泡、冷却熟化、压缩成型、烘干、切割工序。

（1）进料、预发
    进料过程是在预发泡机内完成，该机采用蒸汽加热，温度控制在80~100℃之间，可发性颗粒自加料口送入，经螺旋进料器进入预发泡机桶，颗粒受来自鼓风机和进风口的热蒸汽烘吹，同时受到搅拌器的搅动而逐渐发泡上浮，达到预定发泡倍数后，自出料口送出机桶。物料在机桶内停留时间2~4min，发泡约20倍。

（2）熟化 

发好的泡粒因发泡剂蒸发和残留发泡剂冷凝， 内部呈真空状态而显软没有弹性，因此必须有充分时间让空气进入泡粒内部微孔使之内外压力平衡而富弹性，熟化温度 22~26℃，有时为加速熟化，可将空气温度提到32~38℃。熟化时间由所用颗粒的规格、制品的密度要求，需4小时左右，为提高制品质量，在条件允许下可延长时间， 由试验而定。

（3）成型

成型方式采用热压发泡成型，预发泡颗粒受热软化，且由于泡内气体膨胀，物理发泡剂挥发，蒸汽再次充满泡孔，颗粒进一步发泡膨大，并相互连接成整块，形成与模具形状相同的泡沫塑料制品。模具通常先通入压力为0.098Mpa蒸汽，预热 30s，加料后用压力约为0.098~0.196Mpa的蒸汽加热30s，成型后用风机冷却3到5min进行脱模。
（4）烘干

脱模出来的产品表面附着产品泡粒蒸汽凝结成水分须以蒸发，同时产品泡粒呈真空状态以及冷减压产生较大收缩力，较高倍率产品可能在薄壁部分产生收缩，因而需要熟化，经仓库放置或太阳晒后的成品硬度和强度都会提高，在烘干房熟化温度为50~60℃，熟化时间24h。

（5）切割

熟化烘干后的产品根据产品的具体用途进行不同的后处理，而加工成材的进入板材成型机，加工成方形材料，然后经切割机进行切割加工成符合要求的材料。 

（6）包装入库

对加工好的进行包装，入库。 

主要污染工序：

    1、施工期

本项目为已建项目，施工期已经结束，施工产生的环境影响已经消失，因此，本项目不对施工期环境影响进行分析。

    2、运营期

    2.1 废气

本项目运营期产生的大气污染物主要为聚苯乙烯颗粒在预发、成型、干燥过程产生的有机废气和食堂油烟。

（1）有机废气

有机废气主要为聚苯乙烯颗粒在预发、成型、干燥工序产生的，其主要成分为非甲烷总烃。聚苯乙烯发泡颗粒在预发、成型和烘干过程中，颗粒内含有少量发泡剂，非甲烷总烃气体会间歇性挥发出来。聚苯乙烯颗粒中戊烷含量约为6%，挥发排放的非甲烷总烃气体约10%。
    本项目聚苯乙烯原料年用量为400t，则非甲烷总烃气体产生量为2.4t/a。采用集气罩收集的非甲烷总烃气体通过UV光解净化器处理后，经15m高排气筒有组织排放。

光解净化是在外界可见光的作用下发生催化作用，以半导体及空气为催化剂，以光为能量，将有机物降解为CO2和 H2O及其它无毒无害成份。在半导体光催化氧化反应中，通过紫外光照射在纳米催化剂上，纳米催化剂吸收光能产生电子跃进和空穴跃进，经过进一步的结合产生电子-空穴对，与废气表面吸附的水分（H2O）和氧气（O2）反应生成氧化性很活波的羟基自由基和超氧离子自由基能够把各种有机废气如烃类、醛类、酚类、醇类、硫醇类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物以及其它VOC 类有机物及无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳（CO2）、水（H2O）以及其它无毒无害物质，经过净化之后的废气分子被活化降解，臭味也同时消失了，起到了废气净化的作用，同时对管道内滋生的细菌病毒都可以有效的去除，由于在光催化氧化反应过程中无任何添加剂，所以不会产生二次污染，运行成本方面只是用到电能， 无需经常更换配件，对于企业来的使用上是相当的节能环保。

本项目拟在预发机、成型机有机废气产生处安装集气罩，集气罩收集效率不低于95%，光解净化器对非甲烷总烃气体的去除率可达到95%，风机设计风量约为2000m3/h。因此，本项目非甲烷总烃气体经光解净化器处理后，有组织排放量为0.114t/a，排放浓度为33.92mg/m3；无组织排放量为0.12t/a。项目非甲烷总烃气体产排情况详见表 17。

    表17  项目非甲烷总烃产排情况一览表

污染物

名称

产生量

（t/a）
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
有组织排放非甲烷总烃
2.28
1.36
678
0.114
0.068
33.92
无组织排放非甲烷总烃
0.12
/
/
0.12
/
/
（2）食堂油烟

本项目食堂用餐人数即职工人10人，目前我国人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则该食堂油烟产生量约为1.78kg/a。    

2.2 废水

本项目生产过程中无生产废水产生。产生的废水主要为职工日常生活中产生的生活污水。职工生活所产生的污水包括日常盥洗废水和食堂废水，其主要污染物有BOD5、COD、NH3-N、SS和动植物油等。生活用水按照100L/人·天计算，劳动定员为10人，则用水量为1m3/d（210m3/a），生活污水排放量按总用水的80%计，约为168m3/a。项目生活污水中主要污染物浓度和排放量见表18。
表18  生活污水污染物排放一览表

污水产生量

污染物名称

产生浓度（mg/L）

执行标准（mg/L）

产生量（t/a）

168m3/a

CODcr

400

150

0.067
BOD5
200

30

0.034
SS

200

150

0.034
NH3-N

30

25

0.005
动植物油
50
15
0.008

2.3 噪声

本项目生产过程中的噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声，生产设备如预发机、颗粒硫化机、颗粒倒料分机、成型机、裁剪机、打板机、切割机等，设备产生的噪声值约为65~85dB（A）。根据同类项目类比调查，主要生产设备噪声声级值见下表19。

表19    项目噪声源强一览表

序号

噪声源

声源声级dB(A)

噪声性质

1

预发机
75
机械噪声

2

颗粒硫化机
70
机械噪声

3

颗粒倒料分机
70
机械噪声

4

成型机
65
机械噪声

5

裁剪机
80
机械噪声

6

打板机
80
机械噪声

7

切割机
85
机械噪声

    2.4 固体废物

本项目固体废物主要为生产固废和生活垃圾。

（1）生产固废

本项目产生的生产固废主要是边角料，根据建设单位提供资料，边角料的产生量约为3t/a。

（2）生活垃圾

职工生活垃圾按每人1kg/d计算，本项目劳动定员10人，年产生活垃圾约为2.1t/a。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	有组织排放
	非甲烷总烃
	2.28t/a
	0.114t/a

	
	无组织排放
	非甲烷总烃
	0.12t/a
	0.12t/a

	
	食堂
	油烟
	1.78kg/a
	0.712kg/a

	水

污

染

物
	生活污水
	产生量
	168t/a

	
	
	CODcr
	400mg/L，0.067t/a
	140mg/L，0.024t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.034t/a
	28.4mg/L，0.005t/a

	
	
	SS
	200mg/L，0.034t/a
	100mg/L，0.017t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.005t/a
	15mg/L，0.0025t/a

	
	
	动植物油
	50mg/L，0.008t/a
	10mg/L，0.0017t/a

	固

体

废

物
	生产固废
	边角料
	3t/a
	0

	
	生活区
	生活垃圾
	2.1t/a
	0

	噪声
	预发机、颗粒硫化机、颗粒倒料分机、成型机、裁剪机、打板机、切割机等生产设备所产生的机械噪声，其噪声源强一般在65～85dB（A）。

	其他
	-

	主要生态影响(不够时可附另页)

项目区所在地占地类型为工业用地，从项目总体来看，本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。本项目运营期对生态环境会产生一定的影响。为了减少“三废”对区域生态环境的影响，除了使各项污染物达标排放，还应充分利用厂区内空地，加强绿化。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

本项目为已建项目，施工期已经结束，施工产生的环境影响已经消失，因此，本项目不对施工期环境影响进行分析。


运营期间环境影响分析：

    1、大气环境影响分析

本项目运营期产生的大气污染物主要为聚苯乙烯颗粒在预发、成型、干燥过程产生的有机废气和食堂油烟。

1.1 有机废气
（1）有组织排放的非甲烷总烃
由工程分析可知，项目有组织非甲烷总烃排放速率及排放浓度分别为0.068kg/h、
33.92mg/m3，经15m高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃的排放限值，排放浓度≤100mg/m3。

根据项目排污特点，本次预测评价选取非甲烷总烃为评价因子，污染源参数见表 20。
   表20  估算模式点源参数取值及结果一览表

序号
排放单元

污染源

污染物名称

排放速率（kg/h）
排气筒几何高度（m）
排气筒内径（m）
评价标准（mg/m3）

烟气温度（℃）

1
废气排

气筒

生产

车间

非甲烷总烃

0.068

15

0.5

100

80

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定的评价工作级别的划分原则和方法， 选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级预测。根据估算计算结果，工程评价工作等级确定情况见表 21，项目排放废气污染物估算结果表22。


表21  评价工作等级的确定情况
项目指标
点源
非甲烷总烃
Pmax
0.00%
D10%
/
评价工作等级
三级
表22   项目排放废气污染物估算一览表

距离（m）
点源
非甲烷总烃

浓度（mg/m3）
占标率（%）

10
5.544E-6
0.00
50
3.187
9.40
100
2.512
7.41
100
2.512
7.41
200
1.31
3.86
300
0.9506
2.80
400
0.6686
1.97
500
0.4916
1.45
600
0.378
1.11
700
0.3014
0.89
800
0.2475
0.73
900
0.208
0.61
1000
0.1781
0.53
1100
0.155
0.46
1200
0.1366
0.40
1300
0.1217
0.36
1400
0.1094
0.32
1500
0.09917
0.29
据表23可知， 本项目有机废气非甲烷总烃的贡献值均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析结果表明，本项目只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，项目有组织排放废气对周围大气环境质量影响较小。

（2）无组织排放的非甲烷总烃

1）大气预测

由工程分析可知，项目无组织非甲烷总烃排放量为0.12t/a，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关规定进行预测，大气环境影响评价采用估算模式 SCREEN3。无组织排放非甲烷总烃参数见表23，估算结果见表24。

表23   无组织排放参数一览表

污染源名称

污染物

排放量

（t/a）

面源长度（m）

面源宽度（m）

面源高度（m）

评价标准

（mg/m3）
有机废气
非甲烷总烃
0.12
45
12
8
4
表24   无组织排放估算结果一览表

下风向距离（m）

非甲烷总烃
浓度（mg/m3）

占标率（%）

10
0.003608
0.09
52
0.009312
0.23
100
0.007973
0.20
100
0.007973
0.20
200
0.003442
0.09
300
0.001794
0.04
400
0.001112
0.03
500
0.0007688
0.02
600
0.0005707
0.01
700
0.0004449
0.01
800
0.0003596
0.01
900
0.0002988
0.01
1000
0.0002538
0.01
1100
0.0002193
0.01
1200
0.0001923
0.00
1300
0.0001706
0.00
1400
0.0001529
0.00
1500

0.0001382

0.00
由预测结果可见项目无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度出现距离为52m，最大落地浓度占标率为0.230%（<10%），最大落地浓度小于大气环境质量标准浓度，项目区主导风向为西南风，根据现场勘查，项目区下风向无环境敏感点。因此本项目废气排放对周边大气环境影响很小。

（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008），为减少正常排放条件下大气污染物对项目区周边的环境影响，在项目厂界以外设置环境防护距离。大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，计算结果见表25。
表25   大气防护距离计算结果一览表

污染物名称

污染物排放量（t/a）

面源长度（m）

面源宽度（m）

面源高度（m）

需设置的大气防护距离（m）

非甲烷总烃
0.12
45
12
8
0

计算结果显示无超标点，因此，本项目不需设置大气防护距离。

（4）卫生防护距离

项目对周围环境直接影响的主要污染物特征因子，按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 GB/T3840-91 的规定：无组织排放量计算卫生防护距离公式如下：
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式中： Cm——标准浓度限制；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

R——有害气体无组织排放源所在生产单位等效半径， m，R=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

本项目卫生防护距离见表26。
表26   卫生防护距离计算参数

污染物名称
A

B

C

D

卫生防护距离计算值（m）

卫生防护距离（m）

非甲烷总烃
700
0.021
1.85
0.84
0.302
50
根据以上公式计算且根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）7.3的规定：“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m”，得出项目的卫生防护距离均为50m，则本项目设置以厂界周边50m 的卫生防护距离，污染物无组织排放源所在的生产单元50m范围内无环境保护敏感点，且今后在卫生防护距离内不得建设环境敏感点建筑物。
1.2 食堂油烟

根据工程分析，本项目油烟产生量为1.78kg/a。本项目食堂设置灶头1个，每天烹制按4.0h计，环评要求安装油烟净化装置，处理效率不低于60%，灶头上方安装集气罩（风量为1000m3/h）将油烟废气引至油烟净化装置处理，处理后，油烟产生量为0.712kg/a，产生浓度约1.13mg/m3，食堂油烟浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2.0mg/m3限值，对大气环境影响较小。项目运营期间必须要保证餐厅操作期间油烟净化装置正常运行。

综上所述，建设单位在采取大气污染控制措施后，对周围环境空气质量影响较小。

2、水环境影响分析
根据工程分析可知，生活污水排放量按总用水的80%计，约为168m3/a。污水中的主要污染物的产生浓度分别为CODcr 400mg/L，0.067t/a；BOD5 200mg/L，0.034t/a；SS 200mg/L，0.034t/a；NH3-N 30mg/L，0.005t/a；动植物油50mg/L，0.008t/a 。本项目职工生活污水经隔油池去除动植物油后，再经玻璃钢化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准限值，用于厂区绿化，不外排。
玻璃钢化粪池设计原理在传统化粪池的基础上利用厌氧化粪原理，采用上流式污泥池加厌氧生物滤池新型技术，使CODcr去除率达65%，悬浮状SS去除率达50%，BOD5去除率达85.8%，出水氨氮指数为15mg/L，比传统化粪池污水处理能力提高三倍以上，在国内同类产品中处先进行列。
经玻璃钢化粪池设备净化处理后的CODCr、BOD5、SS、氨氮浓度分别为140mg/L、28.4mg/L、100mg/L和15mg/L，处理后的生活污水污染物排放浓度及排放量见表27。
表27  水污染物排放浓度

污水来源

污染

因子
排放

标准
处理前

处理后

浓度(mg/L)

产生量（t/a）

浓度(mg/L)

排放量（t/a）

生活污水

168m3/a

CODcr
150
400

0.067
140

0.024

BOD5
30
200

0.034
28.4
0.005

SS
150
200

0.034
100

0.017

NH3-N
25
30

0.005
15

0.0025

动植物油
15

50
0.008
10
0.0017

本项目生活污水中动植物油浓度为50mg/L（0.008t/a），隔油池对动植物油的处理效率可达80%，故经隔油池处理后的生活污水中动植物油的浓度为10mg/L（0.0017t/a）。
因此，项目生活污水经过隔油池+化粪池处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级排放限值，用于厂区绿化。
经过上述处理措施处理后，废水排放达到要求，对周围水环境影响较小，处理措施可行。

3、声环境影响分析
3.1 噪声源分析

本项目生产过程中的噪声主要来生产设备运行时产生的机械噪声，生产设备如预发机、颗粒硫化机、颗粒倒料分机、成型机、裁剪机、打板机、切割机等，设备产生的噪声值约为65~85dB（A）。

3.2 预测模式

（1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数m2；

Q ——方向因子，无量纲值。

   （2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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   （3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：


[image: image4.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

TL

T

L

T

L


   （4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw​​2：
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式中：S为透声面积，m2。

   （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

   （6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级：
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式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则
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   （7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

   （8）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为：
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式中：T ——计算等效声级的时间；N ——室外声源个数；

M ——等效室外声源个数。

   （9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为：
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式中： L合——受声点总等效声级，dB(A)；N ——声源总数

Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A)

3.3 预测结果与评价
利用以上预测公式，综合考虑隔声材料的效果，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，再与背景值叠加，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况，计算结果见表28、表29。

                 表28  不同距离噪声预测结果                  dB（A）

距声源距离（m）

10

20

30

40

50

60

70

贡献值

65
58.9
55.4
52.9
51
49.4
48
备注

厂界预测按多声源叠加计算。

                  表29   厂界噪声预测值                       dB（A）

测点

编号

昼间各测点声压级dB(A)

夜间各测点声压级dB(A)

贡献值

背景值

预测值

贡献值

背景值

预测值

厂界东面

44.1
42.1
46.2
0
39.8
39.8
厂界南面

46.0
42.6
47.6
0
41.5
41.5
厂界西面

47.2
43.8
48.8
0
44
44
厂界北面

51.5
48.5
53.3
0
47.3
47.3
《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区

3类：昼间≤65dB(A)
3类：夜间≤55dB(A)

由表28可以看出，随着距离的增加，声音逐渐衰减，厂区内噪声对周围环境噪声的影响逐步减小。由表29可知，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。
3.4 噪声污染防治措施

（1）在满足本项目加工生产工艺要求的前提下，在设备选型上尽量选用质量好、技术性能高、效率高、专业生产厂家生产的低噪声设备，并定期维护设备，使之处于良好运行状态。
（2）提高设备零部件的装配精度，加强其运转零部件间的润滑程度，以降低其间的摩擦力，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置（如弹性钢垫或橡胶衬垫），以减少其间的振动。
    4、固废环境影响分析
本项目固体废物主要为生产固废和生活垃圾。

4.1 生产固废

根据工程分析可知，本项目产生的生产固废主要是边角料，根据建设单位提供资料，边角料的产生量约为3t/a。边角料集中收集，定期外售。
4.2 生活垃圾

根据工程分析可知，生活垃圾按每人1kg/d计算，本项目劳动定员10人，年产生活垃圾约为2.1t/a。生活垃圾经集中收集后委托环卫部门定期清运。
    综上所述，本项目产生的固体废弃物均得到了妥善的处置，对周边环境的影响较小。

5、项目建设合理性分析
    5.1 产业政策符合性

本项目属于泡沫塑料制造（C2924），根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，应属于允许类项目。因此，本项目的建设符合产业政策。

5.2 园区规划符合性分析

昌吉国家高新技术产业开发区位于榆树沟镇，地处天山北麓准噶尔盆地边缘。高新区总体规划面积71.87km2，包括昌吉高新技术产业开发区及生活服务配套区（榆树沟集镇区）。开发区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心。产业方向从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造，建材制造。本项目属于建材制造。因此，本项目的建设符合园区规划。本项目在园区产业分区中的位置详见附图4。
5.3 选址合理性分析

本项目结合今后企业发展远景及周边环境现状，从环境保护角度分析厂址的合理性。

（1）厂址条件及区位优势

高新技术产业开发区在昌吉市区以西12km，距离自治区首府乌鲁木齐市不足50km。高新区规划范围为规划用地34km2，东起312国道与呼昌公路交汇处，从交汇处沿312国道向西延伸约12 km，西到昌吉与呼图壁交界处，北临呼昌公路，南至312国道以南1 km范围，高新区呈三角形带状布置。本项目位于高新区建材区内，土地属于高新技术产业开发区现规划的工业用地。从用地规划角度来看，项目选址用地符合昌吉高新区工业用地规划要求。

项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由东北微倾向西南，地面坡降10‰，海拔高度542~553m，场地现为荒地，地貌变化不大。场地地基土主要为粉土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般型场地，工程地质条件较好。
本项目不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。
（2）与高新技术产业开发区的依托关系

本项目主要依托昌吉高新技术产业开发区的公共设施有：项目给水水源为昌吉高新技术产业开发区自来水厂，能够满足生产和生活用水需要。项目电力由高新区电网10KV变电站引线接入。项目对外交通依托高新区现有交通道路网络，交通十分便利。生活垃圾在厂区内定点统一收集后由高新区环卫部门运往昌吉市生活垃圾填埋场处置。

（3）本项目与周围企业相容性分析

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区昌祥大道35号，租用昌吉国家高新区“新疆振雄彩钢厂”院内属工业用地，项目区地理位置坐标：E87°08′49"，N44°04′04"。项目区东侧为空地；南侧为昌吉市汇森达牧业有限公司；北侧为昌吉市鼎兴牧业有限公司；西侧为新疆振雄彩钢厂。本项目周围都是工业企业，距离本项目最近的敏感目标是项目区东侧380m处的齐心四队，本项目在采取本次环评中提出的各项环保措施后，能确保各类污染物达标排放，对敏感目标和周围企业的影响不大。项目区附近的企业在严格落实国家和地方各类环保法规制度，加强环保管理的情况下，其对本项目产生的影响不大。

综上所述，本项目与周围企业相容性较好，符合昌吉高新技术产业开发区的规划，建厂地区工程地质环境较好，同时综合考虑厂址的交通区位优势、供水、排水、供电等条件，本项目选址是合理的。
5.4 总平面布局合理性分析

本项目位于项目位于昌吉国家高新技术产业开发区昌祥大道35号，租用昌吉国家高新区“新疆振雄彩钢厂”院内工业用地。厂区进出口位于项目区西侧，1#生产厂房位于厂区东侧，2#生产厂房位于厂区南侧，办公楼位于厂区北侧。

本项目办公生活区与生产车间隔离开，办公生活区位于主导风向的上风向位置。生产车间采取相应的措施后能够最大限度降低“三废”对办公生活区及周边环境的影响。项目总体布局按功能分区，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求，符合生产流程、操作要求和使用功能。总体来说，厂区整体布局紧凑，便于工艺流程的进行并使物流顺畅。因此，本项目平面布置合理。
    综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，工程选址合理，平面布置合理，具有环境可行性。

6、清洁生产分析

6.1 生产工艺分析

对项目生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源。本项目所使用的原材料主要是聚苯乙烯，项目建成后具有一定的规模效益和工艺先进性，生产过程中产生的固废得到有效控制和妥善处置，产品无毒无害，因此整个工艺为国内先进清洁生产水平。
6.2 污染物产生指标

结合项目自身特点，本项目的污染类型主要是废气、噪声及固废方面，只要严格实施本评价提出的污染防治措施，则本项目的污染物能够达标排放。

6.3 产品指标

本项目产品主要是聚苯乙烯苯板。本产品使用安全，不会对环境造成影响。

6.4 污染物排放指标

此外在综合利用方面，本项目生产过程中产生的边角料集中收集后外售，实现综合利用。
综合以上分析，本项目采用了较先进、较成熟的生产工艺，物耗、能耗低，各项污染物均得到了有效处理，全部实现达标排放，并对废物进行了资源化利用，处于国内先进水平。

   7、总量控制

    根据“十三五”期间总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及排污情况，确定本项目污染物排放总量控制因子为：CODcr和NH3-N。

本项目产生的CODcr和NH3-N来源于生产废水和生活污水。按排放浓度计算，污染物排放总量分别为：CODcr：0.024t/a；NH3-N：0.0025t/a。

生活污水经隔油池去除动植物油后，再经玻璃钢化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准限值，用于厂区绿化，不外排。因此，本项目不另外设置总量控制指标。

8、环境管理及监测计划
8.1 环境管理、执行、监督机构的落实
建设单位需具体落实各项环境保护措施，运营期间的环保管理与监测必须由专门的部门实施。
8.2 环境监测计划
环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托有资质的监测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。
据项目生产特点和主要污染物的排放情况，制定监测计划，见表30。
表30   监测计划一览表

类别

监测项目

监测点位置

监测频率

控制指标

有组织排放废气
非甲烷总烃
排气筒出口
1次/年
执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃的排放限值。
噪声

厂界噪声

Leq(A)

厂界四周

2次/年

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中

3类标准

 9、环保投资

本项目总投资为600万元，其中环保投资12.5万元，占总投资的2.08％，详见表31。

表31  项目环保投资估算表
内容

项目名称

治理措施

投资估算（万元）

1
废气治理措施
有组织排放废气：集气罩+UV光解净化器+15m高排气筒
8.0
2

无组织排放废气：安装排风扇
1.0

3

食堂油烟：油烟净化装置

0.5

4

废水治理措施
隔油池+化粪池

2.0

5
噪声治理措施

减振、隔声
1.0
总计

12.5
10、项目环保竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，该项目须进行竣工环境保护验收，建设单位在工程建成投产后，应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，及时向工程所在地环保行政主管部门提出环保设施竣工验收申请，进行验收，验收监测的主要内容见表32。

表32   环保措施“三同时”竣工验收一览表

环保工程

设施或措施内容
执行标准或监测验收要求

废气治理

措施
有组织排放非甲烷总烃：集气罩+UV光解净化器+15m高排气筒。
执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃的排放限值。
无组织排放非甲烷总烃：安装排风扇
执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中厂界非甲烷总烃浓度限值4.0mg/m³的要求。
食堂油烟：安装油烟净化装置。

执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中规定的标准值。

废水治理

措施
生活污水：生活污水经隔油池去除动植物油后，再经玻璃钢化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。
执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准。
噪声治理

措施

隔声、减振。
执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348 -2008）中3类标准，昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A）。
固体废物治理

措施

边角料：集中收集后定期外售。 
执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599 -2001）及修改单中的相关要求。

生活垃圾：设立垃圾收集箱，定时清运

保持厂房内清洁



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	有组织排放
	非甲烷总烃
	集气罩+UV光解净化器+15m高排气筒。
	达标排放

	
	无组织排放
	非甲烷总烃
	排风扇
	达标排放

	
	食堂
	油烟
	油烟净化装置
	达标排放

	水污染物
	生活污水
	生活污水
	生活污水经隔油池去除动植物油后，再经玻璃钢化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。
	达标排放

	固体废物
	一般固废
	边角料
	集中收集，定期外售。
	合理处置

	
	职工
	生活垃圾
	设立垃圾收集箱，定期清运
	合理处置

	噪

声
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

	其

它
	/

	生态保护措施及预期效果：
项目运营期间，应注重环保措施，以减少生产对项目区生态环境的影响。在措施合理的情况下，对区域生态环境有一定的改善作用。项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等基本无大的影响。




结论与建议
	    1、结论
1.1 项目概况

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区昌祥大道35号，租用昌吉国家高新区“新疆振雄彩钢厂”院内属工业用地，项目区地理位置坐标：E87°08′49"，N44°04′04"。项目区东侧为空地；南侧为昌吉市汇森达牧业有限公司；北侧为昌吉市鼎兴牧业有限公司；西侧为新疆振雄彩钢厂。本项目建设两座标准化生产车间2座，原料库房1座，成品库房1座，办公区50m2，职工生活区120m2。建设两条聚苯乙烯苯板生产线，项目建成后生产规模可达到年产3万方聚苯乙烯苯板。项目区占地面积为3333.5m2，总建筑面积为2170m2。本项目总投资为600万元，其中环保投资12.5万元，占总投资的2.08％。
1.2 项目区环境质量现状

1.2.1 环境空气质量

评价区域内各监测点大气环境质量现状监测SO2、NO2、PM10日均浓度均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目区大气环境质量良好。

1.2.2 水环境质量

由地下水水质监测及评价结果分析可知，地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

1.2.3 噪声环境质量

拟建项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

1.3 环境影响分析

1.3.1 大气环境影响分析

本项目运营期产生的大气污染物主要为聚苯乙烯颗粒在预发、成型、干燥过程产生的有机废气和食堂油烟。

有组织排放的非甲烷总烃经集气罩收集后通过UV光解净化器净化处理后通过15m高排气筒排放，处理后能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃的排放限值。
无组织排放的非甲烷总烃产生量较少，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中厂界非甲烷总烃浓度限值4.0mg/m³的要求。
食堂油烟经油烟净化装置处理后《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中规定的2mg/m3标准值。因此，油烟对周围环境影响很小。

1.3.2 水环境影响分析

本项目运营期产生的废水主要是生活污水，生活污水经隔油池去除动植物油后，再经玻璃钢化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准限值，用于厂区绿化，不外排。
1.3.3 噪声环境影响分析

该项目的主要噪声源为生产设备产生的噪声，通过距离衰减和隔声减振措施后，噪声源产生的噪声至厂界时已满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本项目运营期间对区域声环境影响较小。

1.3.4 固体废物环境影响分析

本项目生产过程中固废主要为生产固废和生活垃圾。生产固废为边角料。边角料属于一般固废，集中收集后外售。

生活垃圾环评要求设立垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，对环境的影响较小。

1.4 清洁生产
本项目从原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，拟建项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产原则的要求，体现了循环经济理念。
1.5 总量控制

本项目生活污水经隔油池去除动植物油后，再经玻璃钢化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准限值，用于厂区绿化，不外排。因此，本项目不另外设置总量控制指标。

1.6 产业政策符合性

本项目属于泡沫塑料制造（C2924），根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，应属于允许类项目。因此，本项目的建设符合产业政策。

1.7 选址合理性分析

从本项目发展远景及周边环境现状，与高新技术产业开发区的依托关系，规划的符合性等方面分析，项目拟选厂址基本合理。

1.8 综合结论

综上所述，本项目具有较明显的社会经济效益，项目所在地环境质量较好，项目对周围环境的污染程度较轻，本项目所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。通过对本项目环境影响评价，认为只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，具体落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

    2、建议

（1）重视环境保护工作，确保环评报告中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。

（2）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，保证厂界噪声达标。

（3）制定并落实好各类生产、经营管理制度，并加强对职工的培训教育。

（4）所有固废应及时收集，放置在指定地点，定期清运及处理，避免长时间堆存引起二次污染。
（5）项目运营期间，建设单位应委托具有资质的单位对项目污染物排放情况进行定期监测，以保证项目污染物达标排放。



	预审意见:

                                        公  章

经办人：                            年     月     日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                            年     月     日

	审批意见：

                                     公  章

经办人：                            年     月     日

	注  释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  项目委托书

    附件2  其他与环评有关的行政管理文件

附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2  周边环境关系卫星图

附图3  厂区平面布置示意图

附图4  在园区产业分区中的位置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

    1、大气环境影响专项评价

    2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

    3、生态影响专项评价

    4、声影响专项评价

    5、土壤影响专项评价

    6、固体废物影响专项评价

    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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