建设项目基本情况
	项目名称
	石墨聚苯板S-EPS保温材料生产项目

	建设单位
	新疆安耐吉新材料科技有限公司

	法人代表
	成霄
	联系人
	王正喜

	通讯地址
	新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区辉煌大道9-1号

	联系电话
	18054199911
	传真
	/
	邮政编码
	831100

	建设地点
	昌吉高新技术开发区

	立项审批
部门
	昌吉高新区产业发展科技局
	批准文号
	昌高产发[2016]155号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	C3024 
轻质建筑材料制造

	占地面积
（m2）
	1435
	绿地面积（m2）
	200

	总投资
（万元）
	500
	其中：环保投资（万元）
	21
	环保投资占总投资比例（%）
	4.2

	评价经费
（万元）
	-
	预期投产日期
	2018.8

	项目建设的目的及意义：
1.项目建设背景
中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。同时，建材产品质量不断提高，能源和原材料消耗逐年下降，各种新型建材不断涌现，建材产品不断升级换代。“新型建筑材料”，简称新型建材，是区别于传统的砖瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品种，行业内将新型建筑材料的范围作了明确的界定，即新型建筑材料主要包括新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和装饰装修材料四大类。
近五年来，新型建筑材料的产值以每年20%以上的速度发展。从国家宏观经济环境上分析，未来20年仍将是经济的高增长时期。根据对房地产、建筑、建材等相关行业的发展势头的预测和判断，到2020年，中国还将建设300亿平方米建筑，新型建筑材料作为建筑材料工业调整产业结构和转变经济增长方式的战略重点，具有广阔的发展前景。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的规定，本项目需要进行环境影响评价并编制环境影响报告表。新疆安耐吉新材料科技有限公司委托河北德源环保科技有限公司行该项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。评价单位在接受委托后进行了现场踏勘并收集有关资料，在此基础上编制完成报告表，就项目在营运期对环境产生的影响和采取的控制措施等方面进行分析、预测与评价。评价报告经环保主管部门审批通过后，将作为本项目环境管理的依据。
2.项目基本概况
项目名称：石墨聚苯板S-EPS保温材料生产项目；
建设单位：新疆安耐吉新材料科技有限公司；
建设性质：新建；
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]建设地点：本项目位于昌吉高新技术开发区，中心地理坐标为：44°06'33.92"N；87°03'42.48"E（地理位置详见图1）。
项目总投资：总投资为500万元，资金来源为自筹。
3.工程内容及规模
3.1项目占地
本项目位于昌吉高新技术开发区，项目区位于昌吉高新工业园区B-3号地12号厂房，租用昌吉辰达科技发展有限公司已建成的厂房，租赁厂房建筑面积为1234.37m2，厂房类型为钢结构（租赁协议见附件）。项目区东侧、北侧为昌吉辰达科技发展有限公司已建成厂房，南侧紧邻园区内道路辉煌大道，西侧为园区内道路经四路。项目周边位置关系详见图2。
3.2建设内容及规模
本项目厂区总建筑面积1234.37m2，厂区主体建筑由昌吉辰达科技发展有限公司建成，后期仅需进行设备安装调试，无需新建其他生产建筑。生产规模：年加工（生产）石墨聚苯板S-EPS产品50000m3。项目平面布置见图3。
4.原辅材料、能耗及生产设备
4.1主要原辅材料及能耗
本项目原材料主要是石墨聚苯乙烯颗粒（难燃），用量为20kg/m³，年用量约1000t/a，新疆境内供应充足。
4.2主要生产设备
本项目主要生产设备情况见表1。
表1    主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台）
	备注

	1
	交流低压配电柜
	XL-21
	1
	

	2
	压缩机
	BXL-30A/8
	1
	

	3
	EPS间歇式预发机
	SPJ-150
	1
	

	4
	方圆牌泡塑流化干燥机
	SPL-550
	1
	

	5
	汽水混合器
	2013-C113
	1
	

	6
	破碎机
	5.5kw
	1
	

	7
	方圆牌泡塑切割机
	SPC-600
	2
	


5.公用工程
5.1供电
本项目电源引自昌吉高新区变电所以10KV专供线供电，可以满足本项目生产和生活用电的需要。
5.2给排水
项目用水主要是绿化、办公生活用水，供水可直接由园区自来水供水管线供给。本项目无工业污水排放，生活污水直接排入园区排污管道。
5.3供暖
本项目建筑物用昌吉高新区集中供暖设施供暖，本项目生产供热由大唐电力的热蒸汽提供。
5.4劳动定员与工作制度
本项目所需人员7人。其中工人6人，管理人员1人。年有效生产天数为200天。实行8小时工作制，产品需求量集中时实行2班倒。








45

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目位于昌吉高新技术开发区，建设占地为工业用地，且不占用基本农田，项目附近无居民区，无环境敏感制约因素，环境状况基本良好，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。




建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1.气候资源条件
昌吉市地处欧亚大陆腹地，远离海洋，受天山和库尔班通古特大沙漠的制约和影响，形成典型的大陆性气候，其特点是：冬季寒冷漫长，夏季炎热干旱，全年云雨稀少，气温年较差42.5-46.3℃、日较差12.4-14.8℃。项目区全年平均日照2883小时，日照百分率64%。年平均气温6.1-6.6℃，极端最高气温42.8℃，极端最低气温-42.2℃，无霜期157-162天；年平均降水量142.2毫米，蒸发量1986 毫米，相对湿度50-60%。农业生产完全依赖于灌溉。
2.地形地貌
昌吉市地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差 4000 多米。境内最高峰天格尔峰，海拔4562米。昌吉市高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572米，北侧地面标高最低为534.27米，南北高程差37.7米，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟(最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线)。
3.水文条件
昌吉市属中温带大陆性干旱气候，年降水量183.1毫米，年日照时数2833小时，平均无霜期167天。境内有大小冰川158条，面积60平方公里，水储总量19.88亿立方米，为昌吉市的天然固体水库。全市地下水储量2.15亿立方米，地下水动储量1.2-1.5亿立方米，年均实际开采利用0.35-0.5亿立方米。发源于天山北麓高山冰川的三屯河、头屯河两条河流自南向北贯穿全市，年径流量5.46亿立方 米。并建有三屯河水库和头屯河水库，库容分别为3500万立方米和750万立方米。

4.地质条件
昌吉市属于天山褶皱带的山前凹陷区，乌鲁木齐沉降带的中段。构造简单，区域性隐伏断裂有两条，地标无显著特征，地貌类型为冲洪积倾斜平原。持力层为粉质粘土及卵石、砾石，承载力标准分别为：粉质粘土fk=140~180kPa，局部地段为I~II级非自重湿陷性场地，圆砾及卵石层：fk=250~400kPa，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该区地震设防烈度为七度。
5.土地资源情况
昌吉市有可耕地120万亩，土壤有机质含量3.32-5.51%之间，土层厚1米左右，良田60万亩，是种植小麦、玉米、油料、瓜类、棉花和园艺型等农作物的良田沃土，也是进行农业综合高产开发的首选之地。全市有林地面积46.12万亩，其中山区林地面积21.9万亩； 天然草场1203万亩，可利用草场面积819.23万亩。











昌吉国家高新技术产业开发区简介
1.规划位置及范围
昌吉国家高新技术产业开发区位于榆树沟镇，地处天山北麓准噶尔盆地边缘，东经87°00′-87°07′，北纬44°00′-44°08′。规划建设用地总面积42.5km2，园区东到榆树沟镇行政边界，西到呼图壁边界，南到创新大道和乌奎高速路，北到S201省道和科兴路。距昌吉市西郊13km，东距乌鲁木齐49km，西与呼图壁县相连，南临农六师军户农场。
昌吉国家高新技术产业开发区建设用地总体规划及本项目在园区规划中的位置见附图4。
2.产业定位
从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构出发，高新区优先发展的产业是：食品和农副产品加工、机电产品、非金属制品、精细化工、机械制造，建材制造。
3.公用及环保工程规划情况
3.1道路
主干道：昌吉国家高新技术产业开发区内主干道分为干线性主干道和普通主干道，干线性主干道红线宽65m，走向基本与312国道平行。普通主干道红线宽43m，机动车道宽16m，为联系各功能区之间的道路。南北向主干道近期与312国道采用平行交叉方式，通过信号灯控制车辆出入，昌吉国家高新技术产业开发区形成一定规模时，部分交叉口可改造为立体交叉方式通行。干道路网间距约为1600～1800m。
次干道：昌吉国家高新技术产业开发区内次干道红线宽度24m，机动车道宽10m，路网间距为600～700m。
3.2给水
根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，规划最高日用水量为2×104m3/d，覆盖面积约34km2。为进一步满足园区用水需求，规划是五年内由位于高新区南面三屯河上游50km处的努尔加水库引水解决。
高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。
3.3排水
目前，高新区海天污水处理厂已投入运行三年，处理污水量为3.0万m3/d，以生活污水和食品加工、农产品加工废水为主。设计进水水质：pH=6.0-9.0、CODcr500-600mg/l、BOD5 200-250mg/l、SS 250-300mg/l、氨氮30-40mg/l、总磷≤3mg/l；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=6.0-9.0、CODcr≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤8（15）mg/l、总磷≤1mg/l。配套建设污水管网约130km，工程总投资21374.27万元，其中环保投资325万元。
本项目仅产生少量生活污水，成分较为简单，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，可达到园区污水处理厂入管要求，且产生量小，不会对污水处理厂造成冲击。
3.4供热
昌吉国家高新技术产业开发区目前设置三个集中热源：①金源热力（区域锅炉房，燃煤），担负启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷，总热负荷为120t/a。②明德热力（区域锅炉房，燃气或燃煤），担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷，总热负荷为70t/a。③大唐新疆发电有限公司（燃气），作为清洁能源替代工程，逐步实现园区燃煤锅炉关停。
3.5供电
昌吉国家高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。经测算昌吉国家高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。
目前昌吉国家高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV的变电站。
本项目电力由高新区10KV变电站电路接入，经厂区内变电设施变电后用于厂区生产和生活。
3.6环卫设施
目前昌吉国家高新技术产业开发区内仅设置环境卫生垃圾箱。有独立用地的大型单位、市场要根据需要组建自己的环卫机构负责本区域的环境卫生工作。本项目的生活垃圾由专人运至园区垃圾收集点，最终由环卫部门统一清运至昌吉市生活垃圾填埋场处置。
昌吉市城市生活垃圾综合处理厂，位于昌吉市榆树沟镇312国道53公里处，距项目区9公里，建于2002年，占地面积1320亩，处理规模为近期日处理能力450吨，远期日处理能力600吨。分4个填埋库区建设，使用年限为20年，目前已建成两个填埋库区并投入使用。填埋库区设计容量4500000立方米。该厂是昌吉市重点基础建设项目之一，主要承担昌吉州、市生活垃圾处理和医疗废弃物的处置工作。
4.规划环评情况
2015年1月5日，昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书通过新疆维吾尔自治区环境保护厅组织的审查会，并取得《关于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函[2015]306号）。
5.本项目与园区规划及规划环评的符合性分析
本项目位于昌吉高新工业园区B-3号地12号厂房，本项目属于轻质建筑材料制造行业，符合昌吉高新技术产业开发区总体规划。
根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划(2014-2030)环境影响报告书》要求，禁止不符合国家经济政策、环保政策、技术政策及工业园区的产业定位的；废水含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质含量高的项目；废水经预处理达不到园区污水处理厂接纳标准的项目；污染严重的“十五小”、及“新五小”企业项目；污染难以治理或环保设施不稳定达标的项目入园。本项目符合相关政策，外排废水满足园区污水处理厂接纳标准，且项目投产后各污染物均能做到稳定达标排放，项目建设符合规划环评相关要求。



























环境质量状况
	本项目大气环境质量现状、水环境质量现状评价采用收集资料的方式进行，声环境质量现状采取实测的方式进行，监测布点图见图5。
1.大气环境质量现状调查及分析
1.1大气环境现状调查
本次评价收集了新疆国泰民康职业环境监测有限公司于2017年4月7日-13日对《昌吉市明空工贸有限公司建筑装备及特变电工变压器夹件、油箱生产线项目》的现状监测数据，1#监测点位位于本项目西北方向2.5km处，2#点位位于本项目西北2.2km处。引用数据中的监测因子及点位满足评价原则，具备引用性。
监测项目：SO2、NO2、PM10；
监测时间和频率：监测时间为2017年4月7日-13日，SO2、NO2、PM10每天连续采样20小时，监测结果为日均值。
分析方法：各监测项目的采样方法按国家环保局颁布的《环境监测技术规范》的规定执行；分析方法按《空气和废气监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）引用标准的有关规定执行；质量控制方法执行《环境空气检测质量保证手册》规定。具体分析方法详见表2。
表2    大气监测采样及分析方法
	项目名称
	采样吸收方法
	分析方法

	SO2
	甲醛缓冲溶液
	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ482-2009）

	NO2
	对氨基苯磺酸
	盐酸奈乙二胺分光光度法（HJ479-2009）

	PM10
	重量法
	重量法（HJ618-2011）


监测结果：环境空气质量现状监测结果见表3。
表3   监测及评价结果       单位：μg/m3
	采样点位
	采样日期
	PM10
	SO2
	NO2

	1#点

	2017年4月7日
	47
	28
	35

	
	2017年4月8日
	59
	32
	36

	
	2017年4月9日
	61
	33
	35

	
	2017年4月10日
	45
	26
	42

	
	2017年4月11日
	60
	29
	33

	
	2017年4月12日
	53
	22
	31

	
	2017年4月13日
	59
	34
	32

	2#点

	2017年4月7日
	56
	30
	38

	
	2017年4月8日
	48
	33
	36

	
	2017年4月9日
	67
	33
	34

	
	2017年4月10日
	54
	31
	37

	
	2017年4月11日
	56
	29
	33

	
	2017年4月12日
	66
	23
	42

	
	2017年4月13日
	59
	31
	38


1.2大气环境质量现状评价
（1）评价标准
大气环境质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，评价标准见表4。
表4      大气环境质量标准      单位：μg/m3
	序号
	污染物名称
	取值时间

	
	
	年均值
	日均值
	小时均值

	1
	SO2
	60
	150
	50

	2
	NO2
	40
	80
	120

	3
	PM10
	70
	150
	/


（2）评价方法	
环境空气质量现状采用单因子污染指数法进行评价。
计算公式为：

        
    式中，Pi—污染物i的单项污染指数；
          Ci—污染物i的平均浓度值（μg/m3）；
          Coi—污染物i的评价标准（μg/m3）。
（3）评价结果
评价结果见表5。



表5     大气环境质量现状评价表         单位：μg/m3
	监测项目
	浓度范围（μg/Nm3）
	污染指数MAX
	超标率（%）
	标准值（μg/m3）

	PM10
	45—67
	0.45
	0
	150

	SO2
	22—34
	0.23
	0
	150

	NO2
	31—42
	0.52
	0
	80


由监测结果表明：项目所在区域PM10、SO2和NO2单因子污染指数均小于1，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明项目区空气质量良好。
2.地下水环境质量现状调查与评价
本次评价来自昌吉州环境监测站于2015年7月9日对昌吉高新技术产业开发区地下水饮用水源地的监测数据。与项目区在同一个水文地质单元，因此能够代表项目区地下水环境质量。
（1）监测项目、布点、监测时间与分析方法
监测时间：2015年7月9日；
监测地点：昌吉高新技术产业开发区地下水饮用水源地；
监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体等25个监测项目。
（2）评价标准
根据水环境质量功能区划分规定，该水质评价标准为《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。
（3）评价方法

采用单因子指数对井水的监测结果进行评价。其单项水质指数i在第j点的标准指数Si,j为：
Si,j=Ci,j/Csi
对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6-9）时，其单项指数式为：  

                  pHj≤7.0时；

  pHj>7.0时；                                
式中：Si,j—某污染物的污染指数；
Ci,j—某污染物的实际浓度（μg/L）；
Csi—某污染物的评价标准（μg/L）；
SpH,j—pH标准指数；
pHj—j点实测pH值；
pHsd—标准中pH值的下限值；
pHsu—标准中pH值的上限值。
（4）监测结果
地下水环境质量现状监测结果见表6。
          表6     水质监测结果        单位：mg/L（pH除外，特殊单位另行备注）
	序号
	监测项目
	监测结果（mg/L）
	Ⅲ类标准限值
	污染指数

	1
	pH
	7.78~7.80
	6.5~8.5
	0.52~0.53

	2
	总硬度
	103
	≤450
	0.23

	3
	溶解性总固体
	279
	≤1000
	0.28

	4
	氰化物
	＜0.004
	≤0.05
	0.08

	5
	硫酸盐
	65.2
	≤250
	0.26

	6
	氨氮
	0.025
	≤0.2
	0.125

	7
	氯化物
	36.9
	≤250
	0.15

	8
	氟化物
	0.23
	≤1.0
	0.23

	9
	硝酸盐氮
	0.9
	≤20
	0.45

	10
	亚硝酸盐氮
	＜0.009
	≤0.02
	0.45

	11
	汞
	＜0.00001
	≤0.001
	0.01

	12
	砷
	＜0.0003
	≤0.05
	0.006

	13
	硒
	＜0.0004
	≤0.01
	0.004

	14
	铜
	0.09×10-3
	≤1.0
	0.09×10-3

	15
	铅
	＜0.09×10-3
	≤0.05
	0.018

	16
	锌
	＜0.67×10-3
	≤1.0
	0.67×10-3

	17
	镉
	＜0.05×10-3
	≤0.01
	0.005

	18
	铁
	＜0.67×10-3
	≤0.3
	0.002

	19
	锰
	＜0.59×10-3
	≤0.1
	＜0.59×10-3

	20
	挥发酚
	＜0.0003
	≤0.002
	0.15

	21
	六价铬
	＜0.004
	≤0.05
	0.08

	22
	高锰酸盐指数
	0.6
	≤3.0
	0.2

	23
	阴离子表面活性剂
	＜0.05
	≤0.3
	0.17

	24
	总大肠杆菌群（个）/L）
	未检出
	≤3.0
	/

	25
	月供水量
	80万方
	/
	/


水质调查共25项指标，由表6中的评价结果可以看出各项监测指标单因子指数均小于1，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，说明该区地下水水质情况较好。
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3.1监测方法及监测点位
监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。监测仪器为AWA5688型多功能声级计，测量前后均用声级标准器进行校准。
监测时间：本项目于2018年5月10日对项目所在地东、南、西、北四个方向进行监测。
3.2评价标准与评价方法
该项目1#、2#、3#、4#监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中3类噪声限值；具体噪声限值见表7。
               表7         环境噪声限值             单位：dB(A)
	类    别
	昼   间
	夜  间

	0安静区域
	50
	40

	1居住、文教区
	55
	45

	2居住、商业、工业混杂区
	60
	50

	3工业区
	65
	55

	4交通
	4a（公路、航道）
	70
	55

	
	4b（铁路）
	70
	60


3.3监测及评价结果
噪声现状监测及评价结果见表8。
表8       建设项目噪声现状监测结果
	监测位置
	监测值及标准值

	
	监测值（昼间）
	标准值
	监测值（夜间）
	标准值

	东面4#
	44.8
	65
	41.0
	55

	南面3#
	44.8
	
	41.7
	

	西面2#
	44.3
	
	41.3
	

	北面1#
	44.1
	
	41.7
	


由表8可以看出，评价区域声环境现状等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096―2008）中的3类标准值，说明评价区内现状声环境质量较好。
4.生态环境现状调查
项目周边区域内植被较为单一，主要为人工种植植物，人工种植植物多为园区道路两旁景观灌木及乔木等植物，植被覆盖率较高；项目区自然植被较少，分布稀疏且不均匀，地面植被多为短小低矮的耐旱植物，种类比较单纯，植被稀疏，无国家和自治区重点保护野生动物。


















主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
本项目选址位于昌吉市高新技术产业开发区，周边无宗教、名胜古迹等敏感目标，根据本项目的自身特点、所在区域的环境质量现状和敏感目标调查结果，环境保护目标如下：
1、空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，保持在现有水平；不因该项目的建设而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；
2、水环境：保护建设区域的水环境。根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目建设而污染厂址区域地下水环境。确保地下水控制在《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准内；
3、声环境：重点控制运营期生产噪声，确保噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，厂界外声环境质量基本不受项目生产影响；
4、固体废物：本项目产生的固体废物应作到合理有效的处置，确保区域环境卫生不受影响；
5、景观、生态环境：工程建筑景观、绿化等符合与其功能区划相适应的景观、环境美学要求。












评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	
1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；
2、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；
3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；



	污
染
物
排
放
标
准
	
1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；
2、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中B级标准；
3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准；
4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及污染源无组织排放限值；
5、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准；
6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关标准。



	总
量
控
制
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标
	


根据国家规定的总量控制指标，并结合本项目的排污特点、所在区域环境质量现状等因素，本项目大气总量控制指标如下：有机废气（非甲烷总烃）：0.012t/a。






建设项目工程分析
	工艺流程简述：
1.生产工艺流程及产污环节
固废
废气、噪声


打包入库
热化
成型
圆熟
发泡
配料


图   S-EPS生产工艺流程
2.工艺流程简述
S-EPS加工般都经过预发泡、圆然、成型、产品熟化这几道工序。
A.发泡
原料珠粒在连续式或间歇式预发机内被蒸汽加热至92℃以上时软化，发泡剂挥发逸散粒子体积缓缓膨胀为所需倍率或克重。稳定的倍率是获得固定成型条件的保证，成型品质才能得以保障，由于预发条件不尽相同，故必须依赖操作人员的熟练和经验，在允许发泡速度内，适当调整预发温度、蒸汽压力、进料量和发泡信率以获得满意的结果。
B.圆熟
刚发好的泡粒因发泡剂蒸发和残留发泡剂冷凝，内部呈真空状态而显软而没有弹性，因此必须有充分时间让空气进入泡粒内部微孔使之内外压力平衡而富弹性，一般需4小时左右，为提高制品质量，在条件允许下可延长时间，进行二次发泡圆熟23小时。
圆熟宜在用网状防静电纱布制成的圆熟仓内，以利附著于泡粒水分散发和消除泡粒摩擦时自然积留的静电，同时通风良好能增加圆热程度。
为避免刚发的泡粒尤其发得很轻的泡粒在风送时被征瘪和冷风使泡粒收缩而陡增圆熟时间，以泡粒自由落进仓内为佳，若条件允许可待泡粒稍圆熟后再风送或风吸至料仓可获得饱满的泡粒，并可减少圆熟时间。
C.成型
圆熟之后泡粒在定模填充后被蒸汽加热可融结成固定形状的成型品，具有韧而轻密融结，密闭泡孔不吸水的特性。加工成型的条件或操作不当，会导致成品收缩、表面不平、脱模不易、产品发脆、废品率高等不良现象。
D、产品热化
脱模出来的产品表面附着水份及产品泡粒燕汽凝结成水份须以蒸发，同时产品泡粒呈真空状态以及因冷凝压产生较大收缩力，可能在薄壁部收縮，因此需要热化，经仓库放置或太阳晒后的成品硬度和强度都会提高，若能在50-60℃的烘房内熟化则更好。
主要污染工序：
1.施工期环境影响源分析
本项目位于昌吉高新工业园区B-3号地12号厂房，租用昌吉辰达科技发展有限公司已建成的厂房。生产车间、生活办公场所等配套设施的施工期阶段已由昌吉辰达科技发展有限公司完成，新疆安耐吉新材料科技有限公司仅需进行设备安装、调试。本环评不涉及施工期的污染工序评价及分析。
2.营运期主要环境影响源分析
2.1大气污染源及污染物
（1） 有机废气（非甲烷总烃）
①有组织有机废气
聚苯乙烯在200℃的温度下，会有少量游离的苯乙烯单体以及甲苯、乙苯等挥发性物质产生，以非甲烷总烃表示。本项目所用热源来自大唐电力的热蒸汽，所需温度为100~105°C的热蒸汽，通过加热作用，聚苯乙烯不会熔融，但分子间键力发生断裂，产生单体分子，主要产生在发泡、熟化、打板工序。类比同类型企业，非甲烷总烃的产生量约为原料用量的0.1‰左右，本项目生产规模为50000m³/a，聚苯乙烯颗粒原料投加量为20kg/m³（1000t/a），则生产过程中产生的非甲烷总烃量为0.1t/a。项目各工段均设置有集气装置1套，有机废气经活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。集气量按80%计，有机废气处理效率为85%，风机风量为2000m3/h，则拟建项目EPS生产车间非甲烷总烃有组织收集量为0.08t/a，产生浓度为150mg/m2，排放量为0.012t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为22.5mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级排放限值。即：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h。
②无组织有机废气
无组织形式排放废气包括发泡工艺及成型工艺段的20%有机废气和切割废气，发泡工艺及成型工艺段无组织有机废气排放量为0.02t/a，排放速率为0.013kg/h。无组织有机废气排放量较小，且厂界周围较为空旷，通风良好，对比分析预计可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点4.0mg/m3。
（2）食堂油烟
本项目设置有食堂，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气，本项目定员7人。据调查，人均食用油用量约30g/人·d，则本项目食用油用量约42kg/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2~4％，由于日常生活油烟挥发量不大，故挥发量按2％计算，约为0.84kg/a。厨房烹饪所产生的油烟在未采取净化措施加以治理的情况下，一般平均浓度约为12mg/m3，超过《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值。厨房烹饪油烟为间隙、不定量排放，本次评价要求项目方安装油烟净化设备，使油烟处理效率达到85％，油烟经处理后，排放量可降至0.13kg/a（1.8mg/m3），满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求。不会对周围环境空气质量造成大的影响。
2.2废水污染源及污染物
本项目不产生生产废水，产生的污水主要为生活污水以及绿化用水。
本项目人员共计7人，用水定额为人均80L/d，年生活用水量为112m3。生活污水的排放量按用水量80%计算，项目建成运营后生活污水排放总量为89.6m3/a（0.45m3/d）。
绿化用水为2m3/d，全部损耗。
表9    生活废水废水量汇总一览表
	[bookmark: OLE_LINK19]污水类别
	污染物
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	生活污水
（89.6m3/a）
	CODcr
	400mg/l，35.84kg/a
	400mg/l，35.84kg/a

	
	BOD5
	300mg/l，26.88kg/a
	300mg/l，26.88kg/a

	
	SS
	500mg/l，44.8kg/a
	500mg/l，44.8kg/a

	
	NH3-N
	40mg/l，3.6kg/a
	40mg/l，3.6kg/a


2.3固体废弃物
本项目运营期产生的固体废物有生产废料、生活垃圾及废活性炭。
（1） 生产废料
拟建项目切割工段有一定的废料产生，根据业主提供的数据，其产生量约0.03kg/m³，则本项目切割废料产生量为1.5t/a，本项目产生的生产废料可回收作为原料再利用。
（2）生活垃圾
本项目定员7人，年工作天数200天，按1kg/人·d，产生的生活垃圾1.4t/a。由园区环卫部门进行定期清运。
（3）废活性炭
本项目产生的废活性炭主要是来自有机废气的处理，根据类比一般活性炭的吸附能力约为25kg（废气）/100kg（活性炭），因此根据废气产生量估算（按最大量算），项目每年活性炭用量为320kg。
2.4噪声污染
项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中3类噪声排放限值。厂界噪声标准见表10。
表10    噪声评价标准      单位：dB(A)
	采用标准
	类别
	昼间
	夜间

	工业企业厂界环境噪声排放标准
	3
	65
	55


（1） 设备噪声
该项目产生的噪声主要是生产中的各种生产设备噪声，经类比调查，主要产生噪声的设备及源强见下表11：
表11  主要产噪设备及源强
	设备名称
	源强dB(A)
	拟采取的治理措施
	治理后噪声dB(A)

	发泡机
	90
	基座减震，厂房隔声、距离衰减
	<65

	切割机
	85
	基座减震，厂房隔声、距离衰减
	

	成型机
	90
	基座减震，厂房隔声、距离衰减
	

	板材机
	85
	厂房隔声、距离衰减
	

	切割机
	80
	基座减震，厂房隔声、距离衰减
	

	风机
	90
	厂房隔声、距离衰减
	


（2）运输车辆噪声
已建工程进出厂区的车辆主要以载重汽车为主，项目所在地处于工业园区，周边没有居民、医院、学校等环境敏感点，通过类比，昼夜行驶车辆噪声通过墙体隔声和距离衰减后，声环境可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。项目区域内进出车辆噪声从管理着手，要求进出时降低车速并禁鸣喇叭。因此，车辆的进出不会使附近地区已形成稳定的声环境发生改变。



项目主要污染物产生及预计排放情况
	  内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	S- EPS生产车间
	有组织非甲烷总烃
	0.08t/a，150mg/m³
	0.012t/a，22.5mg/m³

	
	
	无组织非甲烷总烃
	0.02t/a，0.013kg/h
	0.12t/a，0.013kg/h

	
	食堂
	饮食油烟
	0.84kg/a
	0.13kg/a

	水
污
染
物
	生活污水
	CODcr
	400mg/l，35.84kg/a
	400mg/l，35.84kg/a

	
	
	BOD5
	300mg/l，26.88kg/a
	300mg/l，26.88kg/a

	
	
	SS
	500mg/l，44.8kg/a
	500mg/l，44.8kg/a

	
	
	NH3-N
	40mg/l，3.6kg/a
	40mg/l，3.6kg/a

	固废
	S- EPS生产车间
	废料
	1.5t/a
	1.5t/a

	
	工作人员
	生活垃圾
	1.4t/a
	1.4t/a

	
	T- EPS生产
车间
	废活性炭
	320kg/a
	320kg/a

	噪声
	车辆及生产设备
	噪声
	75-95dB(A)
	昼间＜65
夜间＜55

	
主要生态影响：
本项目选址位于新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区，项目区附近无国家及省级确定的风景名胜区、人文景观、历史遗迹等保护区。项目所在区域士壤类型为土层较薄的典型荒漠土壤-灰漠土，地面植被多为短小低矮的耐旱植物，种类比较单纯，植被稀疏。项目所在区域生态环境较为简单，评价范围内无生态敏感区。本项目主体建筑工程已由昌吉辰达科技发展有限公司建成，我方仅需进行设备安装、调试，对生态环境影响甚微。









环境影响分析
	施工期环境影响简要分析：
本项目租用昌吉辰达科技发展有限公司已建成的生产车间、生活办公场所，施工期阶段已完成，新疆安耐吉新材料科技有限公司仅需进行设备安装、调试。本环评不涉及施工期的污染工序评价及分析。
运营期环境影响分析：
1.大气环境影响分析及污染治理措施
（1）有机废气（非甲烷总烃）
聚苯乙烯在200℃的温度下，会有少量游离的苯乙烯单体以及甲苯、乙苯等挥发性物质产生，以非甲烷总烃表示。本项目所用热源为100~105°C的热蒸汽，通过加热作用，聚苯乙烯不会熔融，但分子间键力发生断裂，产生单体分子，主要产生在发泡、熟化、打板工序。类比同类型企业，非甲烷总烃的产生量约为原料用量的0.1‰左右，拟建项目生产规模为50000m³/a，聚苯乙烯颗粒原料投加量为20kg/m³（1000t/a），则生产过程中产生的非甲烷总烃量为0.1t/a。项目各工段均设置有集气装置1套，有机废气经活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。集气量按80%计，有机废气处理效率为85%，风机风量为2000m3/h，则本项目生产车间非甲烷总烃有组织收集量为0.08t/a，产生浓度为150mg/m2，排放量为0.012t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为22.5mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级排放限值。即：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h。无组织形式排放废气包括发泡工艺及成型工艺段的20%有机废气和切割废气，发泡工艺及成型工艺段无组织有机废气排放量为0.02t/a，排放速率为0.013kg/h。无组织有机废气排放量较小，且厂界周围较为空旷，通风良好，对比分析预计可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点4.0mg/m3。
（2）食堂油烟
本项目设置有食堂，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气，本项目定员7人。据调查，人均食用油用量约30g/人·d，则本项目食用油用量约42kg/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2~4％，由于日常生活油烟挥发量不大，故挥发量按2％计算，约为0.84kg/a。本次评价要求项目方安装油烟净化设备，使油烟处理效率达到85％，油烟经处理后，排放量可降至0.13kg/a（1.8mg/m3），满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求。不会对周围环境空气质量造成大的影响。
2.废水影响及治理措施
本项目不产生生产废水，产生的污水主要为生活污水以及绿化用水。
本项目人员共计7人，用水定额为人均80L/d，年生活用水量为112m3。生活污水的排放量按用水量80%计算，项目建成运营后生活污水排放总量为89.6m3/a（0.45m3/d）。生活污水直接排入园区管网。
绿化用水为2m3/d，全部损耗。
3.固体废弃物影响及治理措施
（1）生产废料
拟建项目切割工段有一定的废料产生，根据业主提供的数据，其产生量约0.03kg/m³，则本项目切割废料产生量为1.5t/a，产生的废料可回收作为原料再利用。
（2）生活垃圾
本项目定员7人，年工作天数200天，按1kg/人·d，产生的生活垃圾1.4t/a。由园区环卫部门进行定期清运。
（3）废活性炭
本项目产生的废活性炭主要是来自有机废气的处理，根据类比一般活性炭的吸附能力约为25kg（废气）/100kg（活性炭），因此根据废气产生量估算（按最大量算），项目每年活性炭用量为320kg。
依据国家相关法律法规，生产过程中产生的危险废物需送至具有相关处置资质的单位进行处理。危险废物应集中收集后暂存于厂房车间内部，危险固废存储地应安装明显的环保标识牌（0.30m×0.48m），且要求地面进行“三防”措施；禁止在非暂存地倾倒、堆放或其他废物一起堆放。定期送有相关资质的处理单位处置。
4.噪声影响预测分析
4.1噪声预测方法
①点声源衰减公式
当声源的大小与测试距离相比小得多时可以将此声源看作点声源，声源噪声随距离衰减的计算公式如下：
[image: ]
式中，r1、r2—距声源的距离，m；
      Ll、L2—r1、r2 距离处的声强级，dB(A)；
      L—房屋、树木等对噪声的影响值，dB(A)。
②噪声级的叠加公式
对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对远处某一点（预测点）的声压级必须按能量叠加，该点的总声压级可用下面的公式进行计算：
[image: ]
式中，L—总声压级；
L1⋯⋯Ln—第1 个至第n 个噪声源在某一预测点处的声压级。
本次评价针对噪声现状监测点预测，预测结果考虑了噪声设备采取措施后的噪声衰减量，具体见表12。
表12   项目噪声源影响结果表    单位：dB（A）
	测点
编号
	点位
	特征噪声值dB（A）

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	背景值
	贡献值
	预测值
	背景值
	贡献值
	预测值

	1#
	厂界东侧
	47.5
	47.28
	50.21
	42.2
	45.28
	46.97

	2#
	厂界南侧
	48.1
	46.32
	49.36
	41.9
	44.32
	45.78

	3#
	厂界西侧
	44.5
	45.23
	47.66
	42.3
	47.26
	48.21

	4#
	厂界北侧
	46.2
	48.52
	51.21
	43.8
	46.43
	48.11

	执行标准说明
	厂界执行3类标准：65dB（A）、55dB（A）。

	备注
	背景值：指2016年3.10日厂界噪声实测值（布设了4个厂界测点）

	
	贡献值：本项目单独影响预测值


根据本项目特点，采取以下措施：
①降低声源噪声，选用低噪声设备。 
②针对高噪声设备，做到机组减震，以达到降噪的目的。
③空间布局将高噪声设备安置在距离厂界较远的厂地中间，以达到距离衰减的目的。
由贡献值结果看，本项目实施后，完善各项降噪措施，昼夜间东、南、西、北厂界噪声符合各厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。
5.选址的可行性分析
本项目选址于昌吉高新技术开发区内，厂区周边为园区企业，项目生产过程中采取有效的治理措施后，废气、废水、噪声及固废可实现达标排放或不外排，不会对周围敏感目标产生不利影响。因此该项目运营后，在落实本环评提出的各项环保措施的前提下，不会对周围环境造成很大影响。
6.产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2015年本）》的相关规定，新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料生产项目属于鼓励类项目。且该项目的建设已取得了昌吉高新区产业发展科技局的备案（昌高产发【2016】155号），因此，项目符合国家产业政策。
7.环保投资估算
本项目总投资500万元，环保投资约21万元，占总投资的4.2%，环保投资明细见表13。
表13     项目环保设施投资一览表
	项目内容
	环保工程或设施
	环保投资（万元）

	废气治理
	集气罩抽风装置+活性炭吸附装置+15m烟囱；油烟净化装置
	15

	噪声治理
	建筑封闭隔声、基础减震、消声等措施
	5

	固废处理
	活性炭暂存间；生活垃圾进行清运；
生产废料回收利用
	1

	合计
	21
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8.建设项目环境保护“三同时”验收
环境保护“三同时” 验收一览表见表14。
表14   环境保护“三同时”验收一览表
	污染防治项目
	环保设施名称
	验收内容

	废气
治理
	有组织非甲烷总烃
	集气罩抽风装置+活性炭吸附装置+15m烟囱
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级排放限值。

	
	无组织非甲烷总烃
	—
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值

	
	饮食油烟
	油烟净化装置
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值2.0mg/m3的要求。

	废水
治理
	生活废水
	排入园区管网
	--

	噪声
治理
	机械噪声
	选用低噪设备，加装减振垫、采取隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固废
	生产固废
	回收利用
	保持场区及周围整洁

	
	生活垃圾
	垃圾填埋场作填埋处置
	

	绿化
	/
	绿化率达20％
	绿化率达20％





















建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	生产废气
	有机废气
	集气罩抽风装置+活性炭吸附装置+15m烟囱
	达标排放

	
	油烟废气
	饮食油烟
	油烟净化装置
	达标排放

	水污染物
	生活污水
	SS、CODcr、BOD5、NH3-N
	排入园区管网
	达标排放

	固体
废弃物
	工作人员
	生活垃圾
	清运至垃圾填埋场处理
	合理处置

	
	生产废料
	生产固废
	回收利用
	综合利用

	噪声
	营运期
	车辆及生产设备等
	隔音降噪、加强管理
	对周围环境影响小

	其他
	/
	
	

	生态保护措施及预期效果：
项目运营期间，建设单位应主动接受环保部门监督管理，做好项目区生态环境保护工作。
本项目建成投入使用后应增加绿化面积，使绿化率达到20 %，增加绿化在一定程度上改善了项目区及其周边区域的生态环境，同时起到了降噪和美化环境的作用。















结论与建议
	1.结论
1.1项目概况
项目名称：石墨聚苯板S-EPS保温材料生产项目；
建设单位：新疆安耐吉新材料科技有限公司；
建设地点：本项目位于昌吉高新技术开发区；
建设内容及生产规模：本项目厂区总建筑面积1234.37m2，厂区主体建筑由昌吉辰达科技发展有限公司建成，后期仅需进行设备安装调试，无需新建其他生产建筑。生产规模：年加工（生产）石墨聚苯板S-EPS产品50000m3。
总投资为500万元，资金来源为自筹。
1.2环境质量现状
大气环境：根据数据统计分析结果，监测点PM10、SO2、NO2的监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区大气环境质量现状良好。
水环境：项目所在区域地下水各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，项目区地下水环境质量现状良好。
声环境：项目区各监测点位的噪声均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，项目区声环境质量现状较好。
1.3环境影响评价结论
（1）大气环境影响分析
本项目生产过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）的有组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级排放限值。即：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h。有机废气无组织形式排放，排放量为0.02t/a，排放速率为0.013kg/h。排放量较小，且厂界周围较为空旷，通风良好，对比分析预计可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点4.0mg/m3。
本项目饮食油烟通过油烟净化装置处理后排放，计算得该项目所排油烟排放浓度为1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值2.0mg/m3的要求。
（2）水环境影响分析
本项目不产生生产废水，产生的污水主要为生活污水以及绿化用水。
生活污水的排放量按用水量80%计算，项目建成运营后生活污水排放总量为1433.6m3/a（7.17m3/d）。生活污水直接排入园区管网。
（3）固体废弃物
拟建项目切割工段有一定的废料产生，根据业主提供的数据，其产生量约0.03kg/m³，则本项目切割废料产生量为1.5t/a，产生的废料可作为原料回收综合利用。
本项目定员7人，年工作天数200天，按1kg/人·d，产生的生活垃圾1.4t/a。由园区环卫部门进行定期清运。
本项目产生的废活性炭主要是来自有机废气的处理，废活性炭为危险废物，生产过程中产生的危险废物需送至具有相关处置资质的单位进行处理。危险废物应集中收集后暂存于厂房车间内部，危险固废存储地应安装明显的环保标识牌（0.30m×0.48m），且要求地面进行“三防”措施；禁止在非暂存地倾倒、堆放或其他废物一起堆放。定期送有相关资质的处理单位处置。
（4）噪声环境影响分析
建设工程运行后，设备噪声源实施隔声、减振、距离衰减等降噪措施；对进出车辆加强管理、禁止鸣笛后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，可实现达标排放，对周边外环境影响较小。
1.4总结论
综上所述，项目所在地环境质量较好，所产生的废水、噪声、固体废弃物可满足相应的国家排放标准。通过对本项目环境影响评价，具体落实本次环评中提出的各污染防治措施，认真执行项目建设中的环保政策。从环保角度看，本项目的建设是可行的。
2.建议
（1） 项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本环评规定的标准。
（2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。
（3）建议企业遵循“节能降耗”原则，推行清洁生产，降低产品成本。加强环境宣传教育，节约用水，以减少生活污水及污染物的排放量。
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