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	项目名称
	节水配套管件和葡萄周转箱生产基地项目

	建设单位
	新疆茂盛塑业有限责任公司

	法人代表
	王海兵
	联系人
	王海兵

	通讯地址
	昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室223室

	联系电话
	13899870551
	传真
	/
	邮政编码
	831100

	建设地点
	昌吉高新技术产业开发区

	立项审批部门
	昌吉高新区产业发展科技局
	批准文号
	昌高产发【2018】34号

	建设性质
	新建 改扩建□ 技改□
	行业类别
及代码
	塑料包装箱及容器制造C2926

	占地面积（m2）
	10005
	绿化面积
（m2）
	1500

	总投资
（万元）
	2000
	其中环保投资（万元）
	30.6
	环保投资占总投资比例（%）
	1.53

	评价经费（万元）
	/
	投产日期
	2018年10月

	工程内容及规模
1、项目背景
近年来，随着节水灌溉材料体系的日臻完善和不断进步，世界范围内节水农业均呈现出了大规模快速发展的总体趋势，节水灌溉材料已成为现代节水农业发展的主要方向。但在国内外节水灌溉材料的大面积推广应用中，由于受灌溉配套节水农业机械化装备水平低、配套性能差、系列化欠缺、自动化程度低、难以适应农业灌溉大规模推广的要求等诸多因素的影响，严重制约了节水灌溉材料在农业技术的大面积推广和快速发展。
新疆葡萄种植面积145万亩，挂果面积110万亩，产量150多万吨，占全国葡萄种植面积的25％以上。其中，鲜食葡萄主要有无核白、红提、木纳格等品种，面积88万亩，产量近90万吨；酿造葡萄主要有赤霞珠、蛇龙珠等品种，面积33万亩，产量近20万吨。主要分布区域：吐鲁番地区46万亩，产量60万吨；和田地区17万亩，产量19万吨；巴州20万亩，产量3万吨；昌吉州19万亩，产量15万吨；阿克苏地区10万亩，产量11万吨；伊犁州直8万亩，产量 6.5万吨；克州10万亩，产量近7万吨。
综上所述，新疆茂盛塑业有限责任公司依托节水灌溉面积的全面推广来生产节水灌溉配套产品，依靠农业规模化种植加工农产品特色周转用具，凭借昌吉高新技术产业开发区的资源优势，让产品走出新疆、走向全国，响应国家环保要求，做到生产环保与产品环保，该项目对推动昌吉州乃至全疆节水灌溉材料水平，发展农副产品中转箱有着十分重要的现实意义。基于此，新疆茂盛塑业有限责任公司积极及时了解、掌握和跟踪国外节水灌溉配套管件和葡萄中转箱体发展动向，购置加工生产设备，新建厂房，生产节水配套管件与葡萄周转箱，随着应用领域的扩大，该项目涉及的产品用量必将大大增长，其市场潜力是不可估量的。所以有必要大力推广节水配套管件和葡萄周转箱的生产和应用。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017年第682号）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）中第十六条“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应按照规定组织编制环境影响评价报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表”。根据以上法律法规及相关规定，本项目需进行环境影响评价。
本项目为塑料制品业，项目年产90万亩的节水配套管件和20万亩的葡萄周转箱，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及生态环境部第1号令，项目类别为“十八、橡胶和塑料制品业”中“47 塑料制品制造”的“其他”类，环评类别为“报告表”。因此，本项目应编制建设项目环境影响报告表。
我单位受新疆茂盛塑业有限责任公司的委托，承担了该项目的环境影响评价工作。
接受委托后，公司即派环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、社会环境、周边环境概况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料。环评人员在此基础上遵循有关环评规定，编制完成《节水配套管件和葡萄周转箱生产基地项目环境影响报告表》，提交环境主管部门审批。
2、项目建设地点及周边环境
本项目区位于昌吉高新技术产业开发区经七路与腾飞大道交汇处，中心地理坐标为：东经87°1′13.96″、北纬44°7′45.92″，地理位置图详见附图1
厂区北侧是空地；南侧是腾飞大道（四级公路）；西侧是空地；东侧是空地。
项目区周边关系图见附图2，昌吉高新技术产业开发区区域位置图见附图3。
3、生产规模
本项目建成后年产90万亩的节水配套管件和20万亩的葡萄周转箱。
4、建设内容
拟于2018年7月开始建设，预计2018年10月可投入运营。
总占地面积10005m2，总建筑面积5054m2，其中车间建筑面积3902m2、办公楼建筑面积1092m2、警务室建筑面积60m2。
具体建筑设施内容见表1：
表1  主要建筑设施一览表
	序号
	项目
	数量
	单位
	建筑面积
	备注

	1
	车间
	3栋
	m2
	3902
	1F

	2
	办公楼
	1栋
	m2
	1092
	3F

	3
	警务室
	1间
	m2
	60
	1F

	4
	合计
	
	m2
	5054
	


该项目由主体工程，辅助工程，公用工程，环保工程组成，本项目主要建设内容见表2。
表2  本项目工程组成表
	序号
	建设内容
	内容及规模

	1
	总占地面积
	总占地面积为10005m2

	2
	主体工程
	1#车间
	建筑面积1160m2，丙类，H≥8M，二级耐火建筑，生产车间，1F

	
	
	2#车间
	建筑面积1371m2，丙类，H≥8M，二级耐火建筑，成品库，1F

	
	
	3#车间
	建筑面积1371m2，丙类，H≥8M，二级耐火建筑，原料库，1F

	3
	辅助工程
	办公楼
	建筑面积1092m2，包括办公室、职工宿舍、食堂

	
	
	警务室
	建筑面积60m2

	4
	公用工程
	供水系统
	园区供水管网

	
	
	排水系统
	排水采用雨污分流制，生活污水排入园区污水管网汇集至海天污水处理厂进行处理，生产过程无外排废水，冷却水环使用不外排。

	
	
	供电系统
	园区电网提供本项目用电，供电量为17.2万kWh/a

	
	
	供热系统
	本项目供热由园区统一提供

	5
	环保工程
	废水治理
	生活污水排入项目区污水管网，最终汇集至海天污水处理厂处理，生产过程无外排废水，冷却水环使用不外排。

	
	
	噪声治理
	选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声、消声等处理措施

	
	
	废气治理
	本项目有机废气采用集气罩+引风机收集后采用一套活性炭吸附装置处理，处理后废气通过15m高排气筒高空排放；车间强制通风。

	
	
	固废治理
	残次品、废边角料破碎后外售；废包装材料外卖废品站；生活垃圾桶收集，日产日清

	
	
	
	废活性设置危废暂存间，委托有资质单位处理

	6
	绿化面积
	厂区四周无绿化


5、主要生产设备
本项目主要生产设备见表3。
表3  生产设备一览表
	序号
	名称
	数量

	1
	配料机
	4台

	2
	注塑机
	15台

	3
	模具
	15台

	4
	粉碎机
	2台

	5
	包装机
	2台


6、主要原辅料及能耗
本项目主要产品为塑料制品。原料、辅料用量和能耗情况见表4。
表4  原料、辅料用量和能耗一览表
	序号
	名称
	年消耗量
	备注

	1
	聚丙烯
	210t/a
	外购

	2
	聚乙烯
	100t/a
	外购

	3
	色母粒
	3t/a
	外购

	4
	新鲜水
	660m3/a
	自来水

	5
	电
	17.5万Kwh
	园区供电所


聚丙烯性质介绍：是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃，分解温度为350℃。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。
聚乙烯性质介绍：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。
色母粒：由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。
7、公用工程
（1）供水
给水水源由园区供水管网供给，年用新鲜水量约660m3。水量及水压可满足需求。
生活用水：建成后劳动定员20名，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中提供的用水定额，其中生活用水按100L/人·d计，全年生产天数为300d，生活用水量为2m3/d（600m3/a）。
生产用水：本项目生产线注塑工艺需用水冷却，本项目设60m3循环水池一座，日补充新鲜水0.2m3/d，全年生产天数为300d，年补充新鲜水量为60m3。冷却水循环使用，不外排。
（2） 排水
运营期污水主要为职工生活污水，生活污水排水量按用水量的80％计，则污水量480m3/a。食堂污水经0.5m3隔油池隔油处理后与其他生活污水一同排入园区排水管网，汇集至海天污水处理厂处理。
生产废水主要为生产线注塑工艺冷却水，冷却水排入60m3循环水池使用不外排。
（3） 供电
供电由园区供电电网提供，可以满足本项目用电需求。
（4） 供暖
供暖由园区集中供暖统一提供，可满足本项目冬季生产人员保暖的需求。
8、总投资及资金来源
总投资：总投资2000万元，其中流动资金800万元，固定资金1200万元。
资金来源：项目所需资金全部由企业自筹解决。
9、劳动定员及工作制度
劳动定员：项目建成后劳动定员为20人，根据该行业特点，本项目年营运时间300天（7200h），一班工作制，有效工作时间8h。
10、产业政策分析
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）的相关规定，该项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类，即属于允许类，符合国家有关法律、法规和政策规定；建设项目行业类别、生产工艺、产品、生产设备不涉及限制类和淘汰类，因此，项目建设符合国家的产业政策。
建设单位于2018年4月2日取得昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局《关于对新疆茂盛塑业有限公司节水配套管件和葡萄周转箱生产基地项目备案的通知》（昌高产发[2018]34号）。






















	与该项目有关的原有污染物情况及主要环境问题
本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。






























[bookmark: _Toc355609309]建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地理位置、地形地貌、地质构造、气候气象、水文地质、生态环境等）：
1、地理位置
昌吉高新区行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201线（省道榆树沟至克拉玛依-榆克公路）。东西长12km，南北宽4.7km，总面积34km2。昌吉高新区距乌鲁木齐国际机场32km，距昌吉火车站27km，西距石河子100km。
本项目区位于昌吉高新技术产业开发区。项目区北侧是空地；南侧是腾飞大道；西侧是空地；东侧是空地。本项目中心地理坐标为：东经87°1′13.96″，北纬44°7′45.92″。
2、地形、地貌
高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。
项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由东南微倾向西北，海拔高度554~560m，场地地势平坦，微地貌变化不大。
3、工程地质
高新区位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区工程地质条件为：高新区东部与南部覆盖着10~30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150~180KPa。高新区西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180~300 KPa之间。昌吉高新技术产业开发区地震区划为六度区，七度设防。
项目区场地地基土主要为粉土，地层在水平及垂直方向变化不大，属于均匀建筑场地，场地类别为Ⅱ类，场地土类型为中软场地土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般性场地。
4、水文及水文地质
4.1水文
根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查，高新区也包含本项目区内无地表水体。高新区上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1.0亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。
本项目所在区域无天然地表水体，与头屯河、三屯河及三屯河水库、努尔加水库均无直接水力联系。
4.2水文地质
高新区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层分布区。
三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。
高新区南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间；高新区中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；高新区北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；高新区东部地下水埋深在33.8～36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；高新区西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。
根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。
据高新区地下水等水位线图，高新区内地下水流向为SW至NE方向，与高新区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。
本项目所处区内地下水埋深为33.8～36.3m，含水层厚度41～120m，含水层由砾石、砂、卵石组成。
5、气候、气象
昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。
主要气象参数为：
年平均气温：                    8.9℃
历年极端最低气温：              -26.2℃
历年极端最高气温：              43.5℃
历年月平均最低气温：            -27.8℃ 
历年月平均最高气温：            34.1℃
年平均气压：                    952.9hpa
无霜期：                        160～170d
年平均降水量：                  214.6 mm
年最大蒸发量：                  1672.4mm
相对湿度：                      60.1%
日照参数：                      63%
年平均风速：                    2.1m/s
年主导风向                      西南（SW）风
最大冻土深度：                  150cm
地震烈度：                      7度
6、生态环境
根据现场踏勘可知，由于受工业园区开发建设的影响，植被主要以人工植被为主，种类为常见的树木花草，分布在道路两侧及房屋前后，在未被占用的土地上分布有常见的旱生植被。野生动物为伴人型物种，如鸟类的麻雀、家燕等，啮齿类的鼠类等，无国家及自治区保护物种分布。
7、昌吉高新技术产业开发区总体概况
昌吉高新技术产业开发区于2000年经自治区批准为省级高新区，在昌吉市区占地11.26km2。2010年经国务院批准晋升为国家级高新区，辖区总规划426km2。
7.1功能定位
昌吉高新技术产业开发区功能定位：中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心；新疆乌昌都市区最大的工业科技示范园和工业品生产基地。
7.2产业概况
昌吉高新技术产业开发区以《昌吉国家高新区产业发展规划》统领产业发展方向的同时，抢抓丝绸之路经济带战略的实施，迅速做大做强先进装备制造、新材料、生物科技三大支柱产业，着力打造丝绸之路经济带上特色装备制造和向西出口基地，西北乃至中亚地区最大的输变电装备制造基地、新疆重要的工程机械制造基地、国家绿色有机清真食品加工出口基地。生物科技产业依托汇源果汁、娃哈哈乳业、金鑫生物、托美托等企业，研发精、优、特等高附加值产品，以艾萨尔骨明胶、康隆生物为主的生物制药产业初具规模；装备制造业形成了以特变电工、新华能和福华电力等企业为主的输变电制造产业集群，以郑煤机潞安、永成拖拉机、冀东专用车辆和徐工集团特种设备为主的煤化工机械和车辆制造产业集群；新材料产业依托新疆丰富的石油资源重点培育以蓝山屯河为重点的精细化工材料产业集群，以西部节水、新疆亚通等企业为主的现代节水材料产业集群；以众豪钒业，吉日光金属材料和新铝铝业、未来型材为龙头的金属材料和新型建筑材料产业集群。
入驻园区企业由2006年的25家增加到236家，成功引进世界和中国500强企业5家、上市公司13个、高新技术企业13个；培育年销售收入超亿元企业40家。园区强化企业示范管理，积极引导企业建立现代企业管理制度，实施名牌带动战略，着力培育和扶持名牌产品、名优企业，创建国家级名牌9个，省级名牌17个。先后创建为国家级新型工业化（装备制造）产业示范基地、国家输变电装备高新技术产业化基地、国家现代节水材料高新技术产业化基地、国家农副产品加工示范基地等“国字”招牌。
7.3公用及环保工程规划情况
7.3.1道路
昌吉高新技术产业开发区（以下简称高新区）位于312国道交通走廊上，也是新疆东部和西部联系的必经之地，因此昌吉高新技术产业开发区路网规划要考虑与312国道及呼昌公路的衔接和协调。
主干路：是高新区内各功能区之间的连接通道，道路间距为800－1200m间隔（交叉口），规划红线宽度为40~50m，设计车速为60km，停车视距为70m。次干路：是沟通工业片区内部的交通联系，道路间距为400－600m间隔（交叉口），规划红线宽度为24~40m；设计车速为50km/h，停车视距为60m。
支路：为了提升生活区的路网密度，在高新区的生活区和工业区内市政服务中心增设支路，道路间距为200~300m间隔（交叉口）规划红线宽度为14~20m；设计车速为40km/h，停车视距为40m。
7.3.2给水
根据昌吉高新技术产业开发区总体规划，目前有一个供水厂，给水水源由高新区地下水系统内部挖潜调配解决，供水厂2013年扩建后日供水能力达到为5×104m3/d，覆盖面积约34km2。结合区域规划，在规划区南部新建水厂一座，近期供水规模为8万m3/d（预留远期扩建用地规划），远期供水规模23万m3/d，水厂占地面积为12公顷，以努尔加水库地表水作为主要水源。
高新区自来水厂作为本项目的供水水源，其供水能力及供水水质完全可满足本项目的用水需求。
7.3.3排水
昌吉海天污水处理有限公司位于昌吉高新技术产业开发西北角312国道南侧，总占地面积193亩，总处理规模12 万m³/d，其中一期建设规模3万m³/d，占地63亩。2013年底建投产使用。污水处理采用“预处理段（两级格栅+曝气沉砂池+事故池）+ A2/O脱氮除磷生化池+二沉池+芬顿反应池+絮凝沉淀池+紫外线消毒”工艺，主要建设内容为粗细格栅渠、提升泵房、曝气沉砂池、A2/O生化池、二沉池、芬顿反应池、絮凝沉淀池、紫外线消毒渠、污泥均质池、办公楼等。具体流程为污水重力流经粗格栅去除大颗粒悬浮物，初步分离后进入集水井，经潜污泵提升进入细格栅进一步去除小颗粒悬浮物，粗细格栅截留下来的垃圾外运至垃圾场。污水经细格栅进入平流曝气沉砂池进行砂水分离，同时去除悬浮物，分离出的砂水混合液经螺旋砂水分离器装置提升脱水去除污水中的砂石，砂干化后外运。沉砂池出水进入厌氧池进行厌氧分解提高可生化性，之后进入生化反应池进行有氧处理，通过好氧微生物降解污水中的有机物无机物及COD。处理过的污水进入二沉池进行沉淀，通过吸泥机把底部污泥排至污泥回流井，污泥回流井中的污泥排至集泥池进行脱水处理或对生化池进行污泥补充。上清液进入芬顿反应池，在 PH 3~3.5 的水体中投加亚铁氧化处理和双氧水进行氧化处理，进一步去除污水的COD。上清液进入絮凝沉淀池，加碱进行中和处理后投加絮凝剂混凝剂去除污水中的悬浮物，通过吸泥机排至集泥池进行脱水处理外运。上清液进入在线消毒渠通过紫外光源杀灭污水中的细菌，最终达标排放。设计进水水质：PH=6.0~9.0、CODcr 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L、氨氮40mg/L、总磷≤5mg/L；出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，即pH=7.0~8.0、CODcr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、氨氮≤8（15）mg/L、总磷≤1mg/L。
本项目生活污水排入高新区排水管网，水最终排入污水处理厂处理。
7.3.4供热规划
根据昌吉国家高新技术产业开发区总体规划，目前现有三个集中热源：①金源热力，总热负荷为120t/a；②明德热力，总热负荷为70t/a；③顺涛益华热源厂，总热负荷为80t/h。其中：金源热力主要担负启动区及中部综合组团的生活、生产热负荷；明德热力主要担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷；顺涛益华热源厂主要担负南区企业和北区岐峰农机的供热。
7.3.5用电规划
昌吉高新技术产业开发区内负荷主要为工业用电、仓储用电、公共设施用电及其他用电，其中工业用电占主要部分。通过测算昌吉高新技术产业开发区远期电力负荷预测为36.7万KW。
目前昌吉高新技术产业开发区有2个变电站，一个为36MVA用电负荷的明德变电站，另一个是分布在建材区的榆树沟变电站。为进一步满足高新区用电负荷量，规划建设一座220KV变电站及220KV建材变电站。
7.3.6燃气规划
昌吉高新技术产业开发区现有天然气门站一座，位于经七路，规模100000m³/h，占地9.5亩。调压站一座，位于昌盛路，规模20000m³/h，占地0.5亩。加气站四座。高新区气源为新疆油田油气储运分公司706站，呼图壁油气储运站，供气方式采用管道输送。规划扩建园区北部高新园区天然气门站，门站面积控制在1.8公顷。改建现有加油站为加油加气合建站，近期新建加油加气合建站一座、调压站一座。为满足高新区用气需求，将加快天然气管网建设，改变园区能源结构，实现近期燃气普及率达80%，远期供热普及率达95%。
7.3.7绿化与环卫设施
（1）绿化
昌吉高新技术产业开发区规划公共绿地240.99公顷，占建设用地的3.35%，人均公共绿地面积15.01m2。在核心区规划生态文化公园1处；在其他各大功能区结合冲沟和渠系规划配套景观公园6处。方便居民休憩游玩，净化空气。规划防护绿地962.13公顷，占建设用地13.38%。
（2）环卫设施
规划昌吉高新技术产业开发区设置垃圾转运站三座，规模为100吨/日，每处占地约为1000m2。收集的生活垃圾转运至昌吉市垃圾处理场（新建）进行无害化处理。
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	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地下水、声环境、生态环境等）：
1、 大气环境质量现状监测与评价
本次评价环境空气质量现状监测数据引用由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2017年4月7日~4月13日对《昌吉市明空工贸有限公司建筑装备及特变电工变压器夹件、油箱生产线项目》的大气监测数据。
1.1监测时间
2017年4月7日~4月13日。
1.2监测项目
PM10、SO2、NO2。
1.3分析方法、依据
采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表5中规定的方法采样和《空气和废气监测分析方法》。
表5  大气监测采样及分析方法
	编号
	项目名称
	采样吸收方法
	分析方法

	1
	PM10
	24小时自动连续监测
	重量法

	2
	SO2
	24小时自动连续监测
	甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法

	3
	NO2
	24小时自动连续监测
	盐酸萘乙二胺分光光度法


1.4大气环境质量标准
项目区属二类功能区，大气环境质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见表6。
表6  大气环境质量标准                  单位：mg/m3
	污 染 物
	PM10
	SO2
	NO2

	取值时间
	日平均
	日平均
	日平均

	浓度限值
	0.15
	0.15
	0.08


1.5大气环境质量现状监测
项目区大气环境质量监测结果见表7。                              
表7  项目区大气环境质量监测结果          单位：mg/m3
	采样日期
	PM10
	SO2
	NO2

	
	1#
	2#
	1#
	2#
	1#
	2#

	2017年4月7日
	0.047
	0.056
	0.028
	0.030
	0.035
	0.038

	2017年4月8日
	0.059
	0.048
	0.032
	0.033
	0.036
	0.036

	2017年4月9日
	0.061
	0.067
	0.033
	0.033
	0.035
	0.034

	2017年4月10日
	0.045
	0.054
	0.026
	0.031
	0.042
	0.037

	2017年4月11日
	0.060
	0.056
	0.029
	0.029
	0.033
	0.033

	2017年4月12日
	0.053
	0.066
	0.022
	0.023
	0.031
	0.042

	2017年4月13日
	0.059
	0.059
	0.034
	0.031
	0.032
	0.038


1.6大气环境质量现状评价
本评价采用浓度占标率来评价项目区空气环境质量。其公式为：
           P maxi= C maxi/ Coi*100%
式中：P maxi——污染物i的最大浓度占标率，%；
           C maxi——污染物i的实测最大浓度，mg/m3；
           Coi——污染物i的环境空气质量标准，mg/m3。
超标率计算公式如下：
超标率=超标数据个数∕总监测数据个数×100%
大气环境质量现状评价结果见表8。
表8  大气环境质量现状评价结果
	监测点位
	项目
	标准
	日均值范围
	占标率∕范围(%)
	超标率
（%）
	达标情况

	1#
	PM10
	0.15
	0.045-0.061
	30-40.67
	0
	达标

	
	SO2
	0.15
	0.022-0.034
	14.67-22.67
	0
	达标

	
	NO2
	0.08
	0.031-0.042
	38.75-52.5
	0
	达标

	2#
	PM10
	0.15
	0.048-0.066
	32-44.67
	0
	达标

	
	SO2
	0.15
	0.023-0.033
	15.33-20.67
	0
	达标

	
	NO2
	0.08
	0.033-0.042
	41.25-52.5
	0
	达标


从上表中可以看出，评价区域内环境空气中PM10、SO2和NO2，污染物日均值浓度均低于标准值，项目区域空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，空气质量良好。
2、地下水质量现状监测与评价
2.1采样布点
本项目评价范围内不存在地表水，因此本次环评不对地表水进行评价。
本次评价地下水环境质量现状数据引用由国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2017年4月20日对昌吉高新技术产业开发区自来水厂的检测数据，二者属于同一个水文地质单元。
2.2监测指标
pH、总硬度、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、氟化物等11项。
2.3监测周期及频率
监测天数为1天。
2.4采样、质控、数据处理方法
按照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的要求进行采样及分析。
2.5评价标准
《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价。
2.6评价方法
（1）采用标准指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准进行评价。评价模式为：
Pi=Ci / C0
式中：  Pi——标准指数
Ci——水质参数i的监测浓度值(mg/m3) 
C0——水质参数i标准浓度值(mg/m3)
    （2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：
PpH=（7.0－pH）/（7.0－pHsd）     pH≦7时  
PpH=（pH－7.0）/（pHsu－7.0）     pH﹥7时  
式中：PpH—pH的标准指数，量纲为1；
pH—pH监测值；
pHsu—标准中pH的上限值；
pHsd—标准中pH的下限值。
2.7监测结果及评价
地下水水质监测及评价结果见表9。

表9  地下水水质监测及评价结果
	序号
	指  标
	单位
	标准值
	监测值
	污染
指数
	是否
超标

	1
	pH值（无量纲）
	/
	6.5～8.5
	8.20
	0.8
	否

	2
	总硬度
（以CaCO3计）
	mg/L
	≦450
	121
	0.27
	否

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	≦1000
	220
	0.22
	否

	4
	铜
	mg/L
	≦1.0
	<0.05
	0.05
	否

	5
	锌
	mg/L
	≦1.0
	<0.02
	0.02
	否

	6
	氨氮
	mg/L
	≦0.2
	0.025
	0.125
	否

	7
	氯化物
	mg/L
	≦250
	43.9
	0.176
	否

	8
	铁
	mg/L
	≦0.3
	<0.03
	0.1
	否

	9
	锰
	mg/L
	≦0.1
	<0.01
	0.1
	否

	10
	挥发酚
	mg/L
	≦0.002
	<0.0003
	0.15
	否

	11
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≦3.0
	<0.5
	0.167
	否


由监测结果可以看出，评价区域地下水11项水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，由此可见，项目区地下水水质较好。
3、噪声环境质量现状
3.1噪声评价标准
本项目拟建地点位于昌吉高新技术产业开发区，项目区声环境功能区属于3类区，因此项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
本次评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），标准值见表10。
表10  《声环境质量标准》          等效声级Leq[dB（A）]
	类    别
	昼 间
	夜 间

	0类（康复疗养区）
	50
	40

	1类（居民区、文化教育区）
	55
	45

	2类（居住、商业、工业混合区）
	60
	50

	3类（工业集中区）
	65
	55

	4
	4a类（高速路、公路）
	70
	55

	
	4b类（铁路干线两侧）
	70
	60


3.2监测布点
本项目在项目区四周1m处各布设了1个噪声监测点。由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2018年4月7日监测。
3.3监测结果
监测结果见表11。
表11  噪声监测结果               单位：dB（A）
	监测点
	昼间
	夜间

	
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值

	1#东厂界
	46.1
	65
	40.7
	55

	2#南厂界
	48.5
	65
	44.9
	55

	3#西厂界
	46.7
	65
	41.9
	55

	4#北厂界
	44.5
	65
	39.8
	55


3.4评价结果
从以上的监测结果可以看出，项目区各监测点昼夜间噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类噪声标准的要求，因此评价区域的声环境质量较好。
4、生态环境质量现状调查与评价
本项目区位于昌吉高新技术产业开发区，项目区土地上分布有常见的旱生植被。野生动物为伴人型物种，如鸟类的麻雀、家燕等，啮齿类的鼠类等，无国家及自治区保护物种分布。













	主要环境保护目标
本项目位于昌吉高新技术产业开发区，项目区北侧是空地；南侧是腾飞大道；西侧是空地；东侧是空地。项目评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区、人口集中居住区等环境敏感目标分布。
根据本项目的生产工艺，排污特征以及项目区的环境功能区划，确定本项目的环境保护目标为：
（1）大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护。
（2）地下水：按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准保护。
（3）声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准保护。
本项目的污染物排放控制目标为：
（1）大气环境：保障项目运营期间所在区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（3095-2012）二级标准。
（2）水环境：保护区域的地下水环境，防止本项目的实施而污染项目所在区域水环境。
（3）声环境：确保本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，避免对所在区域声环境造成不利影响。
[bookmark: OLE_LINK10]（4）固体废物：妥善处理本项目产生的固废和生活垃圾等固体弃物，一般固废处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，避免对所在区域环境造成影响。危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，避免危险废物对所在区域环境造成影响。
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	1、 环境空气质量标准
建设项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
表12  各项污染物浓度限值             单位：ug/m3
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	


我国未制定非甲烷总烃污染物的环境质量标准，参考大气污染物综合排放标准详解中三十一.非甲烷总烃2.有关标准中以色列环境质量标准。
表13  非甲烷总烃环境质量标准
	污染物
	取值时间
	浓度限值(mg/m3 )
	标准来源

	非甲烷总烃
	24小时平均
	2.0
	以色列环境质量标准


2、 地下水质量标准
建设项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；
表14  各项污染浓度限值           单位：mg/L，pH值除外
	序号
	污染物名称
	标准限值
	标准来源

	1
	pH值
	6.5-8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准

	2
	氨氮
	≤0.2
	

	3
	高锰酸盐指数
	≤3.0
	

	4
	铅
	≤0.05
	

	5
	总硬度
	≤450
	

	6
	氯化物
	≤250
	

	7
	六价铬
	≤0.05
	

	8
	挥发酚
	≤0.002
	

	9
	氟化物
	≤1.0
	

	10
	硝酸盐氮
	≤20
	

	11
	亚硝酸盐氮
	≤0.02
	



3、声环境质量标准
建设项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。
表15  环境噪声标准限值          单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	3
	65
	55
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	1、大气污染物排放标准
（1）施工期扬尘
施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值1mg/m3要求，见表16；
表16  《大气污染物综合排放标准》表2颗粒物无组织排放限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）运营期
① 粉尘
粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值1mg/m3要求，见表17；
表17  《大气污染物综合排放标准》表2颗粒物无组织排放限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


② 非甲烷总烃
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120mg/m3标准要求以及排放速率满足10kg/h的要求。
表18  《大气污染物综合排放标准》表2非甲烷总烃排放限值
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）

	
	
	排气筒高度（m）
	二级

	非甲烷总烃
	120
	15
	10


③ 饮食油烟
运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60%。
2、水污染物排放标准
运营期间，厂区生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。
表19  《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级排放限值
	污染物
	单位
	B级

	COD
	mg/L
	500

	BOD5
	mg/L
	350

	SS
	mg/L
	400

	氨氮
	mg/L
	45


3、噪声排放标准
（1）施工期噪声
执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
表20   建筑施工厂界环境噪声排放限值
	昼间
	夜间

	70
	55


（2）运营期噪声
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。
表21  工业企业厂界环境噪声排放限值       单位：dB（A）
	厂界外声环境功能区类别
	时段

	
	昼间
	夜间

	3
	65
	55


4、固体废物排放标准或规定
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和2013年修改单。
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	根据该项目的排污状况及环保行政主管部门对总量控制提出的要求，提出总量控制指标如下，仅供环保行政主管部门参考。
（1）水污染物总量指标
本项目废水主要为职工生活废水，生活废水排入园区污水管网汇集至海天污水处理厂进行后续处理。废水总量控制指标由下游海天污水处理厂统一设置，为避免重复计算，本项目不设置废水总量控制指标。
（2）大气污染物总量指标
根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，不设置废气总量控制指标。






















[bookmark: _Toc355609312]建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：
1、 施工期工艺流程及产污环节
施工期工艺流程及产物节点示意图见图1。
噪声、扬尘、建筑垃圾、装修废气   噪声、固废、装修废气  

场地平整→基础工程→主体工程→设备安装→装饰工程→工程验收→运行使用

施工废水、建筑垃圾
图1  施工期工艺流程及产污节点示意图
施工期主要是基础主体建筑物的建设及后期设备安装等环节。施工期造成的环境污染主要是噪声、扬尘、建筑垃圾、施工废水等。
1、场地平整
项目区内现状为空地，项目的新建需要对场地进行平整，施工过程中使用推土机、卡车等机械设备，施工阶段会产生扬尘、噪声。
2、基础工程施工
包括土方（挖方、填方）、地基处理与基础施工。基础工程挖土方量会大于回填方量，在施工阶段会有弃土产生；推土机、挖掘机、装载机等运行时将产生噪声，同时产生扬尘。
3、主体工程及附属工程施工
将产生混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声，在挖土、堆场和运输过程中的扬尘等环境问题。
4、装饰工程施工
对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水。
从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工噪声、施工人员生活污水和混凝土搅拌废水、施工生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。
2、 运营期工艺流程及产污环节
本项目主要产品为塑料制品，由原材料混合、上料、脱模等工序组成。工艺流程及产污节点图见图2。


图2  本项目塑料制品生产加工工艺流程及产污节点图
工序流程说明：
1、混合、上料：将从外购回的全新塑胶原料（聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒）与色母粒按照合适的比例，通过封闭式混料机将两者进行充分混合，配置成用于生产的塑料原料，通过封闭管道输送至注塑机。
2、注塑成型：利用注塑模具在注塑机中进行加工生产。加热温度在160-190℃之间，采用电加热，使混合料由松散粒状固态变成连续的均化熔体。通过模具将熔体加工成所需产品形状，在成型加工之前，还要对模具进行试模，检查模具的质量和调试合适的工艺参数。
3、冷却：注塑加工完成后，要对注塑件上的成型料进行冷却，通过泵输入冷却水到模具进水口，对产品进行冷却，冷却后的出水进入循环水池，冷却水循环使用。不外排。
4、脱模：塑件冷却到一定温度进行开模，由职工取出成品。
5、修边：当使用的模具吻合度不好时，需要对产品进行毛边修整。
6、检查和包装：对合格品进行包装和装箱，对不合格品进行收集。
7、破碎工艺：脱模后经检查不合格的残次品还有产生的边角料集中收集后，采用破碎机破碎处理，破碎粒径在20-30mm之间，破碎后的碎片采用袋装，堆放在库房内，定期外售。
















主要污染工序
1、 [bookmark: _Toc25995170][bookmark: _Toc61948758]施工期污染分析
1.1施工废气
（1）施工现场扬尘：主要有平整土地、基础开挖、道路修筑、材料和弃土堆置，转运、装卸和搅拌等过程产生的扬尘。
（2）道路运输扬尘：为场外运输产生扬尘。
扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料等堆放或装卸时散落，也都能造成施工扬尘，施工扬尘影响范围也在100m左右。
（3）车辆尾气：挖掘机、装载机、推土机等施工机械大量进入会产生一定量车辆尾气，包括CO、CnHm、NOX等，产生量不大。
1.2施工废水
施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。
施工期间进场施工人数约为40人左右。施工期间，工地设简易住宿、食堂、防渗厕所，工地生活用水按0.1m3/人·d计，用水量为4m3/d；排放系数以0.8计，排放量约为3.2m3/d，施工期历时3个月，实际施工天以100d计，施工期生活污水排放量320m3。
建筑施工废水主要来自于施工过程中设备清洗水及混泥土、养护等施工工序排水，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，不含其它有害物质。
1.3噪声
主要为各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。机械设备如推土机、压路机、挖掘机、商品混凝土输送泵等机械运行时，在距离声源10m处的噪声值高达75～110dB（A）；这些突发性非稳态噪声源对施工人员、周围住宅区产生较大的影响。主要噪声源情况见表22。
表22  各施工阶段主要噪声源状况
	施工阶段
	声源
	声级 dB（A）

	一
	施工机械

	土石方阶段
	挖掘机
推土机
装载机
大型载重车
	78～96
80～95
85～95
90

	底板与结构阶段
	混凝土输送泵
振捣机
切割机
模板拆卸
混凝土运送车
	75～90
100～105
100～110
95～105
80～85

	装修、安装阶段
	电锯
砂浆机
升降机
切割机
轻型载重卡车
	100～110
75
80～90
100～110
75

	二
	交通运输车辆声级

	施工阶段
	车辆类型
	声级

	土方阶段
	大型载重车
	90

	底板及结构阶段
	混凝土灌车、载重车
	80～85

	装修阶段
	轻型载重卡车
	75


1.4固体废物
施工期产生的固体废物主要是土方工程及混凝土浇筑、基础及墙体的砌筑废料和弃土等。松散的弃土在降水或地表径流的冲刷下，易产生水土流失、堵塞排水系统。
此外，还有施工人员产生的生活垃圾，生活垃圾若随意堆置，将对施工人员的生活、工作环境产生不利影响。
2、 运营期污染分析
2.1运营期大气污染物
本项目建成运营后，大气污染物主要为注塑工艺产生的少量有机废气，上料、破碎工序产生的少量粉尘，职工食堂产生的油烟废气。
2.1.1有机废气
运营期有机废气主要来自于注塑成型工艺，原材料聚乙烯、聚丙烯通过料斗送入注塑机，注塑机采用螺杆式加热方式使原材料融化，该工序采用电加热，此过程是密闭的。在注塑时产生少量的有机废气，本项目原材料加热温度160-190℃时转化为熔融态，尚未达到物料的分解温度，根据原材料的性质，当温度达到300℃以上时聚乙烯、聚丙烯原材料及色母才会发生分解，注塑时产生的有机废气主要为少量物料接触加热螺杆时挥发的聚乙烯单体，以非甲烷总烃计。
非甲烷总烃产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目聚乙烯、聚丙烯、色母年使用量约313t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.11t/a（0.05kg/h）。
通过在每个注塑机上方设置集气罩，通过引风机（风量按2000m3/h）将废气引至一套活性炭吸附装置处理，处理后废气通过15m高排气筒高空排放。活性炭吸附装置处理效率可达60%-90%（按60%计），则非甲烷总烃排放量0.04t/a（0.006kg/h）、排放浓度2.8mg/m3。
2.1.2粉尘
原材料为聚丙烯颗粒和聚乙烯颗粒，使用量210t/a，在投料过程中会产生少量的粉尘，粉尘产生量按原料使用量的0.2%计，则粉尘产生量约0.42t/a。
在生产过程中产生的残次品需采用破碎机破碎，破碎粒径在20-30mm之间，破碎后的碎片采用袋装，堆放在库房内，定期外售。破碎量0.5t/a，破碎粉尘量按破碎量的0.2%计，则破碎粉尘产生量约0.001t/a。
2.1.3餐饮油烟
厂区内设有职工食堂，运营期会产生少量厨房油烟，油烟具有瞬时排放量大、排放点集中等特点。原国家环保总局颁布的《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），根据饮食业的基准灶头数量不同，把规模划为小型、中型和大型三种，详见表23。
表23  饮食业规模划分
	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	总功率（108J/h）
	≥1.67，＜5.00
	≥5.00，＜10
	≥10

	排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6


标准要求各种规模的饮食行业油烟排放浓度都必须低于2mg/m3，详见表24。
表24  饮食业单位油烟最高允许排放浓度和净化设施最低允许去除率
	规模
	小型
	中型
	大型

	允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	设施最低允许净化率（%）
	60
	75
	85


本项目设有职工食堂，主要供应20名员工用餐，作为工程的生活配套设施，基准灶头按1个计，灶头排风量以1000m3/h计，年工作日300天，日工作时间约4h，则年油烟排放量为120万m3。油烟处理设备安装在灶头上方，配套风机安装在窗口，排放口位于屋顶。
根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人·d，本项目就餐人数为20人，则年消耗食用油0.18t，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为3%。油烟产生量约0.005t/a，油烟产生浓度4.2mg/m3。根据表24饮食业单位油烟最高允许排放浓度和净化设施最低允许去除率，本项目的油烟处理设备最低允许净化率不低于60%，则年油烟排放量为0.002t，排放浓度为1.6mg/m3。
2.2运营期废水污染源分析
本项目生产线注塑工艺冷却水循环使用，不外排。本项目运营后主要为生活废水。
生活污水排水量按用水量的80％计，则排水为480m3/a。根据类比，生活污水未经生化处理的混合水质一般为COD约300mg/L，BOD5约120mg/L，SS约180mg/L，氨氮约25mg/L。污水排入园区下水管网，最终进入海天污水处理厂统一处理。
项目废水污染源及主要污染因子见表25。
表25  废水污染源及主要污染因子
	项目
	废水量m3/a
	COD
	SS
	NH3-N
	BOD5

	生活污水
	产生浓度mg/L
	480
	300
	180
	25
	120

	
	产生量t/a
	
	0.14
	0.08
	0.01
	0.06


2.3运营期噪声
本项目噪声污染源主要为设备运行时产生的噪声，其源强为60-80dB（A）。其主要设备源强见表26。
表26  各生产设备噪声源强一览表
	序号
	名称
	噪声排放源强
	台数
	安装位置

	1
	配料机
	60
	4
	生产车间

	2
	注塑机
	75
	15
	生产车间

	3
	模具
	70
	15
	生产车间

	4
	粉碎机
	80
	2
	生产车间

	5
	包装机
	65
	2
	生产车间


2.4运营期固体废物
项目建成后固体废物主要有残次品、废边角料、废包装袋、废活性炭以及生活设施产生的生活垃圾等，具体处理情况如下：
（1）残次品、废边角料
产生量约0.5t/a，由破碎机破碎后，装袋，堆放在库房内，定期外售。
（2）废包装袋
原材料产生的废包装袋，约0.2t/a，集中收集后，外卖废品收购站。
（3）办公生活垃圾
生活垃圾按1kg/d∙人计，产生量为20kg/d，合计6.0t/a(年生产天数按300天计)。厂区内设置垃圾桶后集中收集，由环卫部门定期清运处理。
（4）废活性炭
有机废气处理，采用活性炭吸附装置，会产生废活性炭，以每吸附1kg非甲烷总烃消耗4kg废活性炭计算，本项目约产生废活性炭0.28t/a。
根据《国家危险废物名录》（2016年），本项目有机废气处理产生的废活性炭属于HW12类危险废物，废物代码900-255-12，需送有危废处置资质的单位进行处理。
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	    内容

类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前产生的浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量
（单位）

	大
气
污
染
物
	注塑工艺
	有机废气
	0.11t/a
	0.04t/a

	
	投料、破碎工序
	粉尘
	0.421t/a
	0.421t/a

	
	食堂
	油烟
	4.2mg/m3，0.005t/a
	1.6mg/m3，0.002t/a

	
水
污
染
物

	生活废水
	COD
	300mg/L；0.14t/a
	300mg/L；0.14t/a

	
	
	BOD5
	120mg/L；0.06t/a
	120mg/L；0.06t/a

	
	
	SS
	180mg/L；0.08t/a
	180mg/L；0.08t/a

	
	
	氨氮
	25mg/L；0.01t/a
	25mg/L；0.01t/a

	
固
体
废
物

	修边、检查
	残次品、废边角料
	0.5t/a
	破碎后定期外售

	
	包装
	废包装袋
	0.2t/a
	集中收集后，废品站回收

	
	活性炭吸附装置
	废活性炭
	0.28t/a
	送有危废处置资质的单位进行处理

	
	办公生活
	职工生活垃圾
	6.0t/a
	集中收集，由环卫部门定期清运处理

	噪声
	本项目噪声污染源主要为设备运行时产生的噪声，其源强为60-80dB（A）

	主要生态影响
本项目基础设施建设完工后对区域进行人工绿化，则原来的生态环境将被工业场地所取代，经过人工绿化，区域生态环境将得到修复和补偿。











环境影响分析
	施工期环境影响分析：
1、施工期大气环境影响分析
1.1扬尘污染分析
据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：


式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
      V——汽车速度，km/h；
      W——汽车载重量，t；
      P——道路表面粉尘量，kg/m2。
表27为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。
表27  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘     单位：kg/辆·km
	      P
车速
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5（km/h）
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10（km/h）
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15（km/h）
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.2841
	0.4778

	20（km/h）
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表28为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。
表28  施工场地洒水抑尘试验结果
	距离（米）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度
（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒  水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。
施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：
           Q=2.1（V50 – V0）3e-1.023W
式中：Q——起尘量，kg/吨·年；
      V50——距地面50米处风速，m/s；
      V0——起尘风速，m/s；
      W——尘粒含水率，%。
由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。
为减少施工扬尘对周围环境的影响。因此环评要求：
（1） 施工方需制定合理的施工计划，避免在多风时节及大风天气（风力＞5m/s）下开挖。
（2） 在施工场地安装围栏，据有关单位在市政施工现场实测，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，有围栏的施工现场扬尘相对无围栏时有明显改善，可使影响距离缩短40%。围栏安装能有效减少施工扬尘对周围环境的影响。
（3） 施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；对于未开挖的道路，应经常洒水，最大限度地减少过往车辆造成的扬尘对环境的污染。
（4） 运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量。所有运输土石方的车辆，均应用蓬布覆盖；车辆出入施工现场时，应当在车辆出入口设置清洗平台，进出车辆应及时清洗。
（5） 将施工场地挖掘产生的土方首先用于回填及绿化，若在不能确保其全部利用时，需及时清运出场并按环卫部门有关渣土管理要求进行填埋，以免产生二次污染。
1.2车辆尾气影响
施工机械所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。在施工现场，会有如挖掘机、载重卡车等施工机械大量进入。据交通部公路研究所的测算，以载重卡车为例，测得每辆卡车的尾气中含CO：37.23g/km·辆，CnHm：15.98g/km·辆，NOX16.83g/km·辆。这些施工机械所排放的废气以无组织面源的形式排放，会对项目区的大气环境造成不利影响，但施工结束后，废气影响也随之消失，不会造成长期的影响。
2、施工期水污染影响分析
施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。
2.1施工期生活污水
施工期间进场施工人数约为40人左右。施工期间，工地设简易住宿、食堂、防渗厕所，工地生活用水按0.1m3/人·d计，用水量为4m3/d；排放系数以0.8计，排放量约为3.2m3/d，施工期历时3个月，实际施工天以100d计，施工期生活污水排放量320m3。本次环评要求建设单位应先接入园区市政污水管网，施工期生活污水排入园区污水管网，最终排入海天污水处理厂处理。临时食堂厨房废水必须设简易隔油池，食堂废水经隔油处理后排入园区污水管网。
2.2施工废水
建筑施工废水主要来自于施工过程中设备清洗水及混泥土、养护等施工工序排水，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，不含其它有害物质。本环评建议施工场地设沉砂池，将场地施工废水收集沉淀处理后用于泼洒地面降尘，对施工流动机械的冲洗设固定场所，车辆冲洗水进入隔油池、沉淀池处理后排放。
采取以上措施后，施工期产生的废水对项目区水环境无显著影响。
3、施工期噪声影响分析
施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。
根据资料所得的不同施工机械的噪声源强。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，噪声最高的为混凝土振捣器，噪声达90dB(A)。
表29为主要施工设备噪声的距离衰减情况。由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，影响范围可达200m。在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是夜间严禁混凝土振捣器等强噪声机械进行施工，减少这类噪声对附近企业员工的影响，同时对不同施工阶段，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），不同施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，对施工场界进行噪声控制。
表29  施工机械噪声衰减距离（m）
	序号
	施工机械
	声级[dB(A)]

	
	
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90

	1
	推土机
	65
	59
	55.5
	53
	51
	49.4
	47.8
	45.9
	44.6

	2
	切割机
	70
	64
	60.5
	58
	56
	54.4
	52.8
	50.9
	49.6

	3
	挖掘机
	65
	59
	55.5
	53
	51
	49.4
	47.8
	45.9
	44.6

	4
	振动棒
	65
	59
	55.5
	53
	51
	49.4
	47.8
	45.9
	44.6

	5
	塔吊
	65
	59
	55.5
	53
	51
	49.4
	47.8
	45.9
	44.6

	6
	载重汽车
	55
	49
	45.5
	43
	41
	39.4
	38.8
	35.9
	35.6

	7
	混凝土加压泵
	75
	69
	65.5
	63
	61
	59.4
	57.8
	55.9
	54.6

	8
	撞击声
	65
	59
	55.5
	53
	51
	49.4
	47.8
	45.9
	44.6


由上表可以看出，在施工过程中，施工机械噪声为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，昼间单台施工机械噪声在距施工场地20m处符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准限值。
由于施工机械一般会单台或多台同时施工，故对场界周边的声环境影响较大。本项目周围无噪声敏感点目标分布，并尽量避免夜间施工期，因此施工期的噪声主要应注意防止对施工人员自身的影响。
建设单位拟采取如下具体施工噪声防治措施：
（1） 在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。
（2） 严格控制振捣器等强噪声机械施工时间，禁止一切非施工工艺需要的夜间施工。如需要在夜间进行结构、底板工程的施工，必须上报环境保护主管部门批准同意。
（3） 采用先进的低噪声施工设备。
（4） 将有固定工作地点的施工机械尽量设在拟建项目场地的中央，并采取围墙封闭等隔声措施。
（5） 施工人员的施工营地尽量布置在距施工场地外90m远处，以减轻施工噪声对其的干扰。
4、施工期固体废物的环境影响分析
施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建设材料(如砂石、水泥、砖、木材等)。建筑垃圾产生量根据《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》中提供的系数约为50-60kg/m2，项目总建筑面积5054m2，则施工建筑垃圾最大产生量约303.2t，其中可回收垃圾约60%，约181.9t，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用；不可回收垃圾40%，约121.3t，对于该类垃圾按当地环保部门有关规定妥善处理，可回收垃圾收集后出售，不可回收垃圾清运至昌吉市建筑垃圾处理场处理。
施工高峰期施工人员及工地管理人员约40人，工地生活垃圾按1kg/人·d计，产生量约为40kg/d，施工期为100天，施工期生活垃圾的排放量为4.0t。生活垃圾集中收集后由送至昌吉市生活垃圾填埋场处置。
本次环评要求建设单位将可利用的建筑垃圾尽量利用，不能利用的建筑垃圾应当集中收集后及时清运至建筑垃圾填埋场填埋。施工过程中必须做到集中堆放、及时清理，严禁随意丢弃。
采取以上措施后，施工期产生的固体废弃物对环境的影响较小。
5、施工期水土流失环境影响分析
随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。项目区所在地降雨较少，因此，只要加强施工管理、合理安排施工进度，就可以减少水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。





运营期环境影响分析：
1、运营期大气环境影响分析
1.1有机废气
1.1.1达标分析
生产过程中，注塑环节会产生一定量的非甲烷总烃。
建设单位通过在每个注塑机上方设置集气罩，通过引风机（风量按2000m3/h）将废气引至一套活性炭吸附装置处理，处理后废气通过15m高排气筒高空排放。活性炭吸附装置处理效率可达60%-90%（按60%计），非甲烷总烃排放速率0.006kg/h、排放浓度2.8mg/m3。
非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值120mg/m3标准要求以及排放速率满足10kg/h标准要求。
1.1.2预测分析
根据拟建项目大气污染物排放特点和评价区域周围环境敏感分布情况，对本项目污染源进行预测。其预测评价内容如下：正常工况下注塑工序原材料熔融产生的非甲烷总烃废气。
（1）预测因子及源强
本项目对注塑工艺产生的非甲烷总烃有组织排放废气污染物进行预测，具体源强见表30。
表30  有组织废气污染物排放状况一览表
	污染源名称
	污染物
名称
	污染源强
(kg/h)
	排气筒有效高度
	烟气量
（Nm3/h）

	
	
	
	高度(m)
	内径(m)
	

	注塑工艺
	非甲烷总烃
	0.006
	15
	0.5
	2000


[bookmark: _Toc357766931][bookmark: _Toc296444387]（2）大气环境影响预测
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式—Screen 3，本项目注塑工艺产生的非甲烷总烃估算模式浓度预测结果见表31。
表31  估算模式预测污染物浓度扩散结果
	序号
	下风向距离(m)
	最大地面浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	1
	10
	1.131E-20
	0

	2
	100
	0.0006416
	0.03

	3
	100
	0.0006416
	0.03

	4
	174
	0.0007266
	0.04

	5
	200
	0.000705
	0.04

	6
	300
	0.0006467
	0.03

	7
	400
	0.0005784
	0.03

	8
	500
	0.0004793
	0.02

	9
	600
	0.0003929
	0.02

	10
	700
	0.0003245
	0.02

	11
	800
	0.0002804
	0.01

	12
	900
	0.0002885
	0.01

	13
	1000
	0.0002896
	0.01

	14
	1100
	0.0002837
	0.01

	15
	1200
	0.000275
	0.01

	16
	1300
	0.0002648
	0.01

	17
	1400
	0.0002539
	0.01

	18
	1500
	0.0002427
	0.01

	19
	1600
	0.0002317
	0.01

	20
	1700
	0.000221
	0.01

	21
	1800
	0.0002107
	0.01

	22
	1900
	0.0002009
	0.01

	23
	2000
	0.0001916
	0.01

	24
	2100
	0.0001829
	0.01

	25
	2200
	0.0001748
	0.01

	26
	2300
	0.0001672
	0.01

	27
	2400
	0.0001601
	0.01

	28
	2500
	0.0001535
	0.01


由上表可知，项目非甲烷总烃最大落地浓度为0.0007266mg/m3，最大浓度占标率为0.04%，最大落地距离为174m。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明：非甲烷总烃浓度满足色列环境质量标准中2.0mg/m3标准要求。
（3）排气筒高度设计
排气筒周围半径200m距离内最高建筑物为3层综合办公楼，高度约9m，本项目设置1根排气筒，高度为15m，能满足新建排气筒周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高出最高建筑物5m以上的规定，因此，排气筒符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）对排气筒高度设置的要求。
（4）污染防治措施
在每台注塑机上方设置集气罩，通过引风机（风量按2000m3/h）将废气引至一套活性炭吸附装置处理，处理后废气通过15m高排气筒高空排放。废气达标排放，对周围环境影响较小。
1.2粉尘
本项目原材料为聚丙烯颗粒和聚乙烯颗粒，使用量210t/a，在投料过程中会产生少量的粉尘，粉尘产生量按原料使用量的0.2%计，则粉尘产生量约0.42t/a，通过加强管理，轻拿轻放减少粉尘产生，粉尘颗粒沉降在车间地面上，通过及时清扫收集，减少二次扬尘，通过厂房阻隔，粉尘对周围环境影响较小。
在生产过程中产生的残次品需采用破碎机破碎，破碎后的碎片采用袋装，堆放在库房内，定期外售。破碎粉尘对周围环境影响较小。
1.3餐饮油烟
本项目设有职工食堂，主要供应20名员工用餐，作为工程的生活配套设施，基准灶头按1个。
建设单位拟配套安装1台油烟净化器，处理效率60%。油烟产生浓度4.2mg/m3、排放浓度为1.6mg/m3。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求，对周围环境影响小。
2、水环境影响分析
运营期产生的污水主要为冲厕污水、洗涤污水等生活污水等，排放量为480m3/a。
根据类比，生活污水未经生化处理的混合水质一般为COD约300mg/L，BOD5约120mg/L，SS约180mg/L，氨氮约25mg/L。本项目生活污水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后排入园区下水管网，最终进入海天污水处理厂统一处理，不会对周边水环境产生影响。
3、声环境影响分析
建成后，调查所有声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，采用类比测量法与引用现有数据相结合确定声源的声功率级。本次噪声评价厂界按整个厂房计算，将厂房内所有声源的声级叠加，以厂房的中心作为声源原点，简化为单个室外的点声源进行预测。
项目噪声主要来自车间生产设备。建设单位优先选用低噪声型号设备，所用设备均分布在厂房内部，合理布局。设备安装时设置减振基座，通过车间隔音，达到距离衰减、隔声降噪的效果。
主要噪声源强及治理措施见表32。
表32  主要噪声源强及治理措施一览表
	序号
	设备名称
	数量
	声级值dB（A）
	治理措施
	降噪效果dB（A）

	1
	配料机
	4
	60
	设备设置减振基座，加强设备维护保养，车间隔声
	10~15

	2
	注塑机
	15
	75
	
	10~15

	3
	模具
	15
	70
	
	10~15

	4
	粉碎机
	2
	80
	
	10~15

	5
	包装机
	2
	65
	
	10~15


3.1预测模式
（1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
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[bookmark: _Toc91387363]式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB；
r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R——房间常数m2；
Q ——方向因子，无量纲值。
（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：


（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：


（4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2：


式中：S为透声面积，m2。
（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
（6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

             
式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；
L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；
R——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m；
ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。
如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则


（7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。
（8）计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内
该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为：

                
式中：T ——计算等效声级的时间；
N ——室外声源个数；
M ——等效室外声源个数。
（9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为：

                   
式中：L合——受声点总等效声级，dB(A)；
N ——声源总数
Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A)
3.2预测结果与评价
利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况作必要简化，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，计算过程噪声源取最大值，降噪效果取最小值，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，再与背景值叠加，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。
计算结果见表33。
表33  厂界噪声预测值                  单位：dB（A）
	测点编号
	昼间各测点声压级dB(A)
	夜间各测点声压级dB(A)

	
	贡献值
	贡献值

	厂界东面
	42.8
	―

	厂界南面
	52.5
	―

	厂界西面
	42.8
	―

	厂界北面
	52.5
	―

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放限值
	昼间≤65 dB(A)
	夜间≤55 dB(A)

	达标情况
	达标
	达标


注：项目夜间不生产。
由表33可知，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。根据预测结果，本项目运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。
综上所述，建设项目噪声排放对周围的环境影响较小，噪声防止措施可行。企业在生产过程中应注意加强设备噪声治理，在项目新建过程中应重视减振工程的设计及施工质量。确保厂界噪声达标，不影响周边环境。
4、固体废物环境影响分析
项目建成后固体废物主要有残次品、废边角料、废包装袋、废活性炭以及生活设施产生的生活垃圾等，具体处理情况如下：
（1）残次品、废边角料：由破碎机破碎后，装袋，定期外售。
    （2）废包装袋：原材料产生的废包装袋，集中收集后，外卖废品收购站。
（3）办公生活垃圾：厂区内设置垃圾桶后集中收集，由环卫部门定期清运处理。
（4）废活性炭：有机废气处理采用活性炭吸附装置，会产生废活性炭。核对《国家危险废物名录》（2016年），本项目有机废气处理产生的废活性炭属于HW12类危险废物，废物代码900-255-12，需送有危废处置资质的单位进行处理。
危险废物处置要求：
产生的危险废物定期委托有资质单位处置。并设置危废暂存间，危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求进行设计，地面需防渗。
危险废物的转移：危险废物的转移应遵循《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，交有持有危险废物经营许可证的单位运输，并填写危险废物转移联单，报当地市级以上环保有关主管部门批准，方可运行。
项目的固体废物得到妥善处理，不会对外环境产生影响。
5、总量控制分析
根据该项目的排污状况及环保行政主管部门对总量控制提出的要求，提出总量控制指标如下，仅供环保行政主管部门参考。
（1）废水
废水主要为职工生活废水，生活废水排入园区污水管网汇集至海天污水处理厂进行后续处理。废水总量控制指标由下游海天污水处理厂统一设置，为避免重复计算，本项目不设置废水总量控制指标。
（2）废气
根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，不设置废气总量控制指标。
6、项目选址合理性分析
项目结合今后企业发展远景及周边环境现状，从环境保护角度分析厂址的合理性。
6.1厂址条件及区位优势
昌吉高新技术产业开发区在昌吉市区以西12km，距离自治区首府乌鲁木齐市城区中心不足50km，规划用地34km2，东起312国道与呼昌公路交汇处，从交汇处沿312国道向西延伸约12km，西到昌吉与呼图壁交界处，北临呼昌公路，南至312国道以南1km范围，呈三角形带状布置。本项目占用土地属于昌吉高新技术产业开发区规划的工业用地。从用地规划角度来看，项目选址用地符合昌吉高新技术产业开发区规划中的工业用地要求。
项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由南西微倾向北东，海拔高度554~560m，场地现为规划建设土地，地势平坦，微地貌变化不大。场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般型场地，工程地质条件较好。
项目建设地址不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。
6.2本项目与周围企业的相容性分析
项目位于昌吉高新技术产业开发区内，项目区北侧是空地，南侧是腾飞大道，西侧是空地，东侧是空地。
建设单位在采取本次环评中提出的各项环保措施后，能确保各类污染物达标排放，对周围企业的影响不大。项目本身对外环境的敏感程度较低，项目区附近的企业在严格落实国家和地方各类环保法规制度，加强环保管理的情况下，外环境对本项目产生的影响不大。
6.3本项目与工业园区规划的符合性分析
6.3.1用地符合性
根据总体规划中的“用地规划”，本项目拟选场地为二类工业用地；本项目为塑料制品业项目，属于二类工业，因此，用地类型与总体规划相符。昌吉高新技术产业开发区用地规划图详见附图4。
6.3.2入园企业（项目）限制条件
（1）入园项目引进原则
为了保护工业园区的环境，严格控制污染源，保障人体健康，促进经济建设与环境保护协调发展，按照“控制污染、节约资源、保护环境、合理布局”的可持续发展原则，工业园区实行入园企业环保准入审核制度。未经工业园区审核批准的任何企业和个人不得入驻工业园区从事生产经营活动。
入驻昌吉高新区工业园区的企业，要坚持准入标准，选择一批有一定生产规模、管理先进、设备先进、技术力量强，有研发新产品的意识、能力，有环保举措的企业作为率先入园的示范企业。以此标准成熟一个，准入一个。
从园区可持续发展角度考虑，提高园区效益应主要立足于提高产品质量，走增加品种和附加值内涵的发展之路，不能以大量消耗资源、破坏生态环境为代价。
从园区功能定位和所处区位的环境管理要求出发，在满足国家产业政策要求的前提下，提高“两高一资”行业的环境准入门槛，高污染、高耗能、高排放的火电、钢铁、水泥、化工等项目不得进入园区。同时由于园区选址区域水资源量有限，入园项目应限制引入高耗水、排放大量大气污染物的其他工业项目。
（2）鼓励引进的项目条件
进入园区进行项目建设和生产的企业必须符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、各行业准入条件中有关规定。鼓励引进能同时满足以下条件的项目入驻园区：
按循环经济原则，坚持优势资源转换发展战略，以充分利用当地优势资源为基础，就地深加工，切实将资源优势转化为产业优势和经济优势的项目。
入园项目应是高科技含量、产品附加值高的项目，其生产工艺、设备和环保设施应达到同类国际先进水平，至少是国内先进水平。
废水经处理可达污水处理厂接管标准，并确保不影响污水处理厂处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放。
采用有效的回收、回用技术，包括各种物料的回收续用、工艺余热利用、各类废水回用等。
能利用工业园区内其他企业的产品、中间产品和废弃物为原料的，或是为其他企业提供生产原料，构成“产品链”，能实现循环经济的项目。
生产过程采用计算机自动监测、控制技术，设有先进的物料泄漏自动监控装置和自动报警联锁装置，遇意外情况可自动启用应急处理设施。
生产和使用有毒有害化工物料的项目应有完善的事故风险防范和应急措施，包括有毒有害化学品的使用、运输、储存过程。
园区应有意识引入农产品下游加工企业和资源综合利用企业，打造生态产业链，以发展园区循环经济。
（3）工艺与装置限制
工业园区定位为生态工业园区、环境友好型工业园区，对环境可能造成严重污染、环保设施不稳定达标的产业应禁止入园。
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，凡属于目录中限制、淘汰的生产能力和工艺一律禁止入园。根据《第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录》、《当前部分行业制止低水平重复建设目录》 的规定，凡采用其中所列装置的企业，不允许进驻工业园区。
（4）规模及清洁生产水平限制
为实现工业园区资源的可持续利用、工业园区经济与环境的可持续发展，基于目前工业园区所在区域的可利用资源量（包括矿产资源、水资源、农副产品等）、可利用能源量（热能）、可容纳的污染物排放量（废水、废渣、废气）及国内现有企业清洁生产水平，对拟入园的企业规模和资源消耗作出限制规定。限制高水耗、高物耗、高能耗项目入园。
根据类比调查国内各企业主要装置的清洁生产水平，对拟入园企业清洁生产水平作如下规定：规划近期拟入园企业的主要装置必须达到国内先进清洁生产水平，对达不到要求的企业一律禁止入园。
（5）污染物排放限制
规划工业园区大气污染物、水污染物排放总量控制指标按环境管理部门下达的区域环境总量指标及工业园区近期、远期污染物估算排放量确定。工业园区拟入园企业及现有企业的大气污染物排放量及各主要大气污染物的排放浓度必须达到相应规定的标准。工业园区拟入园企业及现有企业的水污染物排放量及各主要污染物的排放浓度必须达到相应的标准要求。
本项目生产工艺、设备和环保设施应达到同类国内先进水平；废水经处理可达污水处理厂接管标准，“三废”排放能实现稳定达标排放；采用有效的回用技术；环保措施能稳定达标，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制、淘汰类。
综上所述，本项目厂址条件及区位优势，与周围企业相容性较好，与工业园区规划相符，同时综合考虑厂址的交通区位优势、水电供应等条件，本工程选址是合理的。

7、环境管理与监测体系
7.1环境体制与机构
项目建成后，由厂长主管环保工作，负责企业的环卫工作。应成立专门环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。环境监测由当地环境监测站或具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。
7.2管理职责
（1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本场实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。
（2）组织和管理全场的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 
（3）定期进行全场环境管理人员和环保知识和技术培训工作。
（4）通过技术改造，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。
（5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。
（6）科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。
（7）加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。
（8）设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止有害物质的泄漏。
（9）废弃物管理。针对项目营运期产生的生活垃圾，应集中收集及时处理，严禁长时间在厂区堆存污染环境。针对项目营运期产生的危险废物应严格按照危险废物管理办法严格贮存，及时交由相关危险废物处置单位进行处置。
7.3监测内容及监测频次
针对本项目营运期产生的污染物，企业应按时进行监测，监测报告报当地环境主管部门备案，具体检测内容及频次见表34。
表34  项目营运期监测内容及频次
	序号
	监测对象
	监测内容
	监测频次
	备注

	1
	废气
	有机废气
	每年一次
	监测单位应具备相应监测资质

	
	
	粉尘浓度
	每年一次
	

	2
	噪声
	连续等效A声级
	每年一次
	


根据上表，企业应针对排放的废气、噪声监测应每年进行一次，应在项目正常运营时进行监测。
监测报告应及时报备当地环境主管部门。
8、平面布局合理性分析
项目区主导风向是西南风，1#车间（生产车间）位于厂区北侧，主导风向的侧风向；2#车间（成品库）位于厂区东侧，主导风向的下风向；3#车间（原料库）位于厂区西侧，主导风向的上风向；办公楼位于厂区南侧，主导风向的侧风向。
厂区平面布置图详见附图5。
（1）本项目总图布置设计规整紧凑，功能区清楚，各功能区间衔接适当，物流顺畅，符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93）的要求。
（2）厂房内各建筑之间留有足够的安全防护间距，便于检修和人员活动，一旦发生危险时利于消防、安全疏散。因此，厂区平面布置符合安全生产的基本要求。
（3）总平面布置包含了环保设施区，为实施废气处理保证了足够的空间。另外，噪声源相对集中的场地均安排在厂房中部区域，与厂边界均保持有较大距离，为实现厂界噪声达标创造了有利条件。
（4）项目地常年风向为西南风。厂区的办公楼相对于生产车间和辅助生产设施区处于最大风频风向的侧风向，有利于减少受本厂生产产生的废气影响。
综上所述，项目厂区平面布置从环境保护角度考虑基本合理。
9、环境保护投资估算
本项目总投资约2000万元，工程用于环保的投资估算约30.6万元，占项目工程总投资的1.53%。
各环保设施组成及投资估算详见表35。
表35  环保投资（措施）及投资估算一览表
	项目
	内容
	投资（万元）

	营
运
期
	废气治理
	车间内每台注塑机上部设置集气罩（共15台），采用一套活性炭吸附装置处理废气，处理后废气通过15m高排气筒高空排放
	20

	
	
	职工食堂设油烟净化器
	0.1

	
	废水治理
	隔油池
	0.5

	
	噪声治理
	隔声减震降噪措施
	2

	
	固废处置
	生活垃圾收集桶
	3

	
	危废处置
	设危废暂存间一座，危废委托有资质单位处理
	5

	环境保护措施投资合计
	30.6


10、环保竣工验收
根据《建设项目环境保护管理条例（修订草案征求意见稿）》相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，委托第三方机构对建设项目环境保护设施及措施落实情况进行调查，编制建设项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。
项目三同时竣工验收一览表见表36。
表36  环保“三同时”竣工验收一览表
	环保工程
	环保措施
	验收标准

	废气治理
	有机废气
	车间内每台注塑机上部设置集气罩（共15台），采用一套活性炭吸附装置处理废气，处理后废气通过15m高排气筒高空排放
	非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的最高允许排放限值及相应排放速率要求；

	
	食堂油烟
	职工食堂设油烟净化器
	饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）

	
	无组织粉尘
	采用封闭式混料机；上料过程轻拿轻放减少粉尘产生，粉尘颗粒沉降在车间地面上，通过及时清扫收集，减少二次扬尘
	周界外颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的无组织排放限值

	废水治理
	生活废水
	厂区内设置排水管网，与园区污水管网接入
	废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	固废处理
	残次品、废边角料
	破碎后，袋装，定期外售
	符合《固体废物污染环境防治规定》、满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）

	
	废包装材料
	外卖废品站
	

	
	生活垃圾
	委托环卫部门处置
	

	
	废活性炭
	设危废暂存间一座，危废委托有资质单位处理
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）

	噪声治理
	生产设备采用隔声、减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
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	生产车间
	粉尘
	采用封闭式混料机；上料过程轻拿轻放减少粉尘产生，粉尘颗粒沉降在车间地面上，通过及时清扫收集，减少二次扬尘
	

	水
污
染
物
	办公生
活污水
	办公生活污水
	排入园区下水管网，最终进入海天污水处理厂统一处理
	生活污水不外排，对当地水环境无影响

	
	冷却工艺
	生产废水
	循环利用不外排
	/

	固
体
废
弃
物
	生产车间
	残次品、废边角料
	破碎后，袋装，定期外售
	对环境影响较小

	
	
	废包装材料
	外卖废品站
	

	
	
	废活性炭
	设危废暂存间一座，危废委托有资质单位处理
	

	
	办公生活
	生活垃圾
	分类收集、由环卫部门处理
	

	噪
声
	生产设备
	噪声
	减振、隔声、消声、密闭等措施
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的要求。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：
项目运营期间，应注重环保措施，以减少生产对项目区生态环境的影响。在措施合理的情况下，对区域生态环境有一定的改善作用。项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等基本无大的影响。
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结论与建议
	一、结论
1、项目概况
新疆茂盛塑业有限责任公司节水配套管件和葡萄周转箱生产基地项目位于昌吉高新技术产业开发区经七路与腾飞大道交汇处，项目区北侧是空地；南侧是腾飞大道；西侧是空地；东侧是空地。本项目中心地理坐标为：东经87°1′13.96″，北纬44°7′45.92″。工程总投资2000万元人民币，其中环保投资30.6万元，占总投资1.53%。
建设规模：本项目建成后年产90万亩的节水配套管件和20万亩的葡萄周转箱。
2、环境现状评价
2.1大气环境现状评价
评价区域内环境空气中PM10、SO2和NO2，污染物日均值浓度均低于标准值，项目区域空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，空气质量良好。
2.2水环境现状评价
由监测结果可以看出，评价区域地下水11项水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，由此可见，项目区地下水水质较好。
2.3声环境现状评价
项目区各监测点昼夜间噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类噪声标准的要求，因此评价区域的声环境质量较好。
3、环境影响评价结论
3.1大气环境影响评价结论
本项目建成运营后，大气污染物主要为注塑工艺产生的少量有机废气，上料工序产生的少量粉尘，职工食堂产生的油烟废气。
运营期有机废气主要来自于注塑成型工艺，车间内每台注塑机上部设置集气罩（共15台），采用一套活性炭吸附装置处理废气，处理后废气通过15m高排气筒高空排放，本项目注塑工序产生的有机废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120mg/m3标准要求以及排放速率满足10kg/h标准要求，对周围环境影响较小。
本项目原材料为圆条状的颗粒状物质，厚度1~2mm，直径3~4mm，在生产过程中采取人工投料至料斗内，在投料过程中会产生少量的粉尘，通过加强管理，轻拿轻放减少粉尘产生，粉尘颗粒沉降在车间地面上，通过及时清扫收集，减少二次扬尘，通过厂房阻隔，粉尘对周围环境影响较小。
本项目在生产过程中产生的残次品需采用破碎机破碎，破碎粒径在20-30mm之间，破碎后的碎片采用袋装，堆放在库房内，定期外售。因破碎粒径较大，破碎工序基本不产生粉尘，对周围环境影响较小。混料过程在密闭混料机内进行，粉尘产生量较小，对周围环境影响较小。
本项目食堂油烟经过油烟净化装置确保油烟去除效率大于60%，对外环境影响较小。
3.2水环境影响评价结论
本项目生活污水排入园区下水管网，最终进入海天污水处理厂统一处理；生产线注塑工艺冷却水循环使用，不外排，因此，本项目排放的污水对周围环境影响小。
3.3声环境影响评价结论
本项目车间内的噪声约在60~80dB（A）左右。各生产工序噪声源均在封闭的生产车间内，全部设备选用低噪声设备，高噪声设备基础加装减振垫，通过建筑物隔声和距离衰减且采取上述措施后，可综合降噪25dB（A），到达车间外的噪声为55dB（A）。经预测，项目排放的噪声在厂界处达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准的要求，对周围环境影响较小。
3.4固体废弃物环境影响评价结论
项目建成后固体废物主要有残次品、废边角料、废包装袋以及生活设施产生的生活垃圾等，残次品、废边角料由破碎机破碎后，装袋，定期外售。废包装袋集中收集后，外卖废品收购站。办公生活垃圾厂区内设置垃圾桶后集中收集，由环卫部门定期清运处理。废活性委托有资质单位进行处理，对周围环境影响较小。在采取上述措施后，运营期产生的固体废弃物均得到了合理的处置，对环境影响较小。
4、其他分析结论
4.1选址合理性
本项目厂址条件及区位优势，与周围企业相容性较好，与工业园区规划相符，同时综合考虑厂址的交通区位优势、水电供应等条件，本工程选址是合理的。
4.2产业政策符合性
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）的相关规定，该项目属于鼓励类，符合国家有关法律、法规和政策规定；建设项目行业类别、生产工艺、产品、生产设备不涉及限制类和淘汰类，因此，项目建设符合国家的产业政策。
4.3总量控制
根据该项目的排污状况及环保行政主管部门对总量控制提出的要求，提出总量控制指标如下，仅供环保行政主管部门参考。
（1）废水
本项目废水主要为职工生活废水，生活废水排入园区污水管网汇集至海天污水处理厂进行后续处理。废水总量控制指标由下游海天污水处理厂统一设置，为避免重复计算，本项目不设置废水总量控制指标。
（2）废气
根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，不设置废气总量控制指标。
4.4环保投资
本项目总投资2000万元，其中环保投资30.6万元，占总投资的1.53%。
5、环境影响评价总结论
通过对本项目施工期和运营期形成的各方面污染进行分析论证，结果表明：项目选取工艺符合产业政策要求；在采取切实有效的污染防治措施的前提下，项目施工期运营期排放的污染物不会对相关区域的环境造成明显污染或不良影响。项目实施后，市场前景广阔，经济效益明显。同时建设项目具有环境可行性。
建设单位在严格落实本环评所提出的各项环保措施的前提下，从环保的角度来看，建设项目是可行的。

二、要求和建议
1、要求
（1）严格落实本环评提出各项环保措施，确保各污染物达标排放。
（2）制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。
2、建议
（1）切实加强各项环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量减轻各项污染物排放，以减轻对环境的影响。
（2）加强环境管理，保证污染防治措施的正常运行，定期进行环境保护教育，提高全厂职工的环境意识，制订严格而可行的环保指标作为考核的依据，保持该区域环境良好的局面。


















	
预审意见:
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经办人：                            年     月     日
下一级环境保护行政主管部门审查意见：























                              公  章

经办人：                            年     月     日

审批意见：
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经办人：                            年     月     日

注       释
一、本报告表应附以下附件、附图：
    附件1  立项批准文件
    附件2  其他与环评有关的行政管理文件
    附图1  项目区地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）
    附图2  周边关系图
    附图3  园区区域位置图
    附图4  园区规划图
    附图5  厂区平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
    1、大气环境影响专项评价
    2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
    3、生态影响专项评价
    4、声影响专项评价
    5、土壤影响专项评价
    6、固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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