
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。·


8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况
	项目名称
	新疆飞林宸嘉建材有限公司艺术墙板与CO2发泡环保型XPS聚苯乙烯保温板生产项目

	建设单位
	新疆飞林宸嘉建材有限公司

	法人代表
	孙吉
	联系人
	孙吉

	通讯地址
	昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合楼508室

	联系电话
	13779815333
	传  真
	/
	邮政编码
	831100

	建设地点
	昌吉高新技术产业开发区经五路与腾飞大道交叉口C-3地块

	立项审批部门
	昌吉高新区产业发展科技局
	批准文号
	昌高产发[2017]146号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	C3139其他建筑材料制造

	占地面积（m2）
	13497.55
	绿化面积（m2）
	2683.31

	总投资
（万元）
	3000
	其中：环保投
资（万元）
	144
	环保投占
总投资比例
	4.8%

	评价经费
（万元）
	
	预期投产日期
	2018年9月


5

			m3
	/

	2
	停车位
	/
	16

	个
	/

	三

	环保工程


	1
	绿化

	/

	2683.31
	m2
	/


	4

	布袋除尘设施
	2
	生产车间设集气设备，并安装一套布袋除尘设施

	5

	活性炭吸附
		
	6

	一般工业固废暂存设施

	3

	厂房设置一般工业固废暂存场所，并按相关要求配备暂存设施


	7

	冷却循环水池

	1

	容积为70m3


	3.2 主要原材料消耗
根据项目设计生产规模，主要原、辅材料用量见表2。
表2  主要原材料一览表
序号
产品
原材料名称
年耗量
用途
来源
储存方式

1

艺术墙板
PVC树脂
500 t/a
主要原料
市场采购
原料库房分类分区存放
/
轻质钙
10 t/a
辅料
市场采购
稳定剂
70 t/a
辅料
市场采购
包覆膜

100万m2
辅料

市场采购

2

XPS聚苯乙烯保温板
聚苯乙烯树脂
500 t/a
主要原料
市场采购
阻燃剂

5 t/a
辅料
市场采购

CO2
50 t/a
发泡剂
市场采购

轻质钙
20 t/a
辅料

市场采购

3.3 主要生产设备
项目主要设备一览表见表3。
表3  项目主要生产设备一览表
序号
设备名称
型号规格
台数
备注
艺术墙板生产线
叉车
W20
2
/
PVC板材生产线
80型
1
/
空压机
V6-7
1
/
XPS聚苯乙烯保温板生产线
双螺杆主机

75
1
/
双螺杆主机

150

1

/
液压换网器

2.2KW

1

/
不锈钢自动上料机

/

1

/
压平机

1.5 KW

1

/
牵引机

2.2 KW

2

/
纵向切割装置

2×3KW

1

/
冷却辊架

16m

1

/
横向切割机

0.75 KW

1

/
搅拌机

3KW

1

/
发泡注入系统

4KW

1

/
造粒机

11 KW

1

/
边角料回收系统
粉碎机

/

1

/
4 公用工程
（1）给水
本项目给水水源由高新区市政供水管网供给，现状市政给水管网已沿项目区周边道路敷设，由市政供水干管接入项目区即可，水量及水压可满足需要。
（2）排水

项目生产中冷却水循环使用，不外排。运营期无生产废水排放，产生的废水主要为生活污水。生活污水直接排入项目区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理（海天污水处理厂）。现状园区排水管网已沿项目区周边道路敷设。
（3）供电

本项目电源由高新区10KV电网接入1路10KV进线至配电室，内设主变压器2台，可以充分满足本工程需要。

（4）供暖

本项目生产中使用电加热，办公楼、宿舍、门卫室等其他建筑供暖依托园区供热管网。
（5）工作制度及劳动定员

本项目劳动定员30人，年工作210d，每班8小时。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，建设用地为规划工业用地，现状为空地，无原有环境污染问题。



建设项目所在地自然环境简况
	自然环境概况（地理位置、地形地貌、地质、气候特征、水文、矿产资源、生物多样性等）
1 地理位置
昌吉高新区行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201线（省道榆树沟至克拉玛依-榆克公路）。东西长12km，南北宽4.7km，总面积34 km2。昌吉高新区距乌鲁木齐国际机场32km，距昌吉火车站27km，西距石河子100km。
本项目区位于昌吉国家高新技术产业开发区经五路与腾飞大道交叉口C-3地块。项目区西侧为经五路，与经五路一路相隔为空地；北侧和东侧均为空地；南侧为腾飞大道，与腾飞大道一路相隔为国家检测中心。项目区中心地理坐标为：东经87°2′49.65″，北纬44°6′58.67″。
2 地形地貌
高新区地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。
项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由南西微倾向北东，海拔高度536~539m，场地现为空地，微地貌变化不大。
3 工程地质
高新区位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区工程地质条件为：高新区东部与南部覆盖着10~30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150~180KPa。高新区西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180~300 KPa之间。昌吉国家高新技术产业开发区地震区划为六度区，七度设防。
项目区场地地基土主要为粉土，地层在水平及垂直方向变化不大，属于均匀建筑场地，场地类别为Ⅱ类，场地土类型为中软场地土，场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般性场地。
4 水文及水文地质
（1） 水文
根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查，高新区也包含本项目区内无地表水体。高新区上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1.0亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。
本项目所在区域无天然地表水体，与头屯河、三屯河及三屯河水库、努尔加水库均无直接水力联系。
（2） 水文地质
高新区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层分布区。
三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。
高新区南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间；高新区中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露地层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；高新区北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；高新区东部地下水埋深在33.8～36.3m之间，钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石、砂卵砾石为主，多层结构；高新区西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。
根据《新疆昌吉工业高新区水资源调查评价报告》规划区地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，少于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。根据计算，规划区地下水水源可开采量为1000×104m3/年～1200×104m3/a，即2.7×104m3/d～3.3×104m3/d。
据高新区地下水等水位线图，高新区内地下水流向为SW至NE方向，与高新区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。
根据以往的勘测资料，本项目所处区内地下水埋深为33.8～36.3m，含水层厚度41～120m，含水层由砾石、砂、卵石组成。本项目拟建用地在勘测深度内未见地下水。
5 气候气象
昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。
主要气象参数为：
年平均气温：                    8.9℃
历年极端最低气温：              -26.2℃
历年极端最高气温：              43.5℃
历年月平均最低气温：            -27.8℃ 

历年月平均最高气温：            34.1℃
年平均气压：                    952.9hpa

无霜期：                        160～170d

年平均降水量：                  214.6 mm

年最大蒸发量：                  1672.4mm

相对湿度：                      60.1%

日照参数：                      63%

年平均风速：                    2.1m/s

年主导风向                      西南（SW）风
最大冻土深度：                  150cm

地震烈度：                      7度



环境质量状况

35

	4

	0.14
	否


	10

	硝酸盐

	mg/L

	≦20

	1.1

	0.06
	否


	11

	氟化物

	mg/L

	≦1.0

	0.32

	0.32
	否


	12

	硫酸盐

	mg/L

	≦250

	72.9

	0.29
	否



0.

	6

	3.00
	是

	14

	挥发性酚

	mg/L

	≦0.002

	＜0.002

	＜1.00
	否


	15

	氰化物

	mg/L

	≦0.05

	＜0.002

	＜0.04
	否


	16

	镉

	mg/L

	≦0.01

	＜0.0005

	＜0.05
	否



1

		砷

	mg/L

	≦0.05

	＜0.001

	＜0.02
	否


	18

	汞

	mg/L

	≦0.001

	＜0.0001

	＜0.10
	否


	19

	六价铬

	mg/L

	≦0.05

	＜0.004

	＜0.08
	否


	20

	总硬度

（以CaCO3计）

	mg/L

	≦450

	116

	0.26
	否



高

	酸盐指数

	mg/L

	≦3.0

	0.8

	0.27
	否

	
	22

	总大肠菌群

	*
	≦3.0

	未检出

	/
	/



	65

	39.8
	夜间
	东侧1#
	55

	36.8

		南侧2#
		42.1
		南侧2#
		39.2

		西侧3#
		37.5
		西侧3#
		35.9

		北侧4#
		39.3
		北侧4#
		36.4


	由噪声监测结果对照标准可知，项目区声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，本项目现状声环境质量较好。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
本项目位于昌吉高新技术产业开发区，项目评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区、人口集中居住区等环境敏感目标分布。
根据本项目的生产工艺，排污特征以及项目区的环境功能区划，确定本项目的环境保护目标为：
（1）大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护。
（2）地下水：按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准保护。
（3）声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准保护。
本项目的污染物排放控制目标为：
（1）大气环境：保障项目运营期间所在区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（3095-2012）二级标准。
（2）水环境：保护区域的地下水环境，防止本项目的实施而污染项目所在区域水环境。
（3）声环境：确保本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3级标准，避免对所在区域声环境造成不利影响。
（4）固体废物：妥善处理本项目产生的各类固体废物，避免对所在区域环境造成的不利影响。



评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	（1）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；
（2）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；
（3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

	污
染
物
排
放
标
准
	（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（2）《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；
（3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；
（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准；
（5）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

	总
量
控
制
指
标
	根据国家环境保护部总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目生产采用电加热，供暖依托园区供热管网；生活污水排入园区污水处理厂，污染物不计入总量控制指标内。因此本项目不设总量控制指标。
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	1.3 施工期废水
施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和混凝土搅拌废水。
（1）施工期生活污水
施工期间进场施工人数约为40人左右。施工期间，工地设简易住宿、食堂、厕所，工地生活用水按0.1m3/人·d计，用水量为4m3/d；排放系数以0.8计，排放量约为3.2m3/d，本项目施工期历时4个月（120d），施工期生活污水排放量384m3。主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮和动植物油。
（2）混凝土养护及混凝土泵车冲洗水
施工期间施工废水主要包括施工过程中设备清洗水及混泥土、养护等施工工序排水。
1.4 固体废物
施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建设材料(如砂石、水泥、砖、木材等)。建筑垃圾产生量根据《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》中提供的系数约为50~60kg/m2，项目总建筑面积5968.8m2，则施工建筑垃圾最大产生量约358.13t，其中可回收垃圾约60%，约214.88t，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用；不可回收垃圾40%，约143.25t。可回收垃圾收集后出售，不可回收垃圾清运至昌吉市建筑垃圾处理场处理。
施工高峰期施工人员及工地管理人员约40人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为20kg/d，施工期为120天，施工期生活垃圾的排放量为2.4t。
1.5 水土流失
施工期场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也可能发生水土流失。
2运营期主要污染源及污染物分析
2.1大气污染源
本项目运营期排放大气污染物主要为PVC捏合过程产生的粉尘、PVC和聚苯乙烯挤出工段产生的有机废气、不合格产品和废边角料破碎粉尘以及食堂油烟。
（1）捏合工段粉尘
本项目聚苯乙烯生产原料均为树脂塑料粒子，粒径较大，生产工段不易起尘。PVC管材生产中捏合工段会产生粉尘，根据建设单位提供的实际生产情况，粉尘产生量约为原辅材料的1%，PVC生产原料用量为500t/a，粉尘产生量约为5t/a。
建设单位拟在PVC捏合机缸盖上方设置集气罩+布袋除尘器，风机风量不小于5000m3/h，布袋除尘器收集效率约为90%，布袋除尘器除尘效率按99.5%计。本项目粉尘产生量和产生浓度约为5t/a，595.24mg/m3；处理后粉尘排放量和排放浓度约为0.02t/a，排放浓度约为2.38mg/m3。
（2）破碎粉尘
本项目PVC墙艺术板和XPS聚苯乙烯保温板不合格产品和废边角料设置一台粉碎机进行粉碎。不合格产品和废边角料约占整个原辅材料用量的3%，约为34.65t/a，这些不合格产品在厂内全部破碎后作为原材料回用。破碎机破碎能力不小于400kg/h，因此破碎时间按87h/a计。
破碎粉尘产生量约为不合格产品的1%，因此粉尘产生量约为0.35t/a。破碎机拟安装集气罩+布袋除尘器，风机风量不小于5000m3/h，粉尘产生量和产生浓度约为0.35 t/a，804.59mg/m3；集气罩收集效率约为90%，布袋除尘效率按99.5%计，粉尘排放量约为0.002t/a，排放浓度约为4.6mg/m3。
（3）有机废气
有机废气来源主要为PVC和聚苯乙烯挤出加热过程中有机塑料受热分解产生的废气。PVC和聚苯乙烯树脂在高温条件下会产生各类混合烃类化合物，成份较为复杂，主要以非甲烷总烃计。
各类废气的发生比例和操作温度、原料性能等诸多因素有关，较难进行准确定量计算。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，塑料粒子熔融废气排放系数为0.35kg/t树脂原料。本项目PVC树脂原料用量为500 t/a，聚苯乙烯树脂原料用量约为500t/a，非甲烷总烃产生总量约为0.56t/a。
本项目拟采用集气罩+活性炭吸附装置处理有机废气，集气罩吸附效率约为90%，活性炭吸附效率约为90%，风机风量不小于10000 m3/h，处理后的废气经一根15m排气筒排放。车间有机废气产生量和产生浓度约为0.56t/a，33.33 mg/m3；排放量和排放浓度约为0.05t/a，2.97mg/m3。
（4）食堂油烟
根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。本项目按210天计，设计用餐人数为30人，则本项目耗油量为0.19t/a，油烟产生量为0.003t/a。
项目建成后，厨房设灶头两个，厨房油烟在采用脱排油烟机脱油净化后排放，油烟净化器效率按60%计，则年油烟排放量为0.002t。
2.2水污染源
项目生产中冷却水循环使用，不外排。运营期无生产废水排放，产生的废水主要为生活污水。
本项目运营期劳动定员30人，项目区设食堂和宿舍，用水定额按120L/人·d计算，则生活用水量约3.6m3/d（756m3/a）。生活污水按用水量的80％的排放系数计算，废水排放量为2.88m3/d（604.8m3/a）。一般生活污水水质为：pH6~9、CODcr400mg/L、BOD5200mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 25mg/L。污染物排放量约：CODcr 0.24t/a、BOD50.12t/a、SS 0.11t/a、NH3-N 0.02t/a。
2.3噪声
本项目的噪声源为车间生产设备，主要为双螺杆主机、切割机、捏合机、牵引机和粉碎机等设备噪声，噪声源强在70～85dB(A)。
2.4固体废弃物
本项目固体废弃物主要为袋式除尘器收集的粉尘、不合格产品和边角料、废包装材料、废活性炭和员工的生活垃圾。

布袋除尘器收集的粉尘量约35.51 t/a；不合格产品和边角料产生量约34.65t/a；废包装材料主要来自于产品包装过程及外购原辅材料使用过程中产生的废包装材料，产生量约为2t/a；废活性炭产生量按照3kg活性炭处理1kg废气估算，本项目废气收集量约为0.56t/a，废活性炭产生量约为1.68t/a；员工生活垃圾按1kg/人·d计算，生活垃圾产生量约6.3t/a。



项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及
产生量
	排放浓度及排放量

	大气污
染物
	食堂
	油烟
	0.003t/a
	0.002t/a

	
	捏合工段
	粉尘
	595.24mg/m3、5t/a
	2.38mg/m3、0.02t/a

	
	破碎工段
	粉尘
	804.59mg/m3、0.35t/a
	4.6mg/m3、0.002t/a

	
	挤出加热工段
	非甲烷总烃
	33.33mg/m3、0.56t/a
	2.97mg/m3、0.05t/a

	水
污
染
物
	生活废水
	废水量604.8m3/a

	
	
	CODCr
	400 mg/L、0.24t/a
	400 mg/L、0.24t/a

	
	
	BOD5
	200 mg/L、0.12/a
	200 mg/L、0.12/a

	
	
	SS
	180 mg/L、0.11t/a
	180 mg/L、0.11t/a

	
	
	NH3-N
	25 mg/L、0.02t/a
	25 mg/L、0.02t/a

	固废污
染源
	职工
	生活垃圾
	6.3t/a
	6.3t/a

	
	生产过程
	粉尘
	35.51t/a
	0t/a

	
	
	不合格产品及边角料
	34.65t/a
	0t/a

	
	
	废包装材料
	2t/a
	0t/a

	
	
	废活性炭
	1.68 t/a
	0t/a

	噪声
	运营期主要为设备噪声，在70~85 dB(A)之间

	主要生态影响（不够时可附另页）：
本项目位于昌吉高新技术产业开发区，建设用地为规划工业用地。现状用地范围内零星分布有苔草、羽衣草、骆驼刺等野生植被，植被覆盖度约为5%~6%，无野生林木分布。该项目永久占用面积约13497.55m2，在施工期会破坏地表植被，有可能造成的水土流失包括：建设时将破坏原有区块的水土环境；施工期间开挖地基、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，从而对地表植被、土壤结构等产生潜在的危害。
本项目运营期拟对项目区进行绿化，绿化面积约2683.31m2，绿化率约为21.21%。绿化带和花草等绿化工程具有防噪、防尘、水土保持、改善生态环境和美化环境等综合功能，对项目区生态环境将起到明显的改善作用。


环境影响分析
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	    如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表13为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。
表13          施工场地洒水抑尘试验结果
距离（米）
5

20

50

100

TSP小时平均浓度
（mg/m3）
不洒水
10.14

2.89

1.15

0.86

洒  水
2.01

1.40

0.67

0.60

    因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。
施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：
           Q=2.1（V50 – V0）3e-1.023W
    式中：Q——起尘量，kg/吨·年；
          V50——距地面50米处风速，m/s；
          V0 ——起尘风速，m/s；
          W——尘粒含水率，%。
    由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。
本项目区位于昌吉国家高新技术产业开发区经五路与腾飞大道交叉口C-3地块。项目区西侧为经五路，与经五路一路相隔为空地；北侧和东侧均为空地；南侧为腾飞大道，与腾飞大道一路相隔为国家检测中心。本项目受施工影响的主要为南侧国家检测中心。
施工期间应特别注意对南侧企业施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。因此环评要求：
（1）施工方需制定合理的施工计划，避免在多风时节及大风天气（风力＞5m/s）下开挖。
（2）在施工场地南侧安装围栏，据有关单位在市政施工现场实测，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，有围栏的施工现场扬尘相对无围栏时有明显改善，可使影响距离缩短40%。围栏安装能有效减少施工扬尘对南侧和东南侧企业的影响。
（3）施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用细目滞尘防护网进行封闭；对于未开挖的道路，应经常洒水，最大限度地减少过往车辆造成的扬尘对环境的污染。
（4）运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量。所有运输土石方的车辆，均应用蓬布覆盖；车辆出入施工现场时，应当在车辆出入口设置清洗平台，进出车辆应及时清洗。
（5）将施工场地挖掘产生的土方首先用于回填及绿化，若在不能确保其全部利用时，需及时清运出场并按环卫部门有关渣土管理要求进行填埋，以免产生二次污染。
1.2  车辆尾气影响
施工机械所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。在施工现场，会有如挖掘机、载重卡车等施工机械大量进入。据交通部公路研究所的测算，以载重卡车为例,测得每辆卡车的尾气中含CO：37.23g/km·辆，CnHm：15.98g/km·辆，NOX16.83g/km·辆。这些施工机械所排放的废气以无组织面源的形式排放，会对项目区的大气环境造成不利影响，但施工结束后，废气影响也随之消失，不会造成长期的影响。
2 施工期噪声影响分析
施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。
根据资料所得的不同施工机械的噪声源强。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，噪声最高的为混凝土振捣器，噪声达90B。
表14为主要施工设备噪声的距离衰减情况。由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，影响范围可达200m。在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是夜间严禁混凝土振捣器等强噪声机械进行施工，减少这类噪声对附近居民的影响，同时对不同施工阶段，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），不同施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，对施工场界进行噪声控制。
表14        施工机械噪声衰减距离（m）
序号
施工机械
声级[dB(A)]

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

推土机
65

59

55.5

53

51

49.4

47.8
45.9
44.6
2

切割机
70

64

60.5

58

56

54.4

52.8

50.9

49.6

3

挖掘机
65

59

55.5

53

51

49.4

47.8
45.9
44.6
4

振动棒
65

59

55.5

53

51

49.4

47.8
45.9
44.6
5

塔吊
65

59

55.5

53

51

49.4

47.8
45.9
44.6
6

载重汽车
55
49
45.5
43
41
39.4
38.8
35.9
35.6
7

混凝土加压泵
75
69
65.5
63
61
59.4
57.8
55.9
54.6
8

撞击声
65

59

55.5

53

51

49.4

47.8
45.9
44.6
由上表可以看出，在施工过程中，施工机械噪声为主要噪声源，从表14可知，在不计房屋、树木、空气等的影响下，各类施工机械噪声昼间在距施工场地20m处符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准限值，施工机械噪声夜间在距施工场地90m处符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准限值。
由于本项目周围无噪声敏感点目标分布，夜间施工期的噪声经衰减后对项目区周边影响不大。因此施工期的噪声主要应注意防止对施工人员自身的影响。具体施工噪声防治措施如下：
（1）在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。
（2）严格控制振捣器等强噪声机械施工时间，禁止一切非施工工艺需要的夜间施工。如需要在夜间进行结构、底板工程的施工，必须上报环境保护主管部门批准同意。
（3）采用先进的低噪声施工设备。
（4）将有固定工作地点的施工机械尽量设在拟建项目场地的中央，并采取围墙封闭等隔声措施。
（5）施工人员的施工营地尽量布置在距施工场地外90m远处，以减轻施工噪声对其的干扰。
3 施工期水污染影响评价
施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。
（1）施工期生活污水
施工期间进场施工人数约为40人左右。施工期间，工地设简易住宿、食堂、厕所，工地生活用水按0.1m3/人·d计，用水量为4m3/d；排放系数以0.8计，排放量约为3.2m3/d，施工期历时4个月，实际施工天以120d计，施工期生活污水排放量384m3。
本次环评要求建设单位将污水临时管线提前接入项目区污水管网，施工期生活污水直接排入项目区污水管网。

（2）施工废水
建筑施工废水主要来自于施工过程中设备清洗水及混泥土、养护等施工工序排水，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，不含其它有害物质。本环评建议施工场地设沉砂池，将场地施工废水收集沉淀处理后用于泼洒地面降尘，对施工流动机械的冲洗设固定场所，车辆冲洗水进入隔油池、沉淀池处理后排放。
采取以上措施后，施工期产生的废水对项目区水环境无显著影响。
4 施工期固体废弃物的环境影响分析
施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建设材料(如砂石、水泥、砖、木材等)。建筑垃圾产生量根据《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》中提供的系数约为50~60kg/m2，项目总建筑面积5968.8m2，则施工建筑垃圾最大产生量约358.13t，其中可回收垃圾约60%，约214.88t；不可回收垃圾40%，约143.25t。可回收垃圾收集后出售，不可回收垃圾清运至昌吉市建筑垃圾填埋场填埋处理。
施工高峰期施工人员及工地管理人员约40人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为20kg/d，施工期为120天，施工期生活垃圾的排放量为2.4t。生活垃圾集中收集后由园区环卫工人处置。
本次环评要求建设单位将可利用的建筑垃圾尽量利用，不能利用的建筑垃圾应当集中收集后及时清运至昌吉市建筑垃圾填埋场填埋。施工过程中必须做到集中堆放、及时清理，严禁随意丢弃。
采取以上措施后，施工期产生的固体废弃物对环境的影响是短期与局部的。
5 施工期水土流失环境影响分析
随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。项目区所在地降雨较少，因此，只要加强施工管理、合理安排施工进度，就可以减少水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。
6 施工期社会环境的影响分析
工程高峰期施工人数相对较多，人员集中，多住在临时工房内，生活设施简陋，卫生条件差，容易引起传染性疾病，如流行性感冒、肝炎等。同时施工产生的粉尘、噪声及废水均对施工人员健康不利。因此必须加强施工生活区的环境卫生保护工作，防止垃圾、污水随意排放，防止蚊蝇滋生，传染疾病，施工过程中应做好防病治病工作，保证施工人员的身体健康。
营运期环境影响分析


1 大气环境影响分析
本项目运营期排放大气污染物主要为PVC捏合过程产生的粉尘、PVC和聚苯乙烯挤出工段产生的有机废气、不合格产品和废边角料破碎粉尘以及食堂油烟。
1.1 食堂油烟
本项目设置职工食堂，在烹饪过程中会产生少量油烟废气。本项目食堂油烟厨房油烟在采用脱排油烟机脱油净化后排放，油烟净化器效率按60%计，则年油烟排放量为0.002t。食堂油烟可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。
本项目油烟废气对周围大气环境影响较小。
1.2生产粉尘
本项目PVC艺术墙板捏合工段和PVC墙艺术板、XPS聚苯乙烯保温板不合格产品以及边角料破碎回收时均会产生粉尘。

建设单位拟在PVC捏合机缸盖上方设置集气罩+布袋除尘器，风机风量不小于5000m3/h，布袋除尘器收集效率约为90%，布袋除尘器除尘效率按99.5%计。处理后粉尘排放量和排放浓度约为0.02t/a（0.01kg/h），排放浓度约为2.38mg/m3。除尘后经15m高排气筒排放。
PVC墙艺术板和XPS聚苯乙烯保温板不合格产品和废边角料设置一台粉碎机进行粉碎。不合格产品和废边角料约为34.65t/a，这些不合格产品在厂内全部破碎后作为原材料回用。破碎粉尘产生量约为0.35t/a。破碎机拟安装集气罩+布袋除尘器，风机风量不小于5000m3/h，集气罩收集效率约为90%，布袋除尘效率按99.5%计，粉尘排放量约为0.002t/a（0.02kg/h），排放浓度约为4.6mg/m3。
本项目运营期各工段粉尘排放浓度和排放速率可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度和排放速率：120mg/m3、3.5kg/h，生产粉尘对环境影响较小。建设单位为确保除尘设备的运行良好，应进行除尘设施的长效管理，经常检查除尘设施的完好情况，及时发现问题，解决问题，减少因除尘设备故障产生的事故性粉尘排放。
1.3 有机废气

有机废气来源主要为PVC和聚苯乙烯挤出加热过程中有机塑料受热分解产生的废气。PVC和聚苯乙烯树脂在高温条件下会产生各类混合烃类化合物，成份较为复杂，主要以非甲烷总烃计。

本项目PVC树脂原料用量为500t/a，聚苯乙烯树脂原料用量约为500t/a，非甲烷总烃产生总量约为0.56t/a。本项目拟采用集气罩+活性炭吸附装置处理有机废气，集气罩吸附效率约为90%，活性炭吸附效率约为90%，风机风量不小于10000 m3/h，处理后的废气经一根15m排气筒排放。车间有机废气排放量和排放浓度约为0.05t/a（0.03 kg/h），2.97mg/m3。

本项目排放的非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度和排放速率：120 mg/m3，10kg/h。运营期排放的非甲烷总烃对项目区大气环境影响较小。
1.4 卫生防护距离
本次评价计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB13201-91）规定的方法：
          Qc / Cm=1/A(BLC+0.25r2)0.50LD

Qc——工业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；
Cm——标准浓度限值，mg/m3；
L ——工业企业所需的卫生防护距离，m；
r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据生产单元的占地面积S（m2）计算，r =(S/π)0.50；
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。由《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB13201-91）中查取。
本项目粉尘无组织最大排放速率为0.76kg/h，非甲烷总烃无组织排放速率为0.04 kg/h。根据项目无组织总排放速率计算卫生防护距离，计算结果见表15。
表15    卫生防护距离计算结果
无组织废气
A
B
C
D
L计
L
粉尘
350
0.021
1.85
0.84
57.69
100
非甲烷总烃
350
0.021
1.85
0.84
1.21
50
经计算，本项目卫生防护距离确定为200m。目前，在此范围内无学校、医院、居民区等敏感点，今后在此范围内也不得建设此类敏感点。
2 水环境影响分析
项目生产中冷却水循环使用，不外排。运营期无生产废水排放，产生的废水主要为生活污水。
本项目运营期劳动定员30人，项目区设食堂和宿舍，用水定额按120L/人·d计算，则生活用水量约3.6m3/d（756m3/a）。生活污水按用水量的80％的排放系数计算，废水排放量为2.88m3/d（604.8m3/a）。一般生活污水水质为：pH6~9、CODcr400mg/L、BOD5200mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 25mg/L。污染物排放量约：CODcr 0.24t/a、BOD50.12t/a、SS 0.11t/a、NH3-N 0.02t/a。
本项目生活污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，直接排入项目区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。现状园区排水管网已沿项目区周边道路敷设。
3 声环境影响分析
3.1 主要噪声源
本项目的噪声源为车间生产设备，主要为双螺杆主机、切割机、捏合机、牵引机和粉碎机等设备噪声，噪声源强在70～85dB(A)。这些设备均放置在生产车间内。声源噪声强度类比统计见表16：
表16   建设项目主要噪声源一览表
噪声源名称
声源强度dB(A)

数量（台）
双螺杆主机
80
1
切割机
85

1
捏合机
75

1
牵引机
70

2
粉碎机

85
1

空压机

70

1

3.2噪声评价适用标准
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区划分，项目区声环境属于3类环境功能区，所以本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类噪声排放限值。厂界噪声标准见表17。
表17  工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008）
类   别
昼间Leq[dB(A)]

夜间Leq[dB(A)]

0

50

40

1

55

45

2

60

50

3

65

55

4

70

55

3.3预测方法
本次噪声评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中预测模式进行预测，评价从保守计，只考虑建筑物隔声、几何衰减及地面效应引起的附加衰减，不考虑空气吸收及声屏障阻隔等衰减。
室外声源衰减公式：
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式中：Loct（r）—点声源在预测点的声压级，dB（A）；
      Loct（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）；
      r—预测点距声源的距离，（m）；
      r0—参考位置距声源的距离，（m）；
     ΔLoct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）。
     地面效应引起的附加衰减量计算模式：
Aexc=5lg（r/r0）
式中：r—预测点距声源的距离，（m）；
      r0—参考位置距声源的距离，（m）。
    不管传播距离多远，地面效应引起的附加衰减量的上限为10dB(A)。
3.4预测结果
根据噪声设备特点，经计算，项目双螺杆主机、切割机、捏合机、牵引机和粉碎机等设备噪声叠加后噪声值为89.96dB(A)，经过空气衰减后预测设备噪声影响范围见表18。
表18      点源噪声衰减影响预测分析
距噪声污染源距离（m）
距离
10

20

30

40

50

影响值
69.96
63.94
60.42
57.92
55.98
由表18可以看出，在未考虑建筑物隔声的情况下，距离厂房20米处噪声即能达标。本项目的生产设备均放置在车间内，经车间厂房的隔声作用后，噪声值将降低30dB（A）以上。因此，生产车间内的设备噪声经厂房的隔声削减作用后，车间外的噪声强度低于60dB（A）。再经过空气衰减，预测项目运营期厂界昼间噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类噪声排放限值要求。且评价区周围没有噪声敏感目标，因此车间内设备噪声对周围声环境影响较小。
本次环评要求对生产车间做好吸声降噪措施，同时生产车间采用隔声门窗，切割机和破碎机等高噪声设备加装减震消声装置，将项目运行后噪声影响降至最低。为保护车间内操作工人的身体健康，本评价要求给高噪声岗位工人配备噪声防护耳罩。
4 固体废弃物影响分析
本项目固体废弃物主要为袋式除尘器收集的粉尘、不合格产品和边角料、废包装材料、废活性炭和员工的生活垃圾。

布袋除尘器收集的粉尘全部作为生产原料回用；不合格产品和边角料产生量经破碎后作为生产原料回用；废包装材料和员工生活垃圾一同交由园区环卫部门统一清运和处理；废活性炭为危险废物，全部委托厂家回收处理。
本次环评要求建设单位在厂房内设置一般工业固废暂存场所，并且应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求，基础进行防渗，定期检查和维护，禁止生活垃圾和危险废物混入；对活性炭收集应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求，进行收集，储存，运输，处置。
5产业政策、选址合理性分析
（1）产业政策符合性分析
本项目为PVC艺术墙板和XPS聚苯乙烯保温板生产项目。PVC艺术墙板生产线不属于我国《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》(国家发改委第21号令)中的限制类和淘汰类项目，可视为允许类行业；XPS聚苯乙烯保温板生产线采用CO2作为发泡剂，不属于我国《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》(国家发改委第21号令)中的限制类：“新建以含氢氯氟烃（HCFCs）为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料生产”项目，属于允许类。
因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。
（2）选址合理性分析
本项目结合今后企业发展远景及周边环境现状，从环境保护角度分析厂址的合理性。
①厂址条件及区位优势
高新技术产业开发区在昌吉市区以西12km，距离自治区首府乌鲁木齐市城区中心不足50km。高新区规划范围为规划用地34km2，东起312国道与呼昌公路交汇处，从交汇处沿312国道向西延伸约12 km，西到昌吉与呼图壁交界处，北临呼昌公路，南至312国道以南1 km范围，高新区呈三角形带状布置。本项目位于高新技术产业开发区内，土地属于高新技术产业开发区现规划的工业用地。从用地规划角度来看，项目选址用地符合昌吉州工业用地规划要求。
项目区所在地在地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由南西微倾向北东，海拔高度536~539m，场地现为规划建设土地，地势平坦，微地貌变化不大。场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般型场地，工程地质条件较好。
本项目不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。
②本项目与高新技术产业开发区规划的符合性分析
昌吉市高新区的规划及环评均已按国家相关规定完成，且经过环境主管部门审核批准。高新区园区主导产业为新材料产业区（建材区）、生物医药及食品加工产业区、装备制造产业区、精细化工产业区以及其他产业区。园区产业分区详见图8。
本项目选址位于昌吉高新技术产业开发区精细化工产业区内，本项目属于建材类不符合园区的功能区划。本项目选址周围都是工业企业，对外环境敏感度不高。本项目主要生产PVC艺术墙板和XPS聚苯乙烯保温板，排放的污染物主要为粉尘和非甲烷总烃，本项目在采取本次环评中提出的各项环保措施后，能确保各类污染物达标排放，对周围企业的影响不大。本项目本身对外环境的敏感程度较低，项目区附近的企业在严格落实国家和地方各类环保法规制度，加强环保管理的情况下，预计其对本项目产生的影响不大。
综上所述，本项目与周围企业相容性较好，符合高新技术产业开发区的规划，建厂地区工程地质环境较好，同时综合考虑厂址的交通区位优势、水电供应等条件，本工程选址是合理的。
6 厂区平面布置合理性
该项目占地面积为13497.55m2，厂区根据功能分区合理布置生产区和办公生活区。
本项目研发楼（办公住宿楼）位于东南角，其余用地均为生产用地，集中布置1#车间和2#车间。1#车间为原料库房和成品库房，2#车间为生产车间。2#车间一分为二，西侧一半生产用地为PVC艺术墙板生产车间，东侧一半生产用地为XPS聚苯乙烯保温板生产车间，生产车间内按照生产工艺流程合理布设各生产单元。项目区常年主导风向为西南风，研发楼（办公住宿楼）位于项目区常年主导风向的侧风向。厂区出入口设置在南侧，紧邻腾飞大道，方便人流和物流出入；厂区整体布置紧凑合理。
综上所述，厂区平面布置紧凑，并且结合场地自然条件，充分考虑生产流程和物料运输需求的同时可以满足消防和安全要求。该项目厂区平面布置可以满足环境保护要求，布局较为合理。
7环境风险分析
风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。
7.1 风险识别
对照国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009），本项目使用的原辅材料中没有表列的爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质。
7.2生产过程潜在危险性识别
根据本项目的生产特征，项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等，无重大危险源。项目生产设备主要使用电能，在使用过程如不注意安全，会发生人员触电甚至发生火灾。
7.3应急措施
（1）当发生触电事故时，其身边的人不要惊惶失措，应及时采取以下应急措施：
a.首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头，不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。
    b.为了争取时间，可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具，绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。
    c.救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手（千万不能同时用两只手）去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。
    d.人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。
（2）当发生火灾时候应及时采取以下应急措施：
a.如发现火情，应立即利用身边的“灭火器材”进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以某某时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离工厂。
b.立即关闭所有电源，拨打“消防某某中心”电话，通知其启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂上层人员离开。
c.如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。
d.在报警时切勿慌张，要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、楼层高底、火势大小及火势蔓延情况。
 7.4风险小结
项目运行过程中存在触电、火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免触电、火灾事故的发生。
在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。
8 环境保护投资估算
本项目总投资为3000万元，环保投资为144万元，占项目总投资的4.8%。具体环保投资估算见表19。
表19      环保投资估算表
序号
环保措施概要
细目概算
（万元）
备注
一
施工期
1
细目滞尘防护网
4
/
2
洒水抑尘、清洗车辆等措施
1
/
3
建筑垃圾清运
2
/
4
隔油池
0.5
/
5
沉淀池
0.1
/
二
运营期
1
布袋除尘及集气系统
30
捏合工段和破碎工段
2
活性炭吸附装置及集气系统
20

吸附有机废气
3
厨房油烟净化器
0.8
/
4
生产固废收集暂存设施
5
密闭收集措施

5
生活垃圾收集箱
0.5
密闭垃圾箱
6
隔声/消声措施
2
/
7
厂区内生活污水排水管线

3
/
8
绿化
40
/
9
环境管理费用
10
/
10
环评及竣工验收
12
/
11
预留不可预见资金
13.1
按环保投资的10%计
12
共计
144
——
9“三同时”环保竣工验收
本项目的“三同时”环保竣工验收详细内容见表20。
表20       环境保护“三同时”验收一览表
类别

污染物

环保设施名称及治理内容

验收标准

废气

粉尘

PVC捏合机设布袋除尘器，破碎机出风口设布袋除尘器

粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（3.5kg/h）

有机废气

PVC和聚苯乙烯生产线上共设2套活性炭吸附装置
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度和排放速率：120 mg/m3，10kg/h
食堂油烟

新建油烟净化器

满足饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），净化效率≥60%

废水

治理

生活污水

生活污水排入项目区污水管网
满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

噪声治理

生产噪声

高噪声设备加装减震消声装置

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类噪声排放限值。

固废

生活垃圾

集中收集后由环卫部门定期运往生活垃圾填埋场卫生填埋

保持厂区及周围环境整洁

废包装材料
不合格产品和边角料
经破碎后作为生产原料回用

不外排

废活性炭
/

委托厂家回收处理
除尘器收集粉尘

回收后作为生产原料回用

不外排

生态

/

厂区内空地处进行绿化

绿化面积达到2683.31m2，绿化率21.21%




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类 型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污

染物
	捏合工段
	粉尘
	设一套集气设施，采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，除尘效率≥99.5%
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（3.5kg/h）

	
	破碎工段
	粉尘
	设一套集气设施，采用布袋除尘器处理后经过15m高排气筒排放，除尘效率≥99.5%
	

	
	生产车间
	有机废气
	PVC和聚苯乙烯生产车间生产线各安装一套活性炭吸附装置，吸附效率≥90%，处理后废气经15m高排气筒排放。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度和排放速率：120 mg/m3，10kg/h。

	
	食堂
	食堂油烟
	采用脱排油烟机脱油净化后排放，油烟净化器效率不低于60%
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求

	水污

染物
	生活污水
	COD、BOD、SS、氨氮
	生活污水排入项目区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	固体

废物
	职工
	生活垃圾
	集中收集委托园区环卫部门处置理
	对周围环境质量无影响

	
	生产过程
	废包装材料
	集中收集委托园区环卫部门处置理
	

	
	
	不合格产品和边角料
	经破碎后作为生产原料回用，不外排
	

	
	
	废活性炭
	委托厂家回收处理
	

	
	
	除尘器收集粉尘
	回收后作为生产原料回用，不外排
	

	噪声
	生产设备
	噪声
	高噪声设备加装减震消声装置
	厂界噪声达标

	生态保护措施及预期效果：

项目运营期间，应注重环保措施，以减少生产对项目区生态环境的影响。在措施合理的情况下，对区域生态环境有一定的改善作用。同时需加强厂区绿化，种植草坪，栽花种草植树，不仅美化环境，同时具有减噪、防尘等作用，可有效地改善生态环境，进一步降低了噪声对周围环境的影响，同时也营造了良好的生产环境。

项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等基本无大的影响。


结论与建议
	1  结论

1.1 项目概况
本项目区位于昌吉国家高新技术产业开发区经五路与腾飞大道交叉口C-3地块。项目区西侧为经五路，与经五路一路相隔为空地；北侧和东侧均为空地；南侧为腾飞大道，与腾飞大道一路相隔为国家检测中心。项目区中心地理坐标为：东经87°2′49.65″，北纬44°6′58.67″。

建成后生产规模为100万m2/a艺术墙板和10万m3CO2发泡环保型XPS聚苯乙烯保温板。

1.2 项目区环境质量现状

大气环境：监测期间监测点SO2、NO2和PM10日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目区空气质量良好。

地下水环境：监测点的亚硝酸盐超标，最大标准指数为3，最大超标倍数为2倍。评价区域其他地下水水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。亚硝酸盐超标的主要原因为地质原因。
声环境：监测点昼间和夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中3类声标准限值。项目区声环境质量现状较好。
1.3 环境影响分析

1.3.1 大气环境影响分析

本项目运营期排放大气污染物主要为PVC捏合过程产生的粉尘、PVC和聚苯乙烯挤出工段产生的有机废气、不合格产品和废边角料破碎粉尘以及食堂油烟。
PVC捏合机工段设置集气罩+布袋除尘器，处理后的粉尘经15m高排气筒高空排放。捏合工段粉尘排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（3.5kg/h），对环境影响较小。

破碎机安装有集气罩+布袋除尘器，经处理后的粉尘经15m高排气筒高空排放，破碎产生的粉尘排放浓度和排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（3.5kg/h），对环境影响较小。

PVC和聚苯乙烯挤出工段设置集气+活性炭吸附装置，活性炭吸附效率约为90%，处理后的废气经一根15m排气筒排放，非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度和排放速率：120 mg/m3，10kg/h。对项目区大气环境影响较小。

本项目厨房油烟采用脱排油烟机脱油净化后排放，油烟净化器效率不低于60%，食堂油烟可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。油烟废气对周围大气环境影响较小。

1.3.2 水环境影响分析

本项目生产过程不产生废水，运营期废水主要为生活污水。生活污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，直接排入项目区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。现状园区排水管网已沿项目区周边道路敷设。

因此，生活污水经化粪池处理后对项目区水环境影响较小。

1.3.3 固体废物环境影响分析

本项目固体废弃物主要为袋式除尘器收集的粉尘、不合格产品和边角料、废包装材料、废活性炭和员工的生活垃圾。

布袋除尘器收集的粉尘全部作为生产原料回用；不合格产品和边角料产生量经破碎后作为生产原料回用；废包装材料和员工生活垃圾一同交由园区环卫部门统一清运和处理；废活性炭为危险废物，全部委托厂家回收处理。

综上所述，本项目产生的固体废弃物合理处置后对项目区环境影响较小。

1.3.4 噪声环境影响分析

本项目的噪声源为车间生产设备，主要为双螺杆主机、切割机、捏合机、牵引机和粉碎机等设备噪声，噪声源强在70～85dB(A)。这些设备均放置在生产车间内。
根据噪声预测结果，在未考虑建筑物隔声的情况下，距离厂房20米处噪声即能达标。生产车间内的设备噪声经厂房的隔声削减作用后，车间外的噪声强度低于60dB（A）。再经过空气衰减，预测项目运营期厂界昼间噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类噪声排放限值要求。且评价区周围没有噪声敏感目标，因此车间内设备噪声对周围声环境影响较小。

1.4产业政策

本项目为PVC艺术墙板和XPS聚苯乙烯保温板生产项目。PVC艺术墙板生产线不属于我国《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》(国家发改委第21号令)中的限制类和淘汰类项目，可视为允许类行业；XPS聚苯乙烯保温板生产线采用CO2作为发泡剂，不属于我国《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》(国家发改委第21号令)中的限制类：“新建以含氢氯氟烃（HCFCs）为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料生产”项目，属于允许类。
因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。
1.5环保投资
本项目总投资为3000万元，环保投资为144万元，占项目总投资的4.8%。
1.6综合结论

综上所述，本项目用地性质为工业用地，符合昌吉高新技术产业开发区产业布局规划，属于《产业结构调整指导目录》2011年本（2013年修正）中允许产业，对周围环境的污染程度较轻。本项目所产生的废气、废水、噪声和固体废物在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。本评价认为只要建设方在项目建设过程中严格落实本环评中提出的各污染防治措施，认真执行环保“三同时”，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

2 要求和建议

（1）应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，对活性炭进行收集，储存，并委托有资质的单位回收处置；

（3）应定期对污染治理设施进行维护，保证治理设施的治理效率，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放；

（4）在生产过程中，加强管理，提高职工的操作技能。做好职工的劳动保护工作，保障职工身体健康。
（5）建设单位应加强与环保部门的联系，及时发现问题及时采取措施；运行中严格执行环保法规，保证符合各项环境质量标准。

	预审意见：

公  章

经办人：                              年    月    日



	  环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                              年    月    日

	  审批意见：

公  章

  经办人：                                年    月    日
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