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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	SBS弹性体改性沥青防水卷材、防水涂料项目

	项目代码
	2601-652312-89-01-184192

	建设单位联系人
	尚文涛
	联系方式
	18999348521

	建设地点
	新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区东四路与科荟路交叉口东南方向98米

	地理坐标
	（东经87度07分50.849秒，北纬44度05分12.474秒）

	国民经济
行业类别
	C3033
防水建筑材料制造C2641涂料制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制造业30，56砖瓦、石材等建筑材料制造303，防水建筑材料制造
二十三、化学原料和化学制品制造业264涂料、油墨、颜料及类似产品制造，专用化学产品制造

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2603101642652312000106

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	34

	环保投资占比（%）
	17%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	不新增用地

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划文件名称：《昌吉回族自治州国土空间总体规划》（2021-2035年）；
审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府

	
	审批文件名称及文号：《新疆维吾尔自治区人民政府关于《昌吉回族自治州国土空间总体规划(2021一2035年)》的批复》

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价名称：《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》
审查机关：原新疆维吾尔自治区环境保护厅
审批文件名称及文号：《关于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2015〕306号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1 项目与《昌吉回族自治州国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性分析
1.1 用地布局规划符合性分析
本项目为SBS弹性体改性沥青防水卷材、防水涂料生产项目，其用地布局与《昌吉回族自治州国土空间总体规划（2021—2035 年）》总体相符。项目用地规划选址严格避让生态保护红线、永久基本农田、水源保护区等禁止建设区域，不涉及生态保护核心区与农田集中保护区，符合国土空间用途管制要求。项目选址于规划确定的城镇开发边界内，用地性质为工业用地，与区域工业集中布局、园区化发展的规划导向一致，未占用居住、商业、公共管理与公共服务等非工业用地，周边无居住、教育、医疗等敏感区域，符合城镇空间结构与功能分区管控要求。项目用地规模、建设布局与所在工业园区的产业定位、规划布局相协调，能够有效融入区域新型建材产业发展格局，同时严格遵循节约集约用地原则，优先利用存量或规划工业用地，不突破区域建设用地管控指标与空间管控要求，用地布局与昌吉州“中建绿洲、南护天山、北固沙漠”的总体空间格局相适应，满足国土空间规划对产业项目用地布局的各项约束性与引导性要求符合规划要求。
1.2 产业空间布局规划符合性分析
规划明确提出“构建创新驱动产业发展新格局，优化产业空间格局，支撑现代化产业体系”，强调“推动产业向园区集中、集聚、集约发展，提升产业园区承载能力和专业化水平”。同时，规划将新型建材、绿色建筑材料列为重点发展领域，要求“加快新型建材向价值链高端升级，重点发展绿色环保建材、新型墙体材料、无机建材等新型建材”。本项目拟选址于昌吉国家高新技术产业开发区或准东经济技术开发区等规划确定的重点产业园区内，符合规划“引导工业项目向合规工业园区集中布局，形成产业集聚效应”的导向。项目用地性质为工业用地，不涉及生态保护红线、永久基本农田等禁止建设区域，严格遵循规划“严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，优化城乡产业布局”的管控要求。项目不属于限制类、淘汰类产业，契合规划“培育壮大新材料等战略性新兴产业集群，促进产业绿色低碳转型”的发展目标，能够有效融入昌吉州“一核引领、多点支撑、园区集聚”的产业空间格局，助力区域建材产业提质升级，完全符合规划中关于产业空间布局、产业发展导向及园区集约发展的各项要求。
本项目建设SBS弹性体改性沥青防水卷材、防水涂料生产线，与《昌吉回族自治州国土空间总体规划（2021—2035 年）》中的产业空间布局规划总体相符。规划明确推动新型建材、绿色建筑材料等相关产业集聚发展，引导工业项目向合规工业园区集中布局，本项目属于新型建筑防水材料范畴，契合区域产业转型升级与绿色建材发展方向。项目选址于规划确定的重点产业园区内，与园区主导产业定位、产业组团布局相协调，符合昌吉州优化产业空间结构、推进产业集聚发展、强化园区集约高效利用的总体要求。项目不属于限制类、淘汰类产业，不与区域生态保护、城镇功能布局相冲突，能够有效融入区域产业链分工与产业空间格局，有利于提升区域建材产业配套能力，符合昌吉州构建特色优势产业体系、促进产业绿色低碳发展的产业空间布局规划要求。
2 与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析
表1-1    本项目与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及审查意见符合性分析一览表
	名称
	内容
	符合性分析
	符合性

	《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》
	根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》要求，禁止不符合国家经济政策、环保政策、技术政策及工业园区的产业定位的；废水含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质含量高的项目；废水经预处理达不到园区污水处理厂接纳标准的项目；污染严重的“十五小”及“新五小”企业项目；污染难以治理或环保设施不稳定达标的项目入园。
	本项目生产改性沥青防水卷材和非固化沥青涂料，位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区东四路与科荟路交叉口东南方向98米，符合国家经济政策、环保技术政策及工业园区的产业定位；本项目无生产废水排放，生活污水直排园区污水管网；本项目产生的生活垃圾设置垃圾桶集中收集后交由环卫部门处理，生产线产生的一般固废和危险固废分类储存，废包装外售给物资回收部门，危险固废交由有资质的单位处理。
	符合

	《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》审查意见
	坚持实行入园企业环保准入审核制度，与产业定位方向不符的项目一律不得入园，对于入园的建设项目必须开展建设项目环境影响评价，并严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。
	项目一期已进行环保手续，并取得相关环保部门的文件，目前正在办理二期所需的环保手续。坚持实行了入园企业环保准入审核制度。
	符合

	
	园区范围内企业，应办理合法的环保手续，不符合园区规划布局、产业定位的企业应予以搬迁。园区项目须严格荐实污染物总量控制要求，提出污染物减排具体方案和保障措施。
	项目符合园区规划布局、产业定位、本项目的总量控制为颗粒物、VOCs、SO2、NOx。
	符合

	
	加快基础设施建设，优先建设集中供热设施；企业生活、生产废水须经处理达到相应标准后，方可排入园区污水处理厂；严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、处理和处置，产生的固废优先综合利用，不能利用的按规范安全处置。
	本项目无生产废水排放，生活污水直排入园区污水管网；本项目产生的生活垃圾设置垃圾桶集中收集后交由环卫部门处理，生产线产生的一般固废收集后综合利用，危废暂存于危废间，定期委托有资质的单位处理。
	符合

	
	严格设置园区企业的环境准入标准，积极开展清洁生产审核，入园企业的清洁生产水平必须达到国内先进水平，与园区产业类型不相符合达不到环境准入条件的建设项目禁入园区。
	本项目符合园区环境准入条件的建设项目，满足相关要求。
	符合

	
	大力发展园区循环经济，制定切实可行的一般固体废物、危险废物和生产废水综合利用方案，提高资源利用效率严格落实污染物总量控制要求，提出污染物减排具体方案及保障措施。
	本项目产生的生活垃圾设置垃圾桶集中收集后交由环卫部门处理，生产线产生的一般固废和危险固废分类储存，一般固废外售给物资回收部门，危险固废交由有资质的单位处理。
	符合

	
	建立健全环境管理机构，完善各种环境管理制度、环境风险防控体系、污染防治制度和环境监控体系，确保环境安全。在园区基础设施和企业建设项目运营管理中须制定并落实事故风险防范措施和应急预案，配套完善的运行管理设施，防止污染事故的发生。
	本项目设置有安环负责人，制定各项各种环境管理制度、环境风险防控体系、污染防治制度和环境监控体系等，制定突发环境应急预案，防止污染事故的发生。
	符合




	其他符合性分析
	1 《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目属于建材行业中高性能改性沥青防水卷材行业，不属于淘汰类和限制类项目，属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策要求。
2 选址合理性分析
项目选址符合性
（1）本项目位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区东四路与科荟路交叉口东南方向98米，中心地理坐标：东经87度07分50.849秒，北纬44度05分12.474秒，属于工业用地。不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求。
（2）项目区供热、供电、供水、排水等基础设施完善，可满足项目需求，且交通十分便利。
（3）项目区地势平坦，微地貌变化不大。场地无不良地质现象存在，属于可进行工程建设的一般型场地，工程地质条件较好。
环境相容性
(1)本项目从事SBS弹性体改性沥青防水卷材、防水涂料生产，属于建材行业中改性沥青防水卷材行业，为国家及新疆、昌吉州鼓励发展的轻工建材类产业，不属于高耗能、高排放、落后淘汰类产业。项目契合昌吉州国土空间总体规划绿色建材产业发展定位，符合园区主导产业布局方向，与区域产业发展规划、产业准入政策高度相容。
(2)项目选址位于合规工业园区工业用地范围内，严格遵循《昌吉回族自治州国土空间总体规划（2021—2035 年）》及自治区政府新政函〔2024〕134 号批复管控要求，不占用生态保护红线、永久基本农田，处于城镇开发边界合规范围；符合区域 “三区三线” 刚性管控、工业集聚布局及节约集约用地要求，用地布局与国土空间规划、土地利用规划相容。
(3)项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017 年修订）》及园区规划、规划环评准入要求，不属于禁止、限制入园类别；生产工艺采用密闭化、连续化生产方式，配套完善废气、废水、噪声、固废污染治理设施，满足园区污染物总量控制、环境防护距离、环境风险防控等管控要求，与区域生态环境准入管控体系相容。
(4)根据现场勘查可知，本项目周边现状无与本项目冲突的企业存在，无对本项目敏感的企业存在。
(5)项目周边无环境敏感目标，运营期产生的废气、废水、噪声、固废均可得到有效处理，排放能够满足相关要求。
因此，本建设项目的选址是合理的、项目的建设是可行的。
3 与关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》的通知符合性分析
根据关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》的通知文件，本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控符合性分析如下：
表1-2     项目与关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》的通知符合性分析一览表
	管控维度
	管控要求
	项目情况
	符合性

	A1空间布局约束
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。
〔A1.1-7〕坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。
	〔A1.1-1〕根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目属于建材行业中改性沥青防水卷材行业，属于国家鼓励类类项目，符合国家产业政策要求。
〔A1.1-7〕本项目不属于高耗能高排放项目、落后于产能，本项目严格执行总量控制要求，项目总量控制指标为颗粒物、VOCs，SO2、NOx实行倍量替代。
	符合

	A2污染物排放管控
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。
〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，措施要推动区域内统一产业准入和排放标准。推行燃气锅炉低氮燃烧改造。
	〔A2.1-1〕本项目符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求，本项目严格执行总量控制要求，项目总量控制指标为颗粒物、VOCs，SO2、NOx实行倍量替代。
〔A2.1-4〕本项目生产线位于封闭式车间内，沥青储存于密闭储罐，输送过程全密闭；改性剂、石粉存放于车间密闭储罐内；搅拌、浸涂、覆膜生产过程废气采取了集气罩收集，无可见烟气外溢。
〔A2.2-3〕本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染控制措施要求。项目导热油锅炉采用低氮燃烧，实现氮氧化物超低排放。
	符合

	A3环境风险防控
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	〔A3.2-5〕本项目正常运营后编制环境风险应急预案，并与园区及周边企业建立应急联动机制，并设置应急物资库，配备相应应急物资，应急监测设备，定期组织应急演练，以便发生突发环境风险事件时能快速妥善处置。本项目符合环境风险防控的相关要求。
	符合

	A4资源利用要求
	〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。
	〔A4.3-4〕本项目导热油炉使用天然气作为燃料，不涉及煤炭使用。
〔A4.5-1〕本项目废弃包装收集后统一外售给资源回收部门；废沥青油集中收集后回用于生产；废活性炭、沉渣、废润滑油定期委托有资质的单位处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小。
	符合


4 与《关于发布〈昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果〉的公告》符合性分析
根据《关于发布〈昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果〉的公告》文件，本项目属于“ZH65230120002昌吉高新技术产业开发区—重点管控单元”。本项目与《关于发布〈昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果〉的公告》文件相符性分析具体见表1-3。
表1-3     项目与《关于发布〈昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果〉的公告》符合性分析一览表
	管控单元名称
	管控要求
	项目情况
	符合性

	昌吉高新技术产业开发区
	空间布局约束
	1、入园企业需符合园区产业发展定位、布局规划等要求。
2、入园企业需符合国土空间规划布局及土地利用等相关要求。
3、园区入驻项目需满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017 年修订）》相关要求。 
4、园区入驻项目需严格执行园区规划及规划环评相关要求。 
5、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目 外，“乌-昌-石”等重点区域原则不再新建、扩建使用燃料用煤项目。
	1、本项目属于防水建筑材料制造，符合园区的园区建材、新材料、绿色建材产业发展定位。
2、本项目属于防水建筑材料制造，位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区东四路与科荟路交叉口东南方向98m，符合建材类园区布局与国土空间工业用地
3、本项目为防水建筑材料制造，不属于《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件中所列的行业。
4、本项目严格执行园区规划及规划环评相关要求。
5、本项目导热油炉使用天然气作为燃料。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。
2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。
3、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。
4、推动园区企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。
5、严格实施污染物排放总量控制要求；全面深化面源污染治理，积极推进绿色施工。
	1、本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染控制措施要求。
2、本项目有组织废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中重点区域排放限值与《关于开展昌吉州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌吉州环委办发〔2022〕18 号）要求。
3、本项目无生产废水外排，设备清洗水经隔油沉淀池处理后循环使用；冷却水循环利用，不外排。
4、本项目严格执行总量控制要求，项目总量控制指标为颗粒物、VOCs，SO2、NOx实行倍量替代。
	符合

	
	环境风险防控
	1、园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。

	1、本项目正常运营后编制环境风险应急预案，并与园区及周边企业建立应急联动机制，并设置应急物资库，配备相应应急物资，定期组织应急演练，以便发生突发环境风险事件时能快速妥善处置。本项目符合环境风险防控的相关要求。
	符合

	
	资源利用效率
	1、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。 
2、推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。 
3、加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。
	1、本项目设备清洗水经隔油沉淀池处理后循环使用；冷却水循环利用，不外排；废气处理设施排水经隔油沉淀池收集，油水分离处理后循环使用不外排，实现水资源循环利用，生活污水排入园区管网。
2、项目环评已要求推行清洁生产，确保企业从源头上控制污染物的产生。
3、本项目导热油炉使用天然气作为燃料，不涉及煤炭使用和原料用能。
	符合


5 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析
根据关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知（新环环评发〔2021〕162 号），本项目位于“乌-昌-石”区域，具体管控要求见表1-4。
表1-4     项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表
	环境管理政策有关要求
	本项目情况
	符合
性

	空间布局
	严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类，符合国家产业政策。项目为防水卷材、涂料制造，属于防水建筑材料制造，不属于“三高”项目。项目不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等周边，且项目符合新疆昌吉高新技术产业开发区总体规划及规划环评的相关要求。
	符合

	污染物排放管控
	深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。
	本项目为防水建筑材料制造，不属于煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等挥发性有机物控制重点行业；项目导热油炉采用天然气作为燃料；项目无生产废水排放，设备清洗水经隔油沉淀池处理后循环使用；冷却水循环利用，不外排；项目废弃包装收集后统一外售给资源回收部门；废沥青油集中收集后回用于生产；废活性炭、沉渣、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布定期委托有资质的单位处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小。
	符合

	环境风险防控
	禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
	本项目不涉及危险化学品生产。项目运营期设备维护产生的废润滑油、废机油桶、废含油抹布、废活性炭暂存于危废间，定期委托有资质的单位处理。
	符合

	资源利用效率要求
	优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。
	项目生产运营过程中无煤炭等化石能源使用，项目用水量较小，生产废水不外排，经隔油沉淀池收集后循环使用不会影响区域水环境质量。
	符合


6 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析见表1-5。
表1-5     本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性
	条例要求
	本项目实际
	符合性

	自治区对大气污染物实行排污许可管理制度。
	企业已规定进行排污许可申请 。
	符合

	向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。
	本项目运营期对沥青烟、颗粒物、非甲烷总烃、苯并[a]芘进行监测。监测报告按要求进行上报，并依法公开。
	符合

	实行煤炭消费总量控制制度，采取有利于煤炭消费总量削减的经济、技术政策和措施，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。
	本项目不涉及燃煤工艺。
	符合

	推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。
	项目园区集中供热。
	符合

	在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	项目使用的天然气由园区管网供应。
	符合

	禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	符合

	禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
	本项目不属于高污染工业项目，不使用列入淘汰 类目录的工艺、设备、产品。
	符合

	产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放
	本项目有机物废气收集经活性炭吸附处理后排放。
	符合

	新建储油库、储气库、加油加气站以及新登记油罐车、气罐车，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并正常使用；已建储油库、储气库、加油加气站以及在用油罐车、气罐车，不符合国家有关规定的，应当限期完成回收治理。
	本项目不涉及所列项目。
	符合

	向大气排放恶臭气体的排污单位、垃圾处置场、污水处理厂，应当设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，防止恶臭气体排放。
	本项目不排放恶臭气体。
	符合

	贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
	本项目不属于上述工艺。
	符合


7 与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140 号）符合性分析
乌昌石区域包括乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、石河子市、五家渠市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾县、生产建设兵团第六师、第八师、第十二师，总面积6.9万km2左右。区域内建成区及周边敏感区域为重点区域，总面积1.7万km2左右。 
意见要求严格污染物排放浓度，认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》（环保厅2016第45 号），钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物排放特别限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。
本项目位于昌吉高新技术产业开发区，处于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的重点区域。本项目为防水建筑材料制造，不属于钢铁、石化、火电、水泥等重点行业，本项目搅拌、浸涂工序、覆膜工序和沥青储罐产生的沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒（DA001）排放；导热油炉工作过程中产生的颗粒物、SO2、NOx经低氮燃烧处理后通过一根12m的排气筒（DA002）排放。项目排放的污染物均达到国家最新污染物排放标准，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140 号）相关要求。
8 与《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2023〕29 号）符合性分析
意见提出优化产业布局和结构的主要任务：坚决遏制“高耗能、高排放、低水平”项目盲目发展。加快推进产业布局调整，严格高耗能、高排放、低水平(“两高一低”)项目准入，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的“两高一低”项目。新建、改建、扩建“两高一低”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放碳达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。要充分考虑环境容量、能耗双控、碳排放等因素，除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划项目外，“乌一昌一石”区域严控新建、扩建使用煤炭项目。新建、改建、扩建项目严格按照产能置换办法实施减量置换。
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目属于建材行业中高性能改性沥青防水卷材行业，属于国家鼓励类项目，不属于“两高一低”项目，不涉及淘汰落后产能和工艺，符合昌吉回族自治州“三线一单”相关要求。本项目生产供热所需天然气由园区天然气管网供给，不涉及煤炭的使用。本项目严格执行总量控制要求，项目总量控制指标为颗粒物、VOCs，SO2、NOx由当地环境部门实行倍量替代。故本项目符合《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2023〕29 号）相关要求。
9 与《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》“第五章加强协同控制，改善大气环境”中的第一节“完善区域大气污染综合治理体系”健全污染防治区域联动机制。进一步加强“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域和伊宁市及周边区域大气污染同防同治，编制实施大气污染防治中长期规划。推进区域大气污染联防联控，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制，开展兵地联合执法监测。 
本项目租用新疆昌吉州昌吉高新技术开发区新疆天佳利美防水保温工程有限公司厂房，属于工业用地，项目设备清洗用水、冷却水循环利用不外排，废气处理设施排水经隔油沉淀池收集，油水分离处理后循环使用不外排，生活污水排入园区污水处理站进行深度处理。本项目搅拌、浸涂工序、覆膜工序和沥青储罐产生的沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒（DA001）排放；导热油炉工作过程中产生的颗粒物、SO2、NOx经低氮燃烧技术处理后通过一根12m的排气筒（DA002）排放。项目产生的危废集中收集后暂存于危废间，定期委托有资质的单位处置。
运营期产生的废气、废水、噪声、固废均可得到有效处理，排放能够满足相关要求，对区域环境空气质量影响较小，本项目符合《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。
10 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 
《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》提出，以“乌-昌-石”重点区域内4县市、2园区为主战场，全面落实环境空气质量强化管控九项专项行动方案，以明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度、提升空气质量优良率为重点，以减少重污染天数为主攻方向，以采暖季为重点时段，分区控制与区域协作相结合，强化重点区域、重点行业、重点企业的污染防治，协同防治，科学施策、精准治污，明显改善环境空气质量。《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》提出，强化高污染燃料禁燃区监督管理，加强“乌-昌-石”区域4县市禁燃区监督管理工作，禁燃区内工业生产、居民生活全部使用清洁能源，全面禁止销售和使用高污染燃料。积极推进城市建成区、工业园区热电联供，加快推进集中供热、“煤改电”工程建设。
本项目位于“乌-昌-石”重点区域内4县市、2园区的昌吉高新技术产业开发区内，积极响应《昌吉州生态环境保护“十四五”规划》提出的相关要求。运营期间导热油炉采用园区管网输送的天然气为燃料，运营过程中产生的颗粒物、SO2、NOx经低氮燃烧技术处理后通过一根12m的排气筒（DA002）排放；本项目搅拌、浸涂工序和覆膜工序产生的沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒（DA001）排放。项目产生的各类污染物都得到合理的处置，故本项目符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的要求。
11 与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）符合性分析
表1-6     项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析一览表
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
	改性沥青防水卷材生产线和非固化沥青涂料生产线生产过程中产生非甲烷总烃通过活性炭吸附处理后通过20m高排气筒达标排放。
	符合

	推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
	改性沥青防水卷材生产线储存过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集，通过活性炭吸附处理后通过20m高排气筒达标排放。
	符合


12 与《新疆维吾尔自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》符合性分析
《新疆维吾尔自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》提出工业污染治理主要任务与措施：严格限制高耗能、高排放产业准入，淘汰落后产能和工艺；燃煤污染治理主要任务与措施：推动燃煤设施清洁化改造，扩大集中供热范围，减少散煤燃烧；扬尘污染治理主要任务与措施：强化施工工地扬尘管控，落实“六个百分之百”防尘措施。
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目属于建材行业中高性能改性沥青防水卷材行业，属于国家鼓励类项目，不属于高耗能、高排放产业，不涉及淘汰落后产能和工艺。本项目生产供热所需天然气由园区天然气管网供给，不涉及煤炭的使用。本项目严格落实扬尘治理六个百分百要求，施工期和运营期采取工地周边围挡、施工现场地面硬化、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输等降尘措施。故本项目符合《新疆维吾尔自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》要求。
13 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析 
《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）文件提出：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。
本项目沥青搅拌罐采取密闭措施，搅拌、浸涂沥青烟废气由集气罩收集，项目搅拌、浸涂工序和覆膜工序产生的沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒（DA001）排放，有效降低了挥发性有机物的排放量，对于VOCs治理设施产生的废活性炭，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置，产生的危险废物暂存在危废暂存间，定期委托有相关资质的单位处置。故本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）的要求。
14 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的符合性分析
根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中提出“企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。”
本项目沥青搅拌罐采取密闭措施，搅拌、浸涂沥青烟废气由集气罩收集，项目搅拌、浸涂工序和覆膜工序产生的沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒（DA001）排放，有效降低了挥发性有机物的排放量，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中相关要求。
15 与《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》中对VOCs的相关控制要求的符合性分析
本项目与《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》中对VOCs的相关控制要求的符合性分析详见表1-7。
表1-7  与《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》符合性分析表
	涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》中对VOCs的相关控制要求
	本项目情况
	符合性

	废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集系统发生故障或者检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	本项目废气收集处理系统均与生产工艺设备同步运行，废气系统发生故障或者检修时，对应的生产设备均能停止运行。
	符合

	VOCs物料的配料、投加、反应、混合、研磨、分散、调色、兑稀、过滤、干燥以及灌装或包装等过程，应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。
	本项目沥青搅拌罐采取密闭措施，搅拌、浸涂沥青烟废气由集气罩收集，项目搅拌、浸涂工序和覆膜工序产生的沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒（DA001）排放，已采用环保措施进行处理
	符合


16 与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知》（新政办发〔2024〕58号）的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知》（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平（十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理
本项目为扩建项目沥青搅拌罐采取密闭措施，搅拌、浸涂沥青烟废气由集气罩收集，项目搅拌、浸涂工序和覆膜工序产生的沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒（DA001）排放，有效降低了挥发性有机物的排放量；本项目的VOCs产生过程为沥青加热过程中产生的废气，通过废气处理装置处理后可以达标排放。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1 项目背景
本项目一期为《新疆天佳利防水保温工程有限公司年产1000万m3防水卷材项目》，原先由新疆天佳利美防水保温工程有限公司作为环境影响评价主体，因新疆天佳利美防水保温工程有限公司经营困难，厂房及生产设施对外租赁，2025年6月经营主体由新疆天佳利美防水保温工程有限公司变更为新疆建疆创新防水新材料有限公司，已于2025年6月11日在高新区生态环境局进行环境影响评价主体变更申请，因本项目的设备、产能、污染治理设施，无需重新报批环境影响评价报告表，已在附件附高新区环境局出具的环境影响评价主体变更的复函。
新疆建疆创新防水新材料有限公司成立于2019年08月20日，注册地位于新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区，法定代表人为李娜娜。
本项目于2014年1月委托新疆净源环境咨询有限公司编制完成了《昌吉市防水建材有限责任公司年产1000万m2防水卷材料项目环境影响报告表》，2014年1月13日取得本项目的批复，文号为（昌高环管字〔2014〕2号文件），本项目于2017年11月委托新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司进行验收并通过专家评审；于2019年11月4日获得了排污许可（91652302MA78GBPDXX002Q）；本项目不新增占地面积。
经现场核实，原有项目的产量仅为500万m2，且只有一条年产500万m2的生产线，本次扩建，在保持原有产品的基础上，新增一条防水卷材生产线，产量为500万m2，达到年产1000万m2；新增一条防水涂料生产线，产量为800t。本次扩建在原有厂区内，不新增占地面积。
2 项目概况
项目名称：SBS弹性体改性沥青防水卷材、防水涂料项目
建设单位：新疆建疆创新防水新材料有限公司
建设性质：扩建
建设地点：新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区东四路与科荟路交叉口东南方向98米，（中心地理坐标：东经87度07分50.849秒，北纬44度05分12.474秒）。
建设内容及规模：租赁新疆天佳利美防水保温工程有限公司工厂西南侧单层封闭式车间一座；新增1条改性沥青卷材生产线、1条防水涂料生产线，项目建成后年产500万平方米改性沥青防水卷材和800吨防水涂料。
项目建设内容见表2-1。
表2-1     建设项目内容一览表
	名称
	项目
	具体内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	新增1条改性沥青卷材生产线、新增1条防水涂料生产线
	依托现有厂房

	储运工程
	原辅料仓库
	在生产车间内分区，位于生产车间西北侧，主要用于原辅料的储存
	依托现有厂房

	
	产品仓库
	在生产车间内分区，位于生产车间西南侧，主要用于产品的储存
	依托现有厂房

	
	罐区
	场区北侧建有沥青储罐区，一期已建设沥青储罐3个，容积2个500m3、1个150m3
	依托现有储罐

	辅助工程
	办公室
	依托一项目的办公楼，占地面积为200m2
	依托

	
	宿舍
	依托一期项目的宿舍，与办公楼在一栋，位于3楼
	依托

	
	食堂
	依托一期项目的共用食堂，与办公楼在一栋，位于1楼
	依托

	公用工程
	给水
	由园区供水管网接入
	依托

	
	排水
	生活污水排入园区污水管网，最终进入高新区海天污水处理厂处理；废气处理设施排水经隔油沉淀池收集，油水分离处理后循环使用，不外排；冷却循环水排入沉淀池后循环使用。
	依托

	
	供电
	由园区供电管网接入
	依托

	
	生产供热
	生活供热为电采暖，生产供热依托项目一期2000kw的天然气导热油炉。
	依托

	环保工程
	废气处理
	由集气罩对搅拌、浸涂、覆膜工序、沥青储罐产生的废气由集气罩收集，收集后依托1期水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附工艺处理，处理后通过一期已建设20m排气筒排放
	依托

	
	
	导热油炉燃烧废气经过低氮燃烧处理后通过12m高排气筒排放
	

	
	废水处理
	生活污水排入园区污水管网，最终进入高新区海天污水处理厂处理；废气处理设施排水经隔油沉淀池收集，油水分离处理后循环使用，不外排；冷却循环水排入沉淀池后循环使用。
	依托

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，设备基础减振，采取厂房隔音等措施降噪
	新建

	
	固废处置
	废弃包装统一收集后外售
	/

	
	
	废润滑油暂存于一期已建危废间，定期由设备厂家现场更换清运；废沥青油集中收集后回用于生产；废活性炭、沉渣、废润滑油、沥青沾染物暂存于危废间，定期委托有资质的单位处理
	依托

	
	
	生活垃圾集中定点收集至厂区内封闭式垃圾箱，由园区环卫部门统一清运处理
	/


3 主要生产设备
本项目主要生产设备见表2-2及2-3。
表2-2     防水卷材主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	型号
	备注

	1
	展卷机
	2
	/
	新建

	2
	胎基搭接机
	2
	/
	新建

	3
	胎基停留机
	2
	/
	新建

	4
	胎基烘干牵引机
	2
	/
	新建

	5
	自动调偏机
	2
	/
	新建

	6
	覆膜装置
	2
	/
	新建

	7
	覆边膜装置
	1
	/
	新建

	8
	水槽式和辊筒式冷动机
	2
	/
	新建

	9
	压纹装置
	2
	/
	新建

	10
	成品停留机
	2
	/
	新建

	11
	缓冲装置
	2
	/
	新建

	12
	膜边卷齐装置
	2
	/
	新建

	13
	全自动卷毡机
	2
	/
	新建

	14
	生产线平台
	1
	/
	新建

	15
	传动部分
	1
	/
	新建

	16
	电气及控制柜组
	1
	/
	新建

	17
	2000kW燃气导热油炉
	1
	/
	依托一期

	18
	沥青储罐
	2
	500m3
	依托一期

	19
	沥青储罐
	1
	150m3
	依托一期


表2-3     防水涂料主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	型号
	备注

	1
	沥青中转罐
	2
	2m³
	新建

	2
	清水罐
	1
	3m³
	新建

	3
	乳化机
	1
	35kW
	新建

	4
	乳化剂罐
	2
	1.5m³
	新建

	5
	防水涂料成品储罐
	3
	4m³
	新建

	6
	防水涂料液料搅拌罐 
	2
	1m³
	新建

	7
	防水涂料液料搅拌罐 
	2
	6m³
	新建

	8
	防水涂料粉料搅拌机
	2
	1.5m³
	新建

	9
	防水涂料粉料分装机
	1
	2m³
	新建


4 项目主要原辅材料及能源消耗情况
项目生产过程主要原辅材料、能源消耗情况见表2-4及2-5。
表2-4     防水涂料主要原辅材料及能源消耗情况表
	序号
	名称
	单位
	采购量
	原辅料来源
	备注
	储存方式

	1
	沥青
	t/a
	200
	外购
	防水涂料
	罐装

	2
	乳化剂
	t/a
	10
	外购
	防水涂料
	袋装

	3
	稳定剂
	t/a
	10
	外购
	防水涂料
	桶装

	4
	防水乳液
	t/a
	210
	外购
	防水涂料
	桶装

	5
	钙粉/425水泥
	t/a
	160
	外购
	防水涂料
	袋装

	6
	涂料助剂
	t/a
	10
	外购
	防水涂料
	桶装

	7
	水
	t/a
	200
	外购
	防水涂料
	袋装


表2-5     防水卷材主要原辅材料及能源消耗情况表
	序号
	名称
	单位
	采购量
	原辅料来源
	备注
	储存方式

	1
	沥青
	t/a
	6000
	外购
	防水卷材
	罐装

	2
	SBS、SBR橡胶
	t/a
	200
	外购
	防水卷材
	袋装

	3
	PE膜
	t/a
	180
	外购
	防水卷材
	袋装

	4
	滑石粉
	t/a
	3170
	外购
	防水卷材
	袋装

	5
	胶粉
	t/a
	450
	外购
	防水卷材
	袋装


原辅材料理化性质与毒理性质
①沥青
沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，多半以液体或半固体的石油形态存在，表面呈黑色，可溶于二硫化碳、四氯化碳。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种：其中，煤焦沥青是炼焦的副产品。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。天然沥青则是储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等，同时具备一定的高温稳定性，易与SBS等改性剂相容，提高防水卷材的性能，适合用于防水材料的基料。
毒理性质：沥青作为改性沥青防水卷材的主要原料，在高温作业时会释放含多环芳烃（PAHs）等致癌物的烟气，吸入可能导致呼吸道损伤甚至肺癌；皮肤接触熔融沥青会造成烫伤，其黏附性还可能引发皮炎。长期接触可能损害肝肾功能，其中苯并[a]芘等成分被国际癌症研究机构（IARC）列为1类致癌物。
②SBS橡胶
理化性质：SBS改性剂组分为苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，其独特的“硬段-软段-硬段”分子结构，赋予沥青基防水材料卓越的综合性能。在改性过程中，SBS（通常添加量4-8%）能显著提升沥青的弹性恢复率至85%以上，并将软化点提高至100-120℃、低温柔韧性延伸至-25℃，使改性后的防水卷材同时具备优异的耐高低温性能（-30℃至110℃）、抗拉强度（800-1200N/50mm）和延伸率（40-60%）。通过溶胀法或高压胶体磨直接剪切工艺，SBS与沥青形成稳定网络结构，配合增粘树脂和稳定剂的使用，可生产出符合GB18242标准的聚酯胎基SBS改性沥青防水卷材。
毒理性质：SBS改性剂的毒理性较低，属于实际无毒或微毒材料，在常温下化学性质稳定，无明确致癌性（IARC未列为致癌物），但高温加工时（＞160℃）可能释放少量苯乙烯单体（需控制浓度＜50mg/m³，符合OSHA标准），长期接触粉尘可能引发呼吸道刺激，操作时需佩戴防护口罩和手套，确保通风良好。
③SBR橡胶
理化性质：丁苯橡胶（SBR） ，又称聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理机械性能，加工性能及制品的使用性能接近于天然橡胶，有些性能如耐磨、耐热、耐老化及硫化速度较天然橡胶更为优良，可与天然橡胶及多种合成橡胶并用，广泛用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域，是最大的通用合成橡胶品种，也是最早实现工业化生产的橡胶品种之一。
毒理性质：其单体丁二烯被国际癌症研究机构列为明确的人类致癌物，长期职业接触会增加患白血病的风险；另一单体苯乙烯则对眼和呼吸道有刺激性，并被列为可能致癌物。在橡胶制造过程中，高温混炼与硫化会产生含多种化学品和粉尘的烟雾，可能引发呼吸道不适和皮肤过敏。
④滑石粉
理化性质：滑石粉是以天然滑石矿（含水硅酸镁）经研磨提纯制成的层状硅酸盐粉末，具有柔软滑腻的触感和优异的化学稳定性。在沥青涂料中，滑石粉作为功能性软化剂和补强填料，其片状结构能有效改善沥青的流变性能，增强涂料的柔韧性和施工和易性；同时可降低沥青的黏度，提高涂层的耐热性和抗老化性，其疏水特性还能增强防水效果，使沥青涂料兼具良好的延展性和耐久性。
毒理特性：滑石粉作为改性沥青防水卷材的填充剂，毒理性极低，常温下化学性质稳定，无刺激性且不释放有害物质。但需注意其天然矿物中可能伴生微量石棉纤维，优质工业级滑石粉需严格符合国家的无石棉认证。长期吸入粉尘可能引发尘肺病（硅酸盐肺），建议生产佩戴防尘口罩。成品卷材中滑石粉被沥青完全包覆，无暴露风险，废弃后可按惰性固废处理。
⑤PE膜
理化性质：聚乙烯通过其独特的分子结构，赋予防水系统卓越的耐候性和机械性能。该材料以0.2-1.0mm的厚度复合于改性沥青层上，可提供≥16MPa的抗拉强度和≥600%的断裂伸长率，同时具备-40℃至80℃的宽温域适应性。在工程应用中，聚乙烯膜增强型防水卷材特别适用于外露屋面、地下工程等严苛环境，其可靠的尺寸稳定性（热收缩率＜1.5%）和耐化学腐蚀特性（耐酸碱pH2-12）确保了20年以上的使用寿命。
毒理性质：聚乙烯膜（PE膜）作为改性沥青防水卷材的覆面材料，毒理性极低，常温下无挥发、无迁移，化学惰性强，不含塑化剂和重金属，符合食品接触级安全标准。高温施工时（＞120℃）可能释放微量烷烃气体，但浓度远低于职业接触限值，无需特殊防护。废弃后可回收利用，焚烧处理会产生二氧化碳和水，但需避免不完全燃烧生成一氧化碳。整体对人体和环境安全，属绿色环保材料。
5 项目主要产品方案
项目生产过程主要产品情况见表2-6。
表2-6     产品方案表
	序号
	产品类别
	产品型号
	产品规格
	产量
	备注

	1
	防水卷材
	改性沥青防水卷材
	3mm、4mm
	500万m2/a（约折10000t/a）
	/

	2
	防水涂料
	非固化沥青涂料
	/
	800t/a
	/



6 项目物料平衡
本项目物料平衡分析详见表2-7。
表2-7     项目物料平衡一览表
	物料投入
	物料产出

	序号
	名称
	数量（t/a）
	序号
	名称
	数量（t/a）

	1
	沥青
	6200
	1
	沥青防水卷材
	10000

	2
	SBS、SBR橡胶
	200
	2
	防水涂料
	800

	3
	PE膜
	200
	3
	沉渣
	6.49

	4
	滑石粉
	3170
	4
	含油污泥
	8.243

	5
	胶粉
	450
	5
	搅拌、浸涂废气
	4.81

	6
	涂料助剂
	10
	6
	覆膜废气
	0.45

	6
	乳化剂
	10
	7
	沥青储罐呼吸废气
	0.007

	7
	稳定剂
	10
	
	
	

	8
	防水乳液
	210
	
	
	

	9
	钙粉/425水泥
	160
	
	
	

	10
	水
	200
	
	
	

	合计
	10820
	合计
	10820


表2-8     项目VOCS平衡一览表
	工序
	VOCS产生
	VOCS处理
	VOCS排放

	
	
	处理措施
	收集量
	处理量
	

	搅拌、浸涂、储罐
	1.89t
	集气罩收集，活性炭吸附40%
	1.7t
	0.68
	有组织
	1.02t

	
	
	
	
	
	无组织
	0.19t

	覆膜
	0.45t
	
	0.41t
	0.16t
	有组织
	0.25t

	
	
	
	
	
	无组织
	0.04t

	防水涂料
	0.06t/a
	/
	无组织
	0.06t


7 项目人员及工作制度
本项目二期劳动定员6人，每日2班，每班工作8小时，年工作日为240天。本项目不设置食宿
8 公用工程
8.1 供水
本项目用水由园区供水管网提供，水量及水压满足项目需要。项目用水包括生产用水及生活用水，生产用水为设备清洗用水、冷却水及废气处理设施排水，废气处理设施排水依托一期废气处理设施，二期不新建废气处理设施，所以此处不需要分析冷却水及废气处理设施排水。
（1）生活用水
本项目员工共6人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，运营期本项目职工用水定额计为80L/人·d，则生活用水量为0.48m3/d（115.2m3/a）
（2）生产用水
①设备清洗水
根据建设方提供的设计资料并结合一期项目实际运行情况，沥青防水卷材生产线设备每日清洗1次，清洗水量按1.67m3/d计算，水消耗量约为400.8m3/a；防水涂料生产线设备每日清洗1次，清洗水量按0.83m3/d计算，水消耗量约为200m3/a，则总清洗水量消耗约为600m3/a。
②冷却水
防水卷材生产中需要用水对卷材进行冷却，因蒸发损失和风吹损失，需要定期添加水量。根据企业资料，冷却循环水量约6.66t/h，每天循环24h，每年工作240天，则全年冷却水循环量为38361.6t/a。根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014），循环冷却水损失量占循环水量的1.5-3%，本项目取2.5%，则循环冷却水补充量为959t/a。
③防水涂料用水
防水涂料在生产过程中需用水溶解辅料及添加剂，根据业主提供的资料，在防水涂料生产中用水约为200t/a，全部进入产品，不外排。
④废气处理设施用水
本项目生产线产生的废气采用水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附工艺处理，废气处理设施排水经隔油沉淀池收集，油水分离处理后循环使用不外排，废气处理水循环利用过程中会出现损耗，根据企业提供资料废气处理所需用水循环量约7.5t/h，年循环量28800t/a，年补充量为720t/a。
8.2 排水
本项目废水主要生产废水和生活污水。生产废水主要包括生产过程的冷却水和设备清洗废水。
（1）生产废水
①设备清洗废水
设备清洗废水按用水的90%计，则设备清洗废水量为540m3/a，经隔油沉淀池收集沉淀后循环使用，不外排。
②冷却水
冷却水循环使用不外排，车间建有冷却水床循环收集冷却循环用水。
③废气处理设施
排水经隔油沉淀池收集，油水分离处理后循环使用不外排。
（2）生活污水
项目生活污水产生量按用水量的80%计算，即0.384m3/d（92.16m3/a），收集汇总后排入园区污水管网。
综上所述本项目无生产废水排放，项目水平衡图见图2-1。
生活废水
设备清洗用水用水
高新区海天污水处理厂
23.04t/a
92.16t/a
115.2t/a
600t/a
600t/a
2594.2t/a
540t/a
沉淀池
540t/a
冷却水
959t/a
959t/a
37402.6t/a
37402.6t/a
防水涂料用水
200t/a
废气处理设施用水
隔油沉淀池
720t/a
28800t/a
28800t/a

图2-1    项目水平衡图
8.3 供电
本项目供电电源引自园区供电网络，可满足项目用电负荷的需求。
8.4 供热
（1）生产供热
本项目导热油锅炉采用天然气为燃料，天然气由园区管网提供，可满足项目生产供热需求。
（2）生活供热
本项目冬季不进行生产，值班人员用电采暖。
9 总平面布局
本项目位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区东四路与科荟路交叉口东南方向98米，（中心地理坐标：东经87度07分50.849秒，北纬44度05分12.474秒）。本项目在租赁的生产车间内设置原材料存放区、生产区、成品区。生产车间北侧设出入口，方便生产所需原料、产品运输及员工出入。原材料存放区位于生产车间内，成品区位于生产车间入口处，便于装车拉运。办公区位于生产区北侧，可以有效避免生产过程中废气排放的干扰。项目各功能区分区明确，间距合理，组织协作良好，避免了相互干扰，也满足生产及储运作业要求。 
本次总平面设计在充分满足功能要求的基础上，合理组织各种功能空间，从整体布局看，是合理的。

	工艺流程和产排污环节
	1 施工期
1.1 施工期工艺流程
本项目施工期间的设备安装、装修工程等建设工序将产生噪音、粉尘、固体废弃物、废水等污染物。
1.2 施工期主要产污工序
（1）大气污染分析
①粉尘与扬尘
本项目在建设方配套设施安装、装修等过程中会产生粉尘、扬尘。粉尘、扬尘的影响范围较大，天气干燥及风速较大时更为明显。
②尾气
尾气主要来自施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为非甲烷总烃、CO、SO2、NO2等。
（2）水污染分析
①生活污水
施工人员产生的生活污水的主要污染因子有BOD5、COD、SS、NH3-N等。
②施工废水
项目施工废水主要有施工机械设备运转的冷却水、施工现场清洗水、混凝土养护和设备水压试验等产生的废水。这部分废水含有一定量的油污和泥沙。
（3）噪声污染分析
施工阶段产生的噪声包括土建施工噪声、设备使用噪声、设备安装噪声、运输车辆噪声等。施工过程中产生的噪声强度较大，数量较多，其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。
（4）固体废物污染分析
施工期固废主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
2 运营期
本项目产品主要为改性沥青防水卷材和非固化沥青涂料，其中防水卷材生产工艺见图2-3，非固化沥青涂料生产工艺见图2-4。
2.1 防水涂料工艺流程及产污环节
[image: C:/Users/柒喵/AppData/Local/Temp/wps.qNMqPnwps]
工艺流程简述如下：
（1）加料：分别打开水、导热油和沥青导热油阀门进行加温，水温加到70度，沥青加热到140度；加水和乳化剂，开启乳化剂搅拌，搅拌均匀；开启皂液罐的加乳液阀，将皂液打入皂液罐后关闭乳化剂泵和乳化剂阀，开启保温，准备生产。本过程在全封闭罐内进行，不会产生废气及废水，但会产生噪声。
（2）胶体磨：先启动沥青泵和皂液水泵按钮，待调速器正常后将触屏切至手动状态，开始慢慢增加乳液，看到成品有流量时再慢慢增加沥青，同时观察沥青比例，然后再同时慢慢增加乳液和沥青达到所需求的产量和比例达到客户所需要的比例。本过程会有少量废气和噪声产生。
（3）成品：待胶体磨磨完后的产品存放在全封闭的乳化沥青成品罐中，在出货时开启成品罐下方的阀门接入乳化沥青桶中外售，在罐装乳化沥青过程中会产生少量废气。
（4）防水涂料：乳化沥青生产完后，根据买家要求，会生产水性聚氨酯、JS液料等防水涂料，把乳化沥青与稳定剂和涂料助剂在密闭罐中混合搅拌后即可生成产品、该过程会有废气产生。
（5）成品：把搅拌好的防水涂料从罐中装入密封塑料桶中即可外售。
2.3 改性沥青防水卷材工艺流程及产污环节
沥青储罐
覆膜
冷却定型
沥青加热
胎基涂油
胎基展平
收卷
搅拌罐混合
胶体磨研磨
导热油炉
PE膜
SBS、SBR树脂
聚酯胎基
冷却水循环
沥青
天然气
图例
G—有组织废气
N—噪声
S—固废
冷却水床chuangchuang
仓库储存
包装入库
G1-1、G1-2、N
G1-2、N
G1-3、N
G1-5、N、S2
滑石粉
石粉储罐
胎基烘干

导热油
S1

图2-3     本项目改性沥青防水卷材生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述如下：
（1）卸料：沥青运输车辆通过沥青卸料泵，将沥青料泵入沥青储罐。项目沥青罐及其附属管道，采用导热油炉提供的热源来传热、保温，温度保持在80℃-90℃。
（2）搅拌：将沥青、C5树脂、改性剂按工艺配料单计量好输送至配料罐内，沥青采用密闭管道从沥青储罐输送至搅拌罐内，改性剂、C5树脂由人工添加进入配料罐内该过程会产生投料废气G1-1。进料完成后，沥青、C5树脂、改性剂在搅拌罐内进行密闭机械搅拌，使改性剂均匀混合在沥青相中，搅拌后均匀物料即为改性沥青。机械搅拌过程需要采用导热油炉系统进行加热，加热温度保持在120-180℃，该过程会产生搅拌沥青烟废气G1-2、噪声N。
（3）研磨：将搅拌好的改性沥青与滑石粉与粉煤灰按照一定比例加入胶体磨内研磨，滑石粉与粉煤灰采用管道输送系统密闭输送至胶体磨内，该过程密闭，无粉尘外排。该过程会产生研磨废气G1-2、噪声N。
（4）涂油：将胎体布展平、输送至对辊内，保证适当的油位和温度（100℃-110℃），调整挤压辊的气压（一般为0.4MPa）和适当的车速，以保证胎基浸透、挤干。后进行涂油，保持对辊在一定水平，温度控制范围为（100℃-110℃）。调整刮板和厚度控制器，使胎基两面涂油均匀，厚度达到标准要求，表面平整，控制厚度在规定的指标。此过程会产生浸涂废气G1-2、噪声N。 
（5）覆膜：挤压后胎体牵引至覆膜装置，覆盖上隔离材料（隔离材料为聚乙烯膜），聚乙烯膜受热会挥发产生覆膜有机废气G1-3、噪声N。覆膜时会产生粉尘G1-4，噪声N。
（6）冷却定型：对覆膜后的卷材进行冷却定型，采用冷却水塔（冷却温度约为8-30℃），配套一座冷却水床，冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。此过程会产生噪声N。 
（7）收卷：将成品卷材按需要长度裁剪并卷绕打包，该过程会产生噪声N。 
（8）包装入库：将收卷后的产品包装入库。
2.4 本项目污染物产排情况
本项目产排污情况见下表2-9。
表2-9     本项目产排污情况表
	类别
	编号
	污染物名称
	产污环节
	主要污染因子

	废水
	W1
	生活污水
	员工生活
	COD、SS、BOD5、NH3-N

	废气
	G1-1
	搅拌、浸涂沥青烟废气
	搅拌罐搅拌、改性沥青涂覆
	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃

	
	G1-2
	覆膜废气
	覆膜
	非甲烷总烃

	
	G1-3
	导热油炉燃烧废气
	导热油炉
	颗粒物、SO2、NOx

	固体废物
	S1
	废弃包装
	原辅料拆包
	塑料、纸等

	
	S2
	含油污泥
	废气处理
	废沥青油

	
	S3
	废活性炭
	废气处理
	废活性炭

	
	S4
	沉渣
	设备清洗、冷却水循环
	含有机溶剂废物

	
	S5
	废润滑油
	设备维护
	废润滑油

	
	S6
	生活垃圾
	员工生活
	生活垃圾

	
	S7
	沥青沾染物
	设备维护
	废沥青油

	噪声
	N
	设备噪声
	设备运行
	噪声




	与项目有关的原有环境污染问题
	[bookmark: _Toc27621]1.原有工程环保手续履行情况
本项目于2014年1月委托新疆净源环境咨询有限公司编制完成了《昌吉市防水建材有限责任公司年产1000万m2防水卷材料项目环境影响报告表》，2014年1月13日取得本项目的批复，文号为（昌高环管字[2014]2号文件），于2019年11月4日获得了排污许可（91652302MA78GBPDXX002Q），2017年11月《新疆天佳利美防水保温有限公司年产1000万m2防水卷材料项目》已通过自主验收。
[bookmark: _Toc12466][bookmark: _Hlk124261532]2.原有工程建设情况
新疆建疆创新防水新材料有限公司建设地点位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区东四路与科荟路交叉口东南方向98米，根据《新疆天佳利美防水保温有限公司年产1000万m2防水卷材料项目》环评批复：项目扩建前主要产品1000万m2防水卷材料项目。根据现场踏勘。本项目实际建设生产线为500万m2防水卷材材料项目、锅炉、办公楼、食堂等配套设施。
2.1原有工程生产设备
原有工程主要设备一览表，见表2-10。
表2-10   项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	型号
	备注

	1
	展卷机
	2
	/
	新建

	2
	胎基搭接机
	2
	/
	新建

	3
	胎基停留机
	2
	/
	新建

	4
	胎基烘干牵引机
	2
	/
	新建

	5
	自动调偏机
	2
	/
	新建

	6
	覆膜装置
	2
	/
	新建

	7
	覆边膜装置
	1
	/
	新建

	8
	水槽式和辊筒式冷却机
	2
	/
	新建

	9
	压纹装置
	2
	/
	新建

	10
	成品停留机
	2
	/
	新建

	11
	缓冲装置
	2
	/
	新建

	12
	膜边卷齐装置
	2
	/
	新建

	13
	全自动卷毡机
	2
	/
	新建

	14
	生产线平台
	1
	/
	新建

	15
	传动部分
	1
	/
	新建

	16
	电气及控制柜组
	1
	/
	新建


2.2原有工程原辅材料及能源消耗
原有工程运营期间原辅料及能源消耗情况，见表2-11。
表2-11    原辅材料一览表
	序号
	名称
	单位
	采购量
	原辅料来源
	备注
	储存方式

	1
	沥青
	t/a
	6000
	外购
	防水卷材
	罐装

	2
	SBS、SBR橡胶
	t/a
	200
	外购
	防水卷材
	袋装

	3
	PE膜
	t/a
	180
	外购
	防水卷材
	袋装

	4
	滑石粉
	t/a
	3170
	外购
	防水卷材
	袋装

	5
	胶粉
	t/a
	450
	外购
	防水卷材
	袋装


3.原有工程污染物排放情况
3.1废气污染物排放情况
原有项目的废气污染物主要为有组织废气和无组织废气，有组织废气有沥青防水卷材废气治理设施排气筒（DA001）沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃，以及导热油锅炉排气筒（DA002）二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物和颗粒物；无组织废气污染物为苯并[a]芘、非甲烷总烃及颗粒物。
根据企业的自行检测数据可以看出沥青烟的排放速率为0.36kg/h，排放浓度为37.47mg/m3；苯并[a]芘的排放速率为9.99×10-8kg/h，排放浓度未检出；非甲烷总烃的排放速率为1.46×10-2kg/h，排放浓度为1.33mg/m3；氮氧化物的排放速率为4.62×10-2kg/h，排放浓度为32.67mg/m3；SO2的排放速率为9.49×10-3kg/h，排放浓度低于仪器检测限值的2mg/m3；颗粒物的排放速率为3.97×10-3kg/h，排放浓度为4.7mg/m3。根据企业每年生产3840h，原有项目的沥青烟排放量为1.38t/a，苯并[a]芘的排放量为0.00038kg/a，非甲烷总烃的排放量为0.056t/a，氮氧化物的排放量为0.177t/a，SO2的排放量为0.004t/a，颗粒物的排放量为0.0015t/a，林格曼黑度＜1级。
表2-12    原有工程废气排放一览表
	工序
	污染因子
	控制措施
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	沥青防水卷材废气
	沥青烟
	水喷淋+电捕焦油器+UV光氧+20m排气筒排放
	1.38
	0.36
	37.47

	
	非甲烷总烃
	
	0.056
	1.46×10-2
	1.33

	
	苯并[a]芘
	
	0.38×10-3kg
	9.99×10-8
	未检出

	导热油炉
	颗粒物
	低氮燃烧器+12m排气筒排放
	0.015
	3.97×10-3
	4.7

	
	二氧化硫
	
	0.004
	9.49×10-4
	未检出

	
	氮氧化物
	
	0.177
	4.62×10-2
	32.67


3.2废水污染物排放情况
原有项目废水污染物主要为生活污水和设备清洗废水，设备清洗废水循环使用，不外排，生活污水排入高新区海天污水处理厂。
3.3噪声
原有工程噪声源主要为机械设备和污水处理站设备噪声。根据自行监测报告，昼间最大值为52.2dB(A)、企业夜间不生产，无测量值，原有项目昼间及夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。
表2-13    原有工程噪声排放一览表
	序号
	位置
	背景值

	
	
	昼间
	夜间

	1
	厂区边界东
	51.4
	/

	2
	厂区边界南
	51.1
	/

	3
	厂区边界西
	51.8
	/

	4
	厂区边界北
	52.2
	/


3.4固废
原有工程固体废物主要为废包装物、生活垃圾。根据2017年11月《新疆天佳利美防水保温有限公司年产1000万m2防水卷材料项目》竣工环境保护验收报告表，废包装物为4.4t/a，生活垃圾为1.8t/a。废包装物集中收集后外售，生活垃圾由环卫部门清运处理。
表2-14    原有工程固废排放一览表
	类别
	产生量（t/a）
	去向

	生活垃圾
	生活垃圾
	1.8
	集中收集后由园区环卫部门统一清运处置

	一般工业固废
	废包装
	4.4
	供应商回收破碎后重新利用

	危险废物
	废润滑油
	0.01
	暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位统一处置

	
	废灯管
	0.02
	


4.原有项目存在的主要环境问题及整改措施
[bookmark: _Hlk124197719]4.1原有项目环境问题
1.有组织废气沥青防水卷材废气治理设施为水喷淋+电捕焦油器+UV光氧，根据《国家污染防治技术指导目录》UV光氧不是非甲烷总烃的可行技术。
2.危废间设置不规范，现有位置在沉淀池上方，且标识标牌不规范、防渗措施没做。
4.2整改措施
1.UV光氧更换为活性炭吸附，有组织废气沥青防水卷材废气治理设施为水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附。
2.根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，危废暂存间的设置要求包括独立密闭的结构、适当的防渗措施、标识和管理制度，以确保危险废物的安全存储和环境保护。暂存间外部应张贴危废贮存分区标志、危废识别标志和警告图标，内部墙上应张贴对应的标识牌和制度牌。
5.现有项目“以新带老”整改措施
根据2025年《国家污染防治技术指导目录》UV光氧为淘汰技术，现需要更换为活性炭吸附，根据翻阅资料，UV光氧的处理效率为20%，则未净化的排放量为0.07t/a，现更换为活性炭吸附，活性炭吸附的处理能力为40%，则处理后的非甲烷总烃的排放量为0.042t/a，以新带老的削减量为0.014t/a。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1 环境空气质量现状
1.1 基本污染物环境质量现状评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，本次评价选取昌吉市监测站2024年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10的数据来源。
（1）评价标准
项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。
（2）达标区判定
区域环境空气质量现状评价结果见表 3-1。
表3-1     区域空气质量现状评价结果一览表
	评价
因子
	平均时段
	现状浓度
（μg/m3）
	标准限值
（μg/m3）
	占标率（%）
	达标
情况

	SO2
	年平均
	7
	60
	11.67
	达标

	NO2
	年平均
	30
	40
	75
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	1800
	4000
	45
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	134
	160
	83.75
	达标

	PM10
	年平均
	70
	60
	116.67
	超标

	PM2.5
	年平均
	40
	30
	133.33
	超标


由上表知，本项目所在区域 SO2、NO2、CO、O3的浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，PM10、PM2.5浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值。故项目所在区域为不达标区。
1.2 补充监测污染物
本项目特征污染物为TSP和苯并芘，为了解本项目所在区域的环境质量现状，本次环评引用新疆东方雨虹建筑材料有限公司“年产1500万平方米改性沥青防水卷材和5000吨非固化沥青涂料项目”环评现状监测数据，监测时间为2025年6月，监测点位于本项目的东南侧，直线距离约为1200m。均在新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区，且属于同一规划片区，周边环境、地理位置与气象条件相似，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中区域环境质量现状内容：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周围5千米范围内近3年的现有监测数据”，故本项目可引用“年产1500万平方米改性沥青防水卷材和5000吨非固化沥青涂料项目”环评现状监测数据有效可行，监测报告见附件。
（1）监测布点
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，结合项目区域主导风向，考虑区域功能以及对周边环境的影响，在本项目区下风向布设1个监测点。
本项目监测点方位及距离见表3-2，具体位置见图8。
表3-2    特征污染物监测点位基本信息
	监测点名称
	监测因子
	监测时段
	相对方位
	相对距离

	项目区下风向
	TSP
	连续3天，每天1次
	ES
	1200m

	
	苯并[a]芘
	连续3天，每天1次
	ES
	1200m


（2）监测时间及频率及监测单位
监测因子：TSP、苯并[a]芘；
监测时间：2025年6月10日至12日；
监测频率：TSP、苯并[a]芘均每日监测1次，连续3天。
（3）评价标准
TSP和苯并[a]芘均执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
表3-3    特征污染物浓度限值
	污染物名称
	平均时间
	标准值（μg/m3）

	TSP
	24小时平均
	300

	苯并[a]芘
	24小时平均
	0.01


（4）评价方法
环境空气质量现状采用单因子污染指数法进行评价。
计算公式为：


式中：Pi——污染物i的单项污染指数；
      Ci——污染物i的实测浓度值（mg/m3）；
      Coi——污染物i的评价标准（mg/m3）。
（5）特征污染物环境质量现状评价
本次环评总悬浮颗粒物监测结果及评价见表3-4，苯并[a]芘监测结果及评价见表3-5。
表3-4     总悬浮颗粒物监测结果评价表
	监测因子
	监测时间
	浓度（μg/m3）
	标准限值（μg/m3）
	最大占标率Pi（％）

	TSP
	2025年6月10日-2025年6月11日
	77
	300
	25.7

	
	2025年6月11日-2025年6月12日
	78
	
	26.0

	
	2025年6月12日-2025年6月13日
	75
	
	25.0



表3-5    苯并[a]芘监测结果评价表
	监测因子
	监测时间
	浓度（μg/m3）
	标准限值（μg/m3）
	最大占标率Pi（％）

	苯并[a]芘
	2025年6月10日-2025年6月11日
	<0.0003
	0.0025
	/

	
	2025年6月11日-2025年6月12日
	<0.0003
	
	/

	
	2025年6月12日-2025年6月13日
	<0.0003
	
	/


从以上监测结果表明，评价区域颗粒物的日均值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准300μg/m3的要求；苯并[a]芘的日均值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准0.0025μg/m3的要求。
2 地表水环境质量现状
本项目生活污水排入园区管网。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目不需要进行地表水评价。
3 声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。因此，可不开展声环境现状调查与评价。
4 生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的应进行生态现状调查。本项目位于昌吉州昌吉市高新技术产业开发区，项目区内不存在生态环境保护目标，故本项目可不开展生态环境现状调查。
5 地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展环境质量现状调查，本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此本次评价不开展对地下水、土壤环境质量现状调查与评价。

	环境
保护
目标
	1 大气环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中要求，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2 声环境
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准保护要求，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3 地下水环境
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的 III 类标准保护要求，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4 区域环境敏感保护目标
本项目位于昌吉州昌吉市高新技术产业开发区，项目选址占地为工业用地，项目周边为空地、企业，项目周边无水源保护地等敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），项目占地场地厂界外500m范围内无敏感目标。周围无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1 废气排放标准
生产线产生的颗粒物和非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放限值；生产线产生的沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。
根据《新疆维吾尔自治区环保厅关于重点地区执行大气污染物特别排放限值的公告》（环保厅2016年第45号公告），昌吉高新技术产业开发区为重点地区，导热油炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中重点区域排放限值。
根据《关于开展昌吉州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌吉州环委办发〔2022〕18号），实施重点行业NOx等污染物深度治理，按照氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的标准实施燃气锅炉低氮燃烧改造。
表3-6     大气污染物排放标准
	序号
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	污染物排放监控位置
	标准来源

	
	
	
	排气筒
	二级
	
	

	1
	有组织
	非甲烷总烃
	60
	20
	/
	车间或生产设施排气筒
	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放限值

	2
	
	沥青烟
	40
	20
	0.3
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物二级排放限值

	3
	
	苯并[a]芘
	0.0003
	20
	0.000085
	
	

	4
	无组织
	颗粒物
	1.0
	/
	/
	厂界外浓度最高点
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织管控限值

	5
	
	非甲烷总烃
	4.0
	/
	/
	
	

	6
	
	沥青烟
	生产设备不得有明显的无组织排放存在
	
	

	7
	
	苯并[a]芘
	0.008
	/
	/
	
	


表3-7    燃气导热油锅炉燃烧废气排放限值
	污染因子
	排放限值（mg/m3）
	标准来源

	颗粒物
	20
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉排放标准限值

	SO2
	50
	

	林格曼黑度
	<1
	

	NOx
	50
	《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）


表3-8   厂区内VOCs无组织排放标准限值
	污染因子
	特别排放限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


2 废水排放标准
本项目生活污水排入园区下水管网，最终进入高新区海天污水处理厂处理。污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT319622015）表1中B级标准限值后排入园区污水管网。详见表3-9。
表3-9     污水排放标准
	序号
	污染物
	排放限值
	标准名称

	1
	SS
	400mg/L
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT319622015）表1中B级标准中氨氮的排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值

	2
	BOD5
	300mg/L
	

	3
	COD
	500mg/L
	

	4
	氨氮
	45mg/L
	


3 噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2025）中表1排放限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见表3-10。
表3-10     噪声排放限值标准
	时期
	标准
	限值

	施工期
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2025）
	昼间70dB（A）、夜间55dB（A）

	运营期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	昼间65dB（A）、夜间55dB（A）


4 固体废弃物控制标准
本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物按照《国家危险废物名录》（2025年版）分类，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

	总量
控制
指标
	[bookmark: _Hlk124198028]根据“十四五”主要污染物总量减排工作的通知，确定本项目污染物排放总量控制因子为颗粒物、SO2、氮氧化物、非甲烷总烃。 
本项目污染物预计颗粒物为0.11t/a，二氧化硫0.22t/a，氮氧化物0.19t/a，非甲烷总烃1.24t/a；昌吉属于空气质量不达标区，本项目总量控制指标实行倍量替代，颗粒物为0.22t/a，二氧化硫0.44t/a，氮氧化物0.38t/a，非甲烷总烃2.48t/a；本项目总量控制指标来源，以当地生态主管部门审批核准后，调剂解决。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1 施工期大气污染防治措施
本项目施工期大气污染物主要为土建施工过程中产生的扬尘及运输车辆产生的扬尘、尾气。
（1）土建施工扬尘防治
①水泥、石灰等易飞扬材料应注意储存保管。运输、装卸沙土和建材时， 
采取相应的措施，以减少扬尘的发生。增加清扫道路的次数和道路、施工场地洒水的次数。
②对运输车辆进行统一管理。
通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。随着施工的结束，该影响也会自行消失。
（2）车辆运输废气防治
场地内汽车来往排放的尾气主要污染物包括非甲烷总烃、CO、SO2、NO2等。该部分废气产生量不大，且施工场地较为开阔，有利于废气的逸散，对周边环境影响不大。施工单位应采取下列防治措施。
①施工过程中应加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。
②对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。
③尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆和机械，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。
2 施工期水污染防治措施
施工阶段产生的废水无生产废水只有生活污水。
生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等。施工人员生活污水直排入高新区海天污水处理厂处理。
3 施工期噪声污染防治措施
施工阶段产生的噪声包括土建施工噪声、设备使用噪声、设备安装噪声、运输车辆噪声等。建设单位应采取下列防治措施。
（1）合理安排工期，对噪声源强较大的设备，应严格限制施工时间。
（2）进、离场运输车辆限速，禁止鸣笛；
（3）合理安排各类机械设备的使用时间，尽量不要同时操作，避免噪声叠加；对噪声较大的机械进行隔声及减振处理，对较小的产噪设备采取移动式隔声屏等措施；
（4）施工过程中装修器械、材料等的使用做到轻拿轻放，减少因强烈碰撞产生的噪声；
（5）严格执行《建筑工程施工现场管理规定》（GB12523-2011），加强对施工人员的素质培养，禁止大声喧哗；采用先进的施工工艺和先进施工设备，禁止使用国家明令淘汰的产生噪声污染的落后施工工艺和施工机械。
施工期噪声对区域噪声环境质量的影响是暂时的，随着施工期的结束，噪声污染影响也随之消除。
4 施工期固体废物污染防治措施
施工阶段的固体废弃物主要施工人员产生的生活垃圾。
施工过程中的生活垃圾，虽属无害固体废物，但如不及时处理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对弃置区土壤、生态和景观造成一定影响，并会诱发水土流失，对施工场地大气环境和环境卫生产生不利的影响。
应将生活垃圾集中收集在有防雨棚的防地表径流的临时垃圾池内，后交由园区环卫部门清运。
5 施工期生态环境保护措施
建设项目的生态环境保护措施须从生态环境特点及其保护要求考虑，主要采取保护途径有以下内容。
（1）生态影响的避免
施工过程中注意文明施工，尽量不破坏、损伤道路、场地、沟道两侧植被，各种废弃物不要置于路边植被上。
（2）生态影响的削减
禁止施工人员进入非施工占用地区域，标明施工活动区，严令禁止到非施工区活动。
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	1 运营期大气环境影响及保护措施
1.1 废气产生、处置及排放情况
（1）搅拌、浸涂沥青烟废气、覆膜废气、储罐废气
①搅拌、浸涂沥青烟废气
搅拌、浸涂工序会产生废气，主要为沥青烟、苯并[a]芘和非甲烷总烃。参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨沥青可产生苯并[a]芘气体0.10g-0.15g（本项目取其平均值为0.125g）、沥青烟450g。非甲烷总烃约占沥青烟的70%。
本项目沥青年使用量为6000t，则沥青烟产生量为2.7t/a，苯并[a]芘产生量为0.75kg/a，非甲烷总烃产生量为1.89t/a。项目搅拌罐采取密闭措施，搅拌、浸涂沥青烟废气由集气罩收集，收集效率取90%，年工作3840h，则搅拌、浸涂工序沥青烟有组织产生量为2.43t/a，苯并[a]芘有组织产生量为0.675kg/a，非甲烷总烃有组织产生量为1.7t/a。
未被集气罩收集的废气污染为通过生产车间无组织排放，沥青烟无组织排放量为0.27t/a，苯并[a]芘无组织产生量为0.075kg/a，非甲烷总烃无组织产生量为0.19t/a，经车间机械通风系统以无组织形式逸散。
②覆膜废气
改性沥青防水卷材生产时，浸涂后的聚酯胎需对其上表面和底面均进行覆聚乙烯膜和砂石。覆膜温度约180℃，塑料膜受热会挥发。此过程会产生覆膜有机废气，主要为非甲烷总烃，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-塑料制品业系数手册，非甲烷总烃产污系数为2.5kg/t。
本项目PE膜年用量180t，则非甲烷总烃产生量为0.45t/a。项目拟采用集气罩收集，收集效率为90%，年工作3840h，则覆膜工序非甲烷总烃有组织产生量为0.41t/a。
未被集气罩收集的废气污染为通过生产车间无组织排放，非甲烷总烃无组织产生量为0.04t/a，经车间机械通风系统以无组织形式逸散。
③沥青储罐废气
评价因子：根据《沥青使用过程中对环境的影响研究》(才洪美，中国石油大学，博士论文)，研究表明，温度是导致沥青烟产生的最重要因素，随着温度的增加，沥青烟的产生量增加，主要是因为轻组分属于沥青中的易挥发组分，具有较低的沸点，随着温度的增加，其挥发量增加。由于一般情况下，沥青是原油减压蒸馏后的产物，其沸点大都高于500°C，其中几乎不含有挥发性组分。而沥青烟产生主要是由于氧化所致，当温度较低时，沥青组分的氧化不明显，因此，沥青烟的释放量较小。根据研究，对于较低温度下(140°C以下)，沥青烟成分以饱和烃为主，且饱和烃主要为长直链或带有支链的烷烃和环烷烃组分，以及少量的芳烃化合物，没有检测到高于两环的多环芳烃化合物，可以以非甲烷总烃进行评价，此外，各类石油沥青均在180°C左右时沥青烟释放量急剧增加。
各温度下，石油沥青烟产生量见下表。
表4-1     不同温度下石油沥青烟各组分含量分析
	项目
	化合物
	含量（mg/kg）

	
	
	90℃
	120℃
	140℃
	165℃
	180℃
	200℃

	沥青烟组成
	饱和烃
	0.8738
	1.7561
	3.4126
	13.7452
	28.7318
	63.7543

	
	1环芳烃
	0.0405
	0.0876
	0.2173
	1.4058
	7.1463
	11.6624

	
	2环芳烃
	0.0153
	0.037
	0.0744
	1.6322
	3.2859
	6.2815

	
	3环芳烃
	0
	0
	0
	0.1261
	3.1706
	0.8414

	
	4环芳烃
	0
	0
	0
	0.382
	0.8599
	2.4304

	
	含硫杂环
	0
	0.014
	0.0655
	0.2136
	2.0804
	1.2853

	
	含氮杂环
	0.0337
	0.0372
	0.1031
	0.6011
	6.1826
	8.2573

	
	含氧杂环
	0.0156
	0.0375
	0.0194
	0.586
	3.7692
	4.1291

	合并
	0.9787
	1.9794
	3.8923
	18.3482
	55.2267
	98.6417


注：数据引用《沥青使用过程中对环境的影响研究》（才洪美，中国石油大学，博士论文）
本项目沥青使用量为6200t/a，租用三个沥青储罐。
沥青烟 
沥青烟是指沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量在常温下气态烃类物质，它是含有多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分。沥青冷却过程、加热过程温度不断变化，按平均90℃计算，根据上述研究，沥青90℃的产生系数为0.9787mg/kg，沥青周转量为6200t/a，则沥青烟产生量为0.006t/a。
非甲烷总烃
本项目租用本项目依托原有项目的三个沥青储罐，容积为2个500m3和一个150m3。沥青储罐顶设有呼吸阀，在沥青储存的过程中会产生少量的呼吸废气，主要污染因子为沥青烟、非甲烷总烃和苯并[a]芘。
沥青在进罐和出罐时，由于罐内液面升降使气体容积增减，导致静压差发生变化，而产生呼吸损耗，称为大呼吸损耗。固定顶罐大呼吸废气采用中国石油化工系统经验公式进行估算：
Lw=4.18810-7MPKNKC
G1=LW×N1
式中：LW—固定顶罐工作损失（kg/m3投入量）；
G1—固定顶罐的大呼吸量（kg/a）；
N1—投料量（m3）；
M—储罐内蒸汽分子量，呼吸废气分子量取250；
P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力，呼吸废气蒸汽压为常压0.3kPa；
KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1，36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026，K﹥220，KN=0.26；
KC—产品因子（石油原油取值0.65，其他液体取值1.0），本项目取1.0。
本项目沥青使用量为6200t/a（在储罐中保温时相对密度取1.2g/cm3，即5167m3/a），租用的三个沥青储罐，容积总量为1150m3，为保证安全，储罐实际容量取最大容量的90%，用完重新采购。
由此计算，本项目沥青储罐呼吸损耗量为0.0001kg/m3，沥青投料量为5167m3/a，沥青储罐呼吸废气产生量为0.52kg/a。
苯并芘
参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨沥青可产生苯并[a]芘气体0.10g-0.15g（本项目取其平均值为0.1g）。本项目沥青使用量为6200t/a，则苯并[a]芘产生量为0.62kg/a。
综上所述，沥青储罐的废气总排放量为0.007t/a。
综上所述，本项目按照风机风量为80000m3/h，本项目搅拌、浸涂工序、覆膜工序和储罐废气沥青烟有组织产生量为2.44t/a，产生速率为0.635kg/h，产生浓度为7.94mg/m3；苯并[a]芘有组织产生量为1.3kg/a，产生速率为0.0003kg/h，产生浓度为0.0038mg/m3；非甲烷总烃有组织产生量为2.11t/a，产生速率为0.55kg/h，产生浓度为6.88mg/m3。
本项目拟采用“水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附”工艺处理后通过一根20米高排气筒（DA001）排放，沥青烟和苯并[a]芘的处理效率为93%，非甲烷总烃的处理效率为40%，则本项目搅拌、浸涂工序沥青烟有组织排放量为0.17t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为0.5mg/m3；苯并[a]芘有组织排放量为0.09kg/a，排放速率为2.3×10-5kg/h，排放浓度为0.29×10-3mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量为1.27t/a，排放速率为0.33kg/h，排放浓度为4.13mg/m3。
④防水涂料废气
在生产防水涂料过程中会产生废气，主要为沥青烟、苯并[a]芘和非甲烷总烃。参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨沥青可产生苯并[a]芘气体0.10g-0.15g（本项目取其平均值为0.125g）、沥青烟450g。非甲烷总烃约占沥青烟的70%。
在生产防水涂料过程中，沥青年使用量为200t，则沥青烟产生量为0.09t/a，苯并[a]芘产生量为0.025kg/a，非甲烷总烃产生量为0.06t/a。在生产防水涂料过程中产生的污染物排放量较小，本过程废气无组织排放。
（3）导热油炉废气
改性沥青防水卷材生产线依托一期2000kW燃气导热油炉，导热油炉会产生废气，废气通过12m排气筒排放。导热油炉采用低氮燃烧。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-锅炉产排污量核算系数手册中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”的产污系数，原料为天然气，工艺为室燃炉的工业废气量产污系数为107753m3/万m3·原料，本项目导热油炉天然气的使用量为56万m3/a，则本项目导热油炉工业废气的产生量为6034168m3/a。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-锅炉产排污量核算系数手册中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”的产污系数，原料为天然气，工艺为室燃炉的SO2产污系数为0.02Skg/万m3·原料；NOx产污系数为3.03kg/万m3·原料。本项目导热油炉天然气的使用量为56万m3/a，S取200，则本项目锅炉工业废气中SO2产生量为0.22t/a；NOx产生量为0.17t/a。
根据《环境保护实用数据手册》（胡名操编）中表2-69工业锅炉燃烧天然气颗粒物产污系数为80-240kg/106m3，本项目取200kg/106m3。本项目天然气的使用量为56万m3/a，则本项目颗粒物产生量为0.11t/a。
本项目导热油锅炉废气产排污一览表详见表4-1。
表4-1     本项目导热油锅炉废气产排污情况一览表
	污染源
	污染物名称
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	导热油炉废气
	颗粒物
	0.11
	0.03
	低氮燃烧+12m排气筒（DA002）
	0.11
	0.03
	19.09

	
	SO2
	0.22
	0.06
	
	0.22
	0.06
	37.12

	
	NOx
	0.19
	0.05
	
	0.19
	0.05
	31.82


1.2 大气污染治理措施可行性分析
1.2.1 有组织废气治理措施可行性分析
（1）废气治理措施工作原理
①低氮燃烧器工作原理
低氮燃烧技术通过优化燃烧过程抑制NOx生成，主要采用三项关键措施：一是分级燃烧控制，将燃烧区分成主燃区和燃尽区，使燃烧温度控制在950-1050℃的低温范围；二是烟气再循环FGR技术，将15-25%的低温烟气200℃混入助燃空气，通过稀释氧气浓度和降低火焰温度来抑制NOx形成；三是特殊燃烧器设计，采用多孔介质或表面燃烧结构实现均匀燃烧，避免局部高温。系统通过实时监测和自动调节，在保持92-95%热效率的同时，将NOx排放控制在较低浓度。
②喷淋塔工作原理
水喷淋系统主要通过物理拦截和吸收双重作用处理污染物。系统采用多层喷淋设计，喷淋液通过高压雾化喷嘴形成细小液滴，与逆向流动的废气充分接触。在0.3-0.5MPa的工作压力下，喷淋液形成密集的水幕，通过以下机制实现净化：
惯性碰撞：大颗粒物（>5μm）因惯性作用被液滴捕获；
扩散沉降：亚微米级颗粒通过布朗运动与液滴结合；
溶解吸收：水溶性组分（如酚类、醛类）被喷淋液吸收；
冷凝作用：高温废气遇冷液化，使部分气态沥青烟、有机废气转化为液态。
系统采用循环水设计，配备自动补水装置和pH调节系统（维持pH8-9），并设置油水分离器处理分离出的沥青油污，同时可降低废气温度至50℃以下。
④电捕焦油器工作原理
电捕焦油器采用结构形式有同心圆式、管式和蜂窝式等三种。无论哪种结构，其工作原理，即在金属导线与金属管壁〔或极板〕间施加高压直流电，以维持足以使气体产生电离的电场，使阴阳极之间形成电晕区。由于沥青烟气含油、湿度大，粉尘易流动，因此无需振打即可通过清洗水清除粉尘，减少噪音和堵塞问题，其核心原理包含三个阶段：
电离阶段：烟气通过-30kV至-100kV的高压直流电场，电晕极放电使气体分子电离，沥青烟颗粒物带电；
捕集阶段：带电颗粒在电场力作用下向阳极板迁移，阳极表面持续喷淋碱性吸收液（pH8-10），形成动态水膜；
清除阶段：被捕集颗粒随液膜排入循环水系统，不溶性焦油类物质通过旋流分离器分离。
⑤活性炭吸附原理
活性炭吸附设备箱体主要采用碳钢或玻璃钢、PP制作，内部进行了防腐蚀处理，具有抗强酸碱及盐分的腐蚀，在长期运转使用状况下，不受其它因素氧化腐蚀。吸附单元是废气净化器内安装的核心部件。吸附单元在设备箱体内分层抽屉式安装，能够非常方便从两侧的检查门取出。并且检查门开启方便、密封严密。内部吸附材料活性炭固体表面上存在着未平衡未饱和的分子引力或化学键力，因此当固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其保持在固体表面。利用固体表面的吸附能力，使废气与大面积的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。机柜内部采用迷宫式布局，活性炭在环保箱内部多层排布。该结构有效降低废气穿透风速，增加废气与活性炭的接触面积，实现对废气的多层吸附过滤提高对废气的吸附效率。
（2）治理措施可行性分析
本项目导热油炉产生的废气采用低氮燃烧器为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》中“表30防水建筑材料工业排污单位废气污染防治可行技术”中所推荐的治理技术。
本项目生产线产生的废气采用水淋塔+电捕焦油器+活性炭吸附，喷淋、电捕焦和活性炭吸附均为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》中“表30防水建筑材料工业排污单位废气污染防治可行技术”中所推荐的治理技术，故采取的大气污染技术是可行的。
(3)废气治理依托可行性分析
原有项目已建设水淋塔+电捕焦油器+UV光氧催化，本项目建成后UV光氧替换为活性炭吸收，业主使用集气罩收集，把两条沥青防水卷材的生产线上集气罩收集的废气通向废气处理设施后达标排放。
本项目生产线产生的废气采用水淋塔+电捕焦油器+活性炭吸附，喷淋、电捕焦和活性炭吸附均为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》中“表30防水建筑材料工业排污单位废气污染防治可行技术”中所推荐的治理技术，根据原环评及批复，原有项目在原来建设过程中是按照1000万m2的防水卷材进行建造，本次评价废气处理规模还是按照规模为1000万m2评价，因此依托可行。
（4）沥青储罐可行性分析
本项目与原有项目共用这三个沥青储罐，经过上述分析，原有项目和新建项目共使用沥青量为12200t/a（10166.67m3/a），租用3个沥青罐的总容量为1150m3，需每年往沥青罐内充入9次可满足本项目与原有项目的沥青使用量。故本项目可依托原有项目储罐进行生产，依托可行。
1.2.2 无组织废气治理措施可行性分析
本项目生产线位于封闭式车间内，沥青储存于密闭储罐，输送过程全密闭；滑石粉、粉煤灰存放于密闭筒仓内；改性剂等原料存放于厂房内；搅拌罐密闭处理，投料、覆膜、沥青储罐生产过程废气采取了集气罩收集，无可见烟气外溢，综上所述，改性沥青防水卷材生产线和非固化沥青涂料生产线采取的无组织废气措施均符合《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》中“表24防水建筑材料工业排污单位无组织排放控制要求”。
厂区地面进行硬化处理，对运输和装卸人员进行专业培训，规范操作，可有效减少原料在装卸、运输及风蚀过程中堆场扬尘的产生。综上所述，本项目无组织废气采取措施是可行的。
1.3 排放口设置情况
本项目扩建不新增排口，全部依托一期排口，有组织废气排放口情况见表4-4。
表4-4     废气排放口基本情况
	排放口名称及编号
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔(m)
	排气筒参数
	运行参数
	运行参数

	
	经度
	纬度
	
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气流速(m/s)
	烟气温度(℃)
	年排放小时数(h)
	排放工况
	污染源名称
	污染物排放速率(kg/h)

	搅拌、浸涂、覆膜、储罐废气排口（DA001）
	87°07'49.98"
	44°05'11.83"
	560
	20
	0.6
	9.8
	常温
	3840
	正常
	沥青烟
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯并[a]芘
	2.5×10-5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.89

	导热油炉废气排口（DA002）
	87°07'49.98"
	44°05'13.09"
	560
	12
	0.4
	11
	60
	3840
	正常
	颗粒物
	0.03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	0.05


1.5 非正常工况
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中相关规定，非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常工况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况达不到应有治理效率或同步运转率等情况。
本次评价按所有废气处理设施全部失效，去除率为0进行分析，发生频率按每年两次，每次1h计，则非正常工况下，废气污染物排放情况见表4-5。
表4-5     污染源非正常排放量核算表
	排放口
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度（mg/m3）
	单次持续时间
	年发生频次
	应对措施

	DA001
	沥青烟
	0.6
	7.9
	1h
	1次/年
	停止物料输送并及时检修

	
	苯并[a]芘
	0.00025
	0.0025
	
	
	

	
	非甲烷总烃
	0.536
	6.7
	
	
	

	DA002
	颗粒物
	0.03
	19.09
	
	
	

	
	SO2
	0.06
	38.12
	
	
	

	
	NOx
	0.5
	140.6
	
	
	


非正常工况下排放污染物对环境的影响和危害较大，因此需设置污染治理措施以减少非正常工况下污染物对环境的影响程度，除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格控制规程，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将非正常排放控制到最小，一旦发生非正常生产排放，应及时进行检修。并采取相应措施进行污染物集中处理，确保事故状态后，污染物对环境的影响程度降到最低。
1.6 自行监测
根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，未涉及的其他排放口按HJ819执行，则本项目废气监测情况见表4-6。
表4-6     废气监测计划一览表
	废气来源
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	控制指标

	搅拌、浸涂、覆膜、储罐废气排口
	DA001
	沥青烟、苯并[a]芘
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放限值

	导热油炉
	DA002
	颗粒物
	1次/半年
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值与《关于开展昌吉州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌吉州环委办发〔2022〕18 号）

	
	
	SO2
	
	

	
	
	林格曼黑度
	
	

	
	
	NOx
	1次/月
	

	无组织废气
	厂界
	颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019附录A中表A.1规定的特别排放标准限值


2.1 水环境影响分析
2.1.1 产污环节及源强
本项目废水主要生产废水和生活污水。生产废水主要包括生产过程的冷却水和设备清洗废水。
（1）生产废水
①设备清洗废水
设备清洗水消耗量约600m3/a，清洗废水按清洗用水的90%计，则设备清洗废水量为540m3/a，经隔油沉淀池收集沉淀后循环使用，不外排。
②冷却水
防水卷材生产中需要用水对卷材进行冷却，因蒸发损失和风吹损失，需要定期添加水量，根据企业资料，新鲜水补充量为959m3/a。冷却水循环使用不外排，车间建有冷却水塔、循环水量用于收集冷却循环用水。
③废气处理设施排水
本项目废气处理设施排水经隔油沉淀池收集处理后循环使用不外排。
（3）生活污水
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—生活源产排污核算方法和系数手册》，生活用水的折污系数为0.80，则本项目生活污水的产生量为92.16m3/a。本项目运营期生活污水经园区管网排至高新区海天污水处理厂。
本项目产生的生活污水水质及污染物产生量详见表4-7。
表4-7    本项目生活污水水质及污染物产生量一览表
	项目
	污水量
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	SS

	产生浓度（mg/L）
	/
	280
	150
	30
	200

	产生量（t/a）
	92.16m3/a
	0.026
	0.014
	0.003
	0.018

	排放浓度（mg/L）
	/
	280
	150
	30
	200

	排放量（t/a）
	92.16m3/a
	0.026
	0.014
	0.003
	0.018


2.2 污水处理可行性分析
（1）污水处理厂处理规模及工艺
高新区海天污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发区西北角，201省道以南，该污水处理厂污水接纳范围主要包括昌吉高新技术产业开发区内各企业的工业污水、军户农场和榆树沟镇的生活污水，设计处理规模30000m3/d，项目2012年5月25日一期开工建设，2013年11月15日建成运行，实际处理规模150003/d；于2015年11月7日取得新疆环保厅关于其竣工环境保护验收合格的函（新环函〔2015〕1245 号）。园区目前北区和南区废水均接通管网，纳入高新区海天污水处理厂进行处理后达标排放。
2018年对原规模30000m3/d进行了一级A提标改造，于2018年8月10日取得了《关于昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂一级A提标改造工程环境影响报告表》的批复（昌州环评〔2018〕33号），于2018年8月20日进行了竣工环境保护验收工作。提标改造后污水处理厂工艺为污水→粗格栅及污水提升泵站→细格栅及曝气沉砂池→MBBR池→二沉池→芬顿氧化池→絮凝沉淀池→纤维转盘滤池→紫外消毒渠→出水，污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，夏季尾水排入污水处理厂西侧的高新区生态灌溉项目蓄水池中，用于高新区工业冷却水、绿化、洗车、浇洒道路、景观用水，冬季尾水排入园区中水库。
高新区海天污水处理厂的进水水质：PH为6-9、CODcr为600、BOD5为250、SS为300、氨氮为40、TP为4，根据本项目水质与进水水质做对比，本项目产生的污水能够被高新区海天污水处理厂接收。 
（2）管网衔接
高新区海天污水处理厂的服务范围为园区内生活污水和生产废水。本项目厂区污水管网已与园区污水管网对接，项目污水通过园区污水管网进入高新区海天污水处理厂可行。 
（3）水量分析 
本项目运营期废水排放量92.16m3/a，通过园区污水管网进入高新区海天污水处理厂处理。高新区海天污水处理厂能够满足拟建项目污水处理量的需求，对污水处理厂的运行影响甚微。 
（4）水质
高新区海天污水处理厂设计进水水质标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准（即 CODcr：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400mg/L）；氨氮排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值中的B级标准45mg/L。本项目废水为生活污水，排入园区污水管网，最终进入高新区海天污水处理厂处理，本项目废水主要污染物为：COD、NH3-H、SS和BOD5，根据废水排放情况表可知，本项目废水能够满足昌吉高新区污水处理厂设计进水水质标准。
综上所述，从园区污水管网、进水水质与水量的符合性等方面考虑，本项目废水经园区污水管网进入高新区海天污水处理厂处理是可行、可靠的，项目外排废水对高新区海天污水处理厂的冲击负荷很小。
2.3 废水监测计划
本项目在运营期无生产废水外排，生活污水排入高新区海天污水处理厂处理。项目废水不会对局部环境造成潜在的影响，故不需制定废水监测计划。
3 声环境影响分析
3.1 噪声源分析
本项目运营期主要噪声源排放情况见表4-8、表4-9。
表4-8    主要噪声源调查清单（室内声源）
	建筑物名称
	名称
	型号
	数量(套）
	单台设备声源源强dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内最近边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段

	建筑插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离（m）

	生产车间
	上料系统
	/
	1
	75
	低噪声设备、减振、隔声
	9
	48
	3
	2
	68.9
	0:00~24:00
	20
	48.9
	1

	
	胶体磨
	/
	2
	80
	
	19
	33
	1
	2
	73.9
	
	20
	53.9
	1

	
	提升机
	/
	1
	80
	
	10
	45
	3
	4
	67.9
	
	20
	47.9
	1

	
	自动纠偏机
	/
	1
	75
	
	10
	-32
	1
	12
	53.4
	
	20
	33.4
	1

	
	打包机
	/
	1
	75
	
	10
	-40
	1
	12
	53.4
	
	20
	33.4
	1

	
	热缩包装机
	/
	1
	75
	
	11
	18
	1
	8
	56.9
	
	20
	36.9
	1

	
	覆膜设备
	/
	1
	80
	
	5
	-3
	1
	17
	55.4
	
	20
	35.4
	1



表4-9    主要噪声源调查清单（室外声源）
	名称
	型号
	数量(套）
	单台设备声源源强dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置
	运行时段

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	

	风机
	/
	1
	85
	低噪声设备、减振
	25
	15
	2
	8:00~24：00

	空压机
	/
	2
	80
	
	26
	-3
	1
	

	冷干机
	/
	2
	80
	
	26
	-5
	1
	


3.2 噪声预测
（1）噪声预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的工业噪声预测模式。本次预测模式不考虑雨、雪、雾和温度梯度等因素，以保证未来实际噪声环境较预测结果优越。
①计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: ]
式中：Loct，1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lwoct—某个声源的倍频带声功率级，dB；
r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R—房间常数，m2；
Q—方向性因子。
②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: ]
③计算室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个Lwoct：
[image: ]
式中：S—透声面积，m2
等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：
[image: ]
式中：Loct（r）—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；
Loct（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB；
r—预测点距声源的距离，m；
r0—参考位置距声源的距离，m；
Loct—各种因素引起的衰减量，dB。
如已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则：
[image: ]
④计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：
[image: ]
式中：T—计算等效声级的时间，h；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
Leqb－预测点的背景值，dB(A)。
（2）预测结果
根据预测模式及噪声源强参数及各产噪设备距四周厂界的距离，预测噪声源对四周厂界噪声的贡献值预测结果详见表4-10。
表4-10     项目厂界噪声值预测结果一览表 单位：dB（A）
	预测点
	本底值
	贡献值
	预测值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东厂界
	51.1
	/
	51.4
	44.6
	62.5
	44.6
	达标

	南厂界
	51.8
	/
	50.1
	43.4
	61.9
	43.4
	达标

	西厂界
	52.2
	/
	55.7
	42.4
	57.9
	42.4
	达标

	北厂界
	51.4
	/
	58.2
	45.2
	58.6
	45.2
	达标


由上表可见，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，项目周围200m范围内无声环境保护目标，因此项目的运营对周围声环境影响很小。
3.3 降噪措施
为进一步减小运营过程中噪声对工作人员的影响，本项目采取以下降噪措施：
（1）优先选用低噪声型号设备；
（2）对高噪声设备安装减振基座和消声器；
（3）所用设备均分布在厂房内部，合理布局；
（4）加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；
（5）加强车辆管理，避免车辆不必要的怠速以及鸣笛；
（6）加强对职工的劳动保护，采用轮岗制度减少职工与高强度噪声接触时间；
（7）加强管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。
3.4 噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南》，本项目环境噪声监测方案见表4-11。
表4-11     项目运营期噪声监测计划
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	实施单位

	厂界监测
	厂界四周外1m
	等效A声级
	1次/季
	企业自行委托


4 固体废物环境影响分析
4.1 固体废物产生及处置情况
本项目固体废物主要为生产废物和生活垃圾，生产固体废物又分为一般生产废物和危险废物。
（1）一般生产废物
①废弃包装
两条生产线原料包装集中收集后送废品回收部门回收，年产生量为7.5t/a。
（2）危险废物
①含油污泥
生产线废气处理产生的含油废水，经隔油沉淀池收集处理后，产生废沥青油，年产量约为8.73t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废沥青油属于危险废物，废物类别HW08废沥青油，废物代码900-249-08，危险特性T，I。废沥青油集中收集后回用于生产。
②废活性炭
根据企业提供的资料知，项目活性炭箱会产生废活性炭，经过一段时间的使用后需更换活性炭保证处理效果，项目活性炭箱活性炭填装量约6.4t/a，建设单位每年更换一次活性炭，活性炭吸附量为0.84t/a，则每次废活性炭的量约7.24t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-039-49，废活性炭暂存于危废间定期委托有资质的单位进行处置。
③沉渣
两条生产线产生的设备清洗废水经隔油沉淀池沉淀产生的沉渣；改性沥青防水卷材生产线冷却水池中的沉渣，年产量约6t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），循环水池沉渣属于危险废物，废物类别HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码900-409-06，沉渣收集回用于生产。
④废润滑油
项目运营过程中机械设备保养、维修将产生少量废机油，年产量约为1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08，废润滑油暂存于危废间定期委托有资质的单位进行处置。
⑤沥青沾染物
[bookmark: _GoBack]项目运营过程中机械设备保养、维修将产生少量沥青沾染物，例如手套，塑料桶，废旧沥青擦洗布等沥青沾染物，根据业主提供的资料沥青沾染物的产生量为3t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），沥青沾染物属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，沥青沾染物暂存于危废间定期委托有资质的单位进行处置。
（3）生活垃圾
本项目新增劳动定员6人，年工作240天，生活垃圾按1kg/人·天，则职工产生的生活垃圾约1.44t/a。收集后由园区环卫部门定期清运。
4.2 危险废物贮存方式及管理要求
4.2.1 危险废物贮存方式
（1）危险废物贮存方式
本项目产生的危险废物依托原有工程危废贮存库，原有工程建设有1座危废贮存库，设计最大贮存量为10t，用于贮存危险废物，每季度委托有资质的单位进行拉运处置。原有工程危废产生量加新建设工程的总产生量为28.94t/a，本项目每年最大转运量为40t/a，本次增加后尚有余量。原有工程危废贮存库容量可以容纳本项目产生的危废，依托可行。
4.2.2 危险废物管理要求
本项目运营期应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物临时贮存方式进行贮存。危废收集、贮存、管理、转运、处置等全过程的环保要求。
（1）建设要求
危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设，要求如下：
A.根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危废间应满足“五防”的要求：防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，同时要独立、密闭，上锁防盗，暂存间内要有安全照明设施和观察窗口，满足防泄漏、防盗、防火等措施。暂存间地面要防渗，顶部防水、防晒，防渗层为至少1m厚黏土层或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，门口要设置围堰；危废间内须设有泄漏液体收集装置或应急事故池（容积为1m3），并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行管理；
B.危废暂存间应进行防渗漏处理，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。在厂内应设置专用的危险废物贮存设施。要求应远离办公生活区，贮存间的地基必须经防渗处理，以及贮存间要保证能防风、防雨、防晒，并由专人严格管理，确保危险废物的存放安全；
C.危废暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（不相互反应）﹔设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。
（2）储存要求
①必须将危险废物装入容器内。
②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。
③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。
④半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 mm以上的空间。
⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。
（2）危险废物贮存容器要求
①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。
②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
③装载危险废物的容器必须完好无损。
④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。
（3）危险废物贮存设施的运行与管理
①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。
②不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。
③盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。
④每个堆间应留有搬运通道。
⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。
⑥危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
⑦危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。
⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
⑨泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB 8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB 16297和GB 14554的要求。
（4）危险转移管理要求
①危险废物的运输应采取危险废物转移制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。
②危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留3年。
③必须定期对危险废物贮存设施进行检查，发现破损渗漏，应及时采取相应措施维护维修，确保其防渗满足要求。
表4-12     固体废弃物综合利用途径一览表
	序号
	名称
	来源
	废物类别
	废物代码
	形态
	产生量（t/a）
	主要成分
	危险特性
	处理措施

	1
	废弃包装
	生产线
	一般固废
	302-999-99
	固
	7.5
	/
	/
	集中收集后外售

	3
	含油污泥
	废气处理
	HW08
	900-249-08
	液
	8.73
	沥青油
	T，I
	集中收集后回用于生产

	4
	废活性炭
	
	HW49
	900-039-49
	固
	7.24
	活性炭
	T
	暂存于危废间，定期委托有资质的单位处理

	5
	沉渣
	废水处理
	HW06
	900-409-06
	固
	6
	/
	T
	回用于生产

	6
	废润滑油
	设备维护
	HW08
	900-214-08
	液
	1
	机油
	T，I
	暂存于危废间，定期委托有资质的单位处理

	7
	沥青沾染物
	设备维护
	HW08
	900-249-08
	固
	3
	沥青油
	T，I
	

	8
	生活垃圾
	员工生活
	/
	/
	固
	1.44
	/
	/
	环卫部门清运


综上所述，本项目所有固体废物均得到妥善处置，对外环境造成的影响较小。
5项目“三本账”
新疆建疆防水新材料有限公司建设地点位于新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区东四路与科荟路交叉口东南方向98米，根据《新疆天佳利美防水保温有限公司年产1000万m2防水卷材料项目》环评批复：项目扩建前主要产品1000万m2防水卷材料项目。改扩建后，主要产品为1000万m2防水卷材料及800吨防水涂料。
本次扩建，在保持原有产品的基础上，不新增占地，在现有车间内建设一条500m2的防水卷生产线和800t涂料生产项目。
扩建前后项目污染物产排情况对比见下表4-12
表4-13    项目“三本账”一览表
	项目
分类
	污染物名称
	原有工程排放量（固体废物产生量t/a）
	本项目排放量（固体废物产生量t/a）
	以新带老削减量t/a
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量t/a）
	变化量t/a

	废水
	CODCr
	0.09
	0.026
	0
	0.116
	+0.026

	
	BOD5
	0.03
	0.014
	0
	0.044
	+0.014

	
	SS
	0.1
	0.018
	0
	0.118
	+0.018

	
	NH3-N
	0.02
	0.003
	0
	0.023
	+0.003

	废气
	颗粒物
	0.015
	0.11
	0
	0.125
	+0.08

	
	二氧化硫
	0.004
	0.22
	0
	0.224
	+0.22

	
	氮氧化物
	0.177
	0.19
	0
	0.367
	+0.17

	
	苯并芘
	0.00038kg/a
	0.09kg/a
	0
	0.09038kg/a
	+0.075kg/a

	
	沥青烟
	1.38
	0.17
	0
	1.55
	+0.24

	
	非甲烷总烃
	0.056
	1.27
	0.014
	1.312
	+1.256

	固体废物
	废包装物
	4.4
	7.5
	0
	11.9
	+7.5

	
	生活垃圾
	1.8
	1.44
	0
	3.24
	+1.44

	
	含油污泥
	/
	8.73
	0
	8.73
	+8.73

	
	沉渣
	/
	6
	/
	6
	+6

	
	废润滑油
	/
	1
	0
	1
	+1

	
	废活性炭
	/
	7.24
	0
	7.24
	+7.24

	
	沥青沾染物
	/
	3
	0
	3
	+3


5 土壤、地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中J非金属矿采选及制品制造“70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站”类别。故本项目的地下水环境影响评价项目类别属于“Ⅳ类”建设项目，不需要开展地下水和土壤评价。
5.1 污染源分析
本项目地下水污染源主要为生活污水，其主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等。
5.2 污染防控措施
本项目不产生生产废水，生活污水直排污水管网，最终高新区海天污水处理厂深度处理。
5.3 分区防渗要求
根据可能泄漏至地面的污染物的性质和生产单元的构建方式，结合项目总平面布置情况，本项目为防水建材生产项目，生产车间为一般防渗区，危废暂存间、沥青储罐区为重点防渗区。对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。
一般防渗结构区主要为生产车间，地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，可选用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。
危废暂存间、沥青储罐区为重点防渗区，重点防渗区防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。本项目租用的沥青储罐四周设置2m高围堰，仓顶设置呼吸阀，底部铺设防渗土层，满足防渗要求。
除上述区域外的场区，按常规建筑结构要求进行地面处理，项目分区防渗图见附图7。
本项目地下水污染防治分区情况详见表4-13。
表4-13     本项目地下水污染防治分区情况表
	名称
	范围
	防渗设计要求

	重点防渗区
	危废暂存间、沥青储罐区
	重点防渗区防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

	一般防渗区
	生产车间
	可选用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能

	简单防渗区
	其他区域
	一般地面硬化


此外要加强管理、巡查，提高操作人员技术水平，做好废气、废水污染防治设施的维护及检修，严格做好分区防渗措施，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。采取以上措施后，能最大限度地减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。故本项目对地下水和土壤影响不大。
6 生态环境影响分析
项目区及周边无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标，项目生产用地不会对区域生态环境造成明显不利影响。
7 环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
7.1环境风险潜势初判 
根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-16确定环境风险潜势。
表4-16    建设项目环境风险潜势划分一览表
	环境敏感度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。
本项目涉及环境风险的物质为废润滑油、沥青、导热油、废活性炭、含油污泥、沥青沾染物、沉渣，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C规定与其在附录B对应临界量，当存在多种危险物质时，物质总量与其临界量比值（Q）结果见下表。
表4-17    临界量比值 
	序号 
	原料 
	最大储量（t） 
	临界量（t） 
	Q值 

	1
	导热油
	2.4
	2500
	0.00096

	2
	沥青
	1380
	2500
	0.552

	3
	废润滑油
	1
	2500
	0.0004

	5
	含油污泥
	8.73
	2500
	0.003492

	合计
	0.556852


依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C规范Q值计算过程，当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式进行计算。 


式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 
本项目Q=0.556852，因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C要求，Q=0.556852＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。
7.2环境风险评价工作等级
根据建设项目《环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表4-18。
表4-18    评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。
7.3环境风险识别
（1）物质危险性识别
①沥青：见下表4-19
表4-19   沥青危险特性及安全技术说明
	标识
	中文名
	沥青
	英文名
	bitumen

	理化性质
	密度（g/m3）
	1.026和1.028
	熔点，℃
	无固定熔点

	
	针入度（25℃，100个，5s）
	＜470
	软化点，℃
	47.3℃和45.4℃

	
	稳定性
	稳定
	外观性状
	黑色液体、半固体或固体

	燃爆特性
	闪点，℃
	326和354
	爆炸下限
	30（g/m3）

	
	引燃温度，℃
	485
	最大爆炸压力，MPα
	本品不爆炸

	危险特性
	健康危害
	沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青＞页岩沥青＞石油沥青，前二者有致癌性。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐－深褐－褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激征状。

	
	环境危害
	对环境有危害，对大气可造成污染

	
	燃爆危害
	本品可燃，具刺激性

	毒性
	急性毒性LD50(mg/kg大鼠经口)
	/
	LC50（mg/m3，大鼠吸入）
	/

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

	储存运输注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


②导热油：导热油又称传热油，正规名称为热载体油，也称热导油，热媒油等。以精制矿物油为基础油，加导热油添加剂配制而成。导热油添加剂由多种耐高温抗氧剂、阻焦剂、清净分散剂、防锈剂等多功能添加剂调配而成。根据《石油化工行业标准（热传导液）》SH/T0677-1999，导热油硫含量≤0.2%，氯含量≤0.01%；导热油闭口闪点不得低于100℃，开口闪点不低于160℃，无毒。
（2）生产设施危险性识别
①沥青罐：沥青储罐事故泄漏主要指自然灾害造成的沥青泄漏对环境的影响所有的沥青全部进入环境，对水、土壤、生物造成毁灭性的污染。
②危废间：危废间中主要有废机油、沥青底泥、废活性炭、电捕集的沥青废油。在储存、运输、加注过程中，发生泄漏、洒落等情况，可能会渗入地下污染地下水和土壤。
③沉淀池：沉淀池底部或墙壁损坏、雨水天气导致沉淀池外溢会导致沉淀池中的水污染周边土壤。
7.4环境风险分析
（1）危废间泄漏风险分析
危废间中主要有废机油、沥青底泥、废活性炭、电捕集的沥青废油、沥青沾染物。在储存、运输、加注过程中，发生泄漏、洒落等情况，可能会渗入地下污染地下水和土壤。另外，废机油中含有易挥发的有机物，如果泄漏（洒落）量比较大，则会造成空气污染。若未及时处置或在种种外力作用下发生火灾，会造成次生、伴生的环境污染。
（2）沉淀池泄漏风险分析
清洗设备及车辆废水在沉淀池中可能会发生底部泄漏，或者雨水天气导致沉淀池外溢。如果泄漏或外溢的量比较大，则会对周边土壤产生污染。
（3）沥青着火、爆炸事故风险分析
本项目涉及的废机油在储存过程中存在的环境风险为火灾问题。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；沥青储罐泄漏，未采取有效防护措施以及原料泄漏、危废间废机油等油类物质泄漏、遇明火发生火灾。
（4）沥青罐事故风险分析
沥青储罐事故泄漏主要指自然灾害造成的沥青泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的沥青全部进入环境，对水、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。
（5）废气环保设施故障的风险
本项目搅拌、浸涂工序产生的废气和覆膜工序产生的废气共用一套处理设施（水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附）处理后达标排放；若定期没有更换活性炭或布袋导致废气未经处理直接排放或超标排放，将对周边的环境空气造成影响，甚至对土壤环境造成影响。
7.5环境风险防范措施及应急要求
（1）危废间泄漏防范措施
当废机油迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，交由有资质的单位处置。为了防范事故和减少危害，需根据企业实际情况制定消除和减少灾害事故影响的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故规模和减少事故对环境造成的危害。
（2）沉淀池泄漏防范措施
当底部泄漏时，立即排入备用沉淀池，并使用环氧树脂、防水涂料维修沉淀池底部，做好防渗措施。若因雨水天气导致沉淀池外溢，用沙袋、围堰或吸附材料（如活性炭）拦截泄漏液体，防止污染物进入环境，并把沉淀池中的废水抽离一部分排入备用沉淀池。为了防范事故和减少危害，编制应急操作手册，定期演练泄漏处置流程。定期检查池壁、管道是否有裂缝或腐蚀，每年全面清淤1-2次，保持有效水深。暴雨天气增设临时沉淀单元（如快速组装式沉淀箱）
（3）沥青着火、爆炸事故防范措施
为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。本次评价要求项目在生产运营过程中要注意做好贮存、操作、管理等各项安全措施，以确保人身的安全及环境的维护。①应加强车间内的通风次数；②采购有证企业生产的合格产品，不得靠近热源和明火，保证周围环境通风、干燥；③当发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，并切断火源；④指导群众向上风方向疏散，减少吸入火灾烟气，从末端控制污染物，
（4）沥青罐事故防范措施
当发生较大泄漏时关闭加热系统与进出料阀门，启动应急泵将剩余沥青转移至备用罐，泄漏区域铺设防渗膜，防止渗入土壤或排水系统；污染土壤需按危废规范处置。设置警戒区，疏散非必要人员，避免烫伤（沥青温度通常为90℃）。当发生小泄漏时用耐高温吸附材料（如硅藻土、蛭石）覆盖，冷却后铲除，并检查是否有罐体大面积损坏，预防更大面积泄漏。为预防此事故，每季度开展泄漏应急演练，重点培训堵漏工具（如堵漏枪）的使用，加强罐体保温层，避免沥青凝固导致管道破裂，定期对罐体进行保养和检查。
（5）废气环保设施故障的防范措施
本项目可能对大气环境造成影响为废气处理设施故障导致生产过程中产生的废气未经处理直接排放，污染外环境。企业采取了以下措施：
①制定设备检修计划，定期更换活性炭和布袋。
②建立定时巡检制度，发现问题及时处理。
③发生事故后应及时与有关部门联系。
7.6 应急预案
制定环境风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119）号、《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号），结合厂区的规章制度编制了可能造成环境风险的突发性事故应急预案内容见表4-20。
表4-20    本项目环境风险应急预案内容一览表
	序号
	项目
	主要内容

	1
	应急计划区
	主要危险源：生产车间、危废间、沥青储罐等环境保护目标

	2
	应急组织结构
	公司设置应急组织机构，经理为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

	4
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。

	5
	应急环境监测
	组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。

	6
	抢险、救援控制措施
	严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。

	7
	人员紧急撤离、疏散计划
	事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。

	8
	事故应急救援关闭程序
	制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	9
	事故恢复措施
	制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。

	10
	应急培训计划
	定期安排有关人员进行培训与演练。

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。


7.7环境风险影响分析结论
本项目未构成重大危险源，在经过安全防范措施后能够基本杜绝风险事故发生，经认真贯彻预案中的应急措施，可将风险降至可接受水平内，故本项目的环境风险是可接受的。
本项目风险潜势为I，进行简单分析，具体如下表。
表4-21建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	SBS弹性体改性沥青防水卷材、防水涂料项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	昌吉回族自治州
	高新技术产业开发区
	东四路与科荟路交叉口东南方向98米

	地理坐标
	经度
	87°07'50.849″
	纬度
	44°05'12.474″

	主要危险物质及分布
	危废间、沉淀池、沥青储罐

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）
	（1）在储存、运输、加注过程中，发生泄漏、洒落等情况，可能会渗入地下污染地下水和土壤。另外，废机油中含有易挥发的有机物，如果泄漏（洒落）量比较大，则会造成空气污染。若未及时处置或在种种外力作用下发生火灾，会造成次生、伴生的环境污染
（2）沥青泄漏，未采取有效防护措施以及原料泄漏、危废间废机油等油类物质泄漏、遇明火发生火灾。
（3）沥青储罐事故泄漏主要指自然灾害造成的沥青泄漏。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。
（4）沉淀池底部泄漏，或者雨水天气导致沉淀池外溢。如果泄漏或外溢的量比较大，则会对周边土壤产生污染。

	风险防范措施要求
	(1)为了防范危废间事故和减少危害，需根据企业实际情况制定消除和减少灾害事故影响的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故规模和减少事故对环境造成的危害。
(2)防止沥青起火，采购有证企业生产的合格产品，不得靠近热源和明火，保证周围环境通风、干燥。
(3)为预防沥青储罐泄漏，每季度开展泄漏应急演练，重点培训堵漏工具（如堵漏枪）的使用，加强罐体保温层，避免沥青凝固导致管道破裂，定期对罐体进行保养和检查。
(4)为了防范沉淀池泄漏，编制应急操作手册，定期演练泄漏处置流程。定期检查池壁、管道是否有裂缝或腐蚀，每年全面清淤1-2次，保持有效水深。暴雨天气增设临时沉淀单元（如快速组装式沉淀箱）

	填表说明：根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报备地州环境主管部门备案。


因此，本项目严格采取上述措施以后，运营期间发生环境风险概率较小，所以本项目的事故风险水平是可以接受的。
8 环保投资
本项目总投资200万元，环保投资34万元，占项目总投资的17%。环保措施投资详见表4-14。
表4-14     环保投资一览表
	序号
	类别
	污染源
	环保设备名称
	投资
（万元）

	1
	废气
	有组织
	搅拌、浸涂工序、覆膜工序
	UV光氧更换为活性炭吸附
	10

	
	
	无组织
	厂界
	沥青储罐、搅拌罐密闭
	6

	2
	废水
	生产废水
	本项生产线的清洗废水经隔油沉淀池沉淀处理后回用不外排；冷却水循环使用不外排；废气处理设施排水经隔油沉淀池收集处理后循环使用不外排
	5

	
	
	生活污水
	生活污水经园区污水管网直接排入高新区海天污水处理厂
	

	3
	噪声
	生产设备
	厂房隔声
	2

	
	
	
	基础减震措施
	

	4
	固废
	员工生活
	园区环卫部门统一清运
	1

	
	
	危险废物
	危险废物暂存间
	10

	合计
	34







[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	搅拌、浸涂工序、覆膜、储罐工序
	沥青烟、苯并[a]芘
	水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附+20m排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	
	非甲烷总烃
	
	《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2相关标准限值

	
	导热油炉
	颗粒物
	低氮燃烧+12m排气筒（DA002）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值求

	
	
	SO2
	
	

	
	
	林格曼黑度
	
	

	
	
	NOx
	
	《关于开展昌吉州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》要求

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、BOD5
	生活污水排入园区污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	
	生产废水
	SS、含油污泥、沉渣
	沉淀池
	/

	声环境
	设备
	等效A声级
	基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	员工生活
	生活垃圾
	收集后由当地环卫部门清运
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	生产线
	废弃包装
	收集后统一外售
	

	
	废水处理
	含油污泥
	回用于生产
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	沉渣
	
	

	
	废气处理
	废活性炭
	暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处理
	

	
	设备维护
	废润滑油
	
	

	
	
	沥青沾染物
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	加强管理、巡查，提高操作人员技术水平，完善管理机制，做好废气、废水污染防治设施的维护及检修，严格做好分区防渗措施，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	制定突发环境事件应急预案，定期进行应急演练，定期巡查废气处理装置运行情况，加强安全教育、管理，加强对职工上岗前安全教育等。

	其他环境
管理要求
	1 排污许可证
1.1申请与公开
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）c规定，本项目类别属于“二十五、非金属矿物制品30”中的“防水建筑材料制造3033”排污许可为简化管理；根据业主提供的信息，原有项目已申请简化排污许可，待环评审批后需进行排污许可重新申请。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）中相关要求，排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备进行自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，记录好与监测有关的数据，按照规定进行保存并依据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求向社会公开监测结果。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。
1.2自行监测
排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》(环发(2013)81号)执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。
排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。
1.3执行报告
执行报告的填报需按照《全国排污许可证管理信息平台新版执行报告填报操作指南》和《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)》（HJ944-2018）填报执行。排污单位按照排污许可证规定的时间提交执行报告，应每年提交一次排污许可证年度执行报告;同时，还应依据法律法规、标准等文件的要求，提交季度执行报告或月度执行报告。对于持证时间超过三个月的年度，报告周期为当年全年(自然年)；对于持证时间不足三个月的年度，当年可不提交年度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一年度执行报告。
2 排污口规范化管理
2.1排污口标识
项目应完成污染排放源的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见表5-1。
表5-1 一般排污口（源）标志牌设置示意图表
	名称
	废气排放口
	废水排放口
	噪声排放源
	一般固体废物

	提示图形符号
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	功能
	表示废气向大气环境排放
	表示废水向水环境排放
	表示噪声向外环境排放
	表示一般固体废物贮存、处置场所


危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定要求，贮存库及废机油储存容器上需要张贴有毒、易燃危险废物种类标识，标识的设计需符合HJ1276-2022的规定，详情见表5-2、表5-3。
表5-2 危废暂存间标签示例
	场合
	样式
	要求

	室外（粘贴于门上或悬挂）
	[image: dd5a2859112a75e8ef204fc0504de4d]
	危险废物警告标志形状为等边三角形，边长40cm，背景为黄色，图形为黑色警告标志外檐2.5cm
适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所



表5-3 危废储存容器标签示例
	场合
	样式
	要求

	粘贴于危险废物储存容器
	
[image: ]





[image: ]




	（1）危险废物标签的内容要求
①危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。
②危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。
③危险废物标签宜设置危险废物数字识别和二维码。
（2）危险废物标签颜色
①底色：醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。
②边框和字体：黑体字，RGB颜色值为（0，0，0）。
（3）危险类别
废沥青油（HW08 900-249-08）、废活性炭（HW49 900-039-49）、沉渣（HW06 900-409-06）、废润滑油（HW08 900-214-08）、沥青沾染物（HW08 900-249-08）

	危险废物分区标识
	[image: ]


[image: ]




	危险废物标签颜色
①底色：醒目的黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。
②废物类信息：应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）
③字体颜色：黑体，RGB颜色值为（0，0，0）。


























六、结论
	本项目符合当前国家产业政策的要求，项目在采取环保治理措施及污染控制措施后，可实现各类污染物的稳定达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，本评价从环保角度认为，本项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	   项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	0.015
	/
	/
	0.11t/a
	/
	0.125t/a
	+0.11t/a

	
	沥青烟
	1.38
	/
	/
	0.17t/a
	/
	1.55t/a
	+0.17t/a

	
	苯并[a]芘
	0.00038kg/a
	/
	/
	0.09kg/a
	/
	0.00038kg/a
	+0.09kg/a

	
	非甲烷总烃
	0.056
	/
	/
	1.27t/a
	0.014
	1.312t/a
	+1.256t/a

	
	SO2
	0.004
	/
	/
	0.22t/a
	/
	0.224t/a
	+0.22t/a

	
	NOx
	0.177
	/
	/
	0.19t/a
	/
	0.367t/a
	+0.19t/a

	废水
	BOD5
	0.03/
	/
	/
	0.018t/a
	/
	0.044t/a
	+0.014t/a

	
	COD
	0.09
	/
	/
	0.026t/a
	/
	0.116t/a
	+0.026t/a

	
	SS
	0.1
	/
	/
	0.018t/a
	/
	0.118t/a
	+0.118t/a

	
	氨氮
	0.02
	/
	/
	0.003t/a
	/
	0.023t/a
	+0.003t/a

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	1.8
	/
	/
	1.44t/a
	/
	3.24t/a
	+1.44t/a

	
	废弃包装
	4.4
	/
	/
	7.5t/a
	/
	11.9t/a
	+7.5t/a

	危险废物
	含油污泥
	/
	/
	/
	8.73t/a
	/
	8.73t/a
	+8.73t/a

	
	废润滑油
	/
	
	
	1t/a
	
	1t/a
	+1t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	7.24
	/
	7.24
	+7.24t/a

	
	沉渣
	/
	/
	/
	6t/a
	/
	6t/a
	+6t/a

	
	沥青沾染物
	/
	/
	/
	3t/a
	/
	3t/a
	+3t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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