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	建设项目名称
	粉煤灰（工业固废环保密闭储存库+中转调配+综合利用配送中心）建设项目

	项目代码
	2605-652312-16-03-785368

	建设单位联系人
	贺正定
	联系方式
	13899878169

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区锦绣路26号

	地理坐标
	东经87°8′7.162″，北纬44°4′41.204″。

	国民经济
行业类别
	N7723固体废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业-103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他（报告表）

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	昌吉高新区产业发展局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2605181878652312000062

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	9个月

	是否开工建设
	☑否
□是                
	用地面积（m2）
	12000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《昌吉市国土空间总体规划（2021-2035年）》
规划审批情况及审批单位：新疆维吾尔自治区人民政府
审查文件名称及文号：《关于昌吉市国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（新政函〔2024〕137号）

	规划环境影响
评价情况
	环评文件名称：《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）环境影响报告书》
审查机关：原新疆维吾尔自治区环境保护厅
审查文件名称及文号：《关于昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2015〕306号）

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1与《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划（2021-2035年）》的符合性分析
根据《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划（2021-2035年）》，昌吉国家高新技术产业开发区规划范围土地总面积5772.31公顷，其中农用地面积2308.22公顷，建设用地面积2560.11公顷，未利用地面积903.98公顷。本项目位于《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划（2021-2035年）》所划定的范围内，用地属于昌吉高新技术产业开发区现规划的二类工业用地，本项目与昌吉高新技术产业开发区用地规划的位置关系图见附图1。
强化榆树沟镇区综合服务能力，构建“双核十字轴，两极多园区”的城镇空间布局，力求实现以产促城、以产聚人、以城兴产、以人兴业的区镇融合发展路线。
“双核”指高新文化中心和榆树沟服务中心，助力高新区完成产业转型和产城融合升级。
“十字轴”指东西向“乌昌创新发展示范轴”与南北向“综合服务发展轴”。“乌昌创新发展示范轴”连接两大核心，外部东向连接昌吉市、乌鲁木齐市，西向连接石河子，直抵延边开放口岸；南北向“综合服务发展轴”，串联起步服务区、科创教育园两大引擎，北向连接昌吉农高区，南向连接军户农场，助力高新区实现产城融合转型升级。
“两极”指特变电工科技城和蓝山屯河科技城两处增长极，依托特变电工、蓝山屯河，发展瞄准生态环保和中高端产品方向，以发展成为国内领先企业为目标。
“多园区”包括新材料产业区、装备制造产业园、生物科技园、曙光园、综合活力区。
本项目位于昌吉市高新技术产业开发区锦绣路26号，该区域产业布局为新材料产业区，谋划布局硅基新材料、铝基新材料、碳基新材料等功能组团，配套电商组团、仓储组团。本项目为粉煤灰贮存项目，属于固废暂存综合利用项目，主要用于建材利用、工程填筑回填、高附加值提取、农业与生态修复，属于新型材料，与园区的产业发展规划相符，符合入园行业要求。本项目与昌吉高新技术产业开发区产业布局的位置关系详见附图2。
2与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及批复的符合性分析
根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及批复的要求，禁止不符合国家经济政策、环保政策、技术政策及工业园区的产业定位的；废水含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质含量高的项目；废水经预处理达不到昌吉高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准的项目；污染严重的“十五小”及“新五小”企业项目；污染难以治理或环保设施不稳定达标的项目入园。
本项目产生的废气经处理后稳定达标排放，机械噪声采用隔声、减震等措施降噪达标排放，固体废物根据相关技术要求妥善处理。综上所述，项目投产后各污染物均能做到稳定达标排放，项目的建设符合《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及批复的要求，本项目属于园区鼓励引进项目类别。

	






其他符合性分析
	1产业政策符合性
本项目为粉煤灰贮存项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。
2与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），现就实施“三线一单”生态环境分区管控。
根据新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）要求，项目与新环环评发〔2024〕157号文符合性分析详见表1-1。
表1-1  项目与自治区生态环境分区管控要求符合性分析
	序号
	分区管控要求
	项目情况
	符合性

	1
	生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	项目区周边无生态保护目标，不会造成生态功能降低、面积减少、性质改变，不触及自治区生态保护红线，符合自治区生态保护红线要求。
	符合

	2
	环境质量底线。全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目周边无地表水环境，不进行地下水开采，生产过程中产生的污染物在经过相应措施治理后，均能达标排放，符合自治区环境质量底线要求。
	符合

	3
	资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市﹑伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
	项目本身水、电资源使用量较少，不会突破自治区的资源利用上限。
	符合


3与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性
根据关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知（新环环评发〔2021〕162号），本项目位于“乌一昌一石”区域，具体管控要求见表1-2。
表1-2  七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析
	文件名称
	环境管理政策有关要求
	本项目情况
	符合性

	《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知（新环环评发〔2021〕162号）
	乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。
强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。
强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。
	本项目位于昌吉高新技术开发区锦绣路26号。不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目；不涉及油气勘探开发。
	符合


4与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明》的符合性
按照《生态环境部2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》以及《自治区生态环境厅2023年自治区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新工作方案》等文件要求，昌吉州于2023年开展州级“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新工作。
对照《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，本项目与昌吉回族自治州“三线一单”符合性分析见表1-3。
表1-3  与昌吉州生态环境分区管控符合性分析
	序号
	相关要求
	项目情况
	符合性

	1
	生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。
	本项目位于昌吉高新技术开发区锦绣路26号，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，本项目不涉及生态保护红线。
	符合

	2
	环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目生产过程中产生的污染物在经过相应措施治理后，不会对当地空气及土壤环境质量造成影响。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。
	符合

	3
	资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
	项目土地利用类型为工业用地，项目区域无珍稀濒危物种，工程占地面积较小，造成的自然资源损失量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期资源利用量较少，不会超过划定的资源利用上限，可以满足资源利用要求。
	符合


本项目环境管控单元编码为“ZH65230120002”，属于“昌吉高新技术产业开发区重点管控单元”，重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。本项目与《昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元分类图》相关位置关系见附图3。
本项目与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析见表1-4。
表1-4  项目与昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”
生态环境准入清单符合性分析一览表
	管控维度
	管控要求
	项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1、表3.4-2B1）。
2.入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以装备制造、新材料产业、生物科技、食品产业、现代服务业为主导。
3.以水定产，严格限制发展高耗水、环境影响较大的行业。
	1.本项目不属于表2-3A6.1中重点管控单元空间布局约束的内容之列。
2.本项目属于粉煤灰贮存项目，符合园区产业发展定位。
3.本项目不属于高耗水、环境影响较大的行业。
	符合

	污染物排放管控
	1.执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3A6.2、表3.4-2B2）。
2.新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。
3.PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。
4.严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
	1.本项目严格执行表2-3 A6.2中重点管控单元污染物排放管控要求。
2.本项目为粉煤灰贮存项目，执行大气污染物特别排放限值要求。
3.本项目实行区域内颗粒物排放倍量削减替代，并将替代方案落实到排污许可证中。
4.本项目运营期不涉及VOCs。


	符合

	环境风险防控
	1.执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3A6.3、表3.4-2B3）。
2.严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。
3.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
	1.本项目不属于表2-3A6.3中关于重点管控单元环境风险防控限制内容。
2.本项目仅为粉煤灰贮存项目，无生产加工工序，不属于采暖季错峰生产实施行业，不涉及错峰生产管控；项目不涉及工业生产线的停产限产类重污染天气应急减排措施，但重污染天气预警期间，需严格落实堆场密闭、装卸抑尘等无组织扬尘管控，如大宗物料运输达到管控阈值，应按预案执行错峰运输管控。
3.本项目严格落实本环评要求的措施，对项目区土壤影响较小。
	符合

	资源利用效率
	1.执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2B4）。
2.污水处理率达到90%以上，中水回用率达到95%以上。
3.逐步停止开采地下水，优先使用地表水，地下水水源逐步转为备用水源。
4.工业固体废物综合利用率达到90%以上。
5.提高清洁能源使用占比，减少化石燃料使用量。
6.园区水资源开发总量、土地投资强度、能耗消费增量等指标应达到水利、国土、能源等部门相应要求。
	1.本项目不属于表2-3A6.4、表3.4-2B4中关于重点管控单元资源利用效率限制内容。
2.本项目生产不产生废水，生活污水排入园区管网。
3.本项目用水由园区供水点通过自来水管网供给，不开采地下水。
4.本项目涉及的能耗主要为电力，属于清洁能源。
5.本项目不涉及水资源开发。
	符合


5与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》的符合性分析
《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》中同防同治区域包括乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、石河子市、五家渠市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市、第十二师。
本项目位于昌吉市高新技术产业开发区，为同防同治区。本项目与乌昌石大气联防联控区相对位置关系详见附图4，应满足以下要求：
（1）提高环境准入标准。严格执行国家产业、环境准入政策，防范过剩和落后产能跨地区转移。全面开展战略环评和行业、园区规划环评，将其作为项目环评审批的重要依据。重点区域不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目。
本项目符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》中的相关要求，不属于上述不再布局建设行业。
（2）严格污染物排放标准。认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》（环保厅2016第45号）的要求，钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。严格执行无组织排放监测浓度限值和恶臭污染物厂界标准。
本项目为粉煤灰贮存项目，不属于钢铁、石化、火电、水泥等重点行业，产生的污染物经环保设施处理后均能达标排放，污染物排放量较少，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相关要求。
6与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析
项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析见表1-5。
表1-5  与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析
	指导意见
	具体条款
	本项目情况
	相符性

	加强生态环境分区管控和规划约束
	深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。
	经分析，本项目符合“三线一单”要求，符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》附件生态环境准入清单中的具体管控要求。
	符合

	
	强化规划环评效力。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。
	经分析，本项目符合《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及批复中的相关要求。
	符合

	严格“两高”项目环评审批
	严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	经分析，本项目选址于昌吉市高新技术产业开发区，园区依法设立并经规划环评，本项目符合园区规划及规划环评要求。
	符合

	
	落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	依排污许可证强化监管执法
	加强排污许可证管理；强化以排污许可证为主要依据的执法监管。
	本项目建成投产前将按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》要求进行管理。
	符合


7与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析
项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析见表1-6。
表1-6  与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知》符合性分析
	序号
	具体条款
	本项目情况
	相符性

	1
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
	本项目为粉煤灰贮存项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于产能严重过剩行业。
	符合

	2
	大力发展新能源和清洁能源。推进风电光伏等清洁能源基地建设，构建新型电力系统。推进新能源与优势产业联动发展，加大高载能行业和自备电厂清洁能源替代力度。非化石能源消费比重和电能占终端能源消费比重达到相关规划要求。
	本项目为粉煤灰暂存项目，生产不用热，冬季采用电采暖，不使用煤炭。
	符合


8与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析
项目与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析见表1-7。
表1-7  与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析
	序号
	具体条款
	本项目情况
	相符性

	1
	完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。
	本项目为粉煤灰贮存项目，采用环保密闭储存库暂存，进出库做好管理台账。
	符合

	2
	提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	本项目为粉煤灰暂存项目，外购粉煤灰暂存，外售综合利用，符合资源化利用要求。
	符合


9与《自治区固体废物综合治理实施方案》符合性分析
《自治区固体废物综合治理实施方案》：要按照减量化、资源化、无害化原则，构建源头减量、过程管控、末端利用和全链条无害化管理的固体废物综合治理体系，优先对与群众生活、安全生产密切相关的固废进行专项治理。要加快完善综合治理长效机制，坚持“谁污染、谁治理”，加强无害化贮存、转运、处置等基础设施建设，提升固废资源化利用水平。
本项目为粉煤灰贮存项目，外购粉煤灰暂存，外售综合利用，符合资源化利用要求，符合《自治区固体废物综合治理实施方案》中相关要求。
10与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
《中华人民共和国生态环境法典》：第四百六十六条 固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控。
第四百六十七条 国家采取有效措施加强固体废物综合治理，推进城乡固体废物源头减量和资源化充分利用，最大限度降低固体废物填埋量。
任何单位和个人都应当采取有效措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。
第四百六十八条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取有效措施，防止或者减少固体废物污染，对所造成的污染依法承担责任。
本项目为粉煤灰贮存项目，依据《中华人民共和国生态环境法典》，国家允许符合标准条件下开展一般工业固体废物规范化贮存与市场化流转销售；项目落实防扬散、防流失、防渗漏、台账管理、去向追溯等法定要求，满足法律规定。
11选址合理性
本项目位于昌吉高新技术产业开发区内，根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》，园区发展定位以装备制造业、新材料产业、生物科技和食品产业为主，配套现代服务业，将园区打造成为全区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心。近年来，昌吉国家高新区按照自治州主体功能区规划和产业转型升级意见，突出“主导产业快速增长、科技金融不断创新、区镇一体化加快推进、投资服务环境持续优化”四大任务，先后创建为国家级新型工业化产业示范基地、国家输变电装备高新技术产业化基地、国家现代节水材料高新技术产业化基地、国家农副产品加工示范基地、国家级科技孵化器，是自治区循环经济试点园区。
本项目为粉煤灰贮存项目，粉煤灰主要来源于周边火电厂，厂区暂存后外售用作建材原料，实现一般固废综合利用，属于园区允许发展的产业，“三废”及噪声均得到合理处置，属于低污染类企业，项目区周边均为建材企业，周边配套园区道路网络完善，可以满足本项目运营期运输路线规划要求，符合园区的环境准入标准，符合园区产业发展思路。
根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2015〕306号）中：坚持实行入园企业环保准入审核制度，与产业定位方向不符的项目一律不得入园，对于入园的建设项目必须开展建设项目环境影响评价，并严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。加快基础设施建设，优先建设集中供热设施；企业生活、生产废水须经处理达到相应标准后，方可排入园区污水处理厂；严格按照国家有关规定进行危险废物贮存，处理和处置，产生的固废优先综合利用，不能利用的按照规范安全处置。
本项目属于园区允许发展的产业，项目投产后各类污染物排放能够满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。本项目符合国家产业政策，符合园区企业环保准入审核制度，不属于规划及规划环评中禁止建设类型，符合园区产业规划定位及规划环评审查意见相关要求。
本项目位于昌吉市高新技术产业开发区锦绣路26号，用地为规划工业用地，项目建设符合园区规划。项目建成后，未改变项目建设区域环境功能，对污染物的排放也采用各项污染防治措施，项目选址满足用地规划、产业定位、环境保护等要求；项目所在地没有处在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和其他需要特殊保护的地区等环境功能区划级别高的地区，从环境功能区划的角度看对本项目建设制约较小。
项目区周围交通便利，供水、供电均依托园区配套设施，能够满足项目需要；本项目投入运营后污染物在采取本环评要求的环保措施后，均能实现达标排放，不会对周围环境造成大的不利影响。
综上，本项目选址合理。


二、建设项目工程分析
		建设内容
	1项目由来
本项目位于昌吉市高新技术产业开发区锦绣路26号。项目区东侧为建设路，南侧为河源路，西侧为锦绣路，北侧为和顺路。项目区地理位置见附图5，项目周边关系见附图6。
本项目为粉煤灰暂存项目，根据《中华人民共和国生态环境法典》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的有关规定，建设项目必须依法进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）：“四十七、生态保护和环境治理业-103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”，本项目需编制生态环境影响报告表。
[bookmark: _Toc32205]2建设内容
本项目新建粉煤灰密闭球形网架储备库2座，单库100米×60米，总面积约12000平方米。项目建成后年周转粉煤灰约12万吨，静态储存能力约8万吨，配套建设公用辅助工程（供水、排水、供电和消防工程），环保工程（废气、废水、噪声、固废治理工程）。本项目主要建设内容见表2-1。
表2-1  工程建设内容一览表
	工程名称
	工程内容
	建设内容
	备注

	主体工程
	贮存区
	新建粉煤灰密闭球形网架储备库2座，单库100米×60米，总面积约12000平方米，储备库高度10m。
	新建

	公用工程
	供电
	由园区电网供给。
	新建

	
	供水
	由园区自来水管网供给。
	新建

	
	供暖
	生产不用热，冬季采用电采暖。
	新建

	

环保工程
	废水处理
	本项目运营期生活污水排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂处理。

	
	废气处理
	运营期粉煤灰储备库贮存粉尘分别经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。运输车辆扬尘采取洒水抑尘、控制车速、地面硬化等措施。

	
	噪声处理
	加强管理、建筑隔声、减振、合理布局。

	
	固废处理
	收集粉尘全部作为产品外售；生活垃圾收集后交由园区环卫部门处理。


[bookmark: _Toc19784]3主要生产设备
本项目主要生产设备见表2-2。
表2-2  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	提升机
	2
	台
	/

	2
	脉冲布袋除尘器
	2
	套
	/

	3
	装载机
	1
	台
	/

	4
	粉煤灰储备库
	2
	座
	/


[bookmark: _Toc27601]4原辅材料及能源消耗
本项目原辅材料及能源消耗见表2-3、表2-4。
表2-3  生产原辅材料消耗一览表
	名称
	用量
	原料来源
	贮存方式
	厂区最大暂存量

	粉煤灰
	12万t/a
	外购
	密闭储备库
	8万t


表2-4  项目主要能源消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	年用量
	供应单位及方式

	1
	水
	m3
	468
	由园区供水管网供给

	2
	电
	kW·h
	10万
	国家电网


[bookmark: _Toc28853]5产品方案
本项目为粉煤灰暂存项目，产品方案详见表2-5。
表2-5  产品方案一览表
	序号
	产品名称
	产量
	去向
	备注

	1
	粉煤灰
	12万t/a
	外售
	/


6公用工程
[bookmark: _Toc27197]（1）供电
本项目运营期用电由园区供电电网统一供给，可满足项目用电负荷的需要及供电可靠性要求。
[bookmark: _Toc10234]（2）供水
本项目运营期用水由园区供水管网供给，运营期用水主要为洒水抑尘用水和生活用水。
①洒水抑尘用水
本项目运营期需定期对道路进行洒水抑尘，根据建设单位提供资料，洒水抑尘用水量约1m3/d（360m3/a）
②生活用水
本项目运营期日常工作人员6人，均不在项目区内食宿，年工作360天。职工生活用水以50L/人·d计，生活用水量约为0.3m3/d（108m3/a）。
综上所述，本项目运营期用水量为468m3/a。
[bookmark: _Toc26358]（3）排水
[bookmark: _Toc7127]本项目洒水抑尘用水全部蒸发，不外排。本项目运营期生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水量为0.24m3/d（86.4m3/a）。生活污水排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂处理。本项目用、排水情况见表2-6，水平衡关系见图2-1。
表2-6  供排水情况一览表
	序号
	用水类别
	用水规模
	用水标准
	用水量（m3/a）
	排水量（m3/a）

	1
	洒水抑尘用水
	1m3/d
	360d
	360
	0

	2
	生活用水
	6人，360d
	50L/人·d
	108
	86.4

	合计
	468
	86.4


360
用水量
损耗量360

 洒水抑尘用水

 468
新鲜水
损耗量21.6

108
用水量
86.4
排水量

排入园区下水管网
生活用水


图2-1  项目水平衡图  单位：m3/a
（4）供暖
本项目冬季采用电采暖。
[bookmark: _Toc22630]7劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目劳动定员6人，项目区内不设食宿。
工作制度：年运行天数360天，采用一班制，每班生产8小时。
[bookmark: _Toc16146]8总平面布置
本项目周边均为生产企业，不存在环境敏感目标，项目区北侧为粉煤灰储备库，南侧为地磅房和门卫室，厂区出入口位于南侧。
厂区布置紧密，工业线路短，运输方便，并符合节能、环保、防火、安全、卫生等要求；充分合理地利用公共设施，功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便；合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉等优点，厂区平面布置合理。项目区具体平面布置见附图7。

	






工艺流程和产污排污环节
	[bookmark: _Toc27703]1施工期工艺流程及产污环节
[bookmark: _Toc24131]本项目施工期施工流程及产污环节详见图2-2。废气（扬尘等）、废水、
噪声、固废
基础工程
主体工程
设备安装
工程验收
废气、噪声、固废
设备调试





图2-2  施工期工艺流程及产污环节图
[bookmark: _Toc24252]施工期主要污染工序及污染因子见表2-7。
表2-7  施工期主要污染工序一览表
	污染类别
	污染源名称
	产生工序
	主要污染因子

	废气
	堆场、施工场地
	施工过程
	颗粒物

	
	机械动力设备
	机械设备运行
	尾气（SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx）

	废水
	施工废水
	施工作业过程
	SS

	噪声
	施工设备
	施工设备运行
	机械噪声

	
	运输车辆
	运输车辆行驶
	交通噪声

	
	施工人员
	施工人员生活
	生活噪声

	固体废物
	建筑垃圾
	施工过程
	土石方、建材等建筑垃圾

	
	生活垃圾
	施工人员生活
	生活垃圾


[bookmark: _Toc251]2运营期工艺流程及产污环节
本项目运营期生产工艺流程及产污环节见图2-3。
进库仓储
外购粉煤灰
出库
粉尘、噪声
粉尘、噪声



图2-3  运营期生产工艺及产污节点图
（1）外购粉煤灰：新疆金桥金新型建材有限公司从市场外购粉煤灰进行销售，对需要外售的粉煤灰进行贮存。
（2）进库：本项目粉煤灰进储备库时利用粉煤灰罐车内压力通过卸料预埋管从粉煤灰罐车底部进入粉煤灰储备库斗式提升机，然后输送至库顶，通过密闭布料溜槽入库堆存，储备库配套脉冲布袋除尘器处理进料呼吸粉尘。
（3）仓储：粉煤灰密闭储存于球形网架库内，库底设置气化流化卸料系统，正常生产工况下，粉煤灰依靠库底气化装置流态化，经库底密闭输送廊道输出，实现出料全过程密闭管道输送。输送过程中储备库和管道都密闭，仓储过程中本项目严格按照粉煤灰的储存要求存放，设置通风、避光、密闭设施，并定期复查库存和设施完好情况。
（4）出库：库底密闭输送系统将粉煤灰输送至装车设施，密闭对接散装罐车外运。
本项目配置的1台装载机不作为常态化出料设备，仅在库内粉煤灰发生板结结块、设备检修清库时临时使用，正常生产期间库内无装载机铲运作业；库内设置固定喷雾抑尘系统，清库作业时开启抑尘。库体整体密闭，物料储存、输送过程粉尘得到有效控制。
运营期主要污染工序及污染因子详见表2-8。
表2-8  运营期主要污染工序一览表
	污染类别
	污染源名称
	产生工序
	主要污染因子

	废气
	有组织
	贮存废气
	贮存过程
	颗粒物

	
	无组织
	运输扬尘
	运输过程
	颗粒物

	废水
	生活污水
	职工生活
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	噪声
	生产设备噪声
	生产过程
	机械噪声

	
	运输车辆噪声
	运输过程
	车辆噪声

	固废
	生产固废
	整个生产过程
	除尘器收集粉尘

	
	生活垃圾
	职工办公生活
	生活垃圾

	生态
	基本不对当地生态环境产生影响




	与项目有关的原有环境污染问题
	1现有项目概况
新疆金桥金新型建材有限公司2013年11月委托新疆净源环境咨询有限公司编制完成《新疆金桥金新型建材有限公司年产2000万m2防水卷材项目环境影响报告表》。2013年12月4日，原昌吉高新区环保局以昌高环管字〔2013〕46号文对环境影响报告表进行了批复。
2015年3月12日，原昌吉高新区环保局以“关于变更新疆金桥金新型建材有限公司年产2000万m2防水卷材项目名称为高聚合物改性沥青防水卷材新型环保生产线的复函（昌高环函〔2015〕16号）”批准项目名称变更。复函明确：“环评报告表及批复中其他内容不变”。
原有项目总投资32000万元，环保投资149.5万元，建设年产2000万m2防水卷材生产设备。2023年7月7日至8日，新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司对新疆金桥金新型建材有限公司高聚合物改性沥青防水卷材新型环保生产线项目进行竣工环保验收监测，编制完成了《新疆金桥金新型建材有限公司高聚合物改性沥青防水卷材新型环保生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，经现场验收监测和调查，原有项目废气、废水和厂界噪声均达标排放，固废合理处置。
2与本项目有关的污染情况
（1）废气
根据《新疆金桥金新型建材有限公司高聚合物改性沥青防水卷材新型环保生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，原有项目在加热、搅拌、输送时采用密闭罐体和管道，故未安装布袋除尘器。车间内沥青浸涂工序为封闭作业。项目安装沥青烟气活性炭吸附装置1套，设置15米高排气筒高空排放；监测结果显示，有组织废气中，沥青烟最大值为38mg/m3，最大排放速率为0.13kg/h，烟囱高度15m，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值；苯并[a]芘检测结果为未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准；燃气锅炉烟气颗粒物最大浓度为18mg/m3，SO2未检出，NOx最大浓度110mg/m3，排气筒高度为8米，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准限值。无组织废气中颗粒物最大排放浓度0.181mg/m3；苯并[a]芘检测结果为未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。根据《新疆金桥金新型建材有限公司高聚合物改性沥青防水卷材新型环保生产线项目竣工环境保护验收监测报告》中验收监测报告核算，原有项目颗粒物排放量为0.086t/a。
（2） 废水
根据《新疆金桥金新型建材有限公司高聚合物改性沥青防水卷材新型环保生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，原有项目运营期废水主要为工作人员生活污水，无生产废水排放。生活污水排入园区下水管网内，最终进入昌吉高新技术开发区污水处理厂处理。
（3） 噪声
根据《新疆金桥金新型建材有限公司高聚合物改性沥青防水卷材新型环保生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，原有项目运营期选用低噪设备，设置减振基础，减震垫。验收期间，原有项目厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（4） 固体废物
根据《新疆金桥金新型建材有限公司高聚合物改性沥青防水卷材新型环保生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，原有项目运营期废活性炭产生量约为300kg/a，暂存于危废间；生产过程中产生的各类废弃包装材料产生约2t/a，全部作为废品出售，综合利用不外排；生活垃圾产生量约为3.5t/a，在厂区内定点统一收集后，由高新区环卫部门运往昌吉市生活垃圾填埋场处置。
3主要环境问题及整改要求
根据现状调查，原有项目各项污染物均得到合理处理，不存在原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	为了解项目所在区域的环境质量现状情况，结合区域的自然环境特征和本项目的工程污染源特征，对大气环境、水环境、声环境质量现状进行调查和评价。
[bookmark: _Toc17576]1环境空气质量现状调查及评价
[bookmark: _Toc27977]1.1区域空气质量现状调查及评价
（1）数据来源
本次环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选取2025年昌吉州的环境空气质量数据，基本污染物环境质量现状评价采用环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室发布的2025年昌吉州空气质量数据，符合其要求。
（2）评价标准
SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准。
（3）监测结果
根据引用监测数据，其监测结果见表3-1。
表3-1  环境空气质量现状评价结果
	监测
因子
	评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	浓度占标率（%）
	达标
情况

	SO2
	年平均值
	7
	60
	11.67
	达标

	NO2
	年平均值
	25
	40
	62.5
	达标

	PM10
	年平均值
	67
	60
	111.67
	不达标

	PM2.5
	年平均值
	37
	30
	123.33
	不达标

	CO
	24小时第95百分位数日平均
	1600
	4000
	40
	达标

	O3
	最大8小时第90百分位数日平均
	131
	160
	81.88
	达标


根据上表评价结果可知，2025年昌吉州SO2、CO、NO2、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准，PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定该区域环境空气质量不达标，判定评价区域环境空气质量不达标。
PM10、PM2.5超标主要因为新疆气候干燥，浮尘天气等因素影响，受自然因素的影响比较明显。
1.2特征污染物质量现状调查及评价
（1）概述
本项目产生的大气特征污染物为TSP，本次特征污染物现状监测数据引用新疆齐新环境服务有限公司于2025年4月12日-14日对《昌吉扬普新材料有限公司秸秆残膜回收，生产木塑板、托盘、建筑模板建设项目》现状监测出具的监测数据，监测点坐标E87°8′35.55″，N44°3′56.15″，位于本项目东南侧，距离约为1.25km。监测点位示意图见附图8。
（2）评价标准及方法
评价标准：采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准浓度限值，评价标准见表3-2。
表3-2  评价标准限值
	序号
	污染物
	浓度限值
	单位

	
	
	小时平均
	24小时平均
	年平均
	

	1
	总悬浮颗粒物
	/
	0.3
	/
	mg/m³


（3）现状监测及评价结果
大气环境质量现状监测、评价结果见表3-3。
表3-3  评价区特征污染物现状及评价结果  单位：mg/m3
	采样日期
	采样点
	采样编号
	监测项目
	监测结果
	标准限值

	2025年4月12日
	项目区下风向
	1-1
	TSP
	0.077
	0.3

	2025年4月13日
	
	1-2
	
	0.075
	

	2025年4月14日
	
	1-3
	
	0.074
	


由上表可知：根据监测结果，总悬浮颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。
[bookmark: _Toc762]2地表水质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，“地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。
本次地表水现状评价引用昌吉回族自治州人民政府官网（https://www.cj.gov.cn/p122/zdwrfz/20250925/375915.html）发布的《2025年8月水环境污染防治进展情况》中的水环境质量情况：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，2025年8月，全州共监测9条河流17个断面，除化工厂断面水质类别达到Ⅱ类标准，其余断面均达到Ⅰ类标准；与去年同期相比，三工河闸门、孙庄村断面水质变好，其余无变化。
本项目位于昌吉市高新技术产业开发区锦绣路26号，距离最近的地表水监测断面为三屯河首国控地表水监测断面，根据2025年8月地表水监测数据，三屯河地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准。
3地下水环境质量现状监测及评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为粉煤灰暂存项目，主要为生活污水管道破损状态下造成地下水污染，由于项目区地面均按照不同要求进行了防渗处理，在事故状态可及时发现，可避免污染事故的扩大，污水进入地下水环境的入渗量很小，对地下水环境的影响不大，所以项目建设对区域地下水环境影响可接受，，故不开展地下水环境质量现状调查。
4声环境质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。
本项目位于产业园区内，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区划分，属于3类声环境功能区，声环境应满足3类标准要求。本项目的建设应确保本项目四周边界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。
5土壤环境质量现状调查及评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为粉煤灰暂存项目，主要为生活污水管道破损状态下造成土壤污染，由于项目区地面均按照不同要求进行了防渗处理，在事故状态可及时发现，可避免污染事故的扩大，污水进入土壤的入渗量很小，对土壤的影响不大，所以项目建设对区域土壤环境影响可接受，故不进行土壤质量现状调查及评价。
6生态环境质量现状调查
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于产业园区内，用地范围内不含有生态环境保护目标，故不进行生态环境质量现状调查及评价。

	环境
保护
目标
	本项目位于昌吉市高新技术产业开发区锦绣路26号，项目区东侧为建设路，南侧为河源路，西侧为锦绣路，北侧为和顺路。
1环境空气保护目标
根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境空气保护目标。
2地下水环境保护目标
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3声环境保护目标
确保本项目四周边界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。根据现场勘察，项目区周边50m范围内没有声环境保护目标。
4生态环境保护目标
根据现场调查，项目区周边无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1运营期废气
本项目运营期产生的有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织最高允许排放浓度；无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。本项目废气排放标准见表3-4。
表3-4  废气排放标准
	排放方式
	污染物
	排放限值
	标准来源

	有组织
	颗粒物
	120mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织最高允许排放浓度

	无组织
	颗粒物
	1mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值


2运营期废水
本项目运营期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中最高允许值中B级标准，具体数值见表3-5。
表3-5  废水排放标准
	污染物
	排放限值
	污染物单位
	标准来源

	pH
	6~9
	无量纲
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准

	CODCr
	500
	mg/L
	

	BOD5
	300
	mg/L
	

	SS
	400
	mg/L
	

	NH3-N
	45
	mg/L
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中最高允许值中B级标准


3运营期噪声
本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
4运营期固废
本项目运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。

	总量
控制
指标
	本项目主要污染物颗粒物0.14t/a，本项目提出总量控制指标，由当地生态环境部门调控进行倍量替代，替代总量为颗粒物0.28t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目施工期间产生的大气污染主要为扬尘和汽车尾气；废水污染主要为建筑施工废水；噪声污染主要为各类高噪声施工机械产生的噪声；生态影响主要为施工期间的水土流失。总体来说，施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束其污染将随之消失。
1施工期大气污染防治措施
为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施。
（1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。
（2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a.密闭存储；b.设置围挡或堆砌围墙；c.采用防尘布苫盖。
（3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a.覆盖防尘布、防尘网；b.定期喷水压尘。
（4）进出工地的物料、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。
（5）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a.覆盖防尘布或防尘网；b.铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c.做好绿化工作；d.定时定量洒水。
（6）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材，木制品切割所造成的扬尘污染。
（7）物料、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。
（8）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。
（9）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。
综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。
2施工期废水影响治理措施
（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。
（2）在施工场地混凝土养护废水产生点应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀后回用到生产中去。
（3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。
（4）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化，清洗污水应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘。
（5）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。
综上所述，只要加强管理，把以上措施落到实处，施工废水对项目所在区域水环境影响很小。
3施工期噪声治理措施
施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。
本项目施工期产生的噪声会对周边环境产生不利影响，影响正常的生产生活。故为了消除和克服不利影响，将对项目区内外近距离的影响减少到最低，本项目应采取减少产生和个人防护等多种措施来共同治理噪声。具体治理措施如下。
（1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。
（2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。
（3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。
（4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。
（5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。
（6）施工现场使用降噪安全围帘遮挡，做好施工人员噪声防护措施，如佩戴耳罩等防噪装备，降低对施工人员不利影响。
（7）使用商品混凝土，杜绝现场混凝土拌合噪声，尽量选用低噪声混凝土输送泵。
综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。
4施工期固体废弃物处置措施
施工期间固体废弃物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。
为减少固体废物在堆放和运输过程中对环境的影响，建议进一步采取如下措施。
（1）施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。
（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。
（3）施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。
（4）施工单位应该在施工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土处置计划，如实填报建筑垃圾和渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。
（5）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同交通管理部门规定的线路运输。
（6）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。
综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。
5施工期生态环境保护措施
施工期对项目区土壤生态环境的影响主要是永久性占用土地，使土地使用功能发生改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变。
各类管线（给排水管道、通讯和电力线路）的开挖敷设等基础设施建设的临时用地，也将对土壤环境造成影响，主要表现在地基开挖，设施修筑及地面的平整紧压等对土壤的扰动和堆积覆盖。
本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施。
（1）施工前划定施工界限，严禁破坏项目区范围外的植被。
（2）加强教育和管理，禁止施工人员砍伐项目区范围以外的林木，尽量减少对作业区以外的地表植被的损坏。
（3）施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土。
（4）施工完毕后使项目区绿化达到设计要求，改善项目区局部生态环境。
6施工期的环境管理
施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的污染防治措施和工程计划，施工工地做到“六个百分之百”。
（1）现场封闭管理百分之百。施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。
（2）场区道路硬化百分之百。主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。
（3）物料篷布遮盖百分之百。施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。
（4）洒水清扫保洁百分之百。施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行两次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。
（5）物料密闭运输百分之百。易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。
（6）出入车辆清洗百分之百。施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。
项目施工时应向当地生态环境主管部门及其他有关主管部门申报；设专人负责管理并培训施工人员，以正确的工作方法控制施工过程中产生的不利环境影响；必要时，还需对施工人员进行环境保护知识培训，以确保项目施工期各项环保控制措施的落实。
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1.1废气污染物排放情况
本项目运营期废气主要为粉煤灰贮存粉尘和车辆运输扬尘。
（1）粉煤灰贮存粉尘
本项目设有2座粉煤灰密闭球形网架储备库，为防止粉煤灰产生堆场扬尘，储备库只设置进、出料口和排气口，其中进、出料口通过管道与罐车连接，密闭状态良好。储备库顶部设有排气口，使库内外压力平衡，便于粉煤灰装卸。每个储备库顶部排气口会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中贮仓排气粉尘产生系数为0.12kg/t，该系数是保守估算，并在计算中考虑粉煤灰的粒径、湿度等因素对起尘的影响。本项目年周转粉煤灰约12万吨，则项目贮存粉尘总产生量为14.4t/a，单座储备库贮存粉尘产生量为7.2t/a。
本项目2座粉煤灰储备库顶部排气口分别通过密闭管道连接至脉冲布袋除尘器（收集效率100%，配套风机风量5000m3/h），用于收集处理粉煤灰贮存时产生的粉尘，经处理后的粉尘分别通过15m高排气筒（DA001-DA002）排放。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表13-3，建筑物封闭并将空气（与尘）抽至纤维过滤系统对颗粒物的控制效率能达99%，本项目取99%。每个粉煤灰储备库颗粒物有组织排放量为0.07t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为5mg/m3。本项目有组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织最高允许排放浓度（颗粒物120mg/m3、3.5kg/h）。
（2）汽车运输扬尘
本项目建成运行后，粉煤灰由公路运入，汽车运输过程会产生运输扬尘，选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为：
Q=0.123·（V/5）·（W/6.8）0.85·（P/0.5）·0.72·L
式中：Q——汽车行驶的起尘量，kg/辆；
      V——汽车速度，km/h，按10km/h计；
      W——汽车载重量，t，空车重约10t，重车重约40t；
      P——道路表面物料量，kg/m2，本项目道路硬化，较为洁净，其P值可取0.2kg/m2；
L——道路长度，km，按0.1计。
本项目车辆在厂区行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载各约12辆•次；空车重约10t，重车重约40t，以速度10km/h行驶。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，Q空车0.010kg/辆，Q重车0.032kg/辆，则汽车动力起尘量为空车0.12kg/d，重车0.38kg/d，合计0.5kg/d（0.18t/a）。
对厂区道路进行硬化，定时对厂区道路洒水降尘，保持道路湿润、清洁；同时在厂区内降低车辆行驶速度。通过采取以上措施后，可使无组织排放量减少80%，汽车运输扬尘排放量为0.04t/a，对周围人员及大气环境影响较小。
厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
（3）车辆尾气
本项目厂区内运输车、装载机等车辆设备采用柴油作为燃料，燃烧废气中主要污染物为颗粒物、NOx、SO2、烃类等，属于阶段性排放源，柴油机排放废气达到了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段》（GB20891-2014）中第三阶段限值要求。厂区场地开阔，地域辽阔扩散条件较好，经自然扩散，柴油机烟气排放及总烃挥发对周围环境影响较小。
本项目运营期废气产生及排放情况见表4-1。
表4-1  废气污染物产生和排放情况表
	
排放源

	污染物名称
	产生量及产生浓度
	排放量及排放浓度
	处理措施
	是否为可行性技术
	执行标准

	贮存粉尘（DA001）
	颗粒物
	7.2t/a；500mg/m3；2.5kg/h
	0.07t/a；5mg/m3；0.03kg/h
	布袋除尘器+15m高排气筒
	是
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放标准限值

	贮存粉尘（DA002）
	颗粒物
	7.2t/a；500mg/m3；2.5kg/h
	0.07t/a；5mg/m3；0.03kg/h
	布袋除尘器+15m高排气筒
	是
	

	道路运输扬尘
	颗粒物
	0.18t/a
	0.04t/a
	道路硬化、洒水降尘
	是
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值


1.2排放口情况
本项目运营期大气排放口基本情况统计见表4-2。
表4-2  废气排放口情况表
	排放口编号
	排放口名称
	污染物类型
	排气筒地理坐标
	排气筒高度/m
	排气筒出口直接/m
	排气温度/℃
	排放类型
	排放标准

	DA001
	脉冲布袋除尘器排口
	颗粒物
	87°8′16.37″E，44°4′37.36″N
	15
	0.3
	25
	有组织
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织最高允许排放浓度

	DA002
	脉冲布袋除尘器排口
	颗粒物
	87°8′7.32″E，44°4′42.31″N
	15
	0.3
	25
	有组织
	


1.3排气筒高度设置合理性分析
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。7.4新污染源的排气筒一般不低于15m。若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行。
根据现场踏勘，项目区周边200m半径范围建筑高度均不超过10m，本项目运营期每个粉煤灰储备库配备一套脉冲布袋除尘器和15m高排气筒，均在粉煤灰储备库附近地面设置，设置排气筒高度不低于15m，排气筒高度设置合理。
1.4污染物防治措施达标可行性分析
本项目粉煤灰贮存粉尘收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。物料输送采用密闭式提升机输送，厂区地面做好硬化处理，本项目采用的废气治理措施均为可行性技术。
脉冲布袋除尘器工作原理：当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起到预先收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的布袋，粉尘被捕集在布袋的外表面，净化后的气体进入布袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。含尘气体通过布袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在布袋上的粉尘越来越多，从而增加布袋阻力，致使处理风量逐渐减少。为了使除尘器正常工作，必须经常对布袋进行清灰，清灰时由控制仪顺序触发各控制阀并开启阀，气箱内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的布袋内，布袋瞬间急剧膨胀，使积附在布袋表面的粉尘脱落，布袋得到再生。粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体，经处理后的颗粒物达标排放，处理措施可行。
1.5非正常工况下废气排放情况
《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中指出生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况达不到应有治理效率或同步运转率等情况。
根据本项目实际情况，本项目废气排放的非正常工况主要发生在污染防治（控制）设施非正常状况，主要为废气治理措施故障，废气未经处理直接排放，其排放情况详见表4-3。
表4-3  污染源非正常排放量一览表
	非正常
排放源
	污染物
名称
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间
	年发生频次
	措施

	DA001、DA002
	颗粒物
	500
	2.50
	1小时
	1次
	停车检修，待治理设施正常运行后进行生产


由上表可知，非正常工况下，废气污染物超标排放。为防止生产废气非正常工况排放，所以企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保环保设备正常运行，发生设备故障时及时维修，避免废气非正常排放污染环境。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放。
（1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。
（2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的污染物进行定期检测。
（3）应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力。
（4）运营期装卸过程因操作不当（如管道连接密封不严）会导致的瞬时无组织粉尘排放，当出现这种非正常工况时，立即停止输送、装卸作业，启动场区洒水抑尘设备，快速沉降扩散粉尘。及时对泄漏点位进行紧固、更换密封配件，故障排除并验收合格后方可恢复生产作业。对粉尘泄漏沉降区域及时清扫、洒水保湿，避免残留粉尘二次起尘，消除累积污染隐患。
1.6废气监测计划
项目在运营期存在大气污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。
（1）监测目的
①检查、跟踪项目投产后运行过程中废气治理措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；
②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；
③了解项目有关的环境质量监控实施情况；
④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。
（2）监测内容
对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现在不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案，废气监测计划具体详见表4-4。
表4-4  运营期废气监测计划表
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	DA001
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织最高允许排放浓度

	厂界
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
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[bookmark: _Toc13708]2.1废水污染物排放情况
本项目运营期不产生生产废水，运营期产生的废水主要是少量生活污水。
根据建设方提供资料可知，本项目劳动定员6人，不在项目区内食宿，年工作360天，职工生活用水以50L/人·d计，则生活用水量为108m3/a，废水产生量（按用水量的80%计）为86.4m3/a，排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂处理。
本项目运营期生活污水主要污染物产生及排放情况详见表4-5。
表4-5  项目区污水污染因子排放浓度及排放量
	标准
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N

	废水量（m3/a）
	86.4

	污染物产生浓度（mg/L）
	350
	200
	220
	35

	污染物产生量（t/a）
	0.030
	0.017
	0.019
	0.003

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
	500
	300
	400
	/

	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准
	/
	/
	/
	45


由上表可知，本项目生活污水排放浓度较低，可生化性高，污染物成分简单，不含有毒有害物质，污染物易于降解，且产生量较少。生活污水排入园区下水管网，最终排入园区污水处理厂，对周边水环境影响很小。
昌吉高新技术产业开发区污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发区西北角，该污水处理厂污水接纳范围主要包括昌吉高新技术产业开发区内各企业的工业污水、军户农场和榆树沟镇的生活污水，设计处理规模30000m3/d，实际处理规模15000m3/d，污水处理工艺采用污水→粗格栅及污水提升泵站→细格栅及曝气沉砂池→初沉池→MBR池→二沉池→Fenton反应池→絮凝沉淀池→纤维转盘滤池→紫外消毒，处理后污水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理后尾水夏季排入污水处理厂西侧约70m处7000m3的高新区生态灌溉项目蓄水池中，用于高新区工业冷却水、绿化、洗车、浇洒道路、景观用水，冬季尾水排入污水处理厂西南侧约2km处50万m3的园区水库中。昌吉高新技术产业开发区污水处理厂环保手续齐全，项目区附近有园区下水管网，可接纳本项目产生的生活污水。
本项目生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中B级标准45mg/L，能够符合昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂纳管要求。
本项目生活污水排放量为0.24m3/d（86.4m3/a），昌吉高新技术产业开发区污水处理厂设计处理规模3万m3/d，目前实际处理水量为1.5万m3/d，尚有1.5万m3/d富余量，因此本项目产生的生活污水完全能够纳入昌吉高新技术产业开发区污水处理厂处理。
2.2废水监测计划
本项目运营期生活污水排入园区下水管网，最终进入昌吉高新技术产业开发区污水处理厂处理。生活污水属于生活源，环评建议无需进行运营期例行监测。
[bookmark: _Toc28661]3噪声环境影响分析
3.1噪声排放情况
本项目噪声源主要为提升机、脉冲布袋除尘器、装载机等各类机械设备噪声，机械噪声源强约在70~85dB(A)之间，多为连续性噪声源。这些噪声源主要对项目区内声环境和工作人员造成一定影响。主要噪声源强见表4-6。
表4-6  主要噪声源及其源强  单位：dB(A)
	序号
	主要噪声源
	单机噪声级dB（A）
	控制措施
	隔声减震后声级dB（A）

	1
	提升机
	75
	基础减振、车间隔声、距离衰减
	55

	2
	脉冲布袋除尘器
	85
	
	65

	3
	装载机
	85
	
	65

	4
	运输车
	85
	
	65


3.2噪声评价标准
本项目运营期噪声排放标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，其标准值见表4-7。
表4-7  噪声评价标准  单位：dB（A）
	执行标准
	类别
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	3
	65
	55


3.3噪声排放情况
（1）等效室外声源声功率计算
本项目声源位于室内，本项目室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：
Lp2=Lp1－（TL+6）
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
（2）室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；R——房间常数；R=Sα/（1—α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
（3）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算
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式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
（4）预测点声压级计算
[image: IMG_258] 
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r——预测点距声源的距离。
（5）场界噪声贡献值计算
由建设项目自身声源在预测点产生的声级。
噪声贡献值（Leqg）计算公式为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
利用以上预测公式，使噪声源通过等效变换成若干等效声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出设备运行时对厂界噪声环境的影响状况，本项目夜间不生产，可不考虑夜间噪声贡献值，计算结果详见表4-7。
表4-7  厂界噪声贡献值结果 单位：dB  (A)
	位置
	时间
	与各等效声源的距离（m）
	贡献值
	标准值
	评价结果

	厂界东侧
	昼间
	6
	49.4
	65
	达标

	厂界南侧
	昼间
	8
	46.9
	65
	达标

	厂界西侧
	昼间
	9
	45.9
	65
	达标

	厂界北侧
	昼间
	5
	51.0
	65
	达标


由厂界噪声贡献值结果可知：在采取一系列消声降噪措施后，厂界外各点的噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。由厂区外环境可以看出，本项目区周围没有需要特殊保护的环境敏感点。因此评价认为，本项目生产期间的噪声对外界环境影响较小。
3.4噪声监测计划
项目在运营期存在噪声污染问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。
（1）监测目的
环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于。
①检查、跟踪项目投产后运行过程中减噪措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；
②了解项目环境工程设施运行状况，确保设施的正常运行；
③了解项目有关的环境质量监控实施情况；
④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。
（2）监测内容
对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现在不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。噪声监测计划具体如表4-8。
表4-8  项目环境监测计划表
	监测点
	监测频次
	监测项目
	执行标准

	厂界
	1次/季度
	等效连续A声级
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准


4固体废弃物影响分析
4.1固体废物产生量
本项目产生的固体废弃物包括收集粉尘和生活垃圾。
（1）收集粉尘
本项目粉煤灰贮存过程中，除尘器收集的粉尘约为14.26t/a，收集粉尘直接作为产品装车外售，不在项目区内贮存、包装，不对外排放。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知，收集粉尘属于SW59其他工业固体废物-其他工业生产过程中产生的固体废物（代码900-099-S59）。
（2）生活垃圾
本项目工作人员共计6人，年工作360d，生活垃圾产生量按每日每人产生0.5kg计，则产生生活垃圾1.08t/a。生活垃圾收集于垃圾箱后交由园区环卫部门统一清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知，生活垃圾属于SW64其他垃圾-生活垃圾（代码900-099-S64）。
4.2固体废物储运方式及要求
本项目产生的固体废物存放在指定的地点放置，不得随意倾倒、抛洒或者堆放，应采取相应防范措施，避免扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染。固废产生情况见表4-9。
表4-9  本项目固体废物产生量及处理方式一览表
	序号
	固废名称
	产污环节
	产生量（t/a）
	废物代码
	利用处置方式和去向

	1
	收集粉尘
	贮存过程
	14.26
	900-099-S59
	全部作为产品外售

	2
	生活垃圾
	办公生活
	1.08
	900-099-S64
	交由环卫部门统一清运处置


综上所述，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求，对周围环境影响较小。
本项目对运行期间产生的固废按照相关规定采取分类收集措施，依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和项目内容、企业实际情况，制定固废处置计划表，详见表4-10。
表4-10  固废处置计划表
	监测点
	监测频次
	监测项目
	执行标准

	统计全厂各类固废量
	每月统计一次
	统计种类、产生量、处理方式、去向
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准


[bookmark: _Toc28656]5地下水、土壤影响分析
（1）对地下水的影响
本项目为粉煤灰贮存项目，生产中不使用有毒有害物质，根据分区防渗的原则对项目厂区的生产区地面、公共区域地面进行分区防渗，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，生产区地面为一般防渗区，公共区域地面为简单防渗区。项目各区采取的地下水防治措施如下。
①一般防渗区
生产区地面为一般防渗区，主要进行一般地面硬化措施。在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。
一般防渗区等效黏土防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，渗透系数≤渗透系数等效黏土防渗，与《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。
②简单防渗区
公共区域地面为简单防渗区，采用混凝土材质防渗，不会对地下水产生污染。
（2）对土壤的影响
本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，污染物影响途径主要为废水污染物以垂直入渗方式进入土壤环境。本项目主要为污水管道破损状态下造成土壤污染，由于项目区地面均按照不同要求进行了防渗处理，在事故状态可及时发现，可避免污染事故的扩大，污水进入土壤的入渗量很小，对土壤的影响不大，所以项目建设对区域土壤环境影响可接受。
6生态影响分析
项目周围无环境敏感点，对当地生态环境造成的影响很小，本项目只要在项目实施过程中切实做好废气达标排放和噪声防治工作，各类固体废物妥善处置，则项目建设对生态环境影响不大。
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7.1评价依据
（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建、扩建和技术改造项目进行环境风险评价。环境风险评价的目的在于分析、识别项目生产装置运行过程中及物料储存运输中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至最低。本项目生产过程中的原辅材料及产品均不属于风险物质。本项目除尘器故障情况下，存在粉尘超标排放的环境风险。
（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、II、IV/IV+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概括化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表4-11  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P1）
	中度危害（P1）
	轻度危害（P1）

	环境高度敏感（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+为极高环境风险


计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。
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式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，单位为吨（t）；
         Q1、Q2、……Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，单位为吨（t）；
本项目不涉及环境风险物质，Q=0＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
（3）评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，环境风险评价工作等级划分详见表4-12。
表4-12  环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


根据风险潜势初判，该项目风险潜势为I，因此环境风险评价工作等级为简单分析，项目环境风险简单分析内容见下表。本项目无重大危险源，在风险防范措施和应急预案落实到位后，环境风险处于可接受水平。
表4-13  建设项目环境风险简单分析内容表
	项目名称
	粉煤灰（工业固废环保密闭储存库+中转调配+综合利用配送中心）建设项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	昌吉回族自治州
	昌吉市
	昌吉高新技术产业开发区锦绣路26号

	地理坐标
	经度
	E87°8′7.162″
	纬度
	N44°4′41.204″

	环境影响途径及危害后果
（大气、地表水、地下水等）
	①设备电路老化或操作不当的情形下有发生火灾的风险，引发的伴生/次生污染物排放；
②项目使用除尘器进行除尘，若除尘器失灵，会导致不经处理直接排放，会对周围环境造成一定的污染危害。

	风险防范措施要求
	①采用密闭性能良好的设备，尽量减少粉尘飞散逸出；安装有效的除尘设备，定期做好检查维护，确保收集效率和处理效果，减少粉尘在空气中的浓度；定期洒水，保持湿度；
②制定环保设备的运行操作规程并严格执行，确保各项工艺指标正常；一旦废气净化设施失效，必须立即停止生产。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。


7.2环境风险防范措施及应急要求
（1）粉尘爆炸风险识别及防范措施
本项目运营期密闭储备库内粉煤灰粉尘沉降堆积，扰动后悬浮浓度达到粉尘爆炸极限，遇明火会发生粉尘爆炸、闪爆。
为减少粉尘爆炸事故发生应采取以下措施：布袋除尘器选用防静电滤袋，配套泄爆片、隔爆阀，灰斗设料位计，防止积料过热；输送设备、除尘器、储备库全段电气跨接并可靠接地，接地电阻≤10Ω，消除静电积聚。
（2）粉尘超标排放风险识别及防范措施
本项目运营期除尘器故障造成粉尘短期大量超标排放，对项目区大气环境产生不良影响。
为减少粉尘超标排放应采取以下措施：制定环保设备的运行操作规程并严格执行，确保各项工艺指标正常；定期检查和维修环境治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低；一旦废气净化设施失效，必须立即停止生产，立即排查除尘设备故障，组织抢修，故障排除后恢复生产。
（3）火灾事故风险防范措施及应急要求
火灾的环境影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后释放的烟气及次生CO将对周围大气环境造成一定的污染。项目实施过程中应强化火灾防范措施，避免火灾事故发生时造成重大损失，企业应采取的具体防范措施如下：
①加强日常管理，生产区严禁烟火，禁止明火。现场巡检工每班对重点危险源进行检查，判断输送系统、除尘器是否正常，是否有存料、堵料异常现象，防止突发环境事件的发生；
②生产区采取严格的防火措施，并配备灭火器、消防栓等应急救援器材，对消防措施定期检查，并定期组织演练。
（4）其他事故风险防范措施
①组建风险管理小组，完善管理制度，将风险管理纳入日常管理之中，防患于未然；
②建立定期对风险源进行安全检查，加强对化学品贮存的检查，防止跑、冒、滴、漏现象发生；
③增强职工风险意识，加强职工安全教育，提高突发环境事件应对能力；
④设立应急指挥机构，负责事故状态下通讯联络、应急监测、警戒疏散、事故控制及善后处理等工作；设立专人负责应急救援物资、设备、器材和设施的管理和维护，定期进行检查；
⑤制定完善可行的事故应急预案，并定期对预案进行演练。
（5）应急预案
制定风险应急预案的目的是在发生事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，经过修订完善后，由单位最高管理者批准发布实施。本项目应急预案见表4-14。
表4-14  应急预案措施
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划
	生产区

	2
	应急组织机构、人员
	项目区应急组织机构、人员

	3
	预案分级影响条件
	规定预案的级别和分级影响程序

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下报警方式、通知方式和交通保障

	6
	应急环境监测、抢救、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及设施

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、受事故影响的区域人员对毒物应急剂量控制规定，撤离组合计划及救护

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息，提倡公民积极举报事故现场并做好事故疏散准备

	12
	记录
	应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设立专门部门负责管理

	13
	附件
	准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料


8环保投资
本项目总投资2000万元，其中环保投资50万元，占总投资的2.5%。项目环保投资详见表4-15。
表4-15  项目环保投资一览表
	污染物
	治理对象
	环保设备名称
	投资（万元）

	废气
	工艺粉尘
	运营期粉煤灰储备库贮存粉尘分别经脉冲布袋除尘器处理后通过配套15米高排气筒排放。
	47

	
	运输扬尘
	运输车辆扬尘采取洒水抑尘、控制车速、地面硬化等措施。
	

	废水
	生活污水
	生活污水排入园区污水管网。
	1

	噪声
	机械噪声
	选用低噪声设备，减振基础、减振垫。
	1

	固废
	一般固废
	收集粉尘全部作为产品外售。
	1

	
	
	生活垃圾收集后交由园区环卫部门处理。
	

	合计
	50

	总投资
	2000

	占总投资比例
	2.5%


9环保验收
（1）验收标准与范围
①国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告中相关要求执行；
②与工程有关的环保设施，包括污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程；
③本报告表及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。
（2）环保验收
根据国务院《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（自2017年10月1日起施行），编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。
表4-16  环保验收一览表
	类别
	污染物
	环保措施
	验收标准
	实施时段

	废气
	工艺粉尘
	运营期粉煤灰储备库贮存粉尘分别经脉冲布袋除尘器处理后通过配套15米高排气筒排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放标准限值
	环评批复后

	
	运输扬尘
	运输车辆扬尘采取洒水抑尘、控制车速、地面硬化等措施。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
	

	废水
	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物
	生活污水排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中B级标准45mg/L
	

	噪声
	机械噪声
	隔声、减振。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	

	固废
	一般工业固废
	收集粉尘全部作为产品外售。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾收集后交由园区环卫部门处理。
	/
	

	环境管理
	排放口信息化、规范化管理
	完善各类标识标牌制作，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图。
	/
	

	应急防范
	应急预案
	突发环境事件应急预案编制、备案。
	/
	





[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放标准限值

	
	DA002
	颗粒物
	布袋除尘器+15m高排气筒
	

	
	厂界
	颗粒物
	洒水降尘，地面硬化
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物
	生活污水排入市政下水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中B级标准45mg/L

	声环境
	机械噪声
	噪声
	机械设备加装减震垫，厂房密闭，加强管理等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3级标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	收集粉尘全部作为产品外售；生活垃圾收集后交由园区环卫部门处理。

	土壤及地下水
污染防治措施
	生产区地面为一般防渗区，公共区域地面为简单防渗区。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）采用密闭性能良好的设备，尽量减少粉尘飞散逸出；安装有效的除尘设备，定期做好检查维护，确保收集效率和处理效果，减少粉尘在空气中的浓度；定期洒水，保持湿度；
（2）制定环保设备的运行操作规程并严格执行，确保各项工艺指标正常；一旦废气净化设施失效，必须立即停止生产。

	其他环境
管理要求
	[bookmark: _Toc16708]1环境管理
为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下：
（1）贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务；
（2）建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查；
（3）定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制定相应处理措施；
（4）加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生；
（5）学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训；
（6）对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识；
（7）建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理。
[bookmark: _Toc21077]2排污许可管理
（1）落实按证排污责任
建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。
（2）实行自行监测和定期报告制度
依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向生态环境部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向生态环境部门报告。
（3）排污许可证管理
依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财〔2018〕80号），排污许可证管理要求如下：
①排污许可证的变更
A.在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。
B.排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。
C.国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。
D.政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。
E.需要进行变更的其他情形。
②排污许可证的补办
排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。
③其他相关要求
A.排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。
B.落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。
按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。
C.按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。
D.按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。
E.法律法规规定的其他义务。
④根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），本项目与排污许可制衔接工作如下：
A.在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证；
B.在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容；
C.项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
[bookmark: _Toc10460]3排放口信息化、规范化
根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》《排污口规范化整治要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地生态环境部门的有关要求。
（1）排污口的技术要求
①废气：根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）中对监测条件的准备中有如下要求“在确定的采样位置开设采样孔，设置采样平台，采样平台应该有足够的工作面积，保证监测人员安全和方便操作”。本项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合相关要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。
②噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。
③固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置标志牌。
（2）排污口立标管理
①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）修改单的规定，设置符合规定的环境保护图形标志牌；
②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。
本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。




六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策，生产工艺符合相关要求。建设单位在严格落实本评价报告提出的各项污染防治措施及环保要求，加强生产和污染治理设施的运行管理，保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准。从环保角度来看，本项目的建设是可行的。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0.086t/a
	0
	0
	0.18t/a
	0
	0.266t/a
	+0.18t/a

	废水
	CODCr
	0
	0
	0
	0.030t/a
	0
	0.030t/a
	+0.030t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.017t/a
	0
	0.017t/a
	+0.017t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.019t/a
	0
	0.019t/a
	+0.019t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.003t/a
	0
	0.003t/a
	+0.003t/a

	一般固废
	收集粉尘
	0
	0
	0
	14.26t/a
	0
	14.26t/a
	+14.26t/a

	
	生活垃圾
	3.5t/a
	0
	0
	1.08t/a
	0
	4.58t/a
	+1.08t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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