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新疆恒泰晋昇新型建材有限公司注册成立于 2019 年 6 月 4 日，经营范围含建筑防水剂、水泥、灰泥及混凝土用添加剂、建工建材用交联剂、快速堵漏剂、其他建工建材用化学助剂生产及销售。企业具备相应技术基础、生产配套条件及产品质量管控体系，可开展混凝土外加剂系列产品的研发与生产经营活动。
混凝土是基础设施工程建设中最重要的建筑材料。随着建筑工程施工技术持续发展，工程对混凝土力学性能、施工性能等指标提出更高要求。减水剂作为用量最大的混凝土外加剂品种，掺入混凝土拌合物后可对水泥颗粒起到分散作用：在维持混凝土坍落度基本不变条件下，减少拌合用水量，改善混凝土拌合物流动性；或在保证混凝土抗压强度不变前提下，降低水泥单位用量，实现水泥原料节约。按减水效果可分为普通减水剂和高性能减水剂，聚羧酸减水剂属于高性能减水剂，该类产品掺量低，可使混凝土具备高流动性，在低水灰比条件下具有低粘度、坍落度保持性能优良等特点，与不同品种水泥相容性较好，是高强、高流动性混凝土制备所需核心外加剂。
速凝剂可促使混凝土快速凝结硬化的化学外加剂，是喷射混凝土的核心组分。液体速凝剂可克服传统粉状速凝剂干喷施工工艺粉尘大、回弹量大等缺陷，有利于提升喷射混凝土施工质量，改善施工作业环境。近年来，随着隧道喷锚支护、铁路、矿山、工程抢修加固、堵漏等工程持续建设，市场对速凝剂产品需求稳步增加。
新疆恒泰晋昇新型建材有限公司现有3条减水剂生产线，现有厂房已不能满足企业扩大生产的需求，为适应区域建材市场需求，新疆恒泰晋昇新型建材有限公司依托昌吉高新技术产业开发区区位、资源配套条件，租赁新疆恒泰新型建材有限公司现有空置厂房，投资300万元，建设减水剂生产线、硫酸铝外加剂生产线和速凝剂生产线，项目建成后生产减水剂、速凝剂、硫酸铝外加剂产品，可满足区域工程建设对混凝土外加剂的需求，助力下游混凝土工程提质降耗；依托园区产业政策推动技术成果产业化，促进企业产品结构优化，实现企业由传统建材助剂生产向中高端混凝土外加剂生产转型升级。
[bookmark: _Toc28029][bookmark: _Toc13018]1.2项目特点
新疆恒泰晋昇新型建材有限公司现有3条减水剂生产线，现有厂房已不能满足企业扩大生产的需求，项目租赁新疆恒泰新型建材有限公司1栋现有闲置厂房，新建1条速凝剂生产线，新建1条硫酸铝生产线，新建1条减水剂生产线，搬迁原有的3条减水剂生产线至新厂房（新厂房总计4条减水剂生产线，其中1条本次新建，3条迁建），属于异地扩建项目，项目建成后可形成年产2万吨减水剂、2万吨硫酸铝、2万吨速凝剂。
拟建项目为专用化学品生产项目，技术较为成熟可行、自动化程度较高。拟建项目所用的生产设备与环保设施均属于国内先进水平，能够保证产品顺利生产的同时满足各污染物排放要求。
[bookmark: _Toc23678][bookmark: _Toc16897][bookmark: _Toc20778]1.3环境影响评价工作过程
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）拟建项目行业类别属于化学原料和化学制品制造业（C26），对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），拟建项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26中的专用化学产品制造266”，需编制环境影响报告书。为此，新疆恒泰晋昇新型建材有限公司于2026年4月委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，立刻组织人员对评价区域进行了现场踏勘，在建设单位提供的相关资料基础上，结合该项目建设内容和工艺特点、项目所在地的环境特点和功能区划，对建设项目进行了分析。在此基础上，按照有关法律法规、环境保护标准、环境影响评价技术规范编制了《恒泰晋昇生产速凝剂及硫酸铝外加剂建设项目环境影响报告书》。
环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。
[bookmark: _Toc10438][bookmark: _Toc6302]（1）调查分析和工作方案制定阶段
我单位接受环评委托后，即组织技术人员进行了现场踏勘和资料收集，结合当地环境特征，按国家、新疆维吾尔自治区环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，开展该工程的环境影响评价工作。对本工程进行初步的工程分析，开展初步环境现状调查，识别本工程的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制定工作方案。
[bookmark: _Toc14461][bookmark: _Toc21655]（2）分析论证和预测评价阶段
在第一阶段工作的基础上，做进一步的工程分析，进行充分的环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价，然后根据污染源强和环境现状资料进行环境影响预测及评价。
[bookmark: _Toc17350][bookmark: _Toc1425]（3）环境影响报告书编制阶段
汇总分析论证和预测评价阶段工作所得的各种资料、数据，根据工程的环境影响、法律法规和标准等要求，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施，给出污染物排放清单。从环境保护的角度确定工程实施的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，并最终完成环境影响报告书编制。评价工作程序见图1.3-1。
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图1.3-1   环境影响评价工作过程
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1.4.1主要关注的环境问题
（1）建设项目产业政策及规划符合性。
（2）建设项目所在区域环境质量现状和目前存在的主要环境问题。
（3）项目运营期废水、废气、固体废物及噪声污染排放特征，污染源能否稳定达到排放标准的要求。
（4）项目采取的各项污染防治措施的合理性、技术经济可行性。
（5）建设项目投入运营后废气、废水、噪声和固体废物对周围环境的影响范围和程度。
（6）建设项目污染物总量控制情况。
（7）项目运营期可能出现的环境风险事故类型及其影响范围和程度。 
1.4.2主要环境影响
1.4.2.1环境空气
本项目减水剂生产线、硫酸铝生产线、速凝剂生产线产生的投料废气，减水剂生产线、硫酸铝生产线、速凝剂生产线产生的反应废气通过水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒排放，废气经上述措施处理后可以满足达标排放的要求，对周边大气环境影响较小。
1.4.2.2地表水环境 
本项目生产废水全部回用，生活污水经管网送园区污水处理厂处理，项目周边无地表水，不会对当地地表水水体造成明显影响。 
1.4.2.3地下水影响 
项目在正常运营时不会对评价区内地下水环境造成影响；非正常工况下，本项目对地下水的影响主要为运营期硫酸罐泄露入渗含水层对地下水产生影响，在运营过程中做好各区域的防渗、定期监测及应急响应措施，本项目对评价区地下水环境影响较小。 
1.4.2.4声环境 
本工程各噪声源采取了有效的治理措施，从污染源头上减少了噪声对区域环境的影响，通过预测，噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值，对区域声环境影响较小。 
1.4.2.5固体废物 
本工程产生的危险废物为废润滑油和废润滑油桶，分区暂存于厂区危废贮存库，定期交由有危废处理资质单位转运处置。生活垃圾在厂区内垃圾船集中收集，定期由园区环卫部门统一拉运处理。采取以上措施后，本项目产生的固体废物均得到有效利用或处置。 
1.4.2.6生态环境 
在项目建设的同时因地制宜，采取生态保护措施与工程措施相结合，建成运营的同时植被恢复与绿化工程相应建成，使工程对生态的影响减到最小。 
1.4.2.7土壤环境 
本项目考虑了硫酸通过垂直入渗对土壤环境的影响，项目正常运营状态下，污染物在占地范围内的浓度值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值的要求。项目将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，其中重点防渗区危废贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），渗透系数≤10-10cm/s，一般防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关防渗要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求采取防渗措施，项目在正常工况下不会对地下水环境造成影响；在若不采取防渗措施，一旦发生泄漏，将会对项目附近区域地下水造成一定影响，针对可能出现的事故情景，报告制定了相应的监测方案和应急措施。在相关保护措施实施后，该项目对地下水环境的影响是可以接受的。
1.4.2.8环境风险 
项目运行过程中具有潜在的事故风险，要从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保环境安全的根本措施。为了防范事故和减少危害，需制定环境风险的应急预案。当出现事故时，要采取对应的应急措施，必要时要采取社会应急措施控制事故和减少对环境造成的危害。在落实环评提出的各项环境风险防范措施、编制有效的应急预案，加强风险管理的条件下，工程的事故风险可控，项目的环境风险是可以接受的。
[bookmark: _Toc16804][bookmark: _Toc22581][bookmark: _Toc27178]1.5分析判定相关情况
1.5.1产业政策符合性
1.5.1.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
拟建项目生产的减水剂、硫酸铝外加剂、速凝剂属于混凝土外加剂。对照国家发展改革委令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，减水剂、速凝剂均不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，即属于允许类，符合国家产业政策。
项目已取得昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局备案证（项目代码：2504-652312-04-01-866757；备案证号：2504181706652300000152）。
1.5.1.2与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析 
根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）对制造业的禁止或许可事项、禁止措施的描述，本项目属于专用化学产品制造，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类及许可准入类事项。
1.5.2相关技术规范符合性分析
1.5.2.3与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》（新工信石化〔2021〕1号）的符合性分析见下表。
表1.5.2-1   本项目与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》的符合性分析
	准入条件
	本项目情况
	符合性

	规划空间布局准入
	（一）严守规划分区管控，严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。已经建设化工项目涉及违规占用生态保护红线和永久基本农田的，按照有关规定，限期退出。
	本项目严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，项目占地均为工业用地
	符合

	
	（二）严格岸线管理。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区，下同）；已批未开工项目，停止建设，按要求重新选址；已经开工建设的，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。
	项目位于昌吉国家高新技术产业开发区内，不涉及塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线。
	符合

	安全环保准入
	新（改、扩）建化工项目应符合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，并符合园区产业定位、园区规划及规划环评要求，按照有关规定设置合理的环境防护距离，环境保护距离内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标，避免邻避效应。新（改、扩）建化工项目应按照国家及自治区相关排放标准，采取有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，无组织排放应达到相应标准，严禁生产废水直接外排，产生的生化污泥或盐泥等固体废物要按照国家及自治区相关标准收集、贮存、运输、利用和处置，蒸发塘、晾晒池、氧化塘、暂存池等要严格按照相关标准进行建设。新（改、扩）建化工项目满足重点污染物排放总量控制指标、相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套污染物削减方案，采取有效的污染物削减措施，腾出足够的环境容量。
	项目符合自治区级昌吉州生态环境分区管控要求，符合园区产业定位、园区规划及规划环评要求；根据预测，项目厂界污染物均无超标，无须设置环境防护距离；项目满足重点污染物排放总量控制指标、相应行业环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	符合


[bookmark: _Toc20023]1.5.3规划符合性分析
1.5.3.1与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析
《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中自治区“十五五”生态环境保护相关部署，“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进产业绿色低碳转型，强化 VOCs、颗粒物、酸性废气等多污染物协同管控，严守生态安全底线，推动绿色建材配套助剂产业高质量发展，严控“两高”项目准入，坚持减污、扩绿、增长协同推进”。

本项目为减水剂、硫酸铝、速凝剂等建材外加剂生产项目，产品服务于建筑工程、混凝土工程领域，属于绿色建材配套新材料产业，不属于钢铁、煤电、现代煤化工等“两高”行业，项目建设符合自治区“十五五”培育新材料产业、推动传统基建配套材料提质升级的导向，有利于支撑区域基础设施建设、建筑业绿色化发展，不属于规划中限制、淘汰类产业。项目选址位于工业园区，符合园区规划及规划环评要求，不占用基本农田、重点生态保护红线区域，选址避开生态敏感区，落实“三线一单” 分区管控要求，符合自治区“十五五”优化产业空间布局、工业项目入园集聚发展的总体安排。
1.5.3.2与《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划（2021—2035年）》符合性分析 
2021年，昌吉高新区委托编制了《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划(2021-2035年)》，该规划作为昌吉高新技术产业开发区范围内国土空间开发保护在空间和时间上做出的总体安排和综合部署，指导各类开发建设活动、开展国土资源保护利用与修复、制定空间发展政策和实施国土空间用途管制的空间蓝图，编制详细规划的依据、相关专项规划的基础，是目前昌吉高新技术产业开发区现行的最新规划，该规划于2024年7月13日由新疆维吾尔自治区人民政府发布实施（新政函[2024]137号），暂未开展规划环评。
根据《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划（2021—2035年）》“国土空间总体格局。融入区域协同发展格局，以乌昌大道为发展主动脉，以管委会所在区域和榆树沟镇区为一体化发展基础，结合现状产业布局，整合发挥集群优势，构建‘双核十字轴、两极多园区’的空间发展结构，促进区镇一体化发展”。双核：高新文化中心和榆树沟服务中心，助力高新区完成产业转型和产城融合升级。十字轴：东西向“乌昌创新发展轴”，内部连接两大核心，外部东向连接昌吉市、乌鲁木齐市，西向连接石河子，直抵延边开放口岸；南北向“综合服务发展轴”，串联起步服务区、科创教育园两大引擎，北向连接昌吉农高区，南向连接军户农场，助力高新区实现产城融合转型升级。两极：特变电工科技城和蓝山屯河科技城两处增长极。多园区：包括新材料产业区、装备制造产业区、生物科技区、曙光园、高新活力区、镇区活力区。 
“第五章优化产业空间布局。加强园区核心产业延链补链和改造升级，聚力发展新材料、装备制造、生物科技三大产业区，重点打造特变电工科技城与蓝山屯河科技城，培育壮大曙光园与高新文化中心，构建‘三区两城、一园一心’的产业空间布局”。三区：新材料产业区主要位于乌昌大道以南、吉祥路以西区域，谋划布局硅基新材料、铝基新材料、碳基新材料等功能组团，配套电商组团、仓储组团。装备制造产业区主要位于乌昌大道以北、吉祥路以西区域，推进电力装备、机械设备、医疗装备等组团建设，加快新能源汽车、光伏发电设备、风电设备等新能源关联产业发展。生物科技区主要位于光明路以东，省道S325以南、环城南路以北区域，重点打造生物制造、生物能源、生物环保、生物医药等组团，开展生物科技关键技术集成与产业化示范。两城：特变电工科技城围绕输变电产业，加快推进装备制造产业发展。蓝山屯河科技城打造生物基原料、生物基新材料、下游制品研发生产基地，带动新材料产业区发展。一园：曙光园以曙光村为依托，聚焦发展新型建材、绿色装配式建筑等领域，打造区镇一体化样板地区。一心：管委会周边布局高等级公共服务、科创服务设施，助力高新区完成产业转型、产城融合升级。 
根据《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划（2021—2035年）》本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区曙光园片区内，项目生产建材生产用的减水剂等添加剂，符合园区聚焦发展新型建材、绿色装配式建筑发展的布局要求，符合《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划（2021—2035年）》要求。项目在昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划位置图见图1.5-1。
1.5.3.3与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及审查意见（新环函〔2015〕306 号）符合性分析 
2021年，昌吉高新区委托编制了《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划(2021-2035年)》，该规划作为昌吉高新技术产业开发区范围内国土空间开发保护在空间和时间上做出的总体安排和综合部署，指导各类开发建设活动、开展国土资源保护利用与修复、制定空间发展政策和实施国土空间用途管制的空间蓝图，编制详细规划的依据、相关专项规划的基础，是目前昌吉高新技术产业开发区现行的最新规划，该规划于2024年7月13日由新疆维吾尔自治区人民政府发布实施（新政函[2024]137号），暂未开展规划环评，因此本次评价分析与《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及审查意见（新环函〔2015〕306号）的符合性。
根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及审查意见（新环函〔2015〕306号），园区发展定位以装备制造业、新材料产业、生物科技和食品产业为主，配套现代服务业，将园区打造成为全区重要先进制造业基地，昌吉州生产性服务业创新中心。要求坚持实行入园企业环保准入审核制度，与产业定位方向不符的项目一律不得入园，对于入园的建设项目必须开展建设项目环境影响评价，并严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。园区范围内企业，应办理合法的环保手续，不符合园区规划布局、产业定位的企业应予以搬迁。园区项目须严格落实污染总量控制要求，提出污染物减排具体方案和保障措施。企业生活、生产废水须经处理达到相应标准后，方可排入园区污水处理厂。严格设置园区企业的环境准入标准，积极开展清洁生产审核，入园企业的清洁生产水平必须达到国内先进水平，与园区产业类型不符合和达不到环境准入条件的建设项目禁止入园。 
本项目位于总体规划中的新材料产业区，生产产品为建材生产用的减水剂等，添加剂符合园区产业定位，用地为园区规划的二类工业用地，项目各类污染物排放能够满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。本项目符合国家产业政策，符合园区企业环保准入审核制度，不属于规划及规划环评中禁止建设类型，符合园区产业规划定位及规划环评审查意见相关要求。
1.5.4生态分区管控符合性分析
1.5.4.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析详见下表。
表1.5.4-1   项目与自治区生态环境分区管控要求符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目建设情况
	是否符合

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目
	符合

	
	
	〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目不属于不符合国家和自治区环境保护标准的项目
	符合

	
	
	〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目
	符合

	
	
	〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
	本项目不属于高耗能高排放低水平项目，本项目投产后重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单
	符合

	
	
	〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
	本项目不涉及危险化学品生产
	符合

	
	
	〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
	本项目不属于自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目
	符合

	
	
	〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
	本项目不涉及重金属生产工艺
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目不属于高耗水、高污染行业
	符合

	
	
	〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目不占用永久基本农田
	符合

	
	
	〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	本项目用地为工业用地
	符合

	
	A1.4其他布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。
	符合

	
	
	〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目位于昌吉高新区，园区依法合规设立并经规划环评
	符合

	
	
	〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
	本项目不属于危险化学品生产企业
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目符合园区规划及规划环评要求
	符合

	
	
	〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目挥发性有机物进行综合治理
	符合

	
	
	〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目实施污染物和温室气体协同控制
	符合

	
	
	〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
	本项目挥发性有机物产生量极少
	符合

	
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目实施污染物和温室气体协同控制
	符合

	
	
	〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
	本项目不涉及钢铁、水泥、焦化行业，不涉及氮氧化物排放
	符合

	
	
	〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
	本项目不涉及散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业
	符合

	
	
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	本项目不涉及地下水开采
	符合

	
	
	〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
	本项目生产废水不外排，生活污水排入园区污水管网
	符合

	
	
	〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目生产废水循环利用不外排，生活污水排入园区污水管网
	符合

	
	
	〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目对危废贮存点采取重点防渗措施，有效促进了地下水环境风险管控
	符合

	A3环境风险防控
	A3.1人居环境要求
	〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	本项目冬季不生产
	符合

	
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
	本项目位于工业园区，不涉及耕地安全利用和风险管控
	符合

	
	
	〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目建成后编制突发事件环境应急预案，并加强和园区突发事件环境应急预案的联动
	符合

	
	
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目建设完成后应尽快编制突发环境事件应急预案
	符合

	A4资源利用要求
	A4.1水资源
	〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目不涉及地下水开采，用水由园区供水管网供给
	符合

	
	A4.2土地资源
	〔A4.2-1〕土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目为租赁厂房，不新增占地，符合土地资源上线
	符合

	
	A4.3能源利用
	〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
	本项目生产用热使用电加热，冬季取暖使用电加热
	符合

	
	
	〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
	本项目不适用化石能源
	符合

	
	A4.4禁燃区要求
	〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	本项目不涉及高污染燃料
	符合

	
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
	本项目产生的固体废物优先回用于生产，或外售废品回收站综合利用
	符合

	
	
	〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	本项目产生的固体废物优先回用于生产，或外售废品回收站综合利用
	符合


综上，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）要求。
1.5.4.2与《昌吉州生态环境分区管控动态更新成果（2024年）》的符合性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉高新技术产业开发区，周边无自然保护区、风景名胜区、同时不在生态保护红线范围内。
根据《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告（2024年）》，本项目环境管控单元编码为“ZH65230120001”，属于“昌吉市城镇集中建设区”，本项目与《昌吉州生态环境分区管控动态更新成果（2024年）》的符合性分析见下表，项目在昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果位置图见附图1.5-4。
表1.5.4-2  项目与关昌吉州生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表
	管控类别
	管控要求
	项目概况
	符合情况

	空间布局约束
	1、城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；已经建成的，应当逐步搬迁。

2、在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。

3、昌吉州“乌-昌-石”区域内不再新增自备燃煤机组。有序推进昌吉州“乌-昌-石”区域内自备电厂替代或退出。

4、不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉。

5、“乌-昌-石”区域30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电实行关停整合。
	1.本项目不属于高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；
2.项目占地为工业用地，不在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域；
3.本项目不新增自备燃煤机组；
4.本项目不新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉；
6.本项目不使用煤炭。
	符合

	污染物排放管 控
	1、到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌—昌—石”区域基本淘汰65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

3、向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）要求。排污许可中另有要求的执行许可的标准限值。
4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。
5、开展县级城市建成区内黑臭水体排查整治，加强城镇污水处理设施运行监管，推进城镇污水处理设施及配套管网建设和改造。

6、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。
	1.本项目不建设燃煤锅炉；
2.本项目大气污染物已执行最严格的大气污染物排放标准；
3.本项目生产废水不外排，生活污水排入园区污水管网；
4.本项目施工工地全面落实“六个百分之百”措施；
5.本项目生产废水不外排，生活污水排入园区污水管网；
6.本项目大气污染物已执行最严格的大气污染物排放标准；
	符合

	环境风险防控
	1、严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。

2、提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
	1.本项目所在园区建设有风险防控体系，可满足园区企业风险防控；
2.本项目选址位于工业园区，不涉及饮用水水源地
	符合

	资源利用效率 要求
	1、禁燃区内禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

2、加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用。
	1.本项目不适应高污染燃料；
2.本项目生产废水循环利用不外排；

	符合


1.5.5项目选址合理性
拟建项目位于昌吉高新技术产业开发区建材区，项目所在区域道路交通状况良好，交通条件优越；园区基础设施完备，给排水、供电等各项基础设施完善，可满足项目需要；同时项目所在区域环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境质量良好，具有一定的环境容量；项目周边主要为已建的工业企业和园区规划的工业用地。
1.5.5.1区域环境承载力分析
根据评价区环境质量现状监测与评价结果，项目区内环境空气、声环境质量现状良好，项目运行过程产生的废气经处理后达标排放，生产废水不外排，生活污水排入园区污水管网，产生的各类固废均合理处置，根据预测分析，项目在正常生产状况下，环保设施正常运行情况下，对周边环境质量较小，区域环境质量保持现有功能水平，符合规划环评中资源承载力。 
1.5.5.2区域环境敏感性分析
项目位于昌吉高新技术产业开发区，占地类型为工业用地，无国家级及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，不属于敏感区。厂址所占用土地为规划的工业用地，区域内无特殊的具有自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区。 
1.5.5.3区域基础设施建设的完善性分析
从电力供应来看，项目用电依托当地供电公司供应，项目区现状有220kV变电站，能满足项目供电需求；从供水来看，园区现有供水能力能满足本项目供水需求，且供水管网铺设至项目厂区所在区域，项目用水可以保证；从供暖来看，项目生产用热及供暖均采用电加热，项目用热可以保证；从排水来看，本项目生产废水不外排，生活污水排入园区污水管网，可以保证本项目废水得到有效处置。
1.5.5.4项目选址与产业布局及用地规划的符合性
本项目选址位于昌吉高新技术产业开发区新材料产业区，该区发展定位为以现有建材园区为基础，重点发展铝型材料下游产品制造、新型环保建筑材料等，本项目生产产品为建材生产用的减水剂等添加剂，符合规划产业结构。因此项目选址符合园区规划要求，项目用地属于工业用地，项目区周边无居民区、饮用水水源保护区等环境敏感目标。
1.5.5.5项目选址与准入条件的符合性分析
项目选址位于昌吉高新技术产业开发区，项目区域不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内等限制因素，采用的工艺、技术和设备符合《产业结构调整指导目录》等相关要求，未采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备，符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的准入要求。
综上，项目在正常生产状况下，环保设施正常运行情况下，对周边环境质量较小，区域环境质量保持现有功能水平，符合相关产业政策、环保政策要求，符合《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》、规划环评及其审查意见、《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划（2021-2035 年）》符合“生态分区管控要求等，项目选址合理可行。
[bookmark: _Toc25207][bookmark: _Toc4240][bookmark: _Toc16765]1.6环境影响评价主要结论 
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类，符合国家产业政策和相关发展规划、符合昌吉高新产业技术开发区规划及规划环评要求；在认真贯彻执行国家环保法律法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物的排放可以满足达标排放和总量控制要求。因此，从环境保护的角度出发，本项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc28321][bookmark: _Toc24367][bookmark: _Toc2955]2 总则
[bookmark: _Toc8728][bookmark: _Toc27606][bookmark: _Toc5240][bookmark: _Toc18749][bookmark: _Toc13753][bookmark: _Toc20084][bookmark: _Toc6298][bookmark: _Toc30101][bookmark: _Toc10737][bookmark: _Toc26611][bookmark: _Toc1436][bookmark: _Toc4046][bookmark: _Toc7045][bookmark: _Toc23673][bookmark: _Toc21120][bookmark: _Toc8010][bookmark: _Toc24179][bookmark: _Toc9753][bookmark: _Toc30312][bookmark: _Toc10328][bookmark: _Toc3248][bookmark: _Toc552][bookmark: _Toc521581794][bookmark: _Toc15588][bookmark: _Toc26447][bookmark: _Toc6789][bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc3428][bookmark: _Toc23017][bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc4633][bookmark: _Toc14788][bookmark: _Toc848][bookmark: _Toc18687][bookmark: _Toc4155][bookmark: _Toc27192][bookmark: _Toc29495][bookmark: _Toc9151]2.1编制依据
[bookmark: _Toc14968][bookmark: _Toc20394][bookmark: _Toc20573][bookmark: _Toc438639434][bookmark: _Toc408228327][bookmark: _Toc24106][bookmark: _Toc30319][bookmark: _Toc19570][bookmark: _Toc26887][bookmark: _Toc20971][bookmark: _Toc27655][bookmark: _Toc521581795][bookmark: _Toc36][bookmark: _Toc25742]2.1.1环境保护相关法律法规
[bookmark: _Toc477180083][bookmark: _Toc489734457][bookmark: _Toc477180328][bookmark: _Toc4115][bookmark: _Toc25667][bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc13605]（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起实施）；
（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019年第三次修订，2020年1月1日起实施）；
（3）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日起实施）；
（4）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施）；
（5）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发改委令2024年第7号）；
[bookmark: _Toc477180334][bookmark: _Toc477180089]（6）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；
（7）《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部 部令第36号）；
（8）《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）；
（9）《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）；
（10）《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发〔2021〕36号）；
（11）《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》（环办环评函〔2021〕277号）；
（12）《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；
[bookmark: _Toc29466][bookmark: _Toc19260][bookmark: _Toc16930][bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc27292][bookmark: _Toc27433][bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc5127][bookmark: _Toc9543][bookmark: _Toc19790][bookmark: _Toc30645]2.1.2地方相关法规政策
[bookmark: _Toc2512][bookmark: _Toc3548][bookmark: _Toc11199][bookmark: _Toc32759]（1）《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》（新疆维吾尔自治区人民政府，2002年12月）；
（2）《新疆生态功能区划》（新疆维吾尔自治区人民政府，2005年7月14日）；
（3）《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）；
（4）《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水污染防治法〉办法》（2023年6月1日起施行）；
（5）《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控 动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号；
（6）《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）；
（7）《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》（2018年9月21日修订）；
（8）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日起实施）；
（9）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（新党发〔2022〕14号）；
（10）《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划（2021—2035年）》；
（11）《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》；
[bookmark: _Toc5751][bookmark: _Toc29200][bookmark: _Toc3826][bookmark: _Toc22917][bookmark: _Toc23697][bookmark: _Toc3786][bookmark: _Toc31659]（12）《昌吉高新技术产业开发区总体规划 （2014-2030）环境影响报告书》及审查意见。
2.1.3技术依据
[bookmark: _Toc28025][bookmark: _Toc25731][bookmark: _Toc11293][bookmark: _Toc30306]（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610－2016）；
（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（部公告2017年 第43号）；
（10）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告 2021年第24号）；
（11）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
（12）《关于调整〈新疆维吾尔自治区化工园区建设和认定管理实施细则（试行）〉有关条款的通知》；
（13）《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）；
（14）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；
（15）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）。
[bookmark: _Toc29351][bookmark: _Toc31626][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc27228][bookmark: _Toc20405][bookmark: _Toc20409][bookmark: _Toc25549]2.1.4其他资料
[bookmark: _Toc26378][bookmark: _Toc10900][bookmark: _Toc14198][bookmark: _Toc24416][bookmark: _Toc13953][bookmark: _Toc12783][bookmark: _Toc9964][bookmark: _Toc16609][bookmark: _Toc29464]（1）建设项目环境影响评价委托书；
（2）《恒泰晋昇生产速凝剂及硫酸铝外加剂建设项目可行性研究报告》（新疆恒泰晋昇新型建材有限公司，2025年3月）；
（3）项目立项备案文件（备案证号：2504181706652300000152，昌吉高新技术产业开发区产业发展科技局）；
（4）《年产1万吨高性能外加剂建设项目环境影响报告表》（2019年6月，新疆水木清华环保咨询有限公司）；
（5）《关于新疆恒泰晋昇新型建材有限公司年产1万吨高性能外加剂建设项目环境影响报告表的批复》（昌吉高新技术产业开发区管理委员会环境保护局，2019年7月4日）；
（6）《年产1万吨高性能外加剂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（2019年8月，新疆蓝庆坤环保科技有限公司）；
（7）建设单位提供的其他资料。
[bookmark: _Toc342][bookmark: _Toc17910][bookmark: _Toc5863][bookmark: _Toc2230][bookmark: _Toc14450][bookmark: _Toc2995][bookmark: _Toc9870][bookmark: _Toc10008][bookmark: _Toc28228][bookmark: _Toc32102][bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc1801][bookmark: _Toc31403][bookmark: _Toc28579][bookmark: _Toc28641][bookmark: _Toc18800][bookmark: _Toc3978][bookmark: _Toc27198][bookmark: _Toc3556][bookmark: _Toc3181][bookmark: _Toc13229][bookmark: _Toc17392][bookmark: _Toc10224][bookmark: _Toc16899][bookmark: _Toc21761][bookmark: _Toc9511][bookmark: _Toc29457][bookmark: _Toc12856][bookmark: _Toc19269][bookmark: _Toc1216]2.2评价目的及评价原则
[bookmark: _Toc28475][bookmark: _Toc32553][bookmark: _Toc12828][bookmark: _Toc22718][bookmark: _Toc13777][bookmark: _Toc22401][bookmark: _Toc6725][bookmark: _Toc18350][bookmark: _Toc32551][bookmark: _Toc20220][bookmark: _Toc16848]2.2.1评价目的
[bookmark: _Toc1686][bookmark: _Toc23528][bookmark: _Toc14920][bookmark: _Toc3317][bookmark: _Toc19436][bookmark: _Toc6757][bookmark: _Toc16965][bookmark: _Toc27377]（1）通过调查、收集资料与实测，了解本项目评价范围内的社会环境、自然环境和环境质量现状； 
（2）通过工程分析，明确本项目的主要污染源、污染物种类、排放源强，并对污染物达标排放进行分析； 
（3）论证本项目采取的环境保护措施的可行性及合理性，并针对存在的问题，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施； 
（4）论证项目与产业政策的符合性、与当地建设规划的相容性、资源利用可行性以及环境可行性； 
（5）分析本项目可能存在的环境风险，预测可能产生的环境风险程度，提出具体的环境风险防范措施。 
通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为环境保护主管部门提供决策依据。 
[bookmark: _Toc118][bookmark: _Toc8814][bookmark: _Toc4468]2.2.2评价原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。 
（1）依法评价 
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。 
（2）科学评价 
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。 
（3）突出重点 
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 
[bookmark: _Toc21097][bookmark: _Toc17576][bookmark: _Toc19546][bookmark: _Toc19129][bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc11470][bookmark: _Toc1357][bookmark: _Toc24241][bookmark: _Toc27138][bookmark: _Toc32075][bookmark: _Toc19550]2.2.3评价时段
[bookmark: _Toc17923][bookmark: _Toc3195][bookmark: _Toc17327][bookmark: _Toc24056][bookmark: _Toc20862][bookmark: _Toc8123][bookmark: _Toc10327][bookmark: _Toc28814][bookmark: _Toc32229][bookmark: _Toc16408]根据项目的建设规模和性质，确定本工程的环境影响评价时段为施工期、运营期两个阶段。
[bookmark: _Toc4883][bookmark: _Toc25260][bookmark: _Toc31470][bookmark: _Toc30622][bookmark: _Toc17204][bookmark: _Toc27762][bookmark: _Toc26723][bookmark: _Toc216][bookmark: _Toc4265][bookmark: _Toc517][bookmark: _Toc19496][bookmark: _Toc29233][bookmark: _Toc10842][bookmark: _Toc15555][bookmark: _Toc19478][bookmark: _Toc12006][bookmark: _Toc21596][bookmark: _Toc17794][bookmark: _Toc22602][bookmark: _Toc32010][bookmark: _Toc2336][bookmark: _Toc5630][bookmark: _Toc17346][bookmark: _Toc27403][bookmark: _Toc18335][bookmark: _Toc11288][bookmark: _Toc32466]2.3 环境影响识别与评价因子筛选 
[bookmark: _Toc18865][bookmark: _Toc26811][bookmark: _Toc9583][bookmark: _Toc4084][bookmark: _Toc19265][bookmark: _Toc27031][bookmark: _Toc29212][bookmark: _Toc28260][bookmark: _Toc3961][bookmark: _Toc15344][bookmark: _Toc9776]2.3.1环境影响识别
[bookmark: _Toc25717][bookmark: _Toc13317][bookmark: _Toc9961][bookmark: _Toc22021][bookmark: _Toc4820]本项目对环境的主要影响为施工期和运营期。根据项目的性质、工程特点及其所在区域的环境特征，识别可能对环境产生影响的因素。
项目各阶段的环境影响因素筛选和识别见表2.3.1-1。
（1）施工期
施工期主要环境影响因素见表2.3.1-1。
表2.3.1-1     施工期环境影响因素识别结果
	序号
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	1
	环境空气
	土石方、建材储运、使用
	扬尘

	
	
	施工车辆尾气
	NOx、SO2、CO

	2
	水环境
	施工人员生活污水等
	CODcr、BOD5、SS

	3
	声环境
	施工机械、车辆作业噪声
	噪声

	4
	固体废物
	施工垃圾、生活垃圾
	占地影响

	5
	生态环境
	土石方、建材堆存
	占地影响


（2）营运期
项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将相应对厂址周围的环境空气、地表水、地下水环境及声环境等产生不同程度的影响。综上所述，本项目运营期环境影响因素识别见表2.3.1-2。
表2.3.1-2      运营期环境影响因素识别结果
	环境要素
	环境影响因素

	
	废气
	废水
	噪声
	固废

	环境空气
	轻微影响
	——
	——
	轻微影响

	地表水
	——
	——
	——
	——

	地下水
	——
	轻微影响
	——
	轻微影响

	声环境
	——
	——
	轻微影响
	——

	生态
	轻微影响

	土壤
	轻微影响
	——
	轻微影响


[bookmark: _Toc12434]2.3.2评价因子筛选
根据项目建设和运行的特点，本工程评价因子筛选从生态环境、环境空气、声环境、地下水环境等几方面进行。
本工程评价因子筛选结果见表2.3.2-1。
表2.3.2-1    评价因子筛选表
	序号
	环境要素
	专题
	评价因子

	1
	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃

	
	
	预测评价
	TSP、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃

	2
	地下水环境
	现状评价
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、mg2+、CO32-、HCO3-、CL-、SO42-

	
	
	预测评价
	丙烯酸、硫酸

	3
	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	
	预测评价
	等效连续A声级

	4
	土壤环境
	现状评价
	pH值、铜、铅、锌、镉、汞、砷、镍、六价铬、酚、氰化物，四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2，-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘，共计45项+pH

	
	
	预测评价
	丙烯酸、硫酸

	[bookmark: _Toc12503][bookmark: _Toc27244][bookmark: _Toc21649][bookmark: _Toc25333][bookmark: _Toc5146][bookmark: _Toc28130][bookmark: _Toc12862][bookmark: _Toc6007][bookmark: _Toc15951][bookmark: _Toc24934][bookmark: _Toc5739][bookmark: _Toc32468][bookmark: _Toc28824][bookmark: _Toc19343][bookmark: _Toc10764][bookmark: _Toc17868][bookmark: _Toc31351][bookmark: _Toc28739][bookmark: _Toc10541][bookmark: _Toc15374][bookmark: _Toc14708][bookmark: _Toc27207][bookmark: _Toc11372][bookmark: _Toc11701][bookmark: _Toc4652][bookmark: _Toc16304][bookmark: _Toc1285][bookmark: _Toc5457][bookmark: _Toc21836][bookmark: _Toc7456][bookmark: _Toc29608][bookmark: _Toc3512]5
	生态环境
	现状评价
	土壤类型、土地利用类型、植被类型、动物物种组成及分布等

	
	
	预测评价
	水土流失、防沙治沙等

	6
	环境风险
	-
	危化品泄漏、火灾等


[bookmark: _Toc25462][bookmark: _Toc5301][bookmark: _Toc17664][bookmark: _Toc5249][bookmark: _Toc11146]2.4环境功能区划 
[bookmark: _Toc31816][bookmark: _Toc21040][bookmark: _Toc30320][bookmark: _Toc21343][bookmark: _Toc30077][bookmark: _Toc13105][bookmark: _Toc2671][bookmark: _Toc9146][bookmark: _Toc11169][bookmark: _Toc24991][bookmark: _Toc12735]2.4.1环境空气功能区划
本项目位于州昌吉国家高新技术产业开发区，根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》，本项目所在区域环境空气功能为二类功能区。
[bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc27378][bookmark: _Toc23122][bookmark: _Toc579][bookmark: _Toc14325][bookmark: _Toc29043][bookmark: _Toc31920][bookmark: _Toc15280]2.4.2地下水环境功能区划
[bookmark: _Toc28611]项目区周边无地表水体分布，本次不做地表水环境影响评价。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水分类标准，地下水为Ⅲ类功能区。
[bookmark: _Toc27954][bookmark: _Toc3473][bookmark: _Toc15532][bookmark: _Toc28932][bookmark: _Toc8468][bookmark: _Toc17024][bookmark: _Toc32365]2.4.3声环境功能区划
本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区，根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》，确定产业园内为3类声环境功能区。
[bookmark: _Toc11501][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc24920][bookmark: _Toc32299][bookmark: _Toc9597][bookmark: _Toc7467][bookmark: _Toc8677][bookmark: _Toc7533]2.4.4生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，根据《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，项目区属于“Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区－Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区——26.乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区”。
[bookmark: _Toc32552][bookmark: _Toc14030][bookmark: _Toc10675][bookmark: _Toc26495][bookmark: _Toc17924][bookmark: _Toc24139][bookmark: _Toc2889][bookmark: _Toc31841][bookmark: _Toc1726][bookmark: _Toc8221][bookmark: _Toc24335][bookmark: _Toc4009][bookmark: _Toc27069][bookmark: _Toc8235][bookmark: _Toc1656][bookmark: _Toc2019][bookmark: _Toc30604][bookmark: _Toc30855][bookmark: _Toc2790][bookmark: _Toc31041][bookmark: _Toc28145][bookmark: _Toc32755][bookmark: _Toc26222][bookmark: _Toc30071][bookmark: _Toc26384][bookmark: _Toc1858][bookmark: _Toc10822][bookmark: _Toc15887]2.5 评价标准
[bookmark: _Toc11976][bookmark: _Toc28191][bookmark: _Toc27719][bookmark: _Toc15956][bookmark: _Toc5179][bookmark: _Toc31804][bookmark: _Toc21034][bookmark: _Toc10386]2.5.1环境质量标准
（1）环境空气质量标准
项目区域基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限值，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准限值，氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的参考浓度限值，硫酸雾满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》详解标准限值，具体限值见表2.5.1-1。
表2.5.1-1      环境空气质量标准   单位：μg/m3
	项目
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	
	小时平均
	日平均
	年平均
	

	SO2
	500
	150
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准浓度限值

	NO2
	200
	80
	40
	

	[bookmark: OLE_LINK10]PM10
	[bookmark: OLE_LINK40]--
	120
	60
	

	PM2.5
	--
	60
	30
	

	CO
	10000
	4000
	--
	

	O3
	200
	160
	--
	

	TSP
	--
	300
	200
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准限值

	氟化物
	20
	7
	--
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中参考浓度限值

	硫酸雾
	300
	100
	--
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	非甲烷总烃
	2.0mg/m3
	--
	--
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解


（2）水环境质量标准
地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，评价因子标准限值浓度详见表2.5.1-2。
表2.5.1-2   地下水质量标准   单位：mg/L，pH值无量纲
	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH（无量纲）
	6.5-8.5
	13
	氯化物
	≤250

	2
	总硬度
	≤450
	14
	铁
	≤0.3

	3
	溶解性总固体
	≤1000
	15
	锰
	≤0.1

	4
	铜
	≤1
	16
	硝酸盐氮（以N计）
	≤20

	5
	锌
	≤1
	17
	亚硝酸盐氮（以N 计）
	≤1

	6
	砷
	≤0.01
	18
	氨氮
	≤0.5

	7
	镉
	≤0.005
	19
	硫化物
	≤0.02

	8
	铅
	≤0.01
	20
	氟化物
	≤1.0

	9
	挥发酚
	≤0.002
	21
	氰化物
	≤0.05

	10
	总大肠菌群MPN/100mL
	≤3
	22
	汞
	≤0.001

	11
	耗氧量
	≤3
	23
	六价铬
	≤0.05

	12
	硫酸盐
	≤250
	24
	菌落总数CFU/mL
	≤100


（3）声环境质量标准 
声环境质量评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。
（4）土壤环境质量标准
项目区土壤质量采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）中建设项目用地土壤污染风险第二类用地筛选值标准要求见表2.5.1-3。
[bookmark: _Toc3948][bookmark: _Toc12376][bookmark: _Toc12141][bookmark: _Toc24689][bookmark: _Toc14794][bookmark: _Toc18034][bookmark: _Toc23188][bookmark: _Toc778]表2.5.1-3     项目土壤环境质量评价标准一览表
	序号
	项目
	筛选值
	序号
	项目
	筛选值

	1
	氯甲烷
	37
	24
	1.2，3-三氯丙烷
	0.5

	2
	砷
	60
	25
	氯乙烯
	0.43

	3
	镉
	65
	26
	苯
	4

	4
	铬（六价）
	5.7
	27
	氯苯
	270

	5
	铜
	18000
	28
	1.2-二氯苯
	560

	6
	铅
	400
	29
	1.4-二氯苯
	20

	7
	汞
	38
	30
	乙苯
	28

	8
	镍
	900
	31
	苯乙烯
	1290

	9
	四氯化碳
	2.8
	32
	甲苯
	1200

	10
	氯仿
	0.9
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	11
	1.1-二氯乙烷
	9
	34
	邻二甲苯
	640

	12
	1.2-二氯乙烷
	5
	35
	硝基苯
	76

	13
	1.1-二氯乙烯
	66
	36
	苯胺
	260

	14
	反-1，2-二氯乙烯
	54
	37
	2-氯酚
	2256

	15
	顺-1，2-二氯乙烯
	596
	38
	苯丙[a]蒽
	15

	16
	二氯甲烷
	616
	39
	苯并[a]芘
	1.5

	17
	1.2-二氯丙烷
	5
	40
	苯并[b]荧蒽
	15

	18
	1.1，1，2-四氯乙烷
	10
	41
	苯并[k]荧蒽
	151

	19
	1.1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	42
	䓛
	1293

	20
	四氯乙烯
	53
	43
	二苯并[a，h]蒽
	1.5

	21
	1.1，1-三氯乙烷
	840
	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	15

	22
	1.1，2-三氯乙烷
	2.8
	45
	萘
	70

	23
	三氯乙烯
	2.8
	46
	pH
	--


[bookmark: _Toc4146]2.5.2污染物排放标准 
（1）废气
[bookmark: OLE_LINK9]拟建项目属于混凝土外加剂生产项目，其生产的减水剂、硫酸铝、速凝剂为专用化学用品制造（2662）中的建工建材用化学助剂，对照HJ1103-2020《排污许可证申请与核发技术规范专用化学产品制造工业》，建工建材用化学助剂的聚合、中和工序产生的废气应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。工艺废气中颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2污染物排放限值。
厂界无组织颗粒物、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级无组织排放限值；
项目有组织排放的污染物排放标准详见表2.5.2-1；无组织排放的废气执行排放标准详见表2.5.2-2。
表2.5.2-1          有组织废气污染物排放标准限值一览表
	排放源
	污染物
	标准限值
	标准来源

	
	
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	

	反应废气
	氟化物
	0.1
	9
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的排放限值

	
	硫酸雾
	1.5
	45
	

	
	非甲烷总烃
	10
	120
	

	投料废气
	颗粒物
	3.5
	120
	


 表2.5.2-2          无组织废气污染物排放标准限值一览表
	污染物
	标准限值
	标准来源

	颗粒物
	1mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值

	非甲烷总烃（厂界）
	4mg/m3
	

	[bookmark: _Toc20930][bookmark: _Toc16777][bookmark: _Toc9346]非甲烷总烃（厂区内）
	6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）
	


（2）废水
项目营运期生产废水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的水质限值后回用于生产，不外排，生活污水排入园区污水管网，生产废水执行标准见表2.5.2-3。
表2.5.2-3      项目生产废水执行标准
	序号
	项目
	限值
	标准来源

	1
	pH
	6.5-9.0
	《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024） 


	2
	悬浮物
	≤30mg/L
	

	3
	浊度
	—
	

	4
	色度（度）
	≤30
	

	5
	生化需氧量（BOD5） 
	≤30mg/L
	

	6
	化学需氧量（CODcr） 
	—
	

	7
	铁
	≤0.3mg/L
	

	8
	锰
	≤0.1mg/L
	

	9
	氯离子
	≤250mg/L
	

	10
	二氧化硅（SiO2）
	--
	

	11
	总硬度(以CaCO3计)
	≤450mg/L
	

	12
	总碱度(以CaCO3计)
	≤350mg/L
	

	13
	硫酸盐
	≤250mg/L
	

	14
	氨氮(以N计) 
	--
	

	15
	总磷(以P计)
	--
	

	16
	溶解性总固体
	≤1000mg/L
	

	17
	石油类
	--
	

	18
	阴离子表面活性剂
	--
	

	19
	余氯
	≥0.05mg/L
	

	20
	粪大肠菌群
	≤2000（个/L）
	


（3）噪声
施工噪声执行建筑施工噪声排放标准（GB12523-2025），即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。
（4）固体废物
运营期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
[bookmark: _Toc22575124][bookmark: _Toc30274][bookmark: _Toc4109][bookmark: _Toc23306][bookmark: _Toc29555][bookmark: _Toc7434][bookmark: _Toc31877][bookmark: _Toc27739][bookmark: _Toc15795][bookmark: _Toc29531][bookmark: _Toc25855][bookmark: _Toc26766][bookmark: _Toc12839][bookmark: _Toc29400][bookmark: _Toc17950][bookmark: _Toc31010][bookmark: _Toc2149][bookmark: _Toc29717][bookmark: _Toc24476][bookmark: _Toc18078][bookmark: _Toc23423][bookmark: _Toc26671][bookmark: _Toc9648][bookmark: _Toc12714][bookmark: _Toc22713][bookmark: _Toc5063][bookmark: _Toc13335][bookmark: _Toc7186][bookmark: _Toc23593][bookmark: _Toc4025][bookmark: _Toc17864][bookmark: _Toc1268][bookmark: _Toc13888][bookmark: _Toc6673][bookmark: _Toc16424]2.6 评价等级及评价范围
[bookmark: _Toc25813][bookmark: _Toc28896][bookmark: _Toc14880][bookmark: _Toc25034][bookmark: _Toc13379][bookmark: _Toc13328]2.6.1 环境空气
（1）评价工作分级方法
按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
Pi =（Ci/C0i）×100%
式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
      Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
      C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
[bookmark: _Ref536364985]大气评价等级判别表见表2.6.1-1。
表2.6.1-1         评价工作等级判别表
	评价工作等级
	评价工作等级判据

	一级
	PMax≥10%

	二级
	1%≤PMax＜10%

	三级
	PMax＜1%


（2）估算模型参数
估算模型参数见表2.6.1-2。
表2.6.1-2     估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度
	42.9

	最低环境温度
	-36.8

	土地利用类型
	工业用地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


（3）源强参数
项目正常工况下有组织排放源源强参数表2.6.1-3，无组织排放源源强参数见表2.6.1-4。
表2.6.1-3     有组织废气污染源参数一览表（点源）
	编号
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	运行参数
	污染源参数

	
	经度
	纬度
	
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气流速(m/s)
	烟气温度(℃)
	年排放小时数(h)
	排放工况
	污染源名称
	污染物排放速率(kg/h)

	废气排放口DA001
	87.133759
	44.090658
	552
	15
	0.4
	8.83
	25
	4320
	正常
	颗粒物
	0.778

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.134

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	硫酸雾
	0.022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氟化物
	0.0001


表2.6.1-4     无组织废气污染源参数一览表（矩形面源） 
	面源名称
	坐标
	长度
	宽度
	有效高度
	年排放小时数
	污染物排放速率
(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	生产车间
	87.134121
	44.090663
	70.00
	50.00
	12.00
	4320
	颗粒物
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	硫酸雾
	0.00001


（4）估算结果
估算结果见表2.6.1-5。
表2.6.1-5       Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m³）
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	废气排放口DA001
	颗粒物
	360.0
	17.94
	4.98
	/

	
	非甲烷总烃
	2000.0
	3.00
	0.15
	/

	
	硫酸雾
	300.0
	0.51
	0.17
	

	
	氟化物
	20.0
	0.00
	0.01
	

	生产车间
	颗粒物
	900.0
	29.17
	3.24
	/

	
	硫酸雾
	300.0
	0.01
	0.002
	/


本项目Pmax最大值出现为生产车间废气排放口DA001排放的PM10Pmax值为4.98%，Cmax为17.94μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
（5）评价范围
本次的大气环境影响评价工作等级确定为二级，项目属于根据建设场地的周围环境敏感目标分布和二级评价相关要求，确定本项目大气工作评价范围是以厂区为中心，边长为5km的矩形区域。
[bookmark: _Toc28415][bookmark: _Toc27376][bookmark: _Toc11985][bookmark: _Toc9950][bookmark: _Toc7802][bookmark: _Toc8182]2.6.2地表水环境
本项目位于昌吉高新技术产业开发区，项目区周边无地表水体，本项目与地表水没有直接的水力联系，故不会对地表水产生影响。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）建设项目评价等级判定标准，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，因此不设地表水环境影响评价范围，仅对环境影响进行简单分析。
[bookmark: _Toc15323][bookmark: _Toc15779][bookmark: _Toc14034][bookmark: _Toc26824]2.6.3地下水环境
[bookmark: _Toc26137][bookmark: _Toc64]（1）项目类别
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“属于L石化、化工 85、基础化学原料制造”，属于I类建设项目。
（2）敏感程度
建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.6.3-1。
表2.6.3-1        地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


项目位于昌吉高新技术产业开发区内，根据现场调查，项目区周边无居住区、集中式饮用水水源及补给径流区、无特殊地下水资源保护区、无分散式饮用水水源地，根据地下水环境敏感程度分级判定，本项目地下水环境敏感程度为不敏感。
（3）评价等级判定
评价工作等级分级表见表2.6.3-2。
表2.6.3-2      地下水环境影响评价工作等级划分表
	                          敏感程度
项目类别
	I类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上，本项目属于I类建设项目，所处区域地下水环境敏感程度为不敏感，结合地下水环境影响评价工作等级划分表可知，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。
（4）评价范围
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价宜以同一地下水水文地质单元为调查评价范围，且包含重要的地下水环境保护目标。建设项目地下水环境现状调查评价的范围可采用查表法确定。考虑到厂区所在区域地下水水流方向整体呈现由北向南流向，结合查表法二级评价范围为6-20km2。本项目地下水的评价范围为上游1km为边界，下游2km为边界，两侧各1km为边界的共计6km2的矩形区域。
[bookmark: _Toc19131][bookmark: _Toc15502][bookmark: _Toc18672][bookmark: _Toc17856][bookmark: _Toc6401][bookmark: _Toc25608]2.6.4 声环境
（1）评价等级判定
本项目建设地点位于3类声环境功能区，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，项目建成前后所在区域噪声级增高量低于3dB，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中关于噪声环境影响评价工作等级划分基本原则，确定本项目噪声环境影响评价工作等级为三级声环境评价工作等级判定为三级。
（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域声环境功能区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。本项目建成后设备噪声对周边声环境影响不大，且厂界周边200m范围内无任何敏感保护目标，因此本次以厂界范围作为噪声评价范围。
[bookmark: _Toc16465][bookmark: _Toc6795][bookmark: _Toc14934][bookmark: _Toc7901][bookmark: _Toc12888][bookmark: _Toc2066]2.6.5 生态环境
[bookmark: _Toc27462][bookmark: _Toc29989]根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价工作分级划分，“6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”
本项目位于昌吉高新技术产业开发区，与园区的用地规划和产业布局定位相符，且规划环评已取得审查意见，不涉及生态敏感区，故本项目生态环境影响评价工作等级为简单分析。
[bookmark: _Toc10845][bookmark: _Toc12361][bookmark: _Toc8316][bookmark: _Toc30179]2.6.6 环境风险
[bookmark: _Toc8251][bookmark: _Toc3159]（1）判定风险潜势
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q来表征危险性。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
[image: ]
式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。
      Q1，Q2…Qn——各危险物质相对应生产场所或贮存区的临界量，t。
      当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
      当Q≥1时，将Q值划分为：（a）1≤Q＜10；（b）10≤Q＜100；（c）Q≥100。
本项目Q=8.58，1≤Q＜10；
（2）评价等级判定
根据环境风险分析章节判定，本项目危险物质数量与临界量比值Q=8.58，1≤Q＜10；行业及生产工艺（M）为M4，判定危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4，大气环境敏感性均为E3，地下水环境敏感性均为E3，根据环境风险评价工作等级判定见表2.6.6-1。
表2.6.6-1     本项目环境风险评价工作等级判定
	环境要素
	环境风险潜势初判
	环境风险潜势划分
	评价等级确定

	
	P
	E
	
	

	大气
	P4
	E3
	I
	简单分析a

	地下水
	
	E3
	I
	简单分析a


《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分依据，见表2.6.6-2。
表2.6.6-2            环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、IV+
	Ⅲ
	Ⅱ
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目大气风险潜势为Ⅰ，大气环境风险等级为简单分析，地下水风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险等级为简单分析。
（3）评价范围
本项目的风险评价等级为简单分析，不设评价范围。
[bookmark: _Toc3972][bookmark: _Toc16130][bookmark: _Toc7595][bookmark: _Toc2073]2.6.7土壤环境
（1）项目类别
本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A 表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅰ类项目。
（2）占地规模
建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地约3590.87m2，占地规模为小型。
（3）敏感程度
建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.6.7-1。
表2.6.7-1        污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标

	不敏感
	其他情况


根据现场调查，项目区周边无耕地、园地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等其他土壤环境敏感目标，本次土壤敏感程度确定为“不敏感”。
（4）评价等级判定
根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.6.7-2。
表2.6.7-2      污染影响型评价工作等级划分表
	
敏感程度 
工作等级
占地规模
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


根据表2.6.7-2判定，本项目属于Ⅰ类项目，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为不敏感，故本项目土壤环境评价工作等级为二级。
（5）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定本项目评价范围为占地范围内所有区域+占地范围外0.2km范围内。
综上，本项目大气、水、声、生态、土壤、环境风险等各环境要素影响评价工作等级及评价范围汇总见表2.6.7-3，评价范围见图2.6-1。
表2.6.7-3          环境影响评价等级和评价范围汇总表
	序号
	环境要素
	评价工作等级
	评价范围

	1
	大气环境
	二级
	以项目区为中心边长5km的矩形区域

	2
	地表水环境
	三级B
	简要分析，不设置评价范围

	3
	地下水环境
	二级
	上游1km为边界，下游2km为边界，两侧各1km为边界，面积为6km2的矩形区域

	4
	声环境
	三级
	厂界范围

	5
	生态环境
	/
	/

	6
	土壤环境
	二级
	占地范围内所有区域+占地范围外0.2km范围内

	7
	环境风险
	简单分析
	简单分析，不设置风险评价范围


[bookmark: _Toc23613][bookmark: _Toc3905][bookmark: _Toc381168907][bookmark: _Toc334083779][bookmark: _Toc521581805][bookmark: _Toc438639444][bookmark: _Toc378583070][bookmark: _Toc12923][bookmark: _Toc375161117][bookmark: _Toc374600595][bookmark: _Toc379893933][bookmark: _Toc408228337][bookmark: _Toc375831435][bookmark: _Toc5848][bookmark: _Toc375214294][bookmark: _Toc21801][bookmark: _Toc634][bookmark: _Toc32718][bookmark: _Toc28213][bookmark: _Toc3401][bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc25960][bookmark: _Toc30350][bookmark: _Toc1645][bookmark: _Toc16588][bookmark: _Toc16818][bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc17071][bookmark: _Toc11077][bookmark: _Toc5270][bookmark: _Toc22058][bookmark: _Toc6600][bookmark: _Toc24375][bookmark: _Toc11707][bookmark: _Toc29551][bookmark: _Toc19199][bookmark: _Toc23976][bookmark: _Toc19958][bookmark: _Toc6801][bookmark: _Toc16474][bookmark: _Toc26724][bookmark: _Toc12012][bookmark: _Toc9123][bookmark: _Toc24426][bookmark: _Toc22215][bookmark: _Toc20620][bookmark: _Toc5140][bookmark: _Toc17953][bookmark: _Toc21879][bookmark: _Toc18293][bookmark: _Toc29307][bookmark: _Toc23034][bookmark: _Toc23646]2.7主要环境保护目标
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”的规定（自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地），根据本项目性质及周围环境特征，主要环境敏感区域和保护目标如下：
（1）大气环境：保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别，确保项目区域大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值。 
（2）地下水环境：保证不因本项目而降低区域地下水环境质量现状级别，确保项目区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
（3）声环境：保证厂界外噪声符合声环境质量现状级别，确保项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。
[bookmark: _Toc17432]（4）生态环境：保证不因本项目的建设而降低区域生态环境现状。
（5）土壤环境：保证不因本项目的建设而降低区域土壤环境质量现状级别，确保项目区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用筛选值。
项目环境保护目标见表2.7.1-1，项目环境保护目标分布图见图2.7-1。
表2.7.1-1   环境保护目标及其保护级别
	环境
要素
	保护目标
	方位
	距离
	受影响
人数
	性质
	保护级别

	环境
空气
	上移户村
	西南
	0.9km
	600
	人群聚居区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值

	
	广东户村二组
	东
	1.35km
	450
	人群聚居区
	

	
	广东户村一组
	东
	2.4km'
	260
	人群聚居区
	

	
	下移户村
	西北
	1.75km
	510
	人群聚居区
	

	
	齐心一队
	东南
	2.82km
	140
	人群聚居区
	

	
	曙光村
	西
	2.43km
	50
	人群聚居区
	

	地下水
	上游1km为边界，下游2km为边界，两侧各1km范围内内潜水含水层
	/
	/
	/
	/
	保证不因本项目而降低区域地下水环境质量现状级别

	声环境
	厂界范围
	/
	/
	/
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类

	土壤
	项目占地范围内+外0.2km范围
	/
	/
	/
	/
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用筛选值

	生态
	/
	/
	/
	/
	/
	保证不因本项目的建设而降低区域生态环境现状
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[bookmark: _Toc5983]3.1.1项目基本情况
项目名称：恒泰晋昇生产速凝剂及硫酸铝外加剂建设项目；
建设单位：新疆恒泰晋昇新型建材有限公司；
建设地点：项目位于昌吉国家高新技术产业开发区建材区，租赁新疆恒泰新型建材有限公司现有厂房，项目中心地理坐标：E87°08'03.49"，N44°05'26.02"，项目所在地地理位置见图3.1-1；项目区东侧为新疆恒泰新型建材有限公司原料堆场，南侧为新疆恒泰新型建材有限公司停车场，西侧为空地，北侧为新疆恒泰新型建材有限公司拟建厂房，项目周边关系图见图3.1-2。
建设性质：新建；
占地面积：3590.87m2；
建设规模：本项目拟新建1条速凝剂生产线，新建1条硫酸铝生产线，新建1条减水剂生产线，拆除原有生产线设备，搬迁原有的3条减水剂生产线至新厂房，新购置设备，项目建成后可形成年产2万吨速凝剂、2万吨硫酸铝、2万吨减水剂。
项目总投资：300万元；
劳动定员及工作制度：总劳动定员30人，厂生产部门实行3班制，每班运行时间8小时，年工作日为180天，共4320h。
[bookmark: _Toc20063]建设进度：项目计划于2026年7月开工，2026年10月竣工，建设周期为4个月；
3.1.2原有项目基本情况
新疆恒泰晋昇新型建材有限公司租赁新疆恒泰新型建材有限公司建设年产1万吨高性能外加剂项目，建设内容为租赁新疆恒泰新型建材有限公司现有厂房建设3条聚羧酸减水剂生产线，年产聚羧酸减水剂1万吨。
3.1.2.1原有项目环保手续履行情况
新疆恒泰晋昇新型建材有限公司于2019年6月委托新疆水木清华环保咨询有限公司编制完成了《年产1万吨高性能外加剂项目环境影响评价报告表》，2019年7月4日，原昌吉高新技术产业开发区环境保护局出具了《关于<年产1万吨高性能外加剂项目环境影响评价报告表>的批复》（昌高环发〔2019〕32号）；原有工程于2019年7月开工建设，同年7月竣工，2020年5月14日，取得登记排污许可证（登记编号：91652301MA78DE0494001W），2019年8月进行了竣工环保验收并通过。
3.1.2.2现有工程污染物排放情况
（1）废气
现有工程产生的废气的废气主要为投料过程中产生的粉尘，产生量较少，以无组织形式排放，本次评价收集了企业最近一次的自行监测报告，根据企业2024年8月的监测数据，现有工程无组织组织废气排放情况见表3.1.2-1。
表3.1.2-1    现有工程废气排放情况表
	监测时段
	监测结果（mg/m3）

	
	1#监测点（上风向）
	2#监测点（下风向）
	3#监测点（下风向）
	4#监测点（下风向）

	10:00~11:00
	0.134
	0.268
	0.318
	0.269

	12:00~13:00
	0.2
	0.235
	0.503
	0.235

	16:00~17:00
	0.117
	0.134
	0.268
	0.42

	18:00~19:00
	0.101
	0.218
	0.352
	0.471


根据监测结果，现有工程废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值。
（2）废水
现有工程生产废水全部回用，生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
（3）噪声
现有工程噪声主要是泵、搅拌机等。通过采用车间隔声、基础减震、采用低噪设备等措施进行控制。根据企业2024年8月对现有工程监测数据，具体见表3.1.2-2。
表3.1.2-2     厂界噪声监测结果
	测点位置及编号
	监测结果

	
	昼间
	夜间

	1#东侧厂界外1m
	51
	47

	2#南侧厂界外1m
	54
	46

	3#西侧厂界外1m
	49
	46

	4#北侧厂界外1m
	52
	47


根据监测结果，现有工程厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值。
（4）固体废物
现有工程产生的固体废物主要为一般工业固废和生活垃圾，一般工业固废主要为废包装，产生量约0.24吨，集中收集后外售废品回收站综合利用，生活垃圾由项目区垃圾船收集后，由园区环卫部门定期清运。
3.1.2.3现有工程环境污染事故与环保投诉回顾
经现场查验、资料查询及问询高新区环境主管部门，企业自建厂至今未发生过环境污染事故和环保投诉事件，环保督察未下达整改等工作。企业按环评报告、环评批复及主管部门要求将各类污染物进行了合理处置，项目建设、运营未对周边群众日常生活、生产产生不利影响。根据查阅相关资料，近三年各级环境管理部门未对企业提出过整改及处罚。 
3.1.2.4原有项目现状情况
（1）原有项目建构筑物情况
原有项目租赁新疆恒泰新型建材有限公司生产车间1座，占地面积约1400m2，其中生产车间1000m2，库房建筑面积400m2，经现场踏勘，现有生产厂房等构建筑物完整。
（2）原有项目厂区污染物防控情况
根据项目现有项目环评及查阅项目建设资料结合现场踏勘情况，原有项目生产过程无废水外排，生活污水排入园区污水管网，项目区生产车间及原料库房采取了混凝土浇筑，经现场踏勘，现场未发现遗留的原辅材料、固废、废水等。
3.1.2.5原有项目遗留的环境问题及整改措施
根据现场踏勘，项目现场各构建筑物完整，不存在遗留环境问题。
3.1.3项目建设方案
本项目租赁新疆恒泰新型建材有限公司现有厂房进行建设，涉及新建和迁建两部分内容，其中迁建内容为将位于厂区南侧的原减水剂生产线（3条）搬迁至租赁的新厂房，新建内容为在新厂房减水剂生产车间新建1条生产线，与迁建过来的3条生产线形成4条减水剂生产线；在新厂房建设速凝剂硫酸铝生产车间，新建1条硫酸铝生产线，新建1条速凝剂生产线。
[bookmark: _Toc20544][bookmark: _Toc26194][bookmark: _Toc25112]3.2项目组成及主要生产设备
3.2.1项目组成
拟建项目包括主体工程、储运工程、辅助工程、拆除工程、公用工程及环保工程。项目主要组成见表3.2.1-1。
表3.2.1-1    项目组成一览表
	[bookmark: _Toc23564][bookmark: _Toc29532]项目
	项目名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	减水剂生产车间
	在租赁厂房中分割，位于厂房西北侧，占地面积约897.5m2，设置4条减水剂生产线
	厂房租赁，设备部分新购，部分拆迁

	
	速凝剂、硫酸铝生产车间
	在租赁厂房中分割，位于厂房东北侧，占地面积约897.5m2，设置1条速凝剂生产线，1条硫酸铝生产线，
	厂房租赁，设备新购

	储运工程
	原料库房
	在租赁厂房分割原料库房，占地面积约900m2
	新建

	
	产品库房
	在租赁厂房分割产品储存区，占地面积约895m2
	新建

	
	硫酸罐区
	内设硫酸储罐2个，每个容积30m3
	新建

	辅助工程
	办公生活区
	依托新疆恒泰新型建材有限公司现有办公
	依托

	
	化验室
	依托新疆恒泰新型建材有限公司现有空置房间
	依托

	拆除工程
	原减水剂生产线
	拆除原有的3条减水剂生产设备，搬迁至本项目新建设减水剂生产车间
	设备拆除，厂房保留退还出租单位

	公用工程
	供水
	从厂区西南侧园区预留接口接入由园区供水管网供给
	依托

	
	排水
	生产废水回用用生产工序，生活污水排入污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理
	依托

	
	供电
	从厂区南侧现有变压器接入，由园区供电管网供给
	依托

	
	供热
	工艺过程采用电加热，冬季不生产，值班人员采用电采暖
	新建

	环保工程
	废气
	生产废气收集后由二级碱喷淋塔处理后经1根高度为15m内径为0.4m的排气筒（DA001）排放
	新建

	
	废水
	生产废水回用用生产工序，生活污水排入污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理
	新建

	
	固废
	一般固体废物
	未沾染有毒有害物质的包装袋（桶）外售处理；废离子交换树脂由厂家回收处理
	新建

	
	
	危险废物
	废润滑油和废润滑油桶暂存于厂区新建危废贮存库，定期交由资质单位处置
	新建

	
	噪声治理
	车间采用隔声材料，配置隔声、消声、减震装置；合理安排运输车辆路线和时间等，厂区内减速、禁鸣。
	新建

	
	地下水、土壤保护
	重点防渗区：防渗措施应采用等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s；
一般防渗区：库房防渗措施应采用等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；
简单防渗区：上述区域以外的办公区、厂区道路等，进行一般地面硬化
	新建


3.2.2主要生产设备
本项目主要机械设备为减水剂生产线反应釜、上水泵、抽料泵，硫酸铝外加剂生产线反应釜、搅拌罐，速凝剂生产线反应釜、搅拌釜，主要设备清单见表3.2.2-1。
表3.2.2-1      项目主要设备清单
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	一
	聚羧酸减水剂生产线

	1
	反应釜
	10t, YE5-160M-4
	4
	新建1套，拆建3套

	2
	水罐
	30t
	1
	新建

	3
	储存罐
	30t
	9
	新建

	4
	预混罐1
	2t
	1
	新建

	5
	预混罐2
	2t
	2
	新建

	6
	复配罐
	12t
	3
	新建

	7
	滴加罐
	1t
	6
	新建

	8
	上水泵
	RM112-2
	1
	新建

	9
	上水泵
	RM1001-2
	1
	新建

	10
	反应釜抽料泵
	YE5-132S1-2
	3
	新建

	11
	水罐
	30t
	1
	新建

	12
	离子交换树脂软水制备
	2t/h
	1
	新建

	二
	硫酸铝外加剂生产线

	1
	合成硫酸铝反应釜
	30m3
	1
	新建

	2
	水化铝搅拌罐
	30m3
	1
	新建

	3
	硫酸铝稀释储备罐
	30m3
	1
	新建

	4
	有碱反应釜
	30m3
	1
	新建

	5
	硫酸储罐
	单个容积30m3，卧式，碳钢衬PO储罐
	2
	新建

	三
	速凝剂生产线

	1
	搪瓷反应釜
	10t
	1
	新建

	2
	不锈钢反应釜
	10t
	1
	新建

	3
	不锈钢反应釜
	20t
	1
	新建

	4
	速凝剂搅拌釜
	10t/2200*2800
	1
	新建

	5
	中和搅拌釜
	30t/3200*3800
	1
	新建

	6
	喷淋净化塔
	1400*5000
	1
	新建

	7
	储存罐
	30t/3000*4200
	9
	新建

	8
	有碱速凝剂搅拌釜
	10t
	1
	新建


[bookmark: _Toc13990][bookmark: _Toc31787][bookmark: _Toc20962][bookmark: _Toc10144][bookmark: _Toc11920][bookmark: _Toc1429]3.3原辅材料消耗及产品方案
3.3.1原辅材料消耗
3.3.3.1原辅材料消耗情况
本项目主要原辅材料消耗见表3.3.3-1。
表3.3.3-1    主要原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	年耗量（t/a）
	储存方式
	最大贮存量（t）
	备注

	一
	聚羧酸减水剂生产线

	1
	东科单体1088
	7300
	袋装，固体
	400
	外购

	2
	过硫酸铵
	30
	袋装，固体
	2
	外购

	3
	丙烯酸
	60
	桶装，液态
	3
	外购

	4
	片碱
	90
	袋装，固体
	5
	外购

	5
	维生素C
	20
	袋装，固体
	1
	外购

	6
	巯基丙酸
	24
	桶装，液态
	1
	外购

	7
	葡萄糖酸钠
	76
	袋装，固体
	4
	外购

	8
	水
	12400
	/
	/
	园区供水管网

	二
	硫酸铝外加剂生产线

	1
	工业浓硫酸（98%）
	4000
	罐装，液态
	32.6
	外购

	2
	氢氧化铝
	3000
	袋装，固体
	167
	外购

	3
	水
	13000
	/
	/
	园区供水管网

	三
	速凝剂生产线

	1
	硫酸铝
	7000
	罐装，液态
	389
	自产

	2
	氟硅酸溶液
	4700
	桶装，液态
	130
	外购，20%

	3
	氢氧化钠
	500
	袋装，固体
	28
	外购

	4
	水
	7800
	/
	/
	园区供水管网


3.3.3.2原辅材料理化性质
东科单体1088：主要成分为甲基烯丙基聚氧乙烯醚，聚醚单体，白色或浅色固体，分子量平均2000，常温下化学性质稳定，溶于水，溶于乙醇等有机溶剂，熔点50-53℃。无毒、可按一般化学品运输规定办理，贮存于干燥、通风处，避免阳光照射和雨。能与含有双键的单体发生共聚反应，可作为合成聚羧酸系减水剂的主要原料使用。
丙烯酸：分子式C3H4O2，无色液体，有刺激性气味，分子量72.06，密度1.049gL，熔点13℃，沸点141℃，闪点48.5℃，饱和蒸气压0.529kPa(25℃）。与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。爆炸极限为3.9%～19.8%。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。遇热、光、水分、过氧化物及铁质易自聚而引起爆炸。用于合成反应的中间体，丙烯酸酯，聚合反应。
维生素C：分子式C6H8O6，无色晶体，无味，分子量176.12，熔点190-192℃℃，密度1.65g/cm3。溶于水，稍溶于乙醇，不溶于乙醚、氯仿、苯石油醚、油类和脂肪。遇火可产生有害可燃性气体和蒸汽。用于治疗缺乏维生素C引起的病症（如坏血病）及过敏性皮肤病、口、感冒等，能促进伤口愈合，增强急慢性传染病人机体抵抗力。也可作食物、药物的抗氧剂。也用作饲料添加剂。
巯基丙酸：分子式C3H6O2S，熔点16.8℃，沸点110~111℃(15mmHg）闪点93℃，密度为1.218gm3，溶于水，溶于乙醇、苯、乙醚等。在常温常压下稳定。遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。
片碱：分子式NaOH，分子量40.01，白色不透明固体，易潮解，熔点：318.4℃，沸点：1390℃，蒸气压：0.13kPa(739℃），易溶于水，乙醇，甘油，不溶于丙酮，稳定。遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。
氢氧化铝：分子式AI(OH)3，分子量78，白色非晶型粉末，密度2.4g/cm3，熔点300℃，难溶于水，氢氧化铝能跟酸或强碱反应生成盐和水，是一种两性氢氧化物。
氟硅酸：分子式H2SiF6，分子量144，无水物是无色气体。不稳定，易分解为四氟化硅和氟化氢。水溶液无色，呈强酸性反应。有腐蚀性，能侵蚀玻璃。保存于蜡质或塑料制等容器中。浓溶液冷却时析出无色二水物的晶体，熔点19℃。
浓硫酸：无机化合物，化学式是H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。纯净的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。
3.3.2产品方案及执行标准
3.3.2.1产品方案
本项目主要产品为减水剂、硫酸铝、速凝剂，产品方案及产品执行标准见下表3.3.2-1。
表3.3.2-1      项目产品方案一览表
	产品名称
	产量（t/a）
	备注

	减水剂
	20000
	高浓度减水剂18000t/a、低浓度减水剂2000t/a

	[bookmark: _Toc66][bookmark: _Toc18973][bookmark: _Toc24614][bookmark: _Toc14167][bookmark: _Toc13671][bookmark: _Toc14196]硫酸铝
	20000
	自用7000t/a，外售13000t/a

	[bookmark: _Toc9637]速凝剂
	20000
	无碱速凝剂16000t/a、有碱速凝剂4000t/a


3.3.2.2产品执行标准
项目减水剂满足《混凝土外加剂》（GB8076-2008）中相关要求，硫酸铝执行《工业硫酸铝》（HG/T 2225-2018）中液体硫酸铝产品标准，速凝剂执行《喷射混凝土用速凝剂》（GB/T35159-2017）中液体速凝剂、无碱速凝剂产品标准。产品指标见表3.3.2-2、表3.3.2-3和表3.3.2-4。
表3.3.2-2     项目减水剂产品质量控制要求
	项 目
	指标
	厂控指标

	
	GB8076-2008
	JG/T223-2017
	

	甲醛含量mg/kg
	/
	≤300
	≤300

	氯离子含量%
	不超过生产厂控制值
	≤0.1
	出厂要求≤0.1

	总碱量/%
	不超过生产厂控制值
	应在生产厂控制范围内
	出厂要求≤10.0

	含固量/%
	S>25%，应控制在0.95s～1.05s;
S≤25%，应控制在0.90s～1.10s
	应符合《混凝土外加剂》（GB8076-2008）的规定
	出厂要求20%±2

	含水率1%
	W>5%，应控制在0.90W～1.10W;W≤5%，应控制在0.8W～1.20W
	
	/

	密度/(g/cm³)
	D>1.1时，应控制在D±0.03;D≤
1.1时，应控制在D±0.02
	
	出厂要求1.05±0.02

	细度
	应在生产厂控制范围内
	
	/

	pH值
	应在生产厂控制范围内
	
	出厂要求5.0±1.0

	注：拟建项目生产原辅材料及反应生成物均不涉及甲醛、氯离子。


表3.3.2-3     项目速凝剂产品质量控制要求
	项 目
	指标
	厂控指标

	密度/(g/cm³)
	D>1.1时，应控制在D±0.03
D≤1.1时，应控制在D±0.02
	1.05~1.09

	pH值
	≥2.0，且应在生产厂控制值的±1之内
	5±1

	含水率1%
	-
	-

	细度（80μm方孔筛筛余）1%
	-
	-

	含固量/%
	S>25时，应控制在0.95 S~1.05 S
S≤25时，应控制在0.90 S~1.10 S
	20%±2

	稳定性（上清液或底部沉淀物体积）/mL
	≤5
	≤1

	氯离子含量/%
	≤0.1
	≤0.1

	碱含量（按当量Na₂O含量计）1%
	应小于生产厂控制值，其中无碱速凝剂≤1.0
	≤1.0

	注：表中D和S分别为密度和含固量的生产厂控制值。


表3.3.2-4     项目硫酸铝产品质量控制要求
	项 目
	指标
	厂控指标

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	

	氧化铝（Al2O3）w%   ≥
	6.0
	6.0
	≥6

	铁（Fe）w%     ≤
	0.0025
	0.25
	≤0.25

	水不溶物w%   ≤
	0.05
	0.1
	≤0.1


[bookmark: _Toc21715][bookmark: _Toc1233]3.4公用工程
[bookmark: _Toc3423]3.4.1给水
本项目生产、生活用水依托园区管道输送至厂区，从厂区西南侧园区预留接口接入由园区供水管网供给，能够满足项目生产生活需要。
[bookmark: _Toc12674]3.4.2排水
项目运营期产生的生产废水主要为碱喷淋废水、纯水制备废水，碱喷淋废水回用于项目硫酸铝生产线；纯水制备废水回用于速凝剂生产线；排水主要为生活人员生活污水，生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
3.4.3供电
园区供电为园区电网供应，本项目用电从厂区南侧现有380KV变压器接入，能满足本项目的用电需要。
[bookmark: _Toc28550]3.4.4供热
本项目生产过程用热采用电加热，冬季不生产，值班人员采用电采暖。
[bookmark: _Toc14576][bookmark: _Toc4908][bookmark: _Toc30700][bookmark: _Toc9552][bookmark: _Toc26168][bookmark: _Toc9211][bookmark: _Toc14706][bookmark: _Toc3591][bookmark: _Toc31801][bookmark: _Toc662][bookmark: _Toc11109][bookmark: _Toc26358][bookmark: _Toc11616][bookmark: _Toc25398][bookmark: _Toc30472][bookmark: _Toc32056][bookmark: _Toc19376]3.5平面布置
本项目在已有厂区内建设，项目具体布局按生产工艺及当地的气候条件进行合理布平面布置：厂区内道路根据工艺要求和具体实际需要而建设。能够满足生产工艺的要求，保证生产作业线连续、线路短捷、运输顺畅、行人方便。建筑物的总平面布置按照节能设计规范要求进行。竖向布置：结合地形，合理确定标高，满足生产和运输要求。根据工艺流程和厂区地形，合理确定厂区排水系统及排水方式，充分考虑利用地形，合理确定道路的坡度和标高，使厂内外道路衔接。
项目区生产线布置于生产车间北侧，项目生产线采取人、物分流措施，物料出入口位于车间北侧，人流出入口位于车间北侧西面，方便物料输送。东面为减水剂生产线，西面为硫酸铝、速凝剂生产线，库房布置于车间南侧，东面为原料库房，西面为产品库房，废气处理设施位于车间西侧，硫酸储罐位于车间西侧单独的硫酸罐区，危废贮存库位于硫酸罐区南侧，各生产环节连接紧凑，物料运输距离短，便于节能降耗，减少物料损失，提高生产效率。项目厂房为租赁，不在新增绿化区域，项目平面布置图见图3.5-1。
[bookmark: _Toc16353][bookmark: _Toc23458][bookmark: _Toc25677]3.6工艺流程及产污环节
3.6.1施工期工艺流程及产污环节
3.6.1施工期主要内容
本项目不新增土建工程，施工内容主要为原有生产线拆除、设备清运及新设备安装调试。
3.6.1.2施工期产排污环节
项目在施工期间不可避免的产生废气、废水、噪声、固废等。
[bookmark: _Toc26675]（1）水环境的影响
[bookmark: _Toc24585]本项目租赁厂房，施工内容主要为新增生产线和设备基础施工、设备清运及新设备安装调试、原有生产线拆除。施工期废水主要为施工人员生活污水，拆除作业基本不产生施工生产废水。施工人员生活污水依托厂区现有污水管网收集处置；施工作业场地产生少量设备、车辆冲洗废水，在厂区设置临时沉淀池，经沉淀处理后全部回用至场地洒水抑尘，不外排。
（2）对环境空气的影响
[bookmark: _Toc15103]施工期废气主要来源为新增生产线和设备基础施工产生的少量粉尘、物料运输车辆扬尘及机动车尾气。新增生产线和设备基础施工、拆除作业过程中会产生短时粉尘；基础施工材料、新增设备、拆除构件运输车辆行驶易引发道路二次扬尘，扬尘影响程度与车辆行驶速度、风速、路面积尘量、路面湿度相关，风速直接影响扬尘扩散距离。
（3）对声环境的影响
施工期施工机械噪声及建筑材料运输车辆产生的交通噪声将对施工场地周围地区的声环境质量产生不利影响。
[bookmark: _Toc19311]（4）固体废物对环境的影响
施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾，若处理不当，将对周围环境产生不利影响。
3.6.2运营期工艺流程及产排污环节
3.6.2.1工艺流程
（1）减水剂工艺流程 
本项目直接利用聚醚单体（烯丙基聚氧乙烯醚溶液等）、丙烯酸等不饱和酸及其衍生物，发生自由基聚合生成的高分子有机聚合物，通过片碱中和形成的一种聚羧酸盐表面活性剂。 
生产流程主要包括主料配置、辅料配制、聚合、中和、成品复配5个步骤。
1）主料配制
按照配方将纯水、聚醚大单体(片状固态聚醚大单体原料直接人工投加进反应釜内，配制成浓度约60%的水溶液)计量加入反应釜，计量完成后开启混合搅拌。
产污分析：该过程会产生固体粉料投料粉尘G1-1、原料的废包装S1-1和噪声N。
2）辅料配制(A/B料)
配制A料(过硫酸铵（固态）、巯基丙酸（液态）)，按照配方将纯水计量加入A料配料釜，过硫酸铵和巯基丙酸按比例计量后叉车转移至钢结构操作台开盖加料(加料完成后加料口关闭)，开启搅拌器搅拌15min至均化后停止搅拌得到5%左右的A溶液。然后将A液经输送泵输送至A液高位滴加罐待用，等待时间严格控制在2h以内。
配制B料(丙烯酸（液态），维C（固态）)，按照配方将纯水计量加入B料配料釜，维C(还原剂)按比例计量后叉车转移至钢结构操作台开盖加料(加料完成后加料口关闭)，加料完成后继续搅拌15min至均化后停止搅拌得到5%左右的B料。然后将B料经输送泵输送至B料高位滴加罐待用，等待时间严格控制在2h以内。
备注:配制A料、配制B料可同步进行，配制时间约0.5h，配制完成后2h内进行滴加。
产污分析：该过程会产生固体粉料投料粉尘G1-1、原料废包装S1-1和噪声N。
3）聚合反应
主料准备完成后，A、B料经计量泵和反应釜进料管滴加。滴加过程中需设定A、B料滴加时间，通过调节阀调节滴加流速进行准确滴加，滴加过程中通过设定的滴加时间与A、B料高位料槽中物料的量，持续计算调节控制调节阀的开度，使物料的滴加过程保持均匀稳定。
聚合反应在常压下进行，反应过程为放热反应，自然维持温度40℃，完成一个釜次的A料和B料滴加约需1.5h。A、B料滴加完成后保温继续搅拌反应1h至系统残留的物料完全反应。
共聚合是指两种或两种以上单体经相互反应而连接成高聚物大分子共聚产物的聚合反应，共聚物结构中含有两种或两种以上单体单元。通过共聚不仅可以综合参与共聚反应各单体的性能特点，有目的地合成出有特定性能的共聚物，增加聚合物的品种，使聚合物的机械强度、弹性、塑性、柔性、玻璃化温度、塑化温度、熔点、溶解性能、染色性能、表面性能、抗老化性能等发生改变。聚合反应包括:链引发、链增长、链终止和链转移四个基元反应。反应式如下：
[image: ScreenShot_2026-09-12_192541_043]
I：表示引发剂分析，首先分解为初级自由基R*，初级自由基R*进攻单体分子M，生产单体自由基MR*，引发剂的初级自由基R*和单体自由基结合后最终存在于聚合物分子的末端。
[image: ScreenShot_2026-09-12_192549_946]
单体分子经引发成单体自由基后，立即与其他分子聚合，连锁反应形成长链自由基。
[image: ScreenShot_2026-09-12_192557_319]
聚合活性链增长到一定程度失去活性，停止增长。偶合终止的两个自由基相互结合，生成聚合物。
[image: ScreenShot_2026-09-12_192608_118]
聚合物项目聚合反应化学方程式如下:
[image: ScreenShot_2026-09-12_192616_942]
产污分析：聚合过程产生反应釜废气G1-2、原料废包装S1-1和噪声N。
4） 中和
向聚合反应得到的反应液中加入氢氧化钠，一方面为了调节pH值(pH6.5~7)，一方面终止反应，得到减水型母液(分子量15000~25000)。
5）成品复配
将葡萄糖酸钠和纯水预先混合溶解，获得水溶液。葡萄糖酸钠为袋装进厂，暂存于原料仓。使用时通过人工投料的方式，通过复配预混釜上方的投料口投入。母液暂存于母液储罐中，计量好的母液由管道输送至复配釜。将复配预混得到的葡萄糖酸钠溶液和水等倒入复配釜，混合搅拌均匀后常温常压下搅拌30min，物料混合均匀即得到产品-聚羧酸减水剂，复配生产过程均在常温常压条件下进行。复配结束后取每批生产的成品小样进行检测，需要检测pH、含固量、胶砂减水率和密度等匀质性指标，该四项指标合格即为合格。合格产品待售，不合格产品返回复配阶段调整辅料添加量重新进行复配生产，即根据检验结果重新投加水或其他原料进行混合。根据客户要求通过加水调整浓度，形成高浓度减水剂（40%）和低浓度减水剂（20%），由罐车运输外售。
该过程会产生固体粉料投料粉尘G1-3、原料废包装S1-1和噪声N。
[image: wps]
图3.6-1     减水剂生产线工艺流程及产排污环节图
（2） 硫酸铝工艺流程
本项目生产液态硫酸铝，工艺流程主要包括投料拌和、反应控温、冷却出料。
1）投料拌合
在反应釜中用计量泵加入新鲜水，启动反应釜搅拌装置，在搅拌过程中，将氢氧化铝加入反应釜，搅拌使得氢氧化铝在水中较为均匀后，用小型计量泵自硫酸储罐抽取后，缓慢加入浓硫酸。
该过程会产生氢氧化铝添加过程中逸散的少量粉尘G2-1、原料废包装S2-1和噪声N。
2）反应控温
采用电加热，控制反应温度在115~120℃在浓硫酸添加完毕后，氢氧化铝和硫酸发生中和反应：
2AI(OH)3+3H2SO4=Al2(SO4)3+6H2O
保温2h后，进行检测，经检测反应溶液中无残留、pH值在3，其余各项均符合《工业硫酸铝》（HG/T2225-2018）品质要求。
该过程会产生反应过程逸散的少量硫酸雾G2-2。
3）冷却出料
采用冷冻循环冷却水系统（反应釜内设盘管进行间接冷却）对反应釜进行降温至常温后出料。
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图3.6-2    硫酸铝生产线工艺流程及产排污环节图
（3）速凝剂（有碱/无碱）工艺流程
速凝剂（有碱/无碱）两类产品均为常温常压湿法复配工艺，生产设备共用、分时段生产，通过切换原料实现有碱、无碱速凝剂切换生产。生产流程主要包括调制、混合、检验入库3道主要工序。
有碱速凝剂
1）调制工序
首先将自来水经计量后通过自来水泵输送至反应釜内，开启搅拌设备，设定搅拌速率为60r/min。将固体氢氧化钠精准计量后，由叉车转运至钢结构操作台，人工缓慢投入反应釜水中，在常温常压条件下持续搅拌混合2.0h，充分溶解混匀后，配制得到质量分数12.6%的氢氧化钠碱性溶液，作为有碱速凝剂基础中和液。
2）混合工序
将储存于高位槽内的20%氟硅酸溶液精准计量，利用位差自流进入盛有氢氧化钠溶液的反应釜内，常压状态下搅拌中和反应1.0h。该中和反应为放热反应，生产过程中自然控温，体系温度维持在20~50℃，待釜内混合液完全澄清透明，视为酸碱中和反应完成。随后启动输送泵，将外购成品硫酸铝溶液经进料管道泵入反应釜，持续搅拌1.0h，使各组分充分复配融合，形成有碱速凝剂原液。
该过程会产生氢氧化钠投料废气G3-1、少量反应废气G3-2（以氟化物表征）产生；设备噪声N。
3）检验入库工序
混合搅拌完成后，对釜内成品液取样送检，检测产品密度、凝结时间、碱含量等关键指标，各项指标达标后，将成品液泵入有碱速凝剂成品储罐暂存，根据生产需求灌装、打包后入库储存。
无碱速凝剂
无碱速凝剂生产无需氢氧化钠碱性原料，取消碱液配制中和环节，以清水、氟硅酸、硫酸铝及无碱助剂为核心原料，通过低温复配混合制备，全程无碱性物质投加，产品碱含量极低。
1）调质工序
将自来水计量后泵入专用反应釜，开启搅拌器，搅拌速率控制为60r/min。本工序不投加固体氢氧化钠，仅以清水为基底，通过水体调质稳压，常温常压搅拌0.5h，保证水质洁净、体系均匀，为后续无碱复配反应提供稳定基底环境。
2）混合工序
高位槽内储存的20%氟硅酸溶液经计量后自流进入反应釜，常压条件下搅拌混合1.0h，体系自然维持20~50℃恒温状态。待釜内液体澄清透明后，通过输送泵向釜内投加硫酸铝溶液及配套无碱功能性助剂，持续搅拌1.0h，使各原料充分分散、复配相容，完成无碱速凝剂成品制备，全程无酸碱中和放热剧烈反应、无碱性组分引入。
该过程会产生少量反应废气G3-2（以氟化物表征）产生；设备噪声N。
3）检验入库工序
反应混合完成后取样检测无碱速凝剂各项性能指标，重点核查碱含量、凝结强度、稳定性等参数，检验合格后泵入无碱速凝剂专用成品储罐，经灌装分装后入库储存，与有碱速凝剂分区存放、分类管理。
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图3.6-3    速凝剂生产线工艺流程及产排污环节图
3.6.2.2产排污环节
本项目产污节点及污染因子见表3.6.2-1。 
表3.6.2-1      本项目污染物产污节点及污染因子
	类别
	产污环节
	编号
	污染因子
	处置措施

	废气
	投料废气
	固体物料投料
	G1-1、G1-3、G2-1、G3-1
	颗粒物
	经水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭处理后通过1根内径为0.4m高度为15m的排气筒排放

	
	反应废气
	母料配备
	G1-2
	非甲烷总烃
	

	
	
	硫酸铝反应
	G2-2
	硫酸雾
	

	
	
	速凝剂反应
	G3-2
	氟化物
	

	废水
	喷淋塔废水
	废气处理
	W1
	SS
	回用于生产

	
	生活污水
	员工生活
	W3
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N
	进入园区污水管网，最终园区污水处理厂处理

	固废
	废包装
	拆包
	S1-1、S2-1、S3-1
	废包装物
	集中收集外售综合利用

	噪声
	机械设备
	N
	Leq(A)
	基础减震，厂房隔声


[bookmark: _Toc28053][bookmark: _Toc18712]3.6.3相关平衡分析
3.6.3.1水平衡
本项目水平衡见表3.6.3-1。

表3.6.3-1      本项目水平衡表       单位m3/a
	序号
	项目
	给水
	排水
	损耗
	备注

	
	
	新鲜水
	循环及回用水
	纯水
	其他水
	进入产品
	污水管网
	回用
	纯水
	
	

	1
	纯水制备用水
	15562.5
	0
	0
	0
	0
	0
	3112.5
	12450
	0
	回用于速凝剂生产

	2
	减水剂生产用水
	0
	0
	12400
	0
	12400
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	速凝剂生产用水
	4700
	3100
	0
	0
	7800
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	硫酸铝生产用水
	12784
	216
	
	0
	13000
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	硫酸铝冷却用水
	4320
	38880
	0
	0
	0
	0
	38880
	0
	4320
	/

	6
	喷淋塔用水
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	216
	0
	24
	回用于硫酸铝生产

	7
	实验室用水
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	45
	5
	45按危废处置

	8
	生活用水
	540
	0
	0
	0
	0
	432
	0
	0
	108
	/

	合计
	38146.5
	42196
	12450
	0
	33200
	432
	42208.5
	12495
	4457
	/






水平衡图见图3.6-1。
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图3.6-1      项目水平衡图      单位：t/a
3.6.3.2物料平衡
（1）减水剂生产线
减水剂生产线物料平衡见表3.6.3-2。
表3.6.3-2    减水剂生产线物料平衡表
	序号
	投入
	产出

	
	物料名称
	质量（t/a）
	物料名称
	质量（t/a）

	1
	东科单体1088
	7300
	高浓度减水剂
	18000

	2
	过硫酸铵
	30
	低浓度减水剂
	2000

	3
	丙烯酸
	60
	外排颗粒物
	0.001

	4
	片碱
	90
	外排挥发性有机物
	0.001

	5
	维生素C
	20
	
	

	6
	巯基丙酸
	24
	
	

	7
	葡萄糖酸钠
	76
	
	

	8
	水
	12400
	
	

	合计
	20000
	
	20000


（2）硫酸铝生产线
硫酸剂生产线物料平衡见表3.6.3-3。
表3.6.3-3    硫酸铝生产线物料平衡表
	序号
	投入
	产出

	
	物料名称
	质量（t/a）
	物料名称
	质量（t/a）

	1
	工业浓硫酸
	4000.42
	硫酸铝
	20000

	2
	氢氧化铝
	3000
	外排硫酸雾
	0.42

	3
	水
	13000
	
	

	合计
	20000
	
	20000.42


（3）速凝剂生产线
速凝剂生产线物料平衡见表表3.6.3-4。
表3.6.3-4   速凝剂生产线物料平衡表
	序号
	投入
	产出

	
	物料名称
	质量（t/a）
	物料名称
	质量（t/a）

	1
	硫酸铝
	7000
	有碱速凝剂
	4000

	2
	氟硅酸
	4700.22
	无碱速凝剂
	16000

	3
	片碱
	500
	外排氟化物
	0.22

	4
	水
	7800
	
	

	合计
	20000
	
	20000.22


[bookmark: _Toc25080]3.7污染源强核算
3.7.1废气
3.7.1.1有组织废气
项目生产过程中产生的废气主要为投料废气、反应废气。
（1）减水剂生产线投料废气G1-1、G1-3
项目减水型母液投料过程中粉尘主要来自聚醚大单体、过硫酸铵、维生素C、氢氧化钠等固体原料的投料过程中产生的废气，主要为颗粒物，本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》拆包、投料过程粉尘产生系数按0.5kg/t物料计，本项目减水剂生产线固体原料使用量7516t/a，则颗粒物产生量约3.76t/a，产生的废气经投料口上方集气罩收集后，收集效率按80%计，废气通过水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，废气颗粒物主要成分为过硫酸铵、维生素C、氢氧化钠均为可溶于水的物质，因此本次评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告，2021年第24号）中“2613无机盐制造行业系数表”中喷淋塔除尘的去除效率，颗粒物去除效率为95%，风机风量为50000m3/h。则项目减水型母液投料废气有组织颗粒物产生量为3t/a，单批次投料时间为0.5h，总投料时间为270h。
（2）硫酸铝生产线、速凝剂生产线投料废气G2-1、G3-1
项目硫酸铝投料过程中粉尘主要来自氢氧化铝固体原料的投料过程。本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》拆包、投料过程粉尘产生系数按0.5kg/t物料计，本项目硫酸铝生产线、速凝剂生产线固体原料使用量3000t/a，则颗粒物产生量约1.5t/a。产生的废气经投料口上方集气罩收集后，收集效率按80%计，废气通过水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，废气颗粒物主要成分为氢氧化铝、氢氧化钠均为可溶于水的物质，因此本次评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告，2021年第24号）中“2613无机盐制造行业系数表”中喷淋塔除尘的去除效率，颗粒物去除效率为95%，风机风量为50000m3/h。则项目硫酸铝生产线、速凝剂生产线废气有组织颗粒物产生量为1.2t/a，单批次投料时间为0.5h，总投料时间为270h。
项目减水剂生产线投料废气，硫酸铝生产线、速凝剂生产线投料废气均引至水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭处理，风机风量为50000m3/h，颗粒物去除效率为95%，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，则DA001排放口颗粒物排放量为0.21t/a，排放速率为0.778kg/h，排放浓度为15.56mg/m3。
（3）减水剂生产线反应废气G1-2
减水型生产线生产过程中反应废气主要为母液生产过程中产生的不凝气。生产过程中，反应釜中的物料聚合成高分子聚合物，釜内物料主要原材料、高分子聚合物的水混合料。原材料及高分子聚合物的沸点较高，釜内温度保持在40℃左右，在该温度下原材料及高分子聚合物不会挥发，但反应釜仍需考虑有少量挥发性有机物废气跟随水蒸气挥发出来。减水型母液原辅材料主要为聚醚大单体、丙烯酸。则反应过程中主要污染为非甲烷总烃（丙烯酸以非甲烷总烃表征）。
本次评价参考《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》（上海市环境保护局，2017年2月）进行污染源核算。根据该计算方法中“表1-2溶剂加工类工艺废气排放源项产污系数”其他化工类产品挥发性有机物产污系数为0.021kg/t-产品。本项目减水型母液产量为15048t/a，则项目生产过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.32t/a。反应釜为密闭情况下进行生产，排气管配备引风机，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）密闭管道收集率按95%计，废气通过水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）二级活性炭处理效率按27.75%计，风机风量为50000m3/h，则非甲烷总烃排放量为0.22t/a，单批次反应时间为3h，总反应时间为1620h，排放速率为0.134kg/h，排放浓度为2.68mg/m3。
（4）硫酸铝生产线反应废气G2-2
硫酸铝生产装置各原料在反应釜内搅拌过程中，会挥发出少量酸性气体，主要成分为硫酸雾，类比重庆不冻泉科技有限公司混凝土外加剂生产项目竣工环保验收数据，反应釜酸性废气产污系数为0.021kg/t-产品，本项目硫酸铝生产线产品产量为20000t/a，则硫酸雾产生量为0.42t/a，反应釜为密闭情况下进行生产，排气管配备引风机，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）密闭管道收集率按95%计，引风量约为50000m3/h。废气通过水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告，2021年第24号）中“2613无机盐制造行业系数表”，硫酸雾处理效率为98%，硫酸雾有组织排放量为0.01t/a，单批次反应时间为2h，总反应时间为360h，排放速率为0.022kg/h，排放浓度为0.44mg/m3。
（5）速凝剂生产线反应废气G3-2
速凝剂生产线各原料在反应釜内搅拌过程中，会挥发出酸性气体，主要成分为氟化物气体（本次评价全部以HF计），参考《环境统计手册》中有关酸液蒸发量的计算，其理论挥发量计算公式如下：
Gz=M(0.000352+0.000786V)PF
式中，Gz：污染物产生量，kg/h
M：HF的分子量为20
V：蒸汽液体表面上的空气流速，取0.05m/s
P：相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg，反应釜内氟硅酸初始浓度约为12%左右，混合开始后氟硅酸浓度迅速降低，混合均匀氟硅酸质量分数为0.05%～0.1%，该过程中平均浓度按10%进行计算，10%氟硅酸蒸汽压力数据参考取10%氢氟酸的蒸汽分压进行计算（实际生产中考虑溶液反应转换率，实际生产中溶液的蒸气主要成分为氟硅酸气体(以氟化物表征)，分压力小于氢氟酸的蒸汽分压力），10%质量分数的HF温度60℃时 HF的蒸汽分压为1.8mmHg.
F：液体蒸发面的表面积，m2，反应釜出口总面积按1.88m2计。
经计算，污染物（以 HF 计）产生量约0.027kg/h，项目单批次反应时间为3h，总反应时间为540h，产生量为0.015t/a，反应釜为密闭情况下进行生产，排气管配备引风机，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）密闭管道收集率按95%计，废气通过水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告，2021年第24号）中“2611无机酸制造行业系数表”，氟化氢处理效率为99.49%，则氟化氢有组织排放量为0.07kg/a，单批次反应时间为3h，总反应时间为540h，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.003mg/m3。
本项目有组织废气产生及排放情况见表3.7.1-1。
表3.7.1-1      本项目有组织废气产生及排放情况
	废气类别
	污染物
	核算方法
	产生情况
	处理措施
	排放情况
	排放口

	
	
	
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	产生浓度（mg/m3）
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	

	减水剂生产线投料废气
	颗粒物
	系数法
	3
	11.111
	222.22
	水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭
	0.21
	0.778
	15.56
	DA001

	硫酸铝生产线、速凝剂生产线投料废气
	颗粒物
	系数法
	1.2
	4.444
	88.89
	
	
	
	
	

	减水剂生产线反应废气
	非甲烷总烃
	系数法
	0.3
	0.185
	3.70
	
	0.22
	0.134
	2.68
	

	硫酸铝生产线反应废气
	硫酸雾
	类比法
	0.4
	1.111
	22.22
	
	0.01
	0.022
	0.44
	

	速凝剂生产线反应废气
	氟化物
	公式法
	0.014
	0.026
	0.52
	
	0.00007
	0.0001
	0.003
	


3.7.1.2无组织废气
项目无组织废气为未被收集的投料粉尘、硫酸罐废气及交通运输废气。
（1）未被收集的投料废气
项目减水剂生产线投料废气，硫酸铝生产线、速凝剂生产线投料废气均采用集气罩收集，收集效率为80%，则无组织产生量为1.06t/a，由于项目位于密闭车间进行生产，且投料工序产生的粉尘粒径较大，容易沉降，沉降率按80%计，则无组织颗粒物排放量为0.21t/a，排放速率为0.05kg/h。
（2）硫酸罐废气
项目设置2座30m3的硫酸储罐，储存过程中会有硫酸雾产生，本项目储罐呼吸主要来自浓硫酸储罐，储存为常压储存，挥发量较小。储罐为固定顶罐，环境温度和大气压力变化，物料装卸过程等均会产生一定量储罐呼吸气，主要包括大呼吸和小呼吸。大呼吸是指物料装卸工作时的工作损失；小呼吸是指储罐在没有装卸物料作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期 变化，罐内气体空间温度、物料蒸发速度、蒸汽浓度和压力也随之变化的损失。
①硫酸储罐大呼吸废气
大呼吸损失的影响因素主要为：①物料性质，密度越小，轻质馏分越多，损耗越大。②收发速度，进料、出料速度越快，损耗越大。③储罐耐压等级，储罐耐压性能越好，呼吸损耗越小。当储罐耐压达到5kPa时，则降耗率为25.1%，若耐压提高到26kPa时，则可基本上消除小呼吸损失，并在一定程度上降低呼吸损失。④与储罐所处的地理位置、大气温度、风向、风力及管理水平有关。本项目采用《工业污染源调查与研究 第二辑–空气污染物排放和控制手册》 （美国环境保护局）中固定顶罐的工作损失可用下式估算其污染物的排放量
[image: 微信截图_20260427130105]
式中：LW—固定罐的工作损失（kg/m3投加量）；
KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。（K≦36，KN=1；36<K≦220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26），本项目年周转36次，KN=1；
M—储罐内蒸汽的分子量，98g/mol；
P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），根据《硫酸工艺设计手册物 化数据篇》，98%硫酸蒸汽分压为3.3×10-5kPa（0.033Pa）（25℃）；
Kc—产品因子（石油原油Kc取0.65，其他的液体取1.0）。
根据上式计算，硫酸储罐大呼吸酸雾产生量为Lw=1.35×10-6kg/m3，项目年消耗硫酸量为4000t/a（2174m3），则项目硫酸储罐大呼吸酸雾产生量约为0.003kg/a。
②硫酸储罐小呼吸废气
本项目采用《工业污染源调查与研究 第二辑—空气污染物排放和控制手册》（美国环境保护局）中储罐呼吸公式计算储罐呼吸量，固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： 
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式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；
M—储罐内蒸汽的分子量，98g/mol；
P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），根据《硫酸工艺设计手册物 化数据篇》，98%硫酸蒸汽分压为3.3×10-5kPa（0.033Pa）（25℃）；
D—罐的直径（m），2m；
H—平均蒸汽空间高度（m），浓硫酸储罐取2.8m（项目储罐的充装系数取0.8）；
ΔT—一天之内的平均温度差（℃），15℃；
FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间，本次取1.3。
C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9的C=1；
KC—产品因子（石油原油Kc取0.65，其他的液体取1.0）。
经计算，硫酸储罐小呼吸酸雾产生量为LB=0.04kg/a。
则项目硫酸储罐产生的硫酸雾为0.043kg/a，通过呼吸口无组织排放。
本项目无组织废气产生及排放情况见表3.7.1-2。
表3.7.1-2     项目无组织废气产排情况
	车间/位置
	排放工序
	污染物
	产生情况
	处理措施
	排放情况

	
	
	
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	生产车间
	投料
	颗粒物
	1.06
	0.12
	强化通风、自然沉降
	0.21
	0.05

	硫酸储罐
	硫酸装载
	硫酸雾
	0.043kg/a
	0.00001
	/
	0.043kg/a
	0.00001


（3）动静密封点挥发性有机物
本项目减水剂生产使用有机单体原辅材料，反应釜、原料储罐、输送管道、泵体、阀门及法兰等设备动静密封点存在挥发性有机物（以非甲烷总烃计）微量泄漏。本次参照《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》密封点排放系数法开展核算，计算公式：
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Evocs—密封点VOCs年排放量，kg/a；
FAi——密封点排放系数，kg/（h·密封点）；
WFi——介质中挥发性有机组分质量分数；
CF——转换系数，液相介质取1；
t——装置年运行时间，h/a。
密封点统计及参数选取：项目减水剂生产线涉有机物料静密封点（法兰、垫片）120个，动密封点（搅拌、泵机封）18个；依据规范，液态介质受控设备静密封系数取0.000020kg/（h·点），动密封系数取0.000240kg/（h·点）；有机介质挥发性组分质量分数取0.12；年运行时间4320h。
经计算，项目静密封点VOCs排放量为2.0736kg/a，动密封点VOCs排放量为3.7325kg/a，动静密封点无组织VOCs总排放量为5.81kg/a，平均排放速率0.000806kg/h。
3.7.1.3车间异味
本项目产品为减水剂、硫酸铝外加剂、速凝剂，生产过程异味来源于原料投料、反应搅拌、成品复配、物料储存及物料输送等工序，异味物质随无组织废气逸散至车间及厂界。异味以酸性刺激性气味、小分子有机单体异味为主；异味属于无组织逸散，具有间断性，集中在投料、放料、灌装、储罐呼吸等开盖操作时段；密闭工况下逸散量小，开盖操作时异味瞬时浓度升高。
本项目异味不属于持久性恶臭污染物，异味感知强度与操作方式、车间密闭程度、废气收集效率直接相关；车间生产废气收集处理后，少量未被收集的无组织异味向外扩散；在正常工况、废气收集治理设施稳定运行前提下，异味影响主要局限于厂区及厂界近域，项目周边无敏感点，因此对周边环境影响较小。
3.7.1.4交通运输废气 
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的规定，对于编制报告书的工业项目，分析调查受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源，包括运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量。本项目建成后，交通运输方式以公路汽运为主，厂区内所设机动车位均为地上车位，在汽车怠速（车速约5km/h）进出时会产生一定的汽车尾气，其主要污染物是非甲烷总烃、NOx和CO。经调查分析，车库停车场的汽车尾气排放量与汽车车型、汽车行驶车况、停车场的车流量及汽车在车库的运行时间均有关系。 
①交通运输扬尘 
据有关调查，交通运输的扬尘主要是由原料、产品运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 
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式中：Qp—道路扬尘量，（kg/km▪辆） 
Qp—总扬尘量，（kg/a）；
V—车辆速度，（20km/h）；
M—车辆载重，20t/辆；
P—路面灰尘覆盖率，（取值0.05kg/m2）； 
L—运距，（厂区内取0.8km）； 
Q— 运输量，项目原料、产品运输量合计86800t/a。 
经计算，道路扬尘量为0.2337kg/km▪辆，项目交通运输扬尘产生量为0.81t/a，建设单位采取加盖篷布、降低车速、洒水抑尘的方式减少起尘量，根据天气状况适当调整洒水频率和洒水量，在炎热、干燥季节，则加大洒水频次及洒水量，以路面湿润不起尘为准，可有效抑制扬尘产生，抑尘率为80%，则项目交通运输扬尘排放量为0.16t/a。 
②交通运输尾气 
本项目原料、产品经汽车运输进出厂区会产生汽车尾气，汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，参考《环境保护实用手册》，本项目交通运输大气污染物排放情况见表3.7.1-3。 
表3.7.1-3      项目交通运输移动源排放情况表
	运输方式
	污染物
	平均排放系数（g/km·辆）
	厂区运输长度（km）
	交通量（次）
	产生量（t/a）

	汽车运输
	NOx
	14.65
	0.8
	4340
	0.05

	
	CO
	2.87
	
	
	0.01

	
	THC
	0.51
	
	
	0.002


非正常工况
本项目涉及的事故排放主要是废气处理设施发生故障，考虑最不利情况，废气处理装置完全失效，非正常排放历时不超过1h。
本项目非正常工况废气产排情况见表3.7.1-4。
表3.7.1-4      项目非正常工况废气产排情况
	排放源
	废气类型
	污染物
	产生速率（kg/h）
	备注

	DA001
	投料废气、反应废气
	颗粒物
	15.55
	废气处理设施故障，碱洗设备故障，废气净化系统处理效率为0%，排放时间按照1h计，发生频率1次/年，处置措施立即停车检修，污染治理设备正常运行后方可继续生产

	
	
	非甲烷总烃
	0.185
	

	
	
	硫酸雾
	1.11
	

	
	
	氟化物
	0.026
	


3.7.2废水
项目运营期产生的废水主要为碱喷淋废水、纯水制备废水和生活污水。
（1）碱喷淋塔废水
项目速凝剂装置设有3台反应釜（中和剂反应釜1台，速凝剂反应釜2台），其中产生有机废气的为速凝剂反应釜，根据前述工程分析、引风量总量为50000m3/h。项目废气喷淋用水按液气比1.6L/m3计算。则项目碱喷淋塔循环水量均为8m3/h，喷淋过程中补水量约为循环水量的1.0%，则补充水量均为0.08m(0.8m3/d，240m3/a）；循环水池储水量约为6m3，喷淋塔水循环使用，定期补充新鲜水，平均每个月更换一次，废水排放量按总储水量的90%计，则废水排放量均为5.4m3/次（0.18m3/d，54m3/a），废水直接回用于硫酸铝生产线工序，不外排。
（2）纯水制备废水
本项目纯水来自纯水制备系统，使用自来水制备，产水率约为80%，制备纯水的自来水用量为12970t/a，则产生的废水量约为2594t/a，该部分水为清净下水，回用于速凝剂生产线，不外排。
（3）生活污水
本项目定员30人，年工作180天，员工用水标准按照100L/人·d，则生活用水540t/a，项目生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水量为432t/a，生活污水排入园区污水管网，本项目污水产生及排放情况见表3.7.2-1。
表3.7.2-1     建设项目废水产生及排放一览表
	废水类别
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况
	去向

	
	
	浓度mg/L
	产生量t/a
	
	浓度mg/L
	排放量t/a
	

	生活污水
	CODcr
	350
	0.15
	/
	350
	0.15
	园区污水处理厂

	
	BOD5
	250
	0.11
	
	250
	0.11
	

	
	SS
	200
	0.09
	
	200
	0.09
	

	
	NH3-N
	40
	0.02
	
	40
	0.02
	


3.7.3噪声
项目营运期主要噪声源为搅拌机、风机等机械设备运行噪声，噪声在85～90dB（A）。对高噪声设备采取消声、隔声、减振，将高噪声设备置于车间内等综合措施，使噪声值降低15~30dB（A），控制在75dB（A）及以下，项目建成后噪声设备声源及治理情况见表3.7.3-1。
表3.7.3-1        项目噪声设备声源及治理情况一览表
	设备名称
	数量（台）
	声压级
	排放规律
	治理措施
	降噪效果

	中和搅拌釜
	2
	75
	连续
	选用低噪声设备，安装减振装置，进行厂房隔声
	15

	喷淋净化塔
	1
	75
	连续
	
	20

	反应釜
	10
	80
	连续
	
	20

	[bookmark: _Toc4629]引风机
	2
	70
	连续
	
	20

	水泵
	20
	75
	连续
	
	15


3.7.4固废
拟建项目产生的固体废物主要包括一般工业废物、危险废物及生活垃圾。
[bookmark: _Toc28439][bookmark: _Toc7086][bookmark: _Toc28008][bookmark: _Toc12631][bookmark: _Toc9967][bookmark: _Toc28423][bookmark: _Toc4836]（1）一般工业固废
①未沾染有毒有害物质的包装袋（桶）
项目在生产过程中会产生包括聚醚大单体、维生素C、氢氧化铝废包装袋，废包装物产生量约为2.8t/a，属于一般固废，外售废品回收公司。
②废离子交换树脂
项目设置一套纯水装置进行纯水处理，在运行过程中会产生废离子交换树脂，产生量约0.5t/a，由厂家更换时带走处理。
（2）危险废物
①沾染有毒有害物质的化学品包装袋（桶）
项目涉及产生危化品废包装袋（桶）的物料为丙烯酸产生量为0.6ta，根据《国家危险废物名录》（2025年版），危化品包装袋（桶）属于危险废物（HW49 900-041-49），在项目危废贮存库贮存，定期交由有资质单位处置。
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项目设备检修、维护过程中将产生废机油，产生量约为0.3t/a，属于危废，危险废物类别为HW08（代码：900-214-08）。废机油收集于密闭容器暂存于危废贮存库，定期交有相应危险废物处理资质的单位收运和处置。
③废油桶
项目设备检修、维护过程中将产生废机油桶，产生量约为0.2t/a，属于危废，危险废物类别为HW08（代码：900-249-08）。收集于密闭容器暂存于危废贮存库，定期交有相应危险废物处理资质的单位收运和处置。
（3）生活垃圾
本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按每人1kg/d计，则生活垃圾产生量约为5.4t/a，生活垃圾依托现有收集设施收集后定期由园区环卫部门拉运至城发环保生活垃圾焚烧发电处置。
本项目危险废物产生及处置情况见表3.7.4-1。
表3.7.4-1     项目危险废物汇总统计表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
(t/a)
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废包装袋
	HW49
	900-041-49
	0.6
	投料
	固态
	有机杂质
	每天
	T 毒性
/In 感染性
	危废暂存库暂存，定期交由具有危险废物处置资质单位处置

	2
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.3
	机械维修保养
	液态
	废矿物油
	每月一次
	T 毒性，I 易燃性
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	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	0.2
	机械维修保养
	固态
	废矿物油
	每月一次
	T 毒性，I 易燃性
	


[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc9441]3.8污染物总量控制
3.8.1污染物总量控制因子
根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，确定废气污染物总量控制因子为NOx、VOCs，废水污染物总量控制因子为COD、总磷，同时根据自治区生态环境厅建设项目环评总量管控要求，结合项目所在区域环境质量现状和项目外排污染物特征，本项目废水不外排，确定本项目的总量控制因子为颗粒物、VOCs。
[bookmark: _Toc10106]3.8.2总量指标建议
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]项目VOCs排放总量为0.22t/a，颗粒物排放量为0.21t/a。项目所在区域为环境空气质量不达标区，根据《关于加强重点行业建设项目区域消减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）等有关要求，为减缓建设项目对区域环境空气质量影响，主要污染物VOCs、颗粒物实行区域倍量削减，替代指标为VOCs0.44t/a，颗粒物0.42t/a，建设单位应向生态环境主管部门申请总量控制指标。
[bookmark: _Toc926][bookmark: _Toc15870][bookmark: _Toc23622][bookmark: _Toc27226][bookmark: _Toc16743][bookmark: _Toc24960][bookmark: _Toc9177][bookmark: _Toc15930][bookmark: _Toc12568]3.9碳排放分析
气候变化是当前世界面临的最严峻挑战之一。积极应对气候变化是我国实现可持续发展的内在要求，是加强生态文明建设、实现美丽中国目标的重要抓手，是我国履行大国责任、推动构建人类命运共同体的重大历史担当。2021年5月30日，生态环境部发布了《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》，要求新建、改建、扩建“两高”项目，应满足碳排放达峰目标和相关规划环评要求，将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。
本项目在核算CO2排放量的基础上，结合项目具体特点，积极探索一条绿色、低碳可持续发展路径，减缓气候变化带来的不利影响。为贯彻落实中央和生态环境部“碳达峰、碳中和”相关决策部署和文件精神，充分发挥环境影响评价的源头防控、过程管理中的基础性作用，推进“两高”行业减污降碳协同控制，本次评价按照相关政策及文件要求，计算本项目实施后全厂碳排放量及碳排放强度，提出项目碳减排建议，并分析整合项目减污降碳措施可行性及碳排放水平。
3.9.1碳排放源分析
本项目为化工项目，因此本报告参照国家发展改革委办公厅关于印发第三批10个行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）的通知（发改办气候〔2015〕1722号）中《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》进行温室气体排放核算。 
温室气体排放总量等于核算边界内所有燃料燃烧排放量、过程排放量、废水处理排放量、购入电力及热力产生的排放量之和，扣除输出的电力及热力产生的排放量，按式（1）计算：
E=E燃烧+ E过程+E废水+E购入电+E购入热-E输出电-E输出热              （1） 
式中：
E——报告主体温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； 
E燃烧——报告主体燃料燃烧二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；
E过程——报告主体过程二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； 
E废水——报告主体废水处理温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； 
E购入电——报告主体购入电力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； 
E购入热——报告主体购入热力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； 
E输出电——报告主体输出电力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； 
E输出热——报告主体输出热力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。 
本项目涉及的温室气体排放源主要为购入的电力对应的二氧化碳排放。本项目能源消耗见表3.9.1-1。
表3.9.1-1       本项目能源消耗一览表
	排放源类别
	消耗量

	外购电力
	5.0172万kW·h


3.9.1碳排放源强核算 
本项目涉及的温室气体排放源主要为购入的电力对应的二氧化碳排放。
[bookmark: _Toc20558][bookmark: _Toc8073][bookmark: _Toc27425][bookmark: _Toc6547][bookmark: _Toc13201]（1）计算公式
购入的电力所对应的电力生产环节产生的二氧化碳排放量，按式（11）计算：
[image: ]
式中：
E购入电——购入电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； 
AD购入电——核算期内购入的电量，单位为兆瓦时（MWh）； 
EF电力——电力的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。 
[bookmark: _Toc13588][bookmark: _Toc25927][bookmark: _Toc16486][bookmark: _Toc27365][bookmark: _Toc1275]（2）排放因子获取 
电力排放因子采用国家主管部门公布的电网排放因子，选用国家主管部门最近年份公布的相应区域电网排放因子，为0.5703tCO2/MWh。 
[bookmark: _Toc30863][bookmark: _Toc15521][bookmark: _Toc22046][bookmark: _Toc3585][bookmark: _Toc23466]（3）计算结果 
本项目购入的电力的排放量计算结果见表3.9.1-2。 
表3.9.1-2    本项目购入的电力、热力的排放情况一览表
	因子
	AD购入电
	EF电力
	E购入电

	
	MWh
	tCO2/MWh
	tCO2

	数值
	5.0172×10-2
	0.5703
	0.03


3.9.2碳排放量汇总 
根据上述计算，本项目碳排放量为0.03t/a。
[bookmark: _Toc1610]3.9.3碳减排措施
本项目从协同降碳、厂内外运输、工艺技术、节能设备和能源及碳排放管理等方面均采取了一系列减污降碳措施，具体如下。 
3.9.3.1协同降碳
[bookmark: _Toc21924][bookmark: _Toc14465][bookmark: _Toc7573][bookmark: _Toc6127][bookmark: _Toc13960]（1）绿色工艺
参照《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》节能降碳改造升级实施指南，采用智能优化技术，实现能效优化；采用先进控制技术，实现卡边控制。 
[bookmark: _Toc3023][bookmark: _Toc26134][bookmark: _Toc25415][bookmark: _Toc24316][bookmark: _Toc2589]（2）优化设备采购方案 
①本项目通过购入效率高、能耗少、成本低的先进设备，使全厂单位生产总值温室气体排放量及单位产品温室气体排放量下降。 
②按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2025）的要求，实行各生产线、工段耗能专人管理，建立合理奖罚制度，并严格执行，确保节能降耗工作落到实处。 
3.9.3.2厂内运输减污降碳措施 
（1）项目在总图布置时，根据工艺生产的需要，按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，减少折返、迂回以及货物的重复装卸和搬运，减少厂内运输货物周转量，缩短运输距离，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的CO2排放量。 
（2）工艺设备和建构筑物合理布局，水泵房、变配电设施等均设置在负荷中心，减少电力等能源输送损耗，减少电力隐含的CO2排放量。 
3.9.3.3电气设施减污降碳措施
本项目在电气设备设施上采用了多种节能措施，从而间接减少了电力隐含CO2排放量。具体措施主要有：
（1）根据项目用电性质、用电容量等选择合理的供电电压和供电方式，有效减少电能损耗。
（2）选用高功率因数电气设备。采用无功功率补偿，为减少线路损失，设计采用高低压同时补偿的方式，补偿后功率因数达0.95以上。低压设置自动无功补偿电容器装置，高压采用高压并联电容器进行功率因数补偿，补偿后使功率因数在装置负荷正常运行时提高，有效减少无功损耗，从而减少电能损耗，实现节能运行。 
（3）选用节能型干式变压器，能效等级为1级，具有低损耗（空载和负载损耗相对较低）、维护方便等显著特点。 
（4）各种电力设备均选用能效等级为1级的节能产品，与实际功率和负荷相适应，达到降低能耗，提高工作效率的作用。 
（5）负载变化较大的风机、泵类采用变频器调速控制，进一步降低能耗。
3.9.3.4减污降碳管理措施
[bookmark: heading_1]（1）能源及碳排放管理制度
本项目为混凝土助剂专用化学品生产项目，生产过程无燃煤工序，主要消耗能源为电能、少量蒸汽及自来水，碳排放源简单、可控。为规范项目日常用能及碳排放管控，企业建立三级能源及碳排放管理体系，实行公司、部门、班组三级网格化管理模式。企业配套制定完善的能源及碳排放管理制度，对电力、用水等能源的购入、使用、设备能耗管控、生产节能操作等环节作出细化规定，结合本项目间歇式助剂生产工艺特点，杜绝设备空转、无效能耗浪费，从管理制度层面实现能源高效利用、碳排放精细化管控。
[bookmark: heading_2]（2）能源计量管理
结合本项目生产用能特点，企业建立完善的能源计量管控体系，严格落实《计量管理制度》。针对厂区生产用电、生活用电、生产用水等关键用能节点，分类配套安装合规计量器具，实现各类能源消耗分项、分级计量。
[bookmark: heading_3]（3）能源统计管理
企业建立常态化能源统计与能耗分析机制，由专职管理人员负责每日、每月能耗数据统计汇总，建立完善的能耗统计台账及能源消耗平衡表。结合本项目速凝剂、硫酸铝、减水剂生产线的生产工况，制定科学合理的产品单耗定额，将能耗指标纳入生产考核。定期开展能耗数据分析、节能潜力排查，针对生产设备启停、生产间歇、设备运维等环节优化用能方案。
[bookmark: heading_4]3.9.3.5 减污降碳措施小结
本项目为混凝土外加剂生产项目，无煤炭、重油等化石燃料燃烧工序，核心碳排放来源于生产用电消耗及厂区运输能耗。项目从工艺选型、设备配置、节能管控、污染物减排等多维度落实减污降碳措施：工艺方面选用成熟先进的常温合成工艺，无需高温煅烧，大幅降低生产能耗及碳排放；设备方面全部选用高效节能反应釜、机泵、输送设备，杜绝高耗能落后设备；生产管理方面建立完善的能耗计量、统计、考核制度，常态化开展节能管控；污染治理方面配套完善的废气、废水、固废治理设施，实现污染物稳定达标排放，同步实现减污协同降碳。结合清洁生产分析结果，本项目能耗指标、产排污指标均处于区域同行业先进水平，减污降碳措施针对性强、落地性高、经济技术可行。
[bookmark: heading_5]3.9.4 碳排放管理与监测计划
[bookmark: heading_6]3.9.4.1 碳排放监测计划
结合本项目碳排放特征（无工艺CO₂排放、无化石燃料燃烧排放，碳排放主要为间接排放），企业制定针对性的温室气体监测与管控计划。重点监测内容为厂区用电量、用水量、原辅材料运输及厂内车辆燃油消耗等碳排放关键活动水平数据。本项目无工艺废气CO₂有组织排放，无需开展烟气CO₂在线监测，仅需通过能耗统计核算间接碳排放，监测方案贴合项目实际、科学合理。
[bookmark: heading_7]3.9.4.2 碳排放管理
[bookmark: heading_8]（1）报告管理
企业依托全年能耗统计台账、生产运营数据，每年规范编制企业碳排放核算报告，严格落实内部校核、审核流程，确保核算结果真实准确。报告格式及核算方法严格遵循国家及地方化工行业碳排放核算指南要求，完成企业内部审核盖章后，按主管部门要求按时上报，企业同步留存归档，实现碳排放核算、报告、归档全流程规范化管理。
[bookmark: heading_9]（2）信息公开
企业严格落实生态环境部门碳排放信息公开相关要求，如实公开项目能耗消耗、碳排放水平、节能改造、污染物减排等相关信息。主动接受环保部门及社会监督，结合企业发展规划，逐步完善低碳信息披露体系，持续提升企业低碳运营管理水平。
[bookmark: heading_10]（3）碳强度考核
企业结合本项目助剂生产工艺及能耗特点，建立适配的碳管理制度及碳强度考核机制。明确各岗位节能、低碳管控职责，将产品单位能耗、碳排放强度指标纳入车间及班组绩效考核。通过常态化岗前培训、技能交底，提升员工节能低碳生产意识，规范生产操作流程，杜绝设备空转、能源浪费等低效生产行为，通过精细化管理持续降低产品单位碳排放强度。
[bookmark: heading_11]（4）碳市场交易
本项目为新型建材助剂生产项目，不属于全国碳排放权交易市场重点管控的火电、钢铁、化工控排重点行业，现阶段不强制纳入碳市场交易。企业主动践行低碳发展理念，通过优化生产工艺、选用节能设备、强化能耗管控、提升生产效率等方式，持续降低单位产品碳排放强度，预留碳减排余量，为后续区域碳减排管控、碳市场扩容交易做好储备，助力企业低碳可持续发展。
[bookmark: heading_12][bookmark: heading_14]3.9.5碳排放评价结论
本项目属于混凝土外加剂生产项目，生产工艺为常温物理混合、常温合成工艺，无化石燃料燃烧工序、无工艺直接CO₂排放，项目碳排放以生产用电、蒸汽消耗等间接碳排放为主，碳排放源简单、可控、污染小。项目建设符合国家及自治区减污降碳、绿色低碳发展相关政策要求，项目通过选用先进节能生产工艺、高效节能设备、自动化控制系统，从源头降低生产能耗；通过建立完善的能源计量、统计、考核及碳排放管理制度，实现全过程低碳精细化管控；配套完善的污染治理设施，实现各类污染物稳定达标排放，达成“减污”与“降碳”协同增效。
根据能耗及产能核算结果，本项目单位产品碳排放强度较低，优于区域同行业平均水平，清洁生产水平达到国内一般水平。项目采取的各项减污降碳措施针对性强、经济技术可行，可有效控制项目生产运营期碳排放增量，不会对区域碳减排目标造成不利影响，项目碳排放管控整体可行。
[bookmark: _Toc22566][bookmark: _Toc22839][bookmark: _Toc22177][bookmark: _Toc23676][bookmark: _Toc32081][bookmark: _Toc15356][bookmark: _Toc14941][bookmark: _Toc24177][bookmark: _Toc8195]3.10清洁生产
[bookmark: _Toc24486]3.10.1清洁生产概述
清洁生产是将污染预防的战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以减少人类的风险。概括地说，清洁生产是一种新的污染防治策略，它是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程，产品和服务中，以提高生态效率和减少人类环境的风险，清洁生产的实质就是在生产过程中坚持采用新工艺，新技术，综合利用原材料和能源，最大限度地把原料转化为产品，减少所有废弃物的数量和毒性，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设与环境保护的协调发展。因此，将清洁生产纳入环境影响评价制度后，环境影响评价制度会更加完善，在预防和控制污染方面能发挥更大的作用。
[bookmark: _Toc23327]3.10.2清洁生产分析 
清洁生产分析是对建设项目的技术先进性和环境友好性进行综合评价。其目的要求将综合预防污染的环境策略持续应用于生产过程和产品中，提高企业的经济效率，减少生产活动对人类环境的污染，更好地保护环境。清洁生产要求在生产过程中最大限度地利用资源和能源，通过循环利用、重复使用，使原材料最大限度地转换为产品。将节约能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量贯穿于生产的全过程中。 
清洁生产的实质是使用清洁的原料和能源；采用先进的无害的生产工艺、技术与装备；采取清洁生产过程；生产出清洁的产品四个主要方面。它要求从生产的源头及全过程实行控制，对必须排放的污染物采用先进可靠的处理技术，消除或减少污染物的产生和排放，确保污染物达标排放和总量控制要求，以最小的投入获得最大的产出，实现建设项目经济、社会和环境的协调统一。本项目目前国内无相关清洁生产水平评价标准，也无行业相关指标统计参数，因此本次评价通过定性分析，对项目的清洁生产水平进行分析说明。
3.10.2.1工艺技术先进性
减水剂合成方法大体上有可聚合单体直接共聚、聚合后功能化法和原位聚合与接枝等几种。
（1）可聚合单体直接共聚
这种合成方法一般是先制备具有聚合活性的侧链大单体（通常为甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯），然后将一定配合比的单体混合在一起直接采用溶液聚合而得成品。这种合成工艺要合成大单体，中间分离纯化过程比较繁琐，成本较高。
（2）聚合后功能化法
该方法主要是利用现有的聚合物进行改性，一般是采用已知分子量的羧酸，在化剂的作用下与聚醚在较高温度下通过酯化反应进行接枝。但这种方法也存在很大的问题：现成的羧酸产品种类和规格有限，调整其组成和分子量比较困难；羧酸和聚醚的相容性不好，酯化实际操作困难；另外，随着酯化的不断进行，水分不断逸出，会出现相分离。
（3）原位聚合与接枝该方法主要是为了克服聚合后功能化法的缺点而开发的，以聚醚作为羧酸类不饱和单体的反应介质。该反应集聚合与酯化于一体，可以避免羧酸与聚合相容性不好的问题。这种方法工艺简单，生产成本较低。
拟建项目采用原位聚合与接枝法合成羧酸减水剂的工艺路线，采用的合成工艺为：原料聚醚与丙烯酸进行聚合反应，再经复配即得一定含固量的减水剂，速凝剂采用行业成熟工艺进行制备
3.10.2.2生产设备先进性
生产设备主要选用先进成熟产品，符合国家及行业相关标准、规范和制造厂的标准、规定。设计选用的机泵要求其性能稳定、运行可靠、高效节能、密封性能良好，且能长时期连续运转的成熟定型产品，对于不成熟未经鉴定的或者试制产品一律不予采用。拟建项目主要生产设备如反应釜采用定型设备，带有完善的计量系统，易于控制反应条件。
3.10.2.3原辅材料、产品清洁性
拟建项目主要原料为聚醚大单体、丙烯酸、维生素C、氢氧化钠、氟硅酸等，原辅材料中涉及有毒或腐蚀性物质，在正常的生产过程中，按照危险化学品储存、控制和管理要求对环境危害影响可接受。项目所需主要原料均属常见商品，市场供应丰富拟建项目原料均为国内采购，来源稳定，通过对原辅料的优化选择及生产工艺的优化选择，提高了产品的收率，从源头上削减各原辅料的用量，符合国家产业需要和清洁生产要求。
3.10.2.4物耗、能耗及“三废”排放水平
（1）原材料消耗水平
拟建项目各生产装置原辅材料消耗情况见表3.3.3-1。拟建项目采用先进的生产工艺路线，通过对有效成分的回收和循环套用，尽量减少原辅材料消耗。在项目运行过程中应通过强化生产过程中的自控水平、加强管理等一系列措施有效地降低了物耗，符合清洁生产要求。
（2）能源消耗水平
拟建项目工程采用的节能措施主要为，项目通过污水收集利用，大幅度减少了新鲜水的取用，提高了水的重复利用率，电气设备采用国家推荐的节能型产品，主要电机加装变频调节，不仅进一步降低电能消耗，而且减少噪声。
（3）污染物产生水平
拟建项目生产装置废气能够实现达标排放。生活污水经处理达标后排入高新区海天污水处理厂，也能够实现达标排放。
总体而言，通过类比国内同类生产装置，拟建项目污染物产生情况基本处于同一水平，符合清洁生产要求。
3.10.3进一步实施清洁生产的途径
为进一步提高拟建项目清洁生产水平，评价提出如下建议：加强设备的预修管理，杜绝设备事故排放；提高操作工人的技术水平和责任心，及时对设备进行维护、保养、检修也是能够控制的。所有对环境可能产生重大影响的岗位的员工都应经过相应的培训，以增强员工的环境意识和工作能力，提高清洁生产水平
3.10.4清洁生产小结
综上所述，拟建项目所采用的工艺技术、设备先进、可靠，其能耗、水耗指标满足要求，项目的节能、环保措施可以得到很好落实，使得项目的节能、减排成为可能，能最大程度地把生产过程中产生的污染和残留降到最低水平。因此，拟建项目的清洁生产水平处于国内同行业一般水平。
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昌吉市隶属于昌吉回族自治州，位于天山北，准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆腹地，东经86°24′～87°37′，北纬43°06'~45°20'之间。南北长约260km，东西宽约 30km，总面积8215km2，昌吉市东隔头屯河与乌鲁木齐市相邻，距乌鲁木齐市35km，距乌鲁木齐国际机场18km，西以红沟为界与呼图壁县相邻南以天山山地的阿斯克达板山脊为界，与新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县相接北和新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县、阿勒泰地区福海县接壤。312国道、第二座亚欧大陆桥和乌奎高速公路穿境而过，交通运输便利，是通向北疆各地的交通要道。
昌吉高新技术产业开发区于2010年9月经国务院常务会议研究，批准为国家级高新区，远景规划面积126km2由建成区和新区组成，是新疆面积最大的开发区，其中：昌吉高新区（建成区）位于昌吉市城区西南隅，与市区毗邻，北邻乌伊公路（312 国道），南至乌奎高速公路和北疆铁路，规划面积25km2昌吉高新区（新区）行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201省道。东西长12km，南北宽4.7km。昌吉高新区（新区）距乌鲁木齐国际机场32km，距昌吉火车站27km，西距石河子100km，总面积34km2。
4.1.2 地形地貌 
昌吉市位于天山东西复杂构造带，北缘之次级构造——乌鲁木齐拗陷带内西北部与呼图壁隆起衔接，南邻北天山向斜褶皱带，新构造运动仅在市区以南的低山丘陵地带较为发育，市区大部分地带构造简单，地表和中部均无断裂通过昌吉市区平均海拔 560～645m。
昌吉市地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000多米。昌吉市城区位于头屯河和三屯河洪积冲积平原的中上部。地形特征为南高北低，西高东低，总体上由西南方向向东北方向倾斜。地形坡降在乌伊公路以南约为10%～13%，在乌伊公路以北坡降为6%～9%。市区北部一般为地势低洼的沼泽地形，市区地面平整无大的地形起伏。市区地形高程560～650m，城区中心高程580m。
项目所在区域地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三条大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。项目区所在地在大的地貌上属于山前冲洪积倾斜平原的下部，地形由南西微倾向北东，地面坡降12%，海拔547～553m，场地现为荒地，微地貌变化不大。区内地势较平坦、开阔，地表及地层结构简单稳定。
4.1.3工程地质
本项目拟建场地位于昌吉国家高新技术产业开发区，根据项目岩土工程勘察报告，项目所在区域地貌单元属山前冲洪积扇中前缘，地形相对较平坦。据勘察结果，该场地地层由层粉土含多层中砂、圆砾透镜体，②层圆砾、③层中砂、④层粉土、⑤层中砂组成的有规律分布的互层状结构特征。拟建场地地层由上至下分述如下：
（1）第①层：粉土，层厚 10.0～18.5m，土黄色，干燥，稍密－中密，松散状。表层夹有植物根系，韧性低、干强度低，无光泽反应，摇振反应中等，局部夹有中砂、圆砾透镜体，其厚度20～40cm，在该粉土层中分布有不连续的中砂及圆砾层，从分布高程来分析包括：
①-1层：中砂，灰黄色，稍湿，稍密－中密－密实。层顶埋深一般在0.5～12.1m，厚度0.5～7.8m，以透镜体形式分布，规律性较差。
①-2层：圆砾，青灰色、灰褐色，稍湿，稍密－中密，粒径多在5～20mm，约占55%，中粗砂充填，级配较好，局部含少量卵石。该圆砾层以透镜体形式分布，规律性较差。
（2）第②层：圆砾，青灰色，中密，稍湿。粒径多在5～20mm，约占55%，主要成分以硅质岩、砂岩、凝灰岩为主，质地坚硬，多呈圆形、亚圆形，中粗砂充填，泥砂质、钙质胶结，级配较好，局部含少量卵石。层顶埋深14.3～18.5m，该层最小厚度4.0m，平均厚度4.79m，该层在全场均有分布，层位稳定。
（3）第③层：中砂，浅灰色，稍湿，中密，泥砂质胶结。层顶埋深20.3～24.3m，该层厚度 1.5～4.1m，该层在重型设备主装置区钻孔均有揭露，分布层位基本稳定。
（4）第④层：粉土，土黄色，稍湿，中密，短柱状。韧性低、干强度低，无光泽反应，摇振反应中等。该层厚度不大，层厚1.1～3.4m。
（5）第⑤层：中砂，浅灰色，稍湿，中密，粒径多在0.25～0.5mm，约占58%。层顶埋深24.7～27.6m，该层在全场均有分布，层位稳定。
根据区域水文地质资料，建设项目场地地下水类型为第四系松散岩类孔隙潜水，地下水埋深大于40m，多年地下水位年变幅1.0～3.0m，丰水期为每年4—6月，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙潜水，地下水对拟建项目基础无影响场地地基土为较均匀地基土，场地类别属I类场地，场地土类型为中软场地地段类别属于抗震一般地段。
根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2023）和《建筑抗震设计规范》（GB/T50011-2010）（2026年版）划分，场地抗震的基本参数为：地震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.15g，特征周期为0.35s，标准冻土深度1.5m。根据拟建场区地震烈度和区域地壳稳定性分区和判别指标，确定拟建场地区域地壳稳定性属次不稳定区，属抗震一般地段，工程建设中等适宜，须加强抗震设计和工程措施，装置厂房与重要设备基础的建筑和结构设计应做好防震、抗震设计。
本项目场区地震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.15g，特征周期为0.35s，标准冻土深度1.5m。
4.1.4水文及水文地质 
（1）地表水
昌吉市境内有大小冰川158条，面积60km2，水储总量19.8亿m3，为昌吉市的天然固体水库。发源于天山北麓高山冰川的三屯河、头屯河两条河流自南向北贯穿全市，年径流量5.46亿m3。建有三屯河水库和头屯河水库，库容分别为3500万m³和750万m3。头屯河、三屯河均属于季节性积雪融化补给和冰川融水补给为主，时空分配不均，年变幅大，汛期多在7~8月，枯水期多在12~1月，两条河系汛期最大流量达61~81m3/s，枯水期流量仅为2~2.3m3/s。
头屯河，故名昌吉河，是介于昌吉和乌鲁木齐之间的一条河，发源于天格尔达坂的北麓，由位于高中山带的七大支流汇集而成，经过乔楞格尔、八一农学院林场、金涝坝、庙尔沟、硫磺沟，由西南向东北，穿过山涧，于哈地坡流出山口，穿过山前平原，流入西戈壁，全长179km，平均宽度244m，集水面积1562km2，流域面积2884km2，头屯河年均径流量2.34亿m3，最大径流量3.148亿m3(1996），最小补流量1.63亿m3(1974年），年平均流量7.42m3s，属老年期河床，水位标高为573.457m。
三屯河发源于天山支脉的天博格尔峰达山北坡，上游由大小屯河组成，在努尔加牧业村附近汇合，由南向北汇入各山洞支流，形成三屯河的主流，流出山口后进入平原灌区。河长260km，多年平均径流量3.58x108m3，多年平均流速11.34m3/s；流域汇水面积为1636km2，河流流量年际变化较大，洪枯悬殊，水量不稳，主要靠山区的降水和冰雪消融补给。
根据《新疆昌吉工业高新区（新区）水资源调查评价报告》高新区（新区）内无地表水体。 
（2）地下水
昌吉州境内地下水主要分布于平原区，类型属潜水和承压水，平均资源量13.09×108m3/a，开采量为10.60×109m3/a，实际开采量8.62×108m3/a，其中：农业利用率为81.17%，工业利用率为13.57%，生活利用率为4.72%，年平均地下水资源量与开采量的地域分布为西多东少，仅昌吉市、呼图壁、玛纳斯三县市就占全州的50%左右。地下水的补给，山区以降水、山谷雪水渗漏为补给源，平原以降雨、河道水渗入、渠道水渗入和山区地下水的侧向补给为补给源，沙漠以降雨、凝结水及平原区地下水的侧向补给为主。地下水总的径流规律是山区由南向北流，平原地下水以北偏西方向流入沙漠，沙地下水以滞缓的速度向西北方向沙漠深处流动。
三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。
高新区（新区）内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。高新区（新区）坐落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。
包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。根据《新疆昌吉工业高新区（新区）水资源调查评价报告》，项目场区表层覆盖着10～30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，黄土状亚粘土渗透系数约为0.04m/d，分布连续、稳定。项目场地包气带防污性能为中级。项目场地地下水含水层厚度变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，项目所在区域为多层结构的混合水含水层，含水层以承压含水层为主。场区地下水埋深在26.4～27.8m之间，层间水力联系不是很密切。
据高新区（新区）地下水等水位线图，高新区（新区）内地下水流向为SW至NE方向，与高新区（新区）南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道沿地下水流向侧向补给区内地下水。区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。
本项目所在地地下水埋深大于15m，对本工程无影响。
4.1.5 气候与气象 
昌吉市地处天山北麓平原地区，准噶尔盆地的南缘，为温带大陆性干旱气候。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈。降水较少，年际变化不大。春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。主要气象参数：
春季：通常在3月下旬开春。升温迅速而不稳，天气多变，平均每月有一到两次强冷空气入侵，使气温变化幅度较大，降水增多。 
夏季：炎热干燥，空气湿度小，无闷热感，多阵性风雨天气，降水较多。 
秋季：秋高气爽，晴天日数最多。平均每月有一到两次强冷空气入侵，使得气温下降迅速。
冬季：严寒而漫长，有稳定积雪，空气湿度明显加大。冬季上空多有逆温形成，平均风速为四季最小。 
以下为昌吉市气象站近30年主要气象参数如下： 
年平均气温：7.4℃ 
年极端最高气温：45℃（2006 年 07 月 31 日） 
年极端最低气温：-33℃（1984 年 12 月 25 日） 
平均年降水量：191.0mm 
年最大降水量：346.7mm（2007 年） 
年平均蒸发量：2046.7mm 
年最大蒸发量：2564.9mm（1982 年） 
年平均气压：934.3HPa 
年平均相对湿度：58% 
最大冻土厚度：155cm（2005年3月出现3次） 
年平均风速：1.8m/s 
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年平均雷暴日数：8.7d 
平均年大风日数：15.1d 
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4.2.1园区规划环评情况
昌吉高新技术产业开发区（以下简称昌吉高新区）于2000年6月被新疆维吾尔自治区人民政府批准为省级高新区，2010年9月经国务院常务会议研究，批准为国家级高新区。
2014年昌吉高新区委托新疆建筑设计研究院编制完成了《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）》。本次规划分昌吉高新区（起步区、扩展区）规划和榆树沟镇区总体规划两部分，规划建设用地总面积71.87km2，其中昌吉高新区规划建设用地面积51km2，生活服务配套区（榆树沟集镇区）规划建设用地面积20.87km2。扩区后规划范围东到榆树沟镇行政边界，西到与呼图壁边界，南到乌奎高速公路，北到S201省道和新材料产业园边界。扩区后昌吉高新区将构建以装备制造、生物制药、新材料、食品产业四大战略性新兴产业为主体，以新一代信息技术为新的经济增长点、以低碳节能产业为特色，以教育培训、现代物流、总部经济、安防监控服务、科技金融为主的现代服务业为配套的现代化高新技术产业园区。
2014年8月，昌吉高新区园区管理委员会委托新疆环境保护科学研究院开展《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014-2030）环境影响报告书》编制工作，并于2015年3月取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅审查意见（新环函〔2015〕306号）。
2021年，昌吉高新区委托编制了《昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划(2021-2035年)》，该规划作为昌吉高新技术产业开发区范围内国土空间开发保护在空间和时间上做出的总体安排和综合部署，指导各类开发建设活动、开展国土资源保护利用与修复、制定空间发展政策和实施国土空间用途管制的空间蓝图，编制详细规划的依据、相关专项规划的基础，是目前昌吉高新技术产业开发区现行的最新规划，该规划于2024年7月13日由新疆维吾尔自治区人民政府发布实施（新政函[2024]137号）暂未开展规划环评。
4.2.2规划期限及规划范围
规划名称：昌吉高新技术产业开发区国土空间专项规划(2021-2035年)
规划期限：规划期限为2021年至2035年，规划目标年至2035年。
规划范围：昌吉高新区规划范围东至榆树沟镇行政边界，西至昌吉市行政边界，南至G30乌奎高速-吉祥路-环城南路，北至省道S325-下移户村南缘，规划范围总面积约57.72平方千米。 
4.2.3产业空间布局 
加强园区核心产业延链补链和改造升级，聚力发展新材料、装备制造、生物科技三大产业区，重点打造特变电工科技城与蓝山屯河科技城，培育壮大曙光园与高新文化中心，构建“三区两城、一园一心”的产业空间布局。
三区：新材料产业区主要位于乌昌大道以南、吉祥路以西区域，谋划布局硅基新材料、铝基新材料、碳基新材料等功能组团，配套电商组团、仓储组团。装备制造产业区主要位于乌昌大道以北、吉祥路以西区域，推进电力装备、机械设备、医疗装备等组团建设，加快新能源汽车、光伏发电设备、风电设备等新能源关联产业发展。生物科技区主要位于光明路以东，省道S325 以南、环城南路以北区域，重点打造生物制造、生物能源、生物环保、生物医药等组团，开展生物科技关键技术集成与产业化示范。
两城：特变电工科技城围绕输变电产业，加快推进装备制造产业发展。蓝山屯河科技城打造生物基原料、生物基新材料、下游制品研发生产基地，带动新材料产业区发展。
一园：曙光园以曙光村为依托，聚焦发展新型建材、绿色装配式建筑等领域，打造区镇一体化样板地区。
一心：管委会周边布局高等级公共服务、科创服务设施，助力高新区完成产业转型、产城融合升级。 
园区规划布局见图4.2-1.
4.2.4园区用地规划
以土地集约节约、职住平衡为原则，推进“区镇一体化”建设，提高公共服务设施及绿化开放空间用地比例，优化昌吉高新区就业环境。统筹产业用地布局，聚集建设“园中园”，构建高品质产业发展平台。
（1）居住用地
居住用地面积168.61公顷，占开发边界建设用地的4.61%。
（2）公共管理与公共服务用地
公共管理与公共服务用地面积143.13公顷，占开发边界建设用地的3.91%。
（3）商业服务业用地
商业服务业设施用地包括商业、商务金融、其他商业服务业用地等用地，用地面积76.07公顷，占开发边界建设用地的2.08%。
（4）工矿用地
工矿用地面积1887.29公顷，占开发边界建设用地的51.57%。
（5）物流仓储用地 
物流仓储用地面积161.72公顷，占开发边界建设用地的4.42%。
（6）交通运输用地
交通运输用地面积649.90公顷，占开发边界建设用地的17.76%。
（7）公用设施用地
公用设施用地主要包括变电站、污水泵站、垃圾中转站、消防站等公用设施，用地面积82.20公顷，占开发边界建设用地的2.25%。
（8）绿地与开敞空间用地
绿地与开敞空间用地面积417.06公顷，占开发边界建设用地的11.40%。
（9）特殊用地
特殊用地面积73.70公顷，占开发边界建设用地的2.00%。 
园区土地利用规划见图4.2-2。
4.2.5园区基础设施现状及规划 
4.2.5.1给水
昌吉高新区供水主要为自来水厂，昌吉高新区自来水厂于 2008年8月开工建设，设计规模为3万m3/d，于2009年6月投入使用。2013年昌吉高新区自来水厂进行了扩建，供水能力达到5万m3/d。
昌吉高新区自来水厂有1500m3清水池2座，10000m3清水池2座，水厂担负着园区320家企业、4个小区560住户及附近2个村委会的生产、生活的供水保障工作，满足园区用水需求。
昌吉高新区目前供水管网东至榆军路，西至经七路，南至创新大道，北至S201线。水厂设供水运行调度中心一座，化验室一座，供水水质符合国家标准合格率达100%。
本项目生产、生活用水由园区供水管网提供，厂区已接入园区供水管网
4.2.5.2排水
昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发区西北角，201省道以南，昌吉国家高新技术产业开发区污水处理厂由新疆高新海天水务有限公司建设运营。2018年该污水处理厂进行了提标改造，提标改造后污水处理厂工艺为污水→粗格栅及污水提升泵站→细格栅及曝气沉砂池→MBR池→二沉池一芬顿氧化池一絮凝沉淀池一纤维转盘滤池一紫外消毒渠→出水，污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，夏季尾水排入污水处理厂西侧的高新区生态灌溉项目蓄水池中，用于高新区工业冷却水、绿化、洗车、浇洒道路、景观用水，冬季尾水排入园区中水库。
昌吉高新技术产业开发区要求工业企业等排污者向园区污水集中处理设施排放污水在没有行业及地方水污染物排放标准时，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时参照《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010)B级；在有行业及地方水污染物排放标准时应优先执行行业及地方标准。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），园区集中式污水处理厂出水，配套有再生水处理设施，出水需满足再生水回用标准的，执行一级A标准，根据再生水回用用途，再生水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用工业用水水源》（GB/T19923-2005）等。
本项目产生生活污水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理。
4.2.5.3供电
昌吉高新区内有昌吉明德110kV双回路变电站一座，榆树沟35kV双回路变电站一座，有两路220kV出现穿越园区，110/35kV区内线路长10.5km；10kV出线6路，线路长度35km。
根据现场调查，园区电网供应，本项目用电从厂区南侧现有380KV变压器接入，能满足本项目的用电需要。
4.2.5.4燃气供应
昌吉高新区内地下天然气储量丰富，新疆石油管理局呼图壁气田的五口彩旗经及集输管道位于园区内西北侧，集输管道管径DN80，平均埋深1.5m，以1.4MPa~1.5MPa的稳定压力供气，集输管向西至呼图壁整理站。
园区内气源为新疆油田油气储运分公司706站，供气方式采用管道输送。现状压力管网等级：高压管网18~22MPa，次高压管网12~14MPa，中压管网3.5~4MPa，低压管网3~5kPa。
4.2.5.5供热
本项目生产用热采用电加热，项目冬季不生产，值班人员采用电采暖。
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4.3.1 大气环境质量现状调查与评价 
[bookmark: _Toc16438]4.3.1.1环境空气质量基本因子调查
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根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择距本项目12.9km昌吉市新区政务中心空气监测站点2025年的监测数据，作为环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。监测点位和项目所在区域地形、气象条件、环境特征、环境功能基本一致，引用数据能客观体现所在区域环境质量，项目引用环境质量资料基本可行。
（2）评价标准
根据本项目所在区域的环境功能区划，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值要求。
（3）评价方法
基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
计算公式：
Pi=Ci/Coi×100%
其中：Pi-－污染物i的地面空气质量浓度占标率，%；
Ci--基本污染物i的地面空气质量浓度，mg/m3； 
Coi--基本污染物i的环境空气质量浓度标准，mg/m3。
（4）评价结果
本项目评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，达标判定结果见表4.3.1-1。
表4.3.1-1      大气环境质量及评价结果一览表
	评价因子
	评价指标
	评价标准（μg/m3）
	现状浓度（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均
	60
	7
	11.7
	达标

	NO2
	年平均
	40
	25
	62.5
	达标

	PM10
	年平均
	60
	67
	111.7
	不达标

	PM2.5
	年平均
	30
	37
	123.3
	不达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	4000
	1600
	40
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	160
	131
	81.9
	达标


根据表4.3.1-1对基本污染物的年评价指标分析结果，2025年昌吉市基本污染物的评价指标中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7µg/m3、25µg/m3、67µg/m3、37µg/m3，CO 24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O38小时平均第90百分位数为131µg/m3。其中SO2、NO2、CO和O3指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，PM10和PM2.5指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值要求，因此判定本项目所在区域为空气质量不达标区。
[bookmark: _Toc21511]4.3.1.2特征污染物环境质量现状
针对本项目特征污染物TSP、氟化物、硫酸雾、非甲烷总烃，本次评价中特征污染物TSP、氟化物、硫酸雾委托新疆科霖检测技术服务有限公司于2026年4月22日~29日对本项目进行现状监测，在项目区、项目区西侧上移户村、项目区东侧广东户村各布设了1个监测点，监测布点图见4.3-1。非甲烷总烃引用《呼东1井天然气回收项目环境影响报告书》中的监测数据，监测点位于项目下风向4.4km处，监测时间为为2026年1月19日～1月25日，监测单位为新疆正天华能环境工程技术有限公司。
（1）监测因子：TSP、氟化物、硫酸雾、非甲烷总烃；
（2）监测频率：连续监测7天；
（3）环境空气现状评价方法
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》，可通过计算污染物的占标率对其进行现状评价，具体的计算公式如下：
Pi=Ci/C0i×100%
式中：Pi——第i个污染物的地面浓度占标率，%；
Ci——第i个污染物的实测浓度（mg/m3）；
C0i——第i个污染物的环境空气质量标准（mg/m3）。
[bookmark: _Toc7993][bookmark: _Toc1181][bookmark: _Toc22691][bookmark: _Toc6046][bookmark: _Toc3372][bookmark: _Toc10370]（4）执行标准
TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准限值，氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的参考浓度限值，硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。
[bookmark: _Toc25060][bookmark: _Toc23268][bookmark: _Toc23216][bookmark: _Toc16793][bookmark: _Toc17562][bookmark: _Toc30959]（5）评价结果及分析
项目特征污染物监测与评价结果见表4.3.1-2。
表4.3.1-2      特征污染物监测与评价结果表
	监测点位
	监测项目
	浓度范围（µg/m3）
	评价标准
(µg/m3)
	最大浓度占标率（%）
	达标情况

	项目区
	TSP
	97~142
	300
	47.33
	达标

	
	氟化物
	ND
	200
	--
	达标

	
	硫酸雾
	ND
	300
	--
	达标

	上移户村
	TSP
	89~148
	300
	49.33
	达标

	
	氟化物
	ND
	200
	--
	达标

	
	硫酸雾
	ND
	300
	--
	达标

	广东户村
	TSP
	103~150
	300
	50
	达标

	
	氟化物
	ND
	200
	--
	达标

	
	硫酸雾
	ND
	300
	--
	达标

	项目区西侧4.4km处
	非甲烷总烃
	610~680
	2000
	34
	达标


根据表4.3.1-2可知，TSP、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中标准限值要求，硫酸雾满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。
[bookmark: _Toc11784][bookmark: _Toc981][bookmark: _Toc12676][bookmark: _Toc1179][bookmark: _Toc23602][bookmark: _Toc543][bookmark: _Toc27179][bookmark: _Toc27865][bookmark: _Toc31514][bookmark: _Toc31922][bookmark: _Toc16956]4.3.2水环境质量现状调查与评价
本项目区周边无地表水体，且本项目无直接废水排放，与地表水没有直接的水力联系，地表水评价等级为三级B，故本次不对地表水环境质量现状进行评价。
本项目地下水环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水潜水含水层的水质监测点应不少于5个，水位监测点数宜大于相应评价级别地下水水质监测点位的2倍，因此，本次评价设置5个水质监测点位，10个水位监测点位。本次评价委托新疆科霖检测技术服务有限公司于2026年4月21日进行现状监测，地下水监测布点详见表4.3.2-1，监测布点图见4.3-1。
表4.3.2-1    地下水监测布点情况
	监测点位
	与本项目位置关系
	经度
	纬度
	地下水类型
	水位

	1#地下水水质监测点
	上游0.7km
	87.123154
	44.088318
	潜水含水层
	80m

	2#地下水水质监测点
	东侧1.3km
	87.151232
	44.092101
	潜水含水层
	88m

	3#地下水水质监测点
	西侧1.7km
	87.128773
	44.105592
	潜水含水层
	79m

	[bookmark: _Toc10622][bookmark: _Toc5620][bookmark: _Toc32697]4#地下水水质监测点
	下游3.2km
	87.167789
	44.107133
	潜水含水层
	70m

	5#地下水水质监测点
	下游4.7km
	87.145492
	44.131558
	潜水含水层
	70m

	6#地下水水位监测点
	下游5.1km
	87.103114
	44.130486
	潜水含水层
	50m

	7#地下水水位监测点
	东侧2.3km
	87.163312
	44.085334
	潜水含水层
	82m

	8#地下水水位监测点
	西侧1.2km
	87.121138
	44.086441
	潜水含水层
	80m

	9#地下水水位监测点
	东侧1.4km
	87.152688
	44.090528
	潜水含水层
	78m

	10#地下水水位监测点
	北侧3.2km
	87.167511
	44.105902
	潜水含水层
	72m


（1）监测项目及分析方法
pH（无量纲）、总硬度、溶解性总固体、铜、锌、砷、镉、铅、挥发酚、总大肠菌群、耗氧量、硫酸盐、氯化物、铁、锰、硝酸盐氮（以N计）、亚硝酸盐氮（以N 计）、氨氮、硫化物、氟化物、氰化物、汞、六价铬、石油类、菌落总数、氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、钾离子、钠离子、镁离子、钙离子；水质现状监测分析方法依照国家环保局颁布的《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》的规定进行。 
（2） [bookmark: _Toc4518][bookmark: _Toc9998][bookmark: _Toc17507]监测时间和频率
取样时间：2026年4月23日。
[bookmark: _Toc11589][bookmark: _Toc3353][bookmark: _Toc15807]（3）评价标准
地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
[bookmark: _Toc16500][bookmark: _Toc20509][bookmark: _Toc19802]（4）评价方法
对于评价标准为定值的水质因子，单项水质参数i在第j点的标准指数计算方法为：
Si =Ci/CSi
式中：Si—第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
CSi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法利用如下公式：


                   


            
其中：SpH，j—pH标准指数；
pHj—实测pH值；
pHSd—标准中的pH值的下限值（6.5）；
pHSu—标准中的pH值的上限值（8.5）；
[bookmark: _Toc17833][bookmark: _Toc2507][bookmark: _Toc20101][bookmark: _Toc10160][bookmark: _Toc22318][bookmark: _Toc28818]（5）监测评价结果
地下水监测评价结果见表4.3.2-2。

表4.3.2-2        地下水水质监测评价结果       单位：mg/L（pH除外）
	检测项目
	标准限值
	地下水监测点1#
	地下水监测点2#
	地下水监测点3#
	地下水监测点4#
	地下水监测点5#

	
	
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准指数
	监测值
	标准指数
	值测监
	标准指数

	pH（无量纲）
	6.5-8.5
	7.3
	
	7.2
	
	7.2
	
	7.4
	
	7.2
	

	总硬度
	450
	270
	0.6
	165
	0.37
	272
	0.60
	162
	0.36
	157
	0.35

	溶解性总固体
	1000
	344
	0.344
	350
	0.35
	344
	0.34
	356
	0.356
	350
	0.35

	砷
	0.01
	0.0004
	0.04
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	镉
	0.005
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	铅
	0.01
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	挥发酚
	0.002
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	总大肠菌群MPN/100mL
	3
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	耗氧量
	3
	0.9
	0.3
	1.2
	0.40
	1.1
	0.37
	1.1
	0.367
	0.8
	0.27

	硫酸盐
	250
	78.3
	0.31
	39.1
	0.16
	69
	0.28
	32.5
	0.13
	39.8
	0.16

	氯化物
	250
	47.6
	0.19
	22.4
	0.09
	42.6
	0.17
	17.1
	0.068
	20.6
	0.08

	铁
	0.3
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	锰
	0.1
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	铝
	0.2
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	硝酸盐氮（以N计）
	20
	4.18
	0.21
	1.97
	0.10
	3.62
	0.18
	1.52
	0.076
	1.93
	0.10

	亚硝酸盐氮（以N 计）
	1
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	氨氮
	0.5
	ND
	--
	ND
	--
	0.028
	0.056
	ND
	--
	ND
	--

	氟化物
	1.0
	0.034
	0.034
	0.768
	0.768
	0.276
	0.276
	0.104
	0.104
	0.059
	0.059

	氰化物
	0.05
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	汞
	0.001
	0.00016
	0.16
	0.00016
	0.16
	0.00017
	0.17-
	0.00017
	0.17
	0.00018
	0.18

	六价铬
	0.05
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	石油类
	0.05
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--
	ND
	--

	菌落总数CFU/mL
	100
	35
	0.35
	34
	0.34
	34
	0.34
	36
	0.36
	34
	0.34


[bookmark: _Toc14314][bookmark: _Toc14340][bookmark: _Toc7233][bookmark: _Toc6793][bookmark: _Toc24575][bookmark: _Toc1772]（6）评价结果分析
由表4.3.2-2可知，5个监测点地下水监测因子监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准的要求。
[bookmark: _Toc26921][bookmark: _Toc468222503][bookmark: _Toc18581][bookmark: _Toc1824][bookmark: _Toc27950][bookmark: _Toc1142][bookmark: _Toc6778]4.3.3声环境质量现状调查与评价
本次环评委托新疆科霖检测技术服务有限公司在项目区四周范围外1m处各布设1个监测点位于2026年4月22日进行了昼夜声环境质量现状监测。
监测结果统计见表4.3.3-1。
表4.3.3-1      区域声环境现状监测结果
	监测点
	昼间
	夜间
	标准
	达标情况

	1#厂界东侧1m处
	53
	45
	昼间65dB（A）
夜间55dB（A）
	昼、夜均达标

	2#厂界南侧1m处
	54
	44
	
	

	3#厂界西侧1m处
	55
	47
	
	

	4#厂界北侧1m处
	52
	44
	
	


由表4.3.3-1可知，本项目所在区域现状声环境质量各监测点监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，项目区域声环境质量良好。


[bookmark: _Toc24317][bookmark: _Toc31528][bookmark: _Toc7784][bookmark: _Toc11014]4.3.4土壤环境质量状况调查与评价
本项目土壤评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中7.4.3现状监测点数量要求，评价等级为二级的污染影响型类项目，土壤监测点在占地范围内需设置1个表层样点，3个柱状样点，占地范围外设置2个表层样点。
（1）监测点位及监测因子
本次土壤环境质量现状评价由新疆科霖检测技术服务有限公司于2026年4月23日对项目区的监测数据，作为评价区域土壤环境质量现状的分析资料数据。
本次土壤监测布点布设情况见表4.3.4-1。
表4.3.4-1        土壤监测点位布设情况一览表
	序号
	监测点
	样点类别
	样品数量
	采样深度
	监测因子

	T1#
	占地范围内
	表层样点
	1
	20cm
	基本因子45项+pH+石油烃

	T2#
	
	柱状样点
	3
	0-50cm，50-150cm，150-300cm分别取样
	

	T3#
	
	柱状样点
	3
	
	

	T4#
	
	柱状样点
	3
	
	

	T5#
	占地范围外
	表层样点
	1
	20cm
	

	T6#
	
	表层样点
	1
	
	


（2）评价标准
执行《土壤环境质量——建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值。
（3）评价方法
土壤环境质量现状采用标准指数方法评价，计算公式如下： 
Pi=Ci/Si
式中，Pi——土壤中污染物 i 的标准指数； 
Ci——土壤中污染物 i 的实测含量（mg/kg）； 
Si——土壤污染物的评价标准（mg/kg）。 
（4）土壤理化特性调查 
本项目土壤环境质量现状监测选择厂界内监测点1#进行土壤理化性质调查，调查结果见表4.3.4-2。
表4.3.4-2       项目所在区域土壤理化性质结果一览表 
	点号
	1#
	时间
	4月23日

	经度
	87.133842
	纬度
	44.090357

	层次
	0.2m

	现场记录
	颜色
	黄棕色

	
	土壤结构
	块状

	
	质地
	砂土

	
	砂砾含量
	--

	
	其他异物
	--

	实验室测定
	氧化还原电位（mV）
	359

	
	pH （无量纲）
	7.02

	
	阳离子交换量 Cmol+/kg
	10.2

	
	饱和导水率mm/min
	0.642

	
	土壤容重 g/cm3
	2.55

	
	孔隙度%
	0.1111


（5）监测及评价结果
土壤环境质量评价结果见表4.3.4-3、4.3.4-4。
表4.3.4-3          土壤监测及评价结果        单位：mg/kg
	监测因子
	监测结果
	达标情况

	
	T1
	T2-1
	T2-2
	T2-3
	T3-1
	T3-2
	T3-3
	T4-1
	T4-2
	T4-3
	

	pH（无量纲）
	8.32
	8.25
	7.98
	7.81
	8.38
	7.94
	7.87
	8.20
	7.93
	7.81
	-

	镉
	0.12
	0.16
	0.12
	0.14
	0.14
	0.14
	0.11
	0.14
	0.28
	0.1
	达标

	铜
	24
	27
	27
	26
	25
	26
	25
	24
	23
	27
	达标

	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	铅
	14.4
	16.4
	16
	14
	16.6
	15.2
	14.5
	16.1
	14.1
	14.8
	达标

	镍
	22
	26
	25
	23
	24
	25
	25
	24
	21
	25
	达标

	砷
	12.3
	13.3
	14
	12.9
	13.2
	13.6
	13.8
	13.5
	12.4
	13.1
	达标

	汞
	0.038
	0.031
	0.034
	0.03
	0.047
	0.039
	0.036
	0.035
	0.041
	0.038
	达标

	石油烃
	55
	41
	48
	36
	52
	47
	47
	47
	68
	54
	达标

	2-氯苯酚
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	硝基苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	萘
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	4-氯苯胺
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	2-硝基苯胺
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	3-硝基苯胺
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	4-硝基苯胺
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	苯并（a）蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	䓛
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	二苯并（a，h）蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	苯并（a）芘
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	苯并（b）荧蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	苯并（k）荧蒽
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	茚并（1，2，3-cd）芘
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	氯甲烷
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	1.1-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	二氯甲烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	反式-1，2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	1.1-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	顺式-1，2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	氯仿
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	1.1，1-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	四氯化碳
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	1.2-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	三氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	1.2-二氯丙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	甲苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	1.1，2-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	四氯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	氯苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	1.1，1，2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	乙苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	间，对-二甲苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	邻-二甲苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	苯乙烯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	1.1，2，2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	1.2，3-三氯丙烷
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	1.4-二氯苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	1.2-二氯苯
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	锌
	34
	32
	29
	9
	32
	28
	10
	41
	28
	11
	--







表4.3.4-4         土壤监测及评价结果        单位：mg/kg
	监测因子
	监测结果
	
	达标情况

	
	T5
	T6
	

	pH（无量纲）
	8.21
	8.20
	-

	镉
	0.12
	0.1
	达标

	铜
	24
	23
	达标

	六价铬
	未检出
	未检出
	达标

	铅
	14.1
	14.9
	达标

	镍
	23
	22
	达标

	砷
	12.7
	12.5
	达标

	汞
	0.043
	0.039
	达标

	石油烃
	58
	46
	达标

	2-氯苯酚
	未检出
	未检出
	达标

	硝基苯
	未检出
	未检出
	达标

	萘
	未检出
	未检出
	达标

	4-氯苯胺
	未检出
	未检出
	达标

	2-硝基苯胺
	未检出
	未检出
	达标

	3-硝基苯胺
	未检出
	未检出
	达标

	4-硝基苯胺
	未检出
	未检出
	达标

	苯并（a）蒽
	未检出
	未检出
	达标

	䓛
	未检出
	未检出
	达标

	二苯并（a，h）蒽
	未检出
	未检出
	达标

	苯并（a）芘
	未检出
	未检出
	达标

	苯并（b）荧蒽
	未检出
	未检出
	达标

	苯并（k）荧蒽
	未检出
	未检出
	达标

	茚并（1，2，3-cd）芘
	未检出
	未检出
	达标

	氯甲烷
	未检出
	未检出
	达标

	氯乙烯
	未检出
	未检出
	达标

	1.1-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	达标

	二氯甲烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	达标

	反式-1，2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	达标

	1.1-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	达标

	顺式-1，2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	达标

	氯仿
	未检出
	未检出
	达标

	1.1，1-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	达标

	四氯化碳
	未检出
	未检出
	达标

	苯
	未检出
	未检出
	达标

	1.2-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	达标

	三氯乙烯
	未检出
	未检出
	达标

	1.2-二氯丙烷
	未检出
	未检出
	达标

	甲苯
	未检出
	未检出
	达标

	1.1，2-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	达标

	四氯乙烯
	未检出
	未检出
	达标

	氯苯
	未检出
	未检出
	达标

	1.1，1，2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	达标

	乙苯
	未检出
	未检出
	达标

	间，对-二甲苯
	未检出
	未检出
	达标

	邻-二甲苯
	未检出
	未检出
	达标

	苯乙烯
	未检出
	未检出
	达标

	1.1，2，2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	达标

	1.2，3-三氯丙烷
	未检出
	未检出
	达标

	1.4-二氯苯
	未检出
	未检出
	达标

	1.2-二氯苯
	未检出
	未检出
	达标

	锌
	41
	30
	--


由上表土壤监测结果可知，该地区土壤中各监测因子均符合《土壤环境质量——建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值，表明评价区域土壤环境质量良好
[bookmark: _Toc25204]4.3.5生态环境现状调查评价
4.3.5.1生态功能规划
根据《新疆生态功能区划》，项目位于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区，乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区，主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表4.3.5-1、图4.3-1。
表4.3.5-1    园区生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区

	
	生态亚区
	Ⅱ5 准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区

	主要生态服务功能
	工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制

	主要生态环境问题
	地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁

	生态敏感因子敏感程度
	生物多样性和生境中度敏感，土地沙漠化、土壤侵蚀不敏感，土壤盐渍化不敏感\轻度敏感。

	保护目标
	保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量

	保护措施
	节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理

	发展方向
	发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境。


4.3.5.2 生态环境现状调查与评价 
（1）土地利用现状
本项目所占用地块属于工业用地，土地利用类型为二类工业用地。
（2）植被 
本项目区内生态系统主要表现为人工生态系统，通过调查，该地区人类活动较多，基本无原始的自然植被。 
（3）动物 
根据现场调查访问，项目区及其可能影响范围内，受人类的生产活动影响，野生动物稀少，仅有少量的啮齿类、爬行类和禽类动物出现，常见的有野兔、麻雀等。
评价区无国家和自治区重点保护野生动植物。
（4）水土流失现状
区域水土流失以风力侵蚀为主，主要为动土过程中的侵蚀，动土过程中地表植被大面积破坏，表层原始土层松动，尤其是在春夏之交，干旱气候条件下，当地表土壤十分干燥时，大风可造成地面严重吹蚀。在严格控制施工条件及做好防护措施，风力侵蚀对区域水土流失影响较轻。


[bookmark: _Toc30526][bookmark: _Toc7272][bookmark: _Toc25571][bookmark: _Toc10567][bookmark: _Toc14937][bookmark: _Toc14974][bookmark: _Toc767][bookmark: _Toc2112][bookmark: _Toc4077][bookmark: _Toc10741][bookmark: _Toc24394][bookmark: _Toc7404][bookmark: _Toc25573][bookmark: _Toc25499][bookmark: _Toc29698][bookmark: _Toc6565][bookmark: _Toc18481][bookmark: _Toc25981][bookmark: _Toc1190][bookmark: _Toc24114][bookmark: _Toc7077][bookmark: _Toc19342][bookmark: _Toc7820][bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc9050][bookmark: _Toc28767][bookmark: _Toc23996][bookmark: _Toc5014][bookmark: _Toc15051][bookmark: _Toc1898][bookmark: _Toc5784]5 环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc27424][bookmark: _Toc8759][bookmark: _Toc759][bookmark: _Toc11558][bookmark: _Toc30382][bookmark: _Toc25389][bookmark: _Toc2691][bookmark: _Toc8234][bookmark: _Toc10707][bookmark: _Toc30166][bookmark: _Toc2639][bookmark: _Toc28493][bookmark: _Toc22784][bookmark: _Toc8513][bookmark: _Toc15171][bookmark: _Toc1974][bookmark: _Toc1459][bookmark: _Toc9219][bookmark: _Toc3357][bookmark: _Toc18704][bookmark: _Toc4481][bookmark: _Toc7105][bookmark: _Toc5530][bookmark: _Toc26771][bookmark: _Toc19109][bookmark: _Toc21009][bookmark: _Toc24838][bookmark: _Toc3089][bookmark: _Toc19469][bookmark: _Toc29782][bookmark: _Toc32541][bookmark: _Toc32104][bookmark: _Toc24582]5.1施工期环境影响分析
[bookmark: _Toc3743]5.1.1施工期大气环境影响分析 
本项目租赁厂房，施工内容主要为新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除、设备清运及新设备安装调试。
施工期废气主要来源为新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除作业产生的少量粉尘、物料运输车辆扬尘及机动车尾气。新增生产线和设备基础施工、拆除作业过程中会产生短时粉尘；基础施工材料、新增设备、拆除构件运输车辆行驶易引发道路二次扬尘，扬尘影响程度与车辆行驶速度、风速、路面积尘量、路面湿度相关，风速直接影响扬尘扩散距离。
拆除及施工阶段，对拆除作业面采取湿法抑尘，施工进出口及场内运输道路勤洒水，可使空气中粉尘量削减约70%，有效控制无组织粉尘排放。新增生产线和设备基础施工阶段运输车辆密闭遮盖，车辆出场冲洗，减少带泥上路。施工运输车辆排放尾气含NOx、CO 等污染物，对周边环境空气产生短时影响；项目施工周期短、作业间断，污染物排放浓度低，影响有限。施工单位合理安排拆除构件、设备运输计划，大宗物料及构件运输尽量避开交通高峰期，并配合交通管理部门做好现场交通疏导，避免车辆长时间怠速，降低尾气累积影响。
综上，落实抑尘、车辆管控措施后，新增生产线和设备基础施工产生得扬尘、拆除粉尘、运输扬尘及尾气对周边大气环境影响较小，施工结束污染随之消失。
[bookmark: _Toc21608]5.1.2施工期噪声影响分析
本项目租赁厂房，施工内容主要为新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除、设备清运及新设备安装调试。施工噪声主要来自原有生产线拆除、新增生产线和设备基础施工、生产设备吊装、叉车转运及运输车辆，主要产噪设备包括吊车、叉车、切割机、运输汽车等，噪声源强约85dB（A）～95dB（A）。为降低噪声对周边敏感目标影响，拟采取以下噪声控制措施：
（1） 合理规划拆除作业平面布局，高噪声拆除、切割作业尽量布置在远离噪声敏感点一侧；优先选用低噪声拆除工具，严格管控施工时间，禁止夜间施工。
（2） 施工全过程严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），定期监测场界噪声，杜绝噪声超标，严禁夜间拆除作业。
（3）科学编制拆除施工方案，压缩高噪声工序作业时长；靠近噪声敏感点区域作业时，设置移动式隔声围挡，降低噪声传播。
本项目仅昼间作业，拆除及安装工期短，噪声为短时扰动，落实降噪措施后，施工噪声对周边声环境影响较小。
[bookmark: _Toc7805]5.1.3施工废水影响分析 
本项目租赁厂房，施工内容主要为新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除、设备清运及新设备安装调试。施工期废水主要为施工人员生活污水，拆除作业基本不产生施工生产废水。施工人员生活污水依托厂区现有污水管网收集处置；施工作业场地产生少量设备、车辆冲洗废水，在厂区设置临时沉淀池，经沉淀处理后全部回用至场地洒水抑尘，不外排。因此施工期废水对外环境影响较小。
[bookmark: _Toc25119]5.1.4施工期固废对环境的影响分析 
本项目施工期固废主要包括新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除产生的建筑垃圾、废设备构件，以及施工人员生活垃圾。依据《建筑垃圾污染控制技术规范》（GB/T 55518-2021）要求，落实建筑垃圾产生、收集、贮存、转运、处置全链条管理。
（1）拆除建筑垃圾（原有生产线拆迁固废）
拆除固废主要为原有生产线钢结构支架、废旧设备壳体、废管道、破损平台板材等，拆除作业采取分段拆除，减少构件破碎，降低粉尘与固废无序散落；拆除前对场内固废堆放区域进行硬化、围挡，设置防雨防渗临时堆放点，分区存放可回收、不可回收建筑垃圾，张贴标识。
拆除建筑垃圾在厂区内集中收集、分类堆放，不得随意倾倒、混合堆放；堆放场地设置围挡、防雨覆盖，防止雨水冲刷造成二次污染。
可回收金属构件、废旧设备交由具备资质物资回收单位回收利用；不可回收建筑垃圾清运至合规建筑垃圾消纳场处置，建立建筑垃圾管理台账，记录产生量、种类、出场时间、运输单位、接收消纳场所，落实转运联单制度，全程可追溯。运输车辆密闭，防止遗撒。
（2）新增生产线和设备基础施工产生的废物
新增生产线和设备基础施工过程会产生少量土方、混凝土碎块、砂石废料等建筑垃圾，项目施工期固体废物均进行分类收集、分区堆放、规范处置：土建施工产生的废土方、混凝土块、砂石等建筑垃圾统一收集后，优先用于场地平整、基坑回填，剩余可综合利用建筑垃圾委托合规单位清运处置；
（3）生活垃圾
施工人员产生的生活垃圾，设置专用垃圾桶统一收集，交由厂区现有环卫系统清运至生活垃圾填埋场处置，严禁随意丢弃。
拆除施工结束后，及时清理现场，清运全部固废。施工期固废均得到妥善处置，不会对周边环境造成长期不利影响。
[bookmark: _Toc5380]5.1.5施工期对生态的影响 
[bookmark: _Toc26043][bookmark: _Toc28153][bookmark: _Toc25595][bookmark: _Toc3933][bookmark: _Toc32459][bookmark: _Toc31965][bookmark: _Toc23846][bookmark: _Toc6313][bookmark: _Toc13612][bookmark: _Toc22333][bookmark: _Toc23836][bookmark: _Toc6234][bookmark: _Toc30364][bookmark: _Toc16394][bookmark: _Toc2774][bookmark: _Toc21723][bookmark: _Toc24072][bookmark: _Toc2401][bookmark: _Toc15948][bookmark: _Toc13741][bookmark: _Toc1822][bookmark: _Toc20488]本项目施工期主要为新增生产线和设备基础施工和原有生产线拆除及设备安装工作，均在现有厂区内进行，不扰动场外土地。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等生态敏感区。项目区域长期受人为活动干扰，野生动物以啮齿类、爬行类小型动物、鸟类及昆虫为主；用地范围内地表植被覆盖率低，植被类型简单，无重要保护动植物分布。
施工活动局限于厂区已硬化区域，不破坏原生植被，无土方开挖扰动，施工结束后及时平整场地、清理杂物。因此施工期对区域生态环境影响很小。
[bookmark: _Toc11896]5.2 运营期环境影响预测与分析
[bookmark: _Toc30501][bookmark: _Toc163][bookmark: _Toc15025][bookmark: _Toc14257]5.2.1大气环境影响分析
5.2.1.1预测因子及评价标准
根据工程分析，结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取硫酸雾、氟化物、TSP、非甲烷总烃作为评价因子，评价标准见表5.2.1-1。
表5.2.1-1    评价因子和评价标准表
	评价因子
	平均时段
	标准值（mg/m3）
	标准来源

	TSP
	日均值
	0.3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准限值

	氟化物
	1h平均
	0.02
	

	硫酸
	1h平均
	0.3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	非甲烷总烃
	1h平均
	2.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解


5.2.1.2预测模式及参数选取
大气环境影响评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐EIAProA2018大气环评专业辅助系统的AERSCREEN模式系统进行预测的计算。估算模式所用参数见表5.2.1-2。
表5.2.1-2     估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度
	42.9

	最低环境温度
	-36.8

	土地利用类型
	工业用地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


5.2.1.3大气预测主要污染源参数
项目正常工况下有组织排放源源强参数表5.2.1-3，无组织排放源源强参数见表5.2.1-4。
表5.2.1-3     有组织废气污染源参数一览表（点源）
	编号
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	运行参数
	污染源参数

	
	经度
	纬度
	
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气流速(m/s)
	烟气温度(℃)
	年排放小时数(h)
	排放工况
	污染源名称
	污染物排放速率(kg/h)

	废气排放口DA001
	87.133759
	44.090658
	552
	15
	0.4
	8.83
	25
	4320
	正常
	颗粒物
	0.778

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.134

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	硫酸雾
	0.022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氟化物
	0.0001


表5.2.1-4    无组织废气污染源参数一览表（矩形面源） 
	面源名称
	坐标
	长度
	宽度
	有效高度
	年排放小时数
	污染物排放速率
(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	生产车间
	87.134121
	44.090663
	70.00
	50.00
	12.00
	4320
	颗粒物
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	硫酸雾
	0.00001


5.2.1.4正常工况下预测结果
本项目预测主导风向下年平均风速时最大落地浓度、占标率最大出现距离，根据AERSCREEN预测模型估算，预测结果见表5.2.1-5。
表5.2.1-5     项目有组织污染物估算模式计算结果
	下风向距离
	DA001

	
	PM10浓度（μg/m³）
	PM10占标率（%）
	硫酸浓度（μg/m³）
	硫酸占标率（%）

	25
	15.29
	4.25
	0.43
	0.14

	50
	12.67
	3.52
	0.36
	0.12

	88
	17.94
	4.98
	0.51
	0.17

	100
	17.42
	4.84
	0.49
	0.16

	150
	14.84
	4.12
	0.42
	0.14

	200
	13.90
	3.86
	0.39
	0.13

	250
	14.29
	3.97
	0.40
	0.13

	300
	13.94
	3.87
	0.39
	0.13

	350
	13.28
	3.69
	0.38
	0.13

	400
	13.12
	3.65
	0.37
	0.12

	450
	12.56
	3.49
	0.36
	0.12

	500
	12.20
	3.39
	0.35
	0.12

	550
	11.75
	3.26
	0.33
	0.11

	600
	11.54
	3.21
	0.33
	0.11

	650
	11.17
	3.10
	0.32
	0.11

	700
	10.81
	3.00
	0.31
	0.10

	750
	10.35
	2.87
	0.29
	0.10

	800
	10.29
	2.86
	0.29
	0.10

	850
	10.19
	2.83
	0.29
	0.10

	900
	10.02
	2.78
	0.28
	0.09

	950
	9.79
	2.72
	0.28
	0.09

	1000
	9.64
	2.68
	0.27
	0.09

	1100
	9.23
	2.56
	0.26
	0.09

	1200
	8.76
	2.43
	0.25
	0.08

	1300
	8.28
	2.30
	0.23
	0.08

	1400
	7.85
	2.18
	0.22
	0.07

	1500
	7.40
	2.06
	0.21
	0.07

	1600
	7.02
	1.95
	0.20
	0.07

	1700
	6.69
	1.86
	0.19
	0.06

	1800
	6.41
	1.78
	0.18
	0.06

	1900
	5.92
	1.65
	0.17
	0.06

	2000
	5.36
	1.49
	0.15
	0.05

	2100
	4.95
	1.37
	0.14
	0.05

	2200
	4.13
	1.15
	0.12
	0.04

	2300
	4.03
	1.12
	0.11
	0.04

	2400
	3.76
	1.05
	0.11
	0.04

	2500
	3.67
	1.02
	0.10
	0.03

	下风向最大浓度
	17.94
	4.98
	0.51
	0.17

	下风向最大浓度出现距离
	88
	88
	88
	88

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/


表5.2.1-6     项目有组织污染物估算模式计算结果
	下风向距离
	DA001

	
	F浓度（μg/m³）
	F占标率（%）
	NMHC浓度（μg/m³）
	NMHC占标率（%）

	25
	0.0020
	0.0098
	2.55
	0.13

	50
	0.0016
	0.0081
	2.12
	0.11

	88
	0.0023
	0.0115
	3.00
	0.15

	100
	0.0022
	0.0112
	2.91
	0.15

	150
	0.0019
	0.0095
	2.48
	0.12

	200
	0.0018
	0.0089
	2.32
	0.12

	250
	0.0018
	0.0092
	2.39
	0.12

	300
	0.0018
	0.009
	2.33
	0.12

	350
	0.0017
	0.0085
	2.22
	0.11

	400
	0.0017
	0.0084
	2.19
	0.11

	450
	0.0016
	0.0081
	2.10
	0.11

	500
	0.0016
	0.0078
	2.04
	0.10

	550
	0.0015
	0.0076
	1.96
	0.10

	600
	0.0015
	0.0074
	1.93
	0.10

	650
	0.0014
	0.0072
	1.87
	0.09

	700
	0.0014
	0.0069
	1.81
	0.09

	750
	0.0013
	0.0066
	1.73
	0.09

	800
	0.0013
	0.0066
	1.72
	0.09

	850
	0.0013
	0.0065
	1.70
	0.09

	900
	0.0013
	0.0064
	1.68
	0.08

	950
	0.0013
	0.0063
	1.64
	0.08

	1000
	0.0012
	0.0062
	1.61
	0.08

	1100
	0.0012
	0.0059
	1.54
	0.08

	1200
	0.0011
	0.0056
	1.46
	0.07

	1300
	0.0011
	0.0053
	1.38
	0.07

	1400
	0.0010
	0.0050
	1.31
	0.07

	1500
	0.0010
	0.0048
	1.24
	0.06

	1600
	0.0009
	0.0045
	1.17
	0.06

	1700
	0.0009
	0.0043
	1.12
	0.06

	1800
	0.0008
	0.0041
	1.07
	0.05

	1900
	0.0008
	0.0038
	0.99
	0.05

	2000
	0.0007
	0.0034
	0.90
	0.04

	2100
	0.0006
	0.0032
	0.83
	0.04

	2200
	0.0005
	0.0027
	0.69
	0.03

	2300
	0.0005
	0.0026
	0.67
	0.03

	2400
	0.0005
	0.0024
	0.63
	0.03

	2500
	0.0005
	0.0024
	0.61
	0.03

	下风向最大浓度
	0.0023
	0.0115
	3.00
	0.15

	下风向最大浓度出现距离
	88
	88
	88
	88

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/


表5.2.1-7     项目无组织污染物估算模式计算结果
	下风向距离
	生产车间

	
	TSP浓度（μg/m³）
	TSP占标率（%）
	硫酸浓度（μg/m³）
	硫酸占标率（%）

	25
	21.51
	2.39
	0.0039
	0.0013

	50
	27.26
	3.03
	0.0049
	0.0016

	70
	29.17
	3.24
	0.0052
	0.0017

	100
	26.42
	2.94
	0.0048
	0.0016

	150
	20.52
	2.28
	0.0037
	0.0012

	200
	17.15
	1.91
	0.0031
	0.001

	250
	14.91
	1.66
	0.0027
	0.0009

	300
	13.81
	1.53
	0.0025
	0.0008

	350
	12.38
	1.38
	0.0022
	0.0007

	400
	11.26
	1.25
	0.0020
	0.0007

	450
	10.36
	1.15
	0.0019
	0.0006

	500
	9.61
	1.07
	0.0017
	0.0006

	550
	8.99
	1.00
	0.0016
	0.0005

	600
	8.52
	0.95
	0.0015
	0.0005

	650
	8.32
	0.92
	0.0015
	0.0005

	700
	8.13
	0.90
	0.0015
	0.0005

	750
	7.94
	0.88
	0.0014
	0.0005

	800
	7.77
	0.86
	0.0014
	0.0005

	850
	7.61
	0.85
	0.0014
	0.0005

	900
	7.45
	0.83
	0.0013
	0.0004

	950
	7.30
	0.81
	0.0013
	0.0004

	1000
	7.16
	0.80
	0.0013
	0.0004

	1100
	6.89
	0.77
	0.0012
	0.0004

	1200
	6.64
	0.74
	0.0012
	0.0004

	1300
	6.41
	0.71
	0.0012
	0.0004

	1400
	6.25
	0.69
	0.0011
	0.0004

	1500
	6.04
	0.67
	0.0011
	0.0004

	1600
	5.84
	0.65
	0.0011
	0.0004

	1700
	5.65
	0.63
	0.0010
	0.0003

	1800
	5.48
	0.61
	0.0010
	0.0003

	1900
	5.31
	0.59
	0.0010
	0.0003

	2000
	5.15
	0.57
	0.0009
	0.0003

	2100
	5.00
	0.56
	0.0009
	0.0003

	2200
	4.86
	0.54
	0.0009
	0.0003

	2300
	4.73
	0.53
	0.0009
	0.0003

	2400
	4.60
	0.51
	0.0008
	0.0003

	2500
	4.47
	0.50
	0.0008
	0.0003

	下风向最大浓度
	29.17
	3.24
	0.0052
	0.0017

	下风向最大浓度出现距离
	70
	70
	70
	70

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/


本项目Pmax最大值出现为车间废气排放口排放的PM10，Pmax值为4.98%，Cmax为17.94μg/m³，。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
5.2.1.5 污染物排放量核算清单
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.1 二级项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。”
本项目大气环境影响评价工作等级为二级，故本次只对污染物排放量进行核算。核算情况如下：
（1）有组织污染物排放量核算
本项目有组织废气排气口均为一般排放口。本项目有组织污染物排放量详见表5.2.1-8。


表5.2.1-8       大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度
(mg/m3)
	核算排放速率
(kg/h)
	核算年排放量
(t/a)

	一般排放口

	1
	废气排放口DA001
	颗粒物
	15.56
	0.778
	0.21

	2
	
	非甲烷总烃
	2.68
	0.134
	0.22

	3
	
	硫酸雾
	0.44
	0.022
	0.01

	4
	
	氟化物
	0.003
	0.0001
	0.00007

	一般排放口合计

	有组织年排放量总计
	颗粒物
	0.21

	
	非甲烷总烃
	0.22

	
	硫酸雾
	0.01

	
	氟化物
	0.00007


（2）无组织污染物排放量核算
本项目无组织污染物排放量详见表5.2.1-9。
表5.2.1-9    大气污染物无组织排放量核算表
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	排放标准
	年排放量
(t/a)

	
	
	
	标准名称
	浓度限值
(mg/m3)
	

	生产车间
	颗粒物
	强化通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1
	0.21

	
	硫酸雾
	
	
	2
	0.0401kg/a

	无组织排放合计
	颗粒物
	0.21

	
	硫酸雾
	0.0401kg/a


（3）项目大气污染物年排放量核算
本项目大气污染物排放量详见表5.2.1-10。
表5.2.1-10     大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	排放量（t/a）

	
	
	有组织
	无组织
	合计

	1
	颗粒物
	0.21
	0.21
	0.42

	2
	非甲烷总烃
	0.22
	--
	0.22

	3
	硫酸雾
	0.01
	0.0401kg/a
	0.01

	4
	氟化物
	0.00007
	--
	0.00007


5.2.1.6大气环境防护距离
根据上述无组织污染物估算结果，本项目厂界外大气污染物贡献浓度未超过环境质量浓度限值，无超标点。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不设大气环境防护距离。
5.2.1.7大气环境影响评价自查表
本项目大气环境影响评价自查表见表5.2.1-11。
表5.2.1-11      大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5-50km□
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500—2000t/a□
	<500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）；其他污染物（硫酸雾、氟化物、颗粒物、非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5□；不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D
	其他标准□

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充检测

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	
	
	本项目非正常排放源
	
	
	

	
	
	现有污染源□
	
	
	

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5—50km□
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5□

	
	
	
	不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常1h浓度贡献值
	非正常持续时长
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率>100%□

	
	
	（）h
	
	

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（硫酸雾、氟化物、颗粒物、非甲烷总烃）
	有组织废气监测
	无监测□

	
	
	
	无组织废气监测
	

	
	环境质量监测
	监测因子：（硫酸雾、氟化物、颗粒物、非甲烷总烃）
	监测点位数（1）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受           不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（项目区厂界）最远（100）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（)t/a
	NOx:（)t/a
	颗粒物：（0.42）t/a
	VOCS:(0.22)t/a


注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项
[bookmark: _Toc22575138][bookmark: _Toc2792][bookmark: _Toc31181][bookmark: _Toc23471][bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc23063]5.2.2运营期水环境影响分析
5.2.2.1项目区水文地质条件
（1）区域水文地质
昌吉高新区南部，地下水埋深在26.4～27.8m之间：园区中部地下水埋深在33.2～35.5m 之间。钻孔揭露底层深度 50m 以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；北部地下水埋深在26.1~-31.6m之间，钻孔揭露底层深度200m 以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；东部地下水埋深在33.8～36.3m之间；钻孔揭露地层深度200m 以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石。砂卵砾石维护组，多层结构：西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。
园区内地下水流向为SW至NE方向，与园区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。地下水以0.66%～1.2%平缓的坡度从SW往NE方向运移，沿地下水流方向，含水层颗粒逐渐变细，地下水径流条件也逐渐变差，而整个园区范围较小，地下水径流条件变化不大。
（2）包气带特征 
根据园区内项目地勘资料，根据野外实测数据计算得出垂向渗透系数如下表，垂向渗透系数平均为5.0×10-6cm/s。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，且分布连续、稳定，“包气带防污性能分级”为“中”级别条件。包气带防污性能不能满足天然防渗小于1.0×10-7cm/s 的要求，建设项目应做好防渗措施，杜绝污染地下水环境。
（3）包气带污染现状调查
本项目为租赁厂房改扩建项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，二级评价改扩建项目需在潜在污染装置区开展包气带污染现状调查，识别包气带土体污染水平、垂向迁移特征，分析场地原有生产活动是否存在污染物下渗迹象，为地下水污染风险预判提供依据。
项目厂区生产、储存区域全部实施水泥硬化防渗，地表硬化封闭，不具备包气带原状土钻孔采样条件。本次包气带污染现状调查不再单独布设包气带取样剖面，通过收集原有工程验收资料、现场排查硬化面破损渗漏痕迹，并结合场地土壤污染现状监测数据综合分析包气带污染状况。经核查，现有生产车间一般防渗工程已施工完成，并开展了工程验收（详见附件8），厂区防渗系统运行稳定，无历史渗漏事故，土壤监测未检出特征污染物富集，判定硬化层下包气带无明显污染迹象。同时结合本次对项目区域地下水及土壤调查结果，项目区下游地下水监测值与项目区外背景值对比变化不大，项目区域布设的3个柱状样点污染物含量与项目区外背景值对比基本一致，说明项目区包气带基本未受到明显污染，包气带土体未检出特征污染物明显垂向富集现象；场地包气带渗透性能一般，包气带防污性能分级为中等。现状条件下，场地包气带无明显污染，历史生产泄漏污染风险较低。
（4）项目区场地防渗措施现状
项目租赁厂房进行建设，租赁的生产车间一般防渗工程已施工完成，现状防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》一般防渗区防渗要求；危废贮存库、硫酸罐区重点防渗构筑物为新建，后续将按导则重点防渗标准建设。
5.2.2.2地下水污染源识别
地下水污染途径是多种多样的，大致可归为以下四类：①间歇入渗型。大气降水或其他灌溉水使污染物随水通过非饱水带，周期地渗入含水层，主要是污染潜水。滤固体废物堆引起的污染，即属此类。②连续入渗型。污染物随水不断地渗入含水层，主要也是污染潜水。废水聚集地段（如废水渠、废水池、废水渗井等）和受污染的地表水体连续漏造成地下水污染，即属此类，③越流型。污染物是通过越流的方式从已受污染的含水层（或天然威水层）转移到未受污染的含水层（或天然淡水层）。污染物或者是通过整个层间，或者是通过地层尖灭的天窗，或者是通过破损的井管，污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向，使已受污染的潜水进入未受污染的承压水，即属此类。④径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。
本项目位于昌吉高新区，该区域无饮用水源，用水通过自来水厂统一供给。项目污水排放水质和水量均符合污水处理厂的接管要求，不会对外环境造成严重的环境影响，仅仅存在事故状态下对厂区地下水环境的污染威胁。根据分析，本项目对地下水可能造成污染的途径如下：
（1）固体废物（特别是危险废物）等存储管理不善，造成容器破裂或者随处倾倒，造成其下渗污染地下水。
（2）原料储存、生产装置区等如未采取有效防渗措施，在发生事故泄漏时可能会导致原料或产品泄漏进行通过下渗污染地下水。
5.2.2.3非正常情况下地下水环境影响分析 
（1）运移参数及预测模式的选取
①预测情景的设定
非正常工说，本项目储罐区原料外泄，装置生产过程中存在设备的无组织泄漏以及其它方式的无组织排放，物料通过渗漏作用对厂址区域地下水产生污染，是对区域内地下水产生污染的主要污染源。根据类比调查，无组织泄漏潜在区通常主要集中在装置区、管网接口等处，生产装置的开、停车及装置和管线维修时均有可能产生无组织排放。本工程对地下水的主要污染途径有以下几种，
A 物料或固体废物堆放场所处置不当，通过大气降水淋滤作用污染浅层水。本项目的固体废物均进行了综合利用，对于物料的堆放场所均进行地面硬化，加强防渗措施，从而避免因其堆放不当而对地下水造成不利影响。
B 本项目向大气排放的污染物可能由于重力沉降，雨水洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入地下水中。本项目中的废气污染源，设计中均采用先进的工艺和有效治理措施，使排入大气中的污染物得到了较好控制，均达标排放，因此本工程排放的废气对地下水不会产生明显影响。
C 厂区内物料渗漏：短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线堵塞而造成溢流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制。因此，一般短期大量排放不会造成地下水污染。而长期少量排放（如装置区无组织泄漏等），一般较难发现，特别是同一地点长期泄漏有可能对地下水造成污染。物料废液进入地下后，污染物向地下水系统的迁移途径为：
入渗污染物     表土层    包气带    含水层     迁移
包气带是地下水含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。包气带防护性能指包气带的土壤、岩石、水、气系统抵御污染物污染地下水的能力。污染物质进入包气带便于周围介质发生物理化学、生物化学等作用其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性大于砂性土。
物料废液对地下水的影响是在泄漏等非正常情况下发生的，加之地下水隔水性能的差异性、含水层、土壤层分布的各向异性等原因，对地下水的预测只能建立在人为的假设基础之上，预测不同情况下的污染变化。
通过项目的建设内容、生产工艺和物料特性等考虑，项目可能造成地下水污染的主要情景为：生产装置的设备或管线连接处开裂或腐蚀磨损等原因，发生跑冒滴漏，污染物进入地下包气带。
因此，本次模拟预测情景主要针对非正常工作下的生产装置的设备或管线连接处开裂或腐蚀磨损等原因，发生跑冒滴漏进行。
②预测时间
污水对地下水的影响是无意间排放的，加之地下水隔水性能的差异性、含水层、土壤层分布的各向异性等原因，对地下水的预测只能建立在人为的假设基础之上，预测不同情况下的污染变化。根据导则要求，分别预测100d，365d和更长时段对地下水环境的影响。
③预测范围
本项目预测范围与调查评价范围一致，厂区上游1km、两侧各1km、下游2km，共计6km2范围内的地下潜水。
④预测因子
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中有关预测因子选取内容，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。
本项目废水中污染因子主要浓度情况见表5.2.2-1。
表5.2.2-1        主要因子一览表
	分类
	污染物种类
	浓度（mg/L）
	质量标准
	占标率

	其他
	丙烯酸
	28
	0.5
	56

	
	硫酸
	587
	250
	2.3


按照地下水导则要求，丙烯酸和硫酸占标率均较大，因此本次选择丙烯酸和硫酸根作为预测因子。
设定以下污染物泄漏情景：发生泄漏后下渗，进入含水层系统，渗一定量后被发现，采取补救措施后不再渗漏。丙烯酸标准参考执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）附录A中限值，将丙烯酸大于0.5mg的浓度定为超标范围，硫酸根的标准参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值250mg/L，预测在特定时间内污染因子与厂界的位置关系，说明污染物的影响程度。
⑤预测方法
本项目按Ⅰ类项目地下水环境影响评价级别为二级，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，预测方法可以采用数值法或者解析法，由于本区所处区域水文地质条件较简单，本报告采用解析法对地下水环境影响进行预测。
⑥预测源强假设原料储罐设施底部出现局部破裂，造成泄漏事故，本项目原料丙烯酸泄漏量按单个桶最大量0.1t计算。
（2）预测模型
本项目对地下水环境的影响预测分析采用《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题中的计算公式进行估算，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，且不考虑水流的源汇项目，对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑当作保守性污染物考虑，其一维连续污染物运移预测方程为：
[image: ]
式中：x——距注入点的距离，m；
t——时间，d；
c（x，t）——t 时刻 x 处的示踪剂浓度，g/L 
C0——注入的示踪剂浓度，g/L；
u——水流速度，m/d；
n—有效孔隙度，无量纲；
DL——纵向弥散系数，m2/d； 
erfc（）——余误差函数。
②参数确定
溶质运移模型建立的关键是模拟参数确定，各模拟参数通常情况下通过野外和室内试验确定。在模拟过程中最重要的水文地质参数是渗透系数，根据园区水文地质勘察报告结果，评价区含水层渗透系数取值0.04m/d，I为水力梯度根据地下水流场确定为0.012，含水层岩性为中细砂，有效孔隙度根据砂岩的经验值0.32，纵向弥散度经验取值4.6m，实际流速为0.0015m/d，模拟的各项参数值见表5.2.2-1。

表5.2.2-1       预测模型所需参数一览表
	序号
	参数
	参数取值
	数值来源

	1
	水流速度，u
	0.0015m/d
	u=kI/n.本区域潜水含水层渗透系数为0.04m/d。水力坡度I=1.2%，因此地下水的渗透流速V=KI=0.00048m/d，平均实际流速u=V/n=0.0015m/d。

	2
	纵向弥散系数，DL
	4.5
	DL=aLu，aL为纵向弥散度。参考研究成果，弥散度应介于1～10之间，本次模拟取弥散度参数值取4.5。

	3
	有效孔隙度，n
	0.32
	含水层岩性为中细砂，孔隙度取经验值0.32。

	
	时间，t
	计算发生渗漏后100d、1000d后各预测点的浓度


（3）预测结果 
将污染源输入模型，模拟预测发生渗漏后100d、1000d、10年（3650d）的变化情况，从而得到丙烯酸、硫酸连续渗漏情况下对地下水水质的影响情况，详见表5.2.2-2。
表5.2.2-2      事故工况瞬时地下水丙烯酸污染物预测结果
	污染物
	时间
	100d
	1000d
	3650d

	丙烯酸
	最大污染浓度（mg/l）
	11.345
	3.456
	0.845

	
	最大污染浓度对应的距注入点的距离（m）
	46
	153
	537

	硫酸
	最大污染浓度（mg/l）
	362
	241
	138

	
	最大污染浓度对应的距注入点的距离（m）
	88
	278
	842


由上表可知，渗漏的废水会对下游的地下水水质造成一定影响，其影响范围主要集中在渗漏处地下水径流的下游方向。泄漏事故发生后，污染物在地下水流作用下，向地下水径流的下游方向迁移，随着时间的推移，污染物影响范围逐渐增大；由于污染物不断向四周迁移，污染范围内污染物浓度逐渐降低。
根据项目所在区域浅层地下水水位埋深情况，项目事故工下丙烯酸和硫酸的泄漏会对区域地下水造成一定程度污染影响。因此，需对丙烯酸和硫酸储存区有效防渗措施防止原料发生泄漏污染。
5.2.2.4地下水环境影响分析结论
（1）地下水水质影响
污染物对地下水的影响主要是由于事故排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。
正常工况下，厂区建设期间采取了必要防护措施，运营期间在严格按照设计要求落实好环保、防渗措施的情况下，基本不会对当地浅层地下水造成影响。
非正常情况下，根据污染物事故泄漏预测可知，污染物在地下水中的运移速度较快，扩散范围较小，对周边环境影响较小。根据污染物跑冒滴漏预测可知，管网跑冒滴漏时，污染物对地下水影响范围较大，为降低跑冒滴漏引起的污水下渗对地下水的影响，应将污水管道采取严格的防腐防渗措施，有效控制地下水的污染。 
企业正式运营中，应通过加强管理监督，维护和完善防渗系统，严格执行防渗措施，建立和完善雨污水的收集、排放系统，尤其要加强生产管理和环保管理，最大限度减轻对地下水环境的影响。
（2）地下水水量影响
评价区域地下水涵养量主要补给途径为大气降水，项目地下水入渗量通过绿化洒水等进行补给，同时，项目的人工绿地也会增加绿化区地下水的涵养量。
项目生产用水和生活用水均由自来水管网提供，不涉及地下水的取用，因此对地下水水量影响较小。 
（3）地下水影响分析结论
综上所述，建设单位应切实落实好建设项目的废水集中收集预处理工作，做好厂内的地面硬化防渗，包括危废暂存区的地面防渗工作，本项目建设有相应的事故废水收集暂存系统，以及配套泵、管线，收集发生重大事故进行事故应急处理时产生的废水，因此也不会对地下水造成影响。 
综上所述，只要做好严格的防渗和管理措施，本项目的建设对地下水环境影响较小。 
5.2.3 声环境影响预测与评价
5.2.3.1预测因子
本项目预测因子为等效连续A声级。
5.2.3.2评价标准
本次噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
5.2.3.3基础数据
项目噪声环境影响预测基础数据见表5.2.3-1。
表5.2.3-1         项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据
	备注

	1
	年平均风速
	m/s
	2.1
	

	2
	主导风向
	/
	东北
	

	3
	年平均气温
	℃
	5.6
	

	4
	年平均相对湿度
	%
	50
	

	5
	大气压强
	atm
	1
	


声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为 10m。
5.2.3.4噪声源强
本项目噪声源主要是设备运行噪声，主要来自生产设备、风机等设备。噪声源强见表5.2.3-2。


表5.2.3-2                  本项目噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
（任选一种）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/
dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
	声功率级/dB（A）
	
	x
	y
	z
	
	
	
	
	声压级dB（A）
	建筑物外距离

	1
	车间
	中和搅拌釜
	/
	75
	基础减振、厂房隔音
	156
	24
	2
	3
	75
	全天
	25
	55
	1

	2
	
	喷淋净化塔
	/
	75
	基础减振、厂房隔音
	175
	56
	2
	3
	85
	全天
	25
	65
	1

	3
	
	反应釜
	/
	80
	基础减振、厂房隔音
	245
	134
	2
	2
	80
	全天
	25
	55
	1

	4
	
	引风机
	/
	70
	
	278
	158
	2
	1
	90
	全天
	20
	70
	1

	5
	
	水泵
	/
	75
	
	301
	235
	2
	2
	85
	全天
	20
	65
	1



5.2.3.5预测范围
本项目声环境预测范围为项目厂界的噪声值。
5.2.3.6预测方法
本项目运营期噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式，主要针对本项目噪声源对厂界的影响进行预测，以现状监测厂界声环境监测点监测值作为厂界现状背景值，根据本项目各主要噪声设备在厂区的分布情况和源强声级值及其与四周厂界的相对距离，通过计算其衰减值得到各声源对厂界的贡献值，并将各声源对厂界的贡献值相叠加。
（1）预测模式
①点声源模式
Lp2= Lp1-20lg（r2/r1）
式中，Lp2——预测点声级值，dB（A）；
      Lp1——距声源r1处的声级，dB（A）；
      r2  ——预测点与点声源的距离，m；
      r1  ——声源监测距离，m。
②噪声叠加公式
不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下：

a.建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（）计算公式：



式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

—声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

—预测计算的时间段，S；



—声源在时段内的运行时间，S。

b.预测点的预测等效声级（）计算公式：



式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

—预测点的背景值，dB（A）。
（2）噪声影响预测结果
根据全厂项目平面布置、噪声源分布及采取的降噪措施，预测出项目建成后对厂区厂界噪声贡献值见表5.2.3-3。
表5.2.3-3        噪声源对厂界预测点的贡献值
	序号
	位置
	背景值
	本项目贡献值
	标准值
	是否达标

	
	
	昼间
	夜间
	
	昼
	夜
	

	1
	厂区边界东
	53
	45
	42.1
	65
	55
	昼夜达标

	2
	厂区边界南
	54
	44
	44.2
	65
	55
	昼夜达标

	3
	厂区边界西
	55
	47
	45.7
	65
	55
	昼夜达标

	4
	厂区边界北
	52
	44
	48.7
	65
	55
	昼夜达标


拟建项目运营期间厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，由上表中可知，项目运营期间，昼间厂界噪声值满足标准，运营期间噪声对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc21085][bookmark: _Toc8736][bookmark: _Toc21725][bookmark: _Toc22575140]5.2.4运营期固废环境影响分析
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本项目运营期固废主要包括生活垃圾、一般固废、危险废物，各种固废产生量及处置方式如下表5.2.4-1。
表5.2.4-1     固废产生情况一览表
	名称
	来源
	产生量 (t/a )
	属性
	处理方式

	未沾染有毒有害物质的包装袋
	投料
	2.8
	一般固废
	集中收集后由外售废品回收公司

	废离子交换树脂
	纯水制备
	0.5
	
	厂家回收

	沾染有毒有害物质的化学品包装袋
	投料
	0.6
	危险废物
	暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置

	废润滑油
	机械维修保养
	0.3
	
	

	废润滑油桶
	机械维修保养
	0.2
	
	

	生活垃圾
	日常生活
	5.4
	生活垃圾
	环卫部门统一处理


5.2.4.2一般工业固废环境影响分析 
建设单位在生产车间西北角隔离区域（占地面积10m2）作为一般固废暂存区，用于存储未沾染有毒有害物质的包装袋等一般固废，根据核算，项目需贮存的一般固废量约2.8t/a。本次评价按照固废容重1.6t/m3计，则项目产生的固废容积约6.12m3/a，满足项目固废产生量。并设置专人管理，如实记录一般工业固体废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量，并严格落实《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB18599-2020》的相关要求，必须确保项目产生的一般固体废物得到妥善处置。
综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，固体废物全部分类妥善处置，实现零排放，可避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对周围环境产生不利影响。
5.2.4.3危险废物环境影响分析
（1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析
项目危废暂存库废气主要来源于危废暂存库中外溢的无组织废气，本项目危废中含有废机油等易挥发物质，储存阶段会产生少量无组织呼吸废气，由于各暂存库散发一定量的有机废气根据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社，李爱贞、周兆驹、林国栋等，2008年），在储存过程中无组织挥发量极小，属无组织排放源。本项目收集的废润滑油等危险废物放入桶中密闭暂存处理，产生的挥发性有机废气量较少，通过设置防静电、防爆通风等措施，废气对环境影响较小。
（2）危险废物贮存库设置要求
建设单位在生产车间西北角设置1座占地面积10m2的危废贮存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）；或2mm厚高密度聚乙烯；或至少2mm 厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，危废暂存库地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂进行防腐，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行管理。
危废贮存库应进行防渗漏处理，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，并按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。在厂内应设置专用的危险废物贮存设施。要求应远离办公生活区，贮存间的地基必须经防渗处理，以及贮存间要保证能防风、防雨、防晒，并由专人严格管理，确保危险废物的存放安全。
贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（不相互反应）﹔设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。
（3）危险废物贮存要求
①危险废物分区贮存管理要求：危废贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
对危险废物贮存容器的要求：对在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存间内分别堆放，除此之外的危险废物必须装入容器内；使用盛装危险废物的 容器应当符合标准要求，其材质要满足相应的强度要求，并且要与危险废物相容；禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，无法装入常用容器的，可用防漏胶袋盛装。
②厂内应设专人管理，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物贮存间的管理人员必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。
（4）危险废物运输管理要求
①厂内转移。本项目危险废物从产生点至危废暂存库的转移距离较短，且转移路线避开了办公区等人员集中区，因此本项目危险废物厂内转移过程影响较小。
①危险废物外运严格按照《危险废物转移管理办法》的要求管理，危险废物收集应填写《危险废物内部转运记录表》，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。收集结束后应清理和恢复收集作 业区域，确保作业区域环境整洁安全。收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及 其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。企业对收集、贮存、运输的 专职人员进行定期技术培训，培训内容包括危险废物包装和标识、运输要求、危险废 物转移联单管理。
④危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，同时运输路线应避开居民集中居住区和饮用水源保护区等环境敏感区。
（5）危险废物处置要求
由于项目暂未实施，危险废物暂未产生及收集，企业承诺在项目正式运营前与有资质单位签订危废处置协议。 
综上所述，本项目产生的固体废物均按照废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，优先对各类可回收工业固废进行回收利用；对无法利用的固废委托当地环卫部门进行焚烧或填埋处置；对列入《国家危险废物名录》（2025）的废物，应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，委托有危废处理资质的单位进行合理处置，各类固废均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度，不会产生二次污染，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc1256][bookmark: _Toc27135][bookmark: _Toc8430]5.2.5运营期土壤环境影响分析
5.2.5.1土壤环境影响识别
污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种。 
（1）大气污染型：工程经治理后排放的大气污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境； 
（2）水污染型：工程产生的生产废水，发生泄漏事故，未进行及时处理，进入周围环境，将会污染周围土壤环境；或未经处理、处理不达标，排入周围水体，将对土壤造成一定程度的影响； 
（3）固体废物污染型：项目厂区危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。
本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，工程重点分析运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。本项目排放的大气污染物不涉及气溶胶类物质、重金属粉尘、放射性元素等，不涉及大气沉降影响。
运营期对土壤环境的影响途径主要为：垂直入渗影响。 

5.2.5.2土壤污染现状调查
本项目属于扩建污染影响型建设项目，土壤环境评价等级为一级，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，需开展现有工程土壤环境保护措施情况调查，并重点调查主要装置或设施附近的土壤污染现状。本次调查在收集现有工程环评、验收资料、防渗设计及历年环境管理台账基础上，梳理现有厂区防渗分区、污染防控设施、泄漏应急处置措施的落实情况，核查原料储罐区、反应生产区、物料输送管线等重点装置区域防渗层完好性，识别现有工程土壤污染防控存在的短板。
根据项目现有项目环评及查阅项目建设资料结合现场踏勘情况，原有项目生产过程无废水外排，生活污水排入园区污水管网，项目区生产车间及原料库房采取了混凝土浇筑，经现场踏勘，现场未发现遗留的原辅材料、固废、废水等。
根据本次土壤环境现状调查可知，项目建设厂区内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地风险筛选值标准的要求，土壤污染物无明显表层富集、垂向下渗污染特征。地块当前土壤环境质量满足工业用地管控要求，不存在遗留污染地块，土壤环境现状良好。
5.2.5.3土壤环境影响分析 
本项目土壤环境评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，需开展非正常工况事故情景下土壤污染迁移预测分析。项目生产使用浓硫酸，存在储罐、管道破损泄漏风险，泄漏硫酸可通过硬化破损区域入渗包气带，造成土壤酸化、硫酸盐累积污染。本次重点对浓硫酸瞬时泄漏入渗情景开展预测分析，识别土壤污染程度、垂向迁移规律及环境风险。
（1）正常工况
正常工况下，项目拟采取分区防渗措施，罐区、危废贮存库等均为重点防渗区，正常情况下废水及硫酸等不会下渗到土壤中。同时，项目各种物料均在设备、料罐和管道内，污水均在管道和钢筋混凝土池内，不会有物料和污水渗漏至地下的情景发生，对土壤环境影响不大。另外，项目大气污染物包括粉尘、挥发性有机物，不包含重金属、有机物等易累积和难降解的污染物，对土壤环境影响不大。因此，本项目采取相关防护措施，正常情况下项目对土壤环境影响不大。
（2）非正常工况
项目非正常情况下，硫酸等液态物料罐发生渗漏时，污染物的垂直渗入将对土壤环境的污染影响。
本环评仅对非正常工程进行预测，采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）附录 E1方法一进行土壤污染预测。
1）预测范围
土壤预测范围与现状调查范围一致，即边界外扩200m的矩形区域。
2）预测时段
结合本项目特点，选取运行阶段做 10年为预测时段。
3）预测情景
本次预测选取最不利保守事故情景：硫酸储存设施发生破损，浓硫酸瞬时泄漏，局部防渗层破损，应急收集存在短时滞后，少量硫酸渗入包气带土壤，形成点状垂向入渗污染。
4）预测因子
预测因子选取硫酸盐（SO₄²⁻）作为特征污染因子，同步分析土壤pH酸化影响。由于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2019）无硫酸盐、pH筛选值，本次以区域土壤背景值作为对照，重点分析污染物增量、垂向迁移特征及污染影响范围。
5）预测方法
采用《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》J964-2018）附录E方法进行预测。硫酸进入土壤后发生两类变化：一是氢离子与土壤碳酸盐、黏土矿物发生中和反应，酸化影响集中在浅层；二是硫酸根离子吸附性极弱，随土壤入渗水持续向下迁移，是长期土壤污染主控因子。
①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：
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式中：c—污染物介质中的浓度，mg/L；
D—弥散系数，m2/d；
q—渗流速度，m/d；
z—沿z轴的距离，m；
t—时间变量，d；
θ—土壤含水率，%。
②初始条件
第一类Dirichlet边界条件：
[image: 图片1]
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③模型概化
1）边界条件
模型上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界，下边界为自由排泄边界。
2）土壤概化
结合本项目岩土工程勘察及水文地质勘察成果，将土壤概化为一种类型，渗透系数0.0015m/d。
③土壤污染预测结果
硫酸渗漏并持续深入土壤并不断向下渗透，在不同水平年污染物沿土壤迁移模拟结果见表5.2.5-1。
表5.2.5-1    硫酸泄漏包气带不同深度硫酸盐浓度预测结果（mg/L）
	深度 z (m)
	t=10d
	t=100d
	t=365d
	t=1095d
	t=3650d

	0
	142.61
	12.92
	3.55
	1.18
	0.35

	1
	38.47
	26.73
	7.84
	2.64
	0.78

	2
	0.02
	37.56
	12.34
	4.27
	1.28

	3
	≈0
	26.41
	16.12
	6.01
	1.83

	4
	≈0
	8.11
	17.94
	7.68
	2.4

	5
	≈0
	0.72
	16.68
	9.02
	2.97

	6
	≈0
	0.03
	12.84
	9.78
	3.51

	7
	≈0
	≈0
	7.95
	9.8
	3.97

	8
	≈0
	≈0
	3.82
	9.05
	4.32


根据预测结果，泄漏100d：污染物主要集中在浅层2m范围，浓度峰值出现在2m处，峰值浓度37.56mg/L；5m以深基本无污染物，污染特征为浅层富集、影响深度浅、浓度集中。（2）泄漏365d：污染锋面整体下移，浓度峰值下移至4m（17.94mg/L），0～7m均检出污染物，污染物已逐步向包气带深部运移，深部浓度显著抬升。（3）泄漏1095d：污染羽主体迁移至6～7m深度，峰值浓度9.80mg/L，污染锋面接近包气带底板。（4）泄漏3650d：包气带内污染物充分弥散稀释，整体浓度趋于均匀，表层浓度持续降低，深部维持稳定低浓度补给，污染无累积加重趋势。
整体迁移规律：随泄漏时间延长，硫酸盐污染锋面持续向下迁移，峰值位置不断下移、峰值浓度逐步衰减、污染垂向范围持续拓宽；由于包气带入渗速率极低，污染物迁移速度缓慢，侧向扩散极弱，污染始终局限于泄漏点位垂向剖面，无大范围面状污染。
5.2.5.4土壤酸化影响分析
浓硫酸入渗后短期内造成表层土壤pH降低，产生局部酸化。但土壤中黏土矿物、碳酸盐组分具有良好的酸碱缓冲能力，绝大部分氢离子在浅层土壤被中和消耗，酸化无法向深部延伸。随着降水长期淋溶、阳离子交换及土壤矿物修复作用，土壤pH可逐步恢复至区域背景水平。因此，硫酸泄漏造成的土壤酸化为局部、浅层、暂时性影响，无永久性土壤退化风险。
5.2.5.5小结
正常工况下，项目对土壤环境无不利影响。最不利硫酸泄漏事故情景下，硫酸盐仅造成局部垂向浅层污染，污染迁移缓慢、无大面积扩散、无长期累积污染风险；土壤酸化仅为短暂浅层现象，可自然修复。项目落实防渗、围堰、巡检、应急管控措施后，土壤环境风险整体可控。
本项目土壤环境自查表见表5.2.5-2。
表5.2.5-2      土壤环境影响评价自查表
	[bookmark: 6环境风险评价与分析]工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型（两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地 
	

	
	占地规模
	(0.35)hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（）、方位（）、距离（）
	

	
	影响途径
	大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（  ）
	

	
	全部污染物
	硫酸雾、非甲烷总烃、颗粒物、氟化物等 
	

	
	特征因子
	硫酸雾、氟化物
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类☑； Ⅱ类□； Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感☑
	

	评价工作等级
	一级□；二级☑；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a) ; b) ; c) ; d) 
	

	
	理化特性
	见监测报告
	同附录 C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0.2m取样
	

	
	
	柱状样点数
	3
	0
	0.5m、1m、2m分别取样
	

	
	现状监测因子
	基本项目45项
	

	现状评价
	评价因子
	基本项目45项
	

	
	评价标准
	GB15618□； GB36600☑；表D.1；表D.2；其他（   ）
	

	
	现状评价结论
	项目区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用筛选值，
	

	影响预测
	预测因子
	/
	

	
	预测方法
	附录 E（附录 F□；其他（   ）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（ ）；
影响程度（ ）
	

	
	预测结论
	达标结论： a） □； b） □； c） 
不达标结论： a） □； b） □
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障 ；源头控制 ☑；过程防控☑；其他（分区防控、应急响应）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	1（项目区游）
	基本项目45项
	1次/1年
	

	
	信息公开指标
	监测机构、监测时间、监测指标及监测数据、监测数据分析内容
	

	评价结论
	在采取相应污染防治措施（防渗）后，本项目运营对土壤环境影响较小。
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。
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5.2.6.1工程建设对周围陆生植物影响分析 
本工程建设区域位于昌吉高新区工业园区内，现状为工业用地。
5.2.6.2工程建设对自然景观影响分析 
本项目选址位于工业园区内，区域整体以工业景观为主，项目租赁厂房进行建设，租赁厂房的建筑外观造型、色彩设计充分结合周边工业园区整体建设风格，保留工业建筑功能性，项目建设不会对区域自然生态及景观环境造成持续性、破坏性不利影响。
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环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价的目的在于分析、识别项目生产、贮运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求在运营过程中，将潜在的事故工况和危害程度降到最低。
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（1）风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。
本项目使用的聚醚单体、葡萄糖酸钠、VC、中间产品（母液）均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B2中确定的健康危险急性毒性物质（类别 1、2、3），危害水环境物质（急性毒性类别 1）。对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录 B、《危险化学品目录（2018版）》以及《危险化学品分类信息表》分析，项目涉及的环境风险物质主要为丙烯酸、巯基丙酸、硫酸。
（2）敏感目标调查
本工程位于昌吉高新区，厂址所在地周围地形空旷，不属于人群聚居的环境敏感区。本工程的建设主要考虑风险状况下本企业废水排放对园区地下水水质的影响；废气排放对周边环境的影响。
5.2.7.3环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关规定，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
项目环境风险潜势划分情况见表5.2.7-1。

表5.2.7-1     建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境高度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境高度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+高环境风险


（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的确定
①危险物质数量与临界量的比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值（Q）。在不同场区的同一种物质，按其在厂界内最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：


式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。对照本项目生产过程所涉及各类危险物质的最大数量（生产场所使用量和储存量之和）和临界量比值计算见表5.2.7-2。
表5.2.7-2        本项目危险物质数量与临界量比值
	风险物质
	最大储存量（t）
	标准临界量（t）
	计算值 Q

	丙烯酸
	5
	50
	0.1

	巯基丙酸
	1
	50
	0.02

	硫酸
	32.6
	10
	3.26

	氟硅酸
	26
	5
	5.2

	废机油
	0.3
	2500
	0.00012

	合计
	/
	/
	8.58


根据上表计算本项目Q=8.58；
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分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10≤M＜20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
项目所属行业及生产工艺划分情况见表5.2.7-3。
表5.2.7-3     行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a，危险物质贮存罐区
	5.套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加油站的气库），油库（不含加油站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的涉及压力（P）≥10.0MPa；
b长输管线运输项目应按站场、管线分段进行评价。


由表5.2.7-3计算结果可知，本项目M 值为5，对照M值划分等级确定本项目行业及生产工艺（M）以M4表示。
③P值的确定
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。
项目危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定情况见表5.2.7-4。
表5.2.7-4     危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目危险物质数量与临界量比值Q=8.58；行业及生产工艺（M）为M4，判定危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4。
（2）环境敏感程度（E）的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D，本项目敏感程度E确定如下：
①大气环境
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。大气环境分级原则详见下表5.2.7-5。
表5.2.7-5    大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


本项目周边5km范围内居住区人口总数小于1万人，周边500m范围内人口总数小于500人，大气环境敏感程度分级为E3。
②地表水环境
本项目区周边5km范围内无地表水分布，项目事故情况下各危险物质均不与地表水体发生联系，因此不对其进行分级描述。
③地下水环境
依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.2.7-7。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表5.2.7-8和表5.2.7-9。当同一建设项目涉及两个G分区或D级以上时，取相对高值。
表5.2.7-7     地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表5.2.7-8    地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表5.2.7-9     包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”

	Mb：岩土单层厚度。K：渗透系数。


本项目周边不涉及G1和G2中所述的敏感区，地下水功能敏感性为G2；项目土壤为灰漠土，包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土，根据项目岩土勘察报告，项目场地包气带防污性能为中级，因此项目岩（土）层为D3，地下水环境敏感程度为E3。
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本项目大气和地下水环境敏感程度均为E3，工艺危险性程度为P4，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险潜势划分，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
项目环境风险等级判定结果见表5.2.7-10。
表5.2.7-10    环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、IV+
	Ⅲ
	Ⅱ
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险等级划分，本项目评价工作等级为简单分析。
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（1）物质危险性识别
根据工程分析进行物质危险性识别与生产系统危险性识别，本工程的风险源为化学品库。生产和储存过程中涉及的危险物质主要为丙烯酸、巯基丙酸等物质。
5.2.7.6生产系统危险性识别
（1）生产装置危险性识别
企业生产过程中主要生产设备为配料罐、合成釜、复配釜等，在生产过程中可能由于操作不当、停电等原因而发生风险事故，使生产物料发生泄漏。企业生产过程主要在配料罐、合成釜、复配釜中完成，且反应物料中有危险化学品，一旦发生泄漏事件，泄漏的液体可能通过地面渗透进入土壤，甚至地下水；可能产生大量有毒有害的挥发性气体，影响车间及周边的环境空气质量。
（2）储存设施危险性识别
企业生产过程中涉及的危险品在贮存和运输过程中可能发生突发事件而导致洒落/泄漏。企业生产使用的危险化学品为桶装或者罐车，主要由供货商送货上门，桶装物料直接储存于原料区，罐装物料则直接通过槽车卸料至相应的中转罐。一旦厂内危险化学品为桶或者中转罐发生破损泄漏事件，则泄漏的液体可能通过地面渗透进入土壤，甚至地下水；可能产生大量有毒有害的挥发性气体，影响车间及周边的环境空气质量。
（3）运输过程危险性识别
由于危险化学品本身具有的危险特性，在运输过程中因交通事故造成的包装桶破损，危险化学品大量洒落将对环境造成污染或人员伤害。若原料发生泄漏散落，会挥发产生废气殃及人体健康，造成人员伤亡；若遇明火、高热，还有可能发生火灾。
（4）环保设施风险识别
废气治理系统风险主要为废气处理系统因故障不能正常运作，导致备料废气、聚合废气、出料废气等工艺废气未经处理而直接向外环境排放。
危废贮存库的废料意外泄漏，若地面防渗因老化、腐蚀等原因起不到防渗作用泄漏物料将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。
5.2.7.7半生/次生风险识别
本项目原料遇热源或火源有分解、爆炸危险，发生事故后将会带来一定的伴生、次生污染，在火灾爆炸事故中大部分有机物料燃烧后转化为一氧化碳、二氧化碳、水和烟尘，对下风向的环境空气质量在短时间内有一定影响，但长期影响较小。另外，在事故应急救援中产生的消防废水将伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将可能对地表水、地下水、河流产生严重污染；堵过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃排放，将对环境产生二次污染。对于次生危险影响，公司应在发生火灾爆炸的第一时间内启动应急预案，尽可能将燃烧产生的烟雾通过引风机引入附近的废气处理装置或采取相应的处理措施后高空排放，及时疏散本能受影响的人员（包括周围企业的工作人员、周围居民），并设置警戒线禁止一切无关人员进入可能受影响的区域，及时向有关单位报告，
5.2.7.8环境风险影响分析
（1）大气环境影响
危险物质储罐泄漏时，泄漏的物质由液相转化为气相进入大气，通过扩散会对周围大气环境造成一定污染。本项目可信事故为储罐发生泄漏并引发火灾等事故。物质泄漏后，在开始的时候形成液池；在最不利气象条件下，储罐周围一定范围内的人员，但由于本工程危险物质储量较小，未构成重大危险源，故不会造成大的人员伤亡。但本工程仍应在生产中严格管理、加强事故防范，定期对设备进行检查、维护，尽可能杜绝事故的发生，降低其对周围环境空气的危害程度。如果发生火灾，泄漏物燃烧后产物可能为二氧化硫和一氧化碳等，对大气环境产生影响较小。
（2）地表水环境影响
本项目事故情况下，泄漏的物料均泄漏于厂区内已经硬化的地面上，同时项目与地表水体不发生水力联系。因此，事故情况下，泄漏的物料对地表水环境无影响。
（3）地下水环境影响
项目区不位于饮用水源保护区，厂区生产车间全部进行严格防渗、防腐、硬化，事故发生后，会被集水设施收集，通过下渗、地下径流污染周围水环境的可能较小。营运期内原料及罐区若发生泄漏（在不发生爆炸及火灾情况下），泄漏的物料会蔓延至厂区内已经硬化的地面上，在发生泄漏后，厂内工作人员将及时清理，因此，若发生泄漏等事故不会对地下水造成影响。
5.2.7.9环境风险防范措施
（1）规范建设事故水池 
项目配套建设有事故应急池，雨、污水外排管道设截止阀，一旦发生事故，建设单位应在第一时间停止设备运行，及时关闭雨、污排放口的应急阀门，引导事故废水进入事故应急池。以便及时采取补救措施，减少对项目区周边水环境的影响。待事故处理完毕后才能恢复运行；
本项目水环境风险防范措施为事故池以应对可能存在的废水排放事故。参考中石化建标〔2006〕43号文《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》中指出，事故储存设施总有效容积的核算考虑以下几个方面： 
V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5
式中：V总—事故水池的有效容积，m³； 
V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量； 
V2—发生事故的一次最大消防水用量，m³； 
V3—发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m³； 
（V1＋V2－V3）max—对收集系统范围内不同装置区或罐区分别计算V1＋V2－V3而取出的最大值，也即是最大事故处； 
V4—发生事故时仍必须进入该收集池的生产废水量，m³； 
V5—发生事故时可能进入该收集池的降雨量，按《水体污染防控紧急措施设计导则》中规定，降雨强度按一年内降雨天数内的平均日降雨强度计； 
V5＝（qa/n）F 
式中：qa—年平均降雨量，mm；
n—年平均降雨日数，d；
F—必须进入事故池的雨水汇水面积，m2。
V1：按照项目最大储罐进行考虑，项目硫酸储罐最大容量30m3，故在事故状态下，将有30m3的物料泄漏。 
V2：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）规定，本项目室外消火栓消防水用量为 30L/s，室内消火栓消防水用量为10L/s，一次灭火持续时间按1小时计，同一时间内火灾次数为1次，则一次火灾灭火消防用水量为144m3。 
V3：本项目发生事故后，没有可以转输到其它储存或处理设施的物料量，因此，V3=0。
V4：发生事故时仍必须进入该收集池的生产废水量V4为0m3。
V5：本项目发生消防事故时，必须进入事故水池的雨水汇水面积，年平均降雨量为44.6~60.8mm，本次按60.8mm计，年平均降雨天数约为10天，则发生消防事故时进入事故水池的降雨量为5.65m³，则V5=3.65m³。 
V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5=177.65m3 
综上，本项目设置事故应急池容积180m3，满足本项目消防、应急事故废水存放。 
（2）硫酸罐区风险防范措施
项目新建卧式硫酸储罐罐区为重点防渗区，罐区四周建设耐酸防腐围堰，围堰有效容积不小于最大单罐容积；罐内地坪设置找坡及耐酸导流沟，泄漏硫酸可收集于围堰内，围堰地面及壁体实施重点防渗+耐酸防腐。围堰内事故酸液可通过耐酸泵转输回收，事故超量时依托厂区事故应急池收集，实现泄漏物料、事故废水全部截留不外排。
（3）选址、总图布置及建筑安全防范措施
项目位于昌吉高新区，地理位置优越，交通运输便利。经调查评价范围内无文物、景观、水源保护地和自然保护区等环境保护目标。
1）项目总图布置按《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等标准规范的要求执行防火间距、耐火等级、防火分区的设置。
2）对钢结构框架、管道、扶梯和护栏等的机械强度，必须做好防高温、防腐蚀工作，维持钢构架的强度要求。
3）建设单位在安全设施设计时，保证产品储桶等各类桶体与相关设施的安全间距满足相关标准的要求。
（3）危险化学品储存安全防范措施
1）危险化学品储存、装卸装置和设施，属于危险化学品建设项目安全许可范畴的，应严格遵照《危险化学品建设项目安全许可实施办法》等规定，获得安全生产行政许可后方可投入生产或使用；
2）危险化学品储存和装卸场所应符合卫生防护距离应符合要求；场区内具有良好的自然通风条件；功能分区内各项设施的布置应紧密、合理；功能分区内部和相互之间保持一定的通道和宽度；储存和装卸场所应集中布置在厂区边缘地带，应在工厂全年最小频率风向的上方位；储存场所应设有毒气体检测报警仪或可燃气体监测报警仪，并设置相应的安全标志；
3）储罐材料的物理特性应适应在低温条件下工作，如低温条件下的抗拉抗压强度、低温冲击韧性、热胀系数等；
4）绝热材料必须是不可燃，并有足够的强度，能承受消防水的冲击，当火蔓延到容器外壳时，绝热层不应出现熔化或沉降，绝热效果不应迅速下降，要求严格遵守有关储存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》和《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。
（4）工艺技术设计安全防范措施
根据工艺要求设计主体生产装置，采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程，装置设计考虑必要的裕度及操作弹性，危险操作单元应设置自动联锁保护系统，关键设备设置液位报警，当液位过高时自动报警，防止物料通过排空、真空管路误排。在可能接触酸、碱及其它腐蚀性化学品的作业场所均设置应急设施。
（5）自动控制及电气仪表设计安全防范措施
1）对危险化学工艺单元，设置温度、压力监控设施，设温控联锁装置保证工艺参数在正常可控范围内，避免事故的发生。
2）公司所用仪表均按所处区域的防爆等级选用隔爆型仪表，爆炸危险场所采用防爆灯具。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆要求。装置、存储区，均设防雷击、防静电系统。电缆尽可能采用地下敷设，紧急电源线及仪表电缆线布置在危险区域地上时，采用相应级别的电缆电线。装置区内电缆的选用充分考虑阻燃、环境腐蚀等不利因素。
3）装置区内所有正常不带电的金属外壳及爆炸危险区域内的工艺金属设备均可靠接地，装置内工作接地、防雷、防静电接地共用一套接地系统，接地电阻不大于4欧。烟囱设避雷针，单独接地，接地电阻不大于30欧。
4）装置区内所有设备及可燃气体、可燃液体管道，在进出装置处设置静电接地设施，通过地下静电接地网和全厂静电接地网相连，及时消除在生产过程中积聚的静电危害。
（6）建立企业环境安全管理制度
1）建立环境污染事故预防与应急体系及报告机制，制定突发环境污染事件应急预案并配备应急设备。
2）根据国家、行业及主管部门的法规和规定，企业必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针和“谁主管，谁负责”的原则，根据企业的具体情况，制定相应的环境安全管理办法和实施细则，并悬挂公示。
3）设专职或兼职环保员，负责企业的环保工作。环保员应经过培训，具备一定的环保知识与技能，具有及时组织治理环境隐患和处理紧急状况的能力。
4）制定环保教育培训和定期进行环境安全检查制度，加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，及时排除环境安全隐患，防止跑冒滴，最大限度地降低车间中有害物质的浓度，使之达到国家卫生标准的要求。积极配合单位主管部门处理环境安全事故。
5）加强安全生产教育
让所有员工了解本厂各种原材料及废料的物理、化学和生理特性及其毒性以及所有的防范措施和环境影响等。
5.2.7.10风险评价小结
根据项目分析，本项目环评风险评价等级为简单分析。潜在的风险主要有物料运输、储存、生产过程中泄漏、火灾、爆炸及环保治理措施发生故障导致事故排放的环境风险等。
建设单位应做好各项风险的预防和应急措施，将其影响范围和程度控制在较小程度之内。同时，项目必须落实防渗漏措施以及应急措施，以免造成地下水环境和土壤的污染。因此，当发生风险事故启动应急预案并采取相应措施，可以把事故的危害程度降到最低程度，环境风险水平可以接受。
5.2.8现有工程拆建过程环境影响及防治措施
本项目为异地扩建项目，本工程建成后，对现有工程减水剂生产线生产设备进行拆建，厂房退还出租单位。
本项目拆建内容主要为各生产线生产设备的拆除，作业在厂房内部开展，不涉及土方工程，因此拆建过程中产生的环境影响主要为设备拆建过程中各类施工机械和运输车辆所排放的废气、少量扬尘；拆建过程中切割机等机械噪声、物料装卸噪声及汽车运输噪声、震动，以及拆建后废旧设备暂存对环境的影响。
（1）废气环境影响及防治措施
本项目拆建内容主要为各生产线生产设备的拆除，作业在厂房内部开展，不涉及土方工程，因此拆建过程中产生的环境影响主要为设备拆建过程中各类施工机械和运输车辆所排放的废气、少量扬尘，拆建过程中需采取以下措施：
①拆建作业全部在厂房内开展，厂房密闭，无需场外硬质围挡；作业尽量避免大风时段进行，采取分段作业、择时施工，厂房内配备洒水、移动式雾炮等降尘措施，抑制设备拆解产生的少量扬尘。
②拆建活动产生的废钢、废铁等拆除物应当及时清运处理，需在厂房内划定区域临时堆放，堆放物料采取防尘遮盖，减少无组织扬尘产生。
（2）噪声环境影响及防治措施
拆除过程中产生的噪声主要为切割机等机械噪声、物料装卸噪声及汽车运输噪声。拆除过程中需采取以下措施：
①合理安排高噪声施工作业的时间，夜间22点至次日8点严禁切割机等高噪声机械作业。如要在夜间超标施工需要向环境主管部门提出申请，获准后方可在指定日期内进行。
②设备装卸尽量轻拿轻放，避免产生高噪声。
③本次拆建作业在厂房内部实施，依托厂房墙体作为隔声屏障，降低设备拆装、装卸噪声对厂外环境的影响。
（3）固废影响及防治措施
拆建过程中产生的固废：各生产设备以金属构件为主，附带少量木块、滤袋、保温棉等非金属构件；拆建过程中需采取以下措施：
①拆建过程产生的废旧设备集中收集堆放，金属构件、木块等一般固废回收利用；
②拆建活动中应尽量减少固体废物的产生，拆建下来的固体废物分类堆存并及时清运，拆建物清运过程中采用封闭运输车辆，防止运输过程中固体废物遗撒和扬尘导致的二次污染。拆建作业尽量避开雨天，防止雨水淋滤固体废物造成土壤、地表水和地下水污染。
③对于滤袋、保温棉等拆建物集中堆放并覆盖，防止扬尘和雨水淋洒，并委托外单位及时清运处理。
④对于拆建过程中产生的废机油，集中收集至专用废油桶，转运至公司危废暂存间贮存，委托有资质单位处置。
⑤对于可重复利用的拆建构件（电池、风机、电机等），及时运送至公司备品备件仓库妥善保管。
综上，在采取上述措施后，可将拆建过程产生的环境影响降至最小，对周边的环境影响较小。
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结合本项目施工特点，本项目租赁厂房，施工内容主要为新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除、设备清运及新设备安装调试。施工期污染物主要为新增生产线和设备基础施工扬尘、拆建粉尘、运输扬尘、施工尾气、施工噪声、少量施工生活污水及拆建固废。针对各类污染因子，本次施工采取配套污染防治措施，各项措施技术成熟、经济可行、贴合厂区现有条件，可有效控制施工期环境影响。
6.1.1 施工期大气污染防治措施 
本项目租赁厂房，施工内容主要为新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除、设备清运及新设备安装调试。施工期废气主要来源为新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除作业产生的少量粉尘、物料运输车辆扬尘及机动车尾气。新增生产线和设备基础施工、拆除作业过程中会产生短时粉尘；基础施工材料、新增设备、拆除构件运输车辆行驶易引发道路二次扬尘，扬尘影响程度与车辆行驶速度、风速、路面积尘量、路面湿度相关，风速直接影响扬尘扩散距离。
为有效控制施工期大气污染，项目拟采取完善的废气污染防治措施：拆除及施工阶段对拆除作业面全面采取湿法抑尘作业；对施工进出口、场内运输道路安排专人定时洒水降尘，可有效抑制无组织粉尘扩散。施工物料、拆除构件运输车辆全程采用篷布密闭遮盖，厂区出入口设置车辆冲洗设施，对车轮、底盘进行冲洗，杜绝车辆带泥上路，有效降低道路二次扬尘。施工运输车辆尾气含有NOx、CO等污染物，项目通过合理规划运输时段，大宗物料及构件运输尽量避开交通高峰期，减少车辆场内怠速停留时间，配合现场交通疏导，有效降低机动车尾气累积影响。
本项目施工周期短、施工工序间断，扬尘及尾气污染均为短时、临时性污染，施工结束后污染随即消失。本次采用的湿法抑尘、道路洒水、车辆密闭、车辆冲洗、错峰运输等措施均为建筑施工行业成熟、通用、高效的大气污染防控技术，运维简单、经济可行、管控效果稳定，可最大限度降低施工期大气污染物排放强度。落实各项防控措施后，施工扬尘、机动车尾气对周边大气环境影响较小，环境影响可接受。
[bookmark: _Toc31650]6.1.2 施工期水污染防治措施 
本项目租赁厂房，施工内容主要为新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除、设备清运及新设备安装调试。施工期废水主要为施工人员生活污水，拆除作业基本不产生施工生产废水。
针对施工期废水特征，项目落实分类收集、分质处置、循环回用的防控措施：施工人员日常生活产生的生活污水依托厂区现有完善的污水收集管网统一收集处置。施工作业场地、设备清洗产生的少量冲洗废水以悬浮物污染为主，水质简单、污染物单一，项目在施工区设置临时沉淀池，对施工冲洗废水进行集中收集、沉淀处理，沉淀上清液全部回用于施工场地洒水抑尘、场地降尘，实现施工废水闭环回用、零外排。沉淀池淤泥施工结束后统一清理，纳入建筑垃圾规范处置。
施工期废水治理采用临时沉淀、循环回用模式，工艺简单、运维便捷、处理效果稳定，完全适配本项目少量、间歇性施工废水特点。项目施工期无生产废水外排，生活污水依托现有设施合规处置，废水防控措施技术可行、经济合理，施工期废水对外环境影响极小。
6.1.3 施工期噪声污染防治措施
本项目租赁厂房，施工内容主要为新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除、设备清运及新设备安装调试。施工噪声主要来自原有生产线拆除、新增生产线和设备基础施工、生产设备吊装、叉车转运及运输车辆，主要产噪设备包括吊车、叉车、切割机、运输汽车等，噪声源强约85dB（A）～95dB（A）。
为最大限度降低施工噪声对区域声环境的扰动，项目制定严格的施工噪声管控方案：合理规划施工现场平面布局，将高噪声拆除、切割作业布置在厂区远离外围一侧，利用现有厂房墙体形成天然隔声屏障；施工优先选用低噪声、低振动施工设备及拆除工具，从源头降低噪声源强。严格管控施工时间，仅开展昼间施工作业，严禁夜间施工、夜间拆除作业。施工全过程严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），定期对场界噪声进行监测，确保场界噪声达标。针对临近厂界区域作业工序，设置移动式隔声围挡，进一步削弱噪声传播衰减。同时科学优化施工工序，压缩高噪声工序作业时长，减少高噪声设备同时作业频次。
本项目施工工期短、噪声影响具有瞬时性、间歇性、临时性特征，无长期持续噪声污染。项目采取的声源控制、布局优化、时间管控、隔声降噪、监测管控等措施均为施工期噪声治理成熟措施，技术可靠、操作性强、治理效果明显。落实各项降噪措施后，施工场界噪声可稳定满足标准要求，对周边声环境影响较小、可控。
6.1.4 施工期固体废物污染环境防治措施 
本项目施工期固废主要包括新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除产生的建筑垃圾、废设备构件，以及施工人员生活垃圾。项目严格依据《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462-2026）要求，落实建筑垃圾产生、收集、贮存、转运、处置全链条规范化管理。
原有生产线拆除固废主要为钢结构支架、废旧设备壳体、废管道、破损平台板材等。施工采用分段拆除工艺，减少构件破碎散落，从源头降低固废无序产生及扬尘影响。施工场区设置硬化、围挡、防雨防渗临时固废堆放区，分区标识存放可回收、不可回收建筑垃圾，杜绝混合堆放、随意倾倒。其中可回收金属构件、废旧设备统一收集后交由资质物资回收单位资源化利用；不可回收建筑垃圾、废建材统一委托合规清运单位转运至正规建筑垃圾消纳场处置，全程建立固废管理台账、落实转运联单制度，实现来源、转运、处置全过程可追溯，运输车辆密闭遮盖，杜绝沿途遗撒。
新增生产线及设备基础施工产生少量土方、混凝土碎块、砂石废料等建筑垃圾，优先用于场内场地平整、基坑回填综合利用，剩余少量废料统一合规清运处置。施工人员产生的生活垃圾设置专用密闭垃圾桶集中收集，依托厂区现有环卫体系统一清运处置，严禁随意丢弃、露天堆放。
项目施工期固废全部实现“资源化利用+合规无害化处置”，无固废外排、无随意丢弃现象。采取的分类收集、分区暂存、防雨防渗、台账管理、合规转运等措施为建筑施工通用规范措施，成熟可靠、可操作性强，可有效杜绝固废二次污染。施工结束后场地及时清理、平整复原，施工期固废对周边环境无长期不利影响，环境影响可控。
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本项目对大气环境的影响主要为产生的颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃和氟化物。
（1）硫酸雾的污染防治措施分析
本项目共设1套废气处理设施及排气筒，反应釜不同时排气，因此工程可共用1套反应釜废气处理设施及排气筒。反应釜废气处理设施采用水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭处理工艺。反应釜产生的含硫酸雾废气引至反应釜废气处理设施处理，处理达标后经15m高排气筒排出。水喷淋产生的含酸循环排水可作为生产原料用水综合利用水喷淋吸收塔采用PVC材料，工作原理为：废气吸收塔属两相逆向流填料废气吸收塔。废气气体从塔体下方进气口沿切向进入废气吸收塔，废气温度较高，通过均流段上升，在喷淋段中水均匀地从喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴与硫酸雾气体充分混合、接触，使硫酸雾充分融入水滴中保证充分吸收硫酸雾，通过控制废气洗涤塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定，同时降低废气温度。
（2）氟化物污染防治措施分析
本项目氟化物主要来源于氟硅酸投料、反应釜合成工序，以气态氟化氢形态存在。项目反应釜全部采用密闭负压设计，工艺废气经管道密闭收集，有效杜绝无组织逸散，收集后的含氟废气汇入同一套废气治理系统处理。
氟化物属于酸性气态污染物，依托项目水喷淋+碱喷淋工艺可实现高效去除。废气首先经水喷淋单元，气态氟化物极易溶于水，大部分氟化物被水体溶解吸收；剩余少量残留氟化物随废气进入碱喷淋单元，与喷淋液中的碱性组分发生中和反应，生成稳定盐类物质得以去除。配套除雾器可有效去除废气中夹带的含氟液滴，避免二次夹带排放。整套处理工艺对氟化物去除效率高、运行稳定、适应性强，可保证废气中氟化物长期稳定达标排放。喷淋循环含氟废水定期排浓，经沉淀、除氟预处理后回用至硫酸铝生产工序，实现污染物内部消纳、资源化利用。
（3）颗粒物污染防治措施分析
本项目颗粒物主要来源于原料投料、物料调配、成品包装等工序，以无组织粉尘为主。项目从源头、过程、末端全方位设置粉尘防控措施，原料投料、上料点位均设置密闭罩及负压集气装置，通过负压集气抑制粉尘外逸，最大限度减少无组织粉尘排放。
生产车间整体密闭设置，物料输送采用密闭管道输送，粉状物料投料采用湿式投料、负压投料方式，从源头降低粉尘产生量。车间地面定期洒水清扫、湿式保洁，杜绝二次扬尘。同时，车间保持微负压状态，有效抑制粉尘向外扩散。通过采取密闭收集、负压集气、湿式作业、车间保洁等综合防控措施，项目颗粒物排放浓度可满足标准限值要求，防控措施成熟可靠、经济可行，可有效控制颗粒物对区域大气环境的影响。
（4）非甲烷总烃（NMHC）污染防治措施分析
本项目非甲烷总烃主要来源于原辅材料微量挥发及合成反应过程微量有机挥发组分。项目反应系统全程密闭负压运行，有机废气无敞口逸散，全部通过集气管道收集进入废气治理系统。
收集后的有机废气经前端水喷淋、碱喷淋单元去除水汽、酸性杂质及颗粒物，避免杂质、水雾进入活性炭吸附单元造成炭层堵塞、失效。预处理后的洁净废气进入二级活性炭吸附装置，利用活性炭丰富的微孔结构和强吸附性能，对废气中的非甲烷总烃进行高效吸附截留。二级活性炭串联布置，大幅提升有机废气处理效率，保障出口废气稳定达标。项目定期更换活性炭，废活性炭分类收集、规范处置，杜绝二次污染。该工艺处理有机废气技术成熟、运行稳定、适配性强，可有效去除工艺废气中非甲烷总烃组分。
（5）无组织废气治理措施及可行性分析
项目生产中无组织排放贯穿于生产始终，包括物料运输、堆放存贮、投料、合成反应、出料以及产品的制备等过程。无组织废气主要污染物为含异味气体的有机废气和少量粉尘。
在正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要是无组织排放影响，为控制无组织废气污染物的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮存投料、反应、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》、性有机物控制标准》（GB37822-2019）及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），无组织废气污染防治措施如下：
（1）物料转移和输送无组织排放控制要求：液态VOCs物料（丙烯酸、巯基乙酸）应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
（2）反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至 VOC：废气收集处 理系统。在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔 等开口（孔）在不操作时应保持密闭。
（3）其他无组织排放控制要求
1）各工艺操作应尽可能减少敞开式操作。投料系统应采用加盖密闭的设备生产过程中液体物料输送应用管道输送；
2）各反应釜与单元设备的泵、尾气放空管应连通，集中进入废气收集系统
3）加强管道、阀门的密封检修；
4）此外还应加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的对环境的污染：
5）选用密封等级高的密封件；加强设备维护保养，机泵、管道、阀门等连接部位、运转部分动静密封点部位都应连接牢固，做到严密、不、不、不跑气。
本项目物料均采用计量泵进行投加，投料和卸（出、放）料均为密闭过程少量原料为人工投加。废气收集后，通过废气处理设施进行处理，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）要求。
（6）车间异味污染影响及防控措施分析
本项目产品为减水剂、硫酸铝外加剂、速凝剂，生产过程异味主要来源于原料投料、反应搅拌、成品复配、物料储存及物料输送等工序，异味物质随无组织废气逸散至车间及厂界。项目异味以酸性刺激性气味、小分子有机单体异味为主，污染排放具有明显的间断性特征，主要集中在投料、放料、灌装、储罐呼吸等开盖操作时段；设备密闭运行工况下，物料异味逸散量极小，仅在人工开盖作业时会出现瞬时异味浓度升高现象。
本项目产生的异味不属于持久性恶臭污染物，异味感知强度与生产操作方式、车间密闭程度、废气收集效率直接相关。生产过程中大部分工艺废气经密闭负压收集后送入废气治理设施集中处理，仅有少量未被完全收集的无组织异味向外扩散。在项目正常生产、废气收集治理设施稳定运行的前提下，异味扩散范围有限，影响主要集中于厂区及厂界近域范围；且项目周边无大气环境敏感目标，因此车间异味对区域周边大气环境影响较小。
为进一步最大限度削减车间异味无组织逸散，项目配套完善全过程异味防控措施：生产反应釜、复配罐、原料及成品储罐均采用密闭结构，储罐配套呼吸阀，储罐呼吸废气全部接入车间废气收集管网统一处理；投料、放料、灌装等易产生异味的敞口作业点位设置密闭集气罩，依托负压集气系统收集逸散异味；生产车间整体密闭封闭，日常维持车间微负压状态，从源头阻断异味外溢扩散；建立设备定期巡检制度，常态化检查管道、法兰、阀门等接口位置，杜绝跑冒滴漏产生的无组织异味；规范生产操作流程，严格控制敞口作业频次与作业时长，减少异味瞬时排放；厂区合理布置绿化植被，利用绿植吸附、降解少量逸散异味，进一步弱化厂界异味感知强度。通过源头密闭管控、负压收集治理、精细化生产管理、厂区绿化降噪除臭的综合防控体系，可有效控制车间异味污染，保障厂界异味影响可控。
（7）排气筒高度合理性分析 
本项目共设置1套废气处理设施及配套工艺废气排气筒，生产工艺废气统一收集后采用“水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭”组合工艺处理，废气经高效治理达标后通过15m高排气筒高空排放。
根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）及地方大气污染物排放相关管理要求，本项目工艺废气污染物（硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃）对应的排气筒最低允许高度为15m。本项目排气筒建设高度严格按照规范设置为15m，满足国家标准最低高度要求。
项目排气筒周边无更高建筑物遮挡，废气高空排放有利于污染物扩散稀释，可有效降低厂区及厂界污染物落地浓度，避免局部污染物累积；同时项目废气经多级治理后污染物浓度极低，排放负荷小，结合区域开阔的地形条件，高空排放可进一步保障区域大气环境质量稳定。因此，本项目15m排气筒高度设置合规、布局合理、扩散条件良好，满足大气污染排放及环境管控要求。
（8）小结
综上所述，本项目针对运营期产生的颗粒物、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃及车间异味，构建了源头密闭收集+分级预处理+末端深度治理+无组织精细化管控的成套大气污染防控体系。各废气治理工艺均为化工行业通用成熟工艺，处理效率高、运行稳定性好、运维便捷、经济合理。各类有组织废气经处理后可稳定实现达标排放，无组织颗粒物、车间异味通过综合管控措施可实现有效控制，同时喷淋废水实现厂内资源化回用，无生产废水外排。整体大气污染防治措施技术可行、环境效益显著，可最大限度削减项目大气污染物排放量，有效控制项目运营期大气环境不利影响。
6.2.2废水污染防治措施及可行性分析
本项目废水主要为清净下水、生活污水。软水制备产生的浓水为清净下水符合直接再利用的需求直接用于成品复配。生活污水直接排入市政下水管网后进入高新区污水处理厂进一步处理。
（1）废水回用的可行性分析
本项目碱喷淋塔用于处理酸性废气（氟硅酸、硫酸工艺废气，含HF、硫酸雾等），喷淋介质为碱性溶液（NaOH），废水主要为碱性中和后水溶液，含硫酸钠、氟化物、少量铝盐、悬浮物；为间断排浓废水，水量较小，属于工艺内部废气治理产生废水，不含重金属、难降解有机物。
硫酸铝生产一般采用氢氧化铝+硫酸反应制备液体硫酸铝，反应体系为酸性体系，工艺用水主要用于：配料稀释、反应釜调浆、产品调浓度、物料输送补水。
废水主体阴离子为硫酸根，硫酸铝产品本身核心阴离子即为硫酸根，硫酸根不会引入外来杂质，不影响产品主组分；废水中残留碱度，进入硫酸铝反应釜后可被原料硫酸中和，消耗少量硫酸，但不会改变反应方向；废水无有机污染物、重金属污染物，不会造成产品有机物、重金属超标。少量氟会留在液体硫酸铝产品内；如果本项目硫酸铝作为速凝剂原料，少量氟对速凝剂产品性能基本无负面影响（速凝剂本身原料氟硅酸带入氟）；且碱喷淋塔排浓废水属于间断少量排水；硫酸铝生产持续用水，喷淋废水量远小于硫酸铝工序用水需求量，水量上完全可以消纳，不存在废水过剩无法消纳问题；仅需设置喷淋废水收集池，缓冲间断排水。废水回用于硫酸铝配料调浆，不会显著影响硫酸铝产品质量；实现废水闭路循环，无生产废水外排，具有良好资源利用效益，喷淋塔废水回用于硫酸铝生产配料工序技术可行；废水回用可减少新鲜水消耗，实现生产废水内部消纳，无生产废水外排。
（2）生活污水处理依托可行性
昌吉高新区污水处理厂位于昌吉高新技术产业开发区西北角，201省道以南，2013年投入使用，设计处理规模3万m3/d，目前日处理峰量为8000m3/d，污水处理工艺为污水→粗格栅及污水提升泵站→细格栅及曝气沉砂池→MBBR池→二沉池→芬顿氧化池→絮凝沉淀池→纤维转盘滤池→紫外消毒→出水。
昌吉高新区污水处理厂设计进水水质标准为《污水综合排放标准》GB8978-1996）中表4中的三级标准限值；氨氮排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值中的B级标准，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中的一级A标准，夏季尾水排入污水处理厂西侧的高新区生态灌溉项目蓄水池中，用于高新区工业冷却水、绿化、洗车、浇洒道路、景观用水，冬季尾水排入园区中水库。
本项目废水主要为生活污水，废水排放量为432m3/a，远远小于昌吉高新区污水处理厂剩余处理量，污水水质能够满足昌吉高新区污水处理厂设计进水水质要求，且项目区管网敷设完成，因此本项目废水处理依托昌吉高新区污水处理厂是合理可行的。
6.2.3地下水污染防治措施及可行性分析
6.2.3.1防渗原则
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 
（1）源头控制措施 
主要包括工艺管道设备，污水储存及处理构筑物采取相应措施。防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。管线敷设尽量采用“可视化”原则。即管道尽可能地上和架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 
（2）末端控制措施 
主要包括场内污染区地面的防渗措施和泄漏渗漏污染物收集措施。即在污染区地面进行防渗处理。防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至厂内事故池。
（3）污染监控体系 
实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度。配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染，及时控制。
（4）应急响应措施 
包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 
6.2.3.2防渗方案设计
根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和各生产单元的构筑方式，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。根据本工程特点，防渗区域划分及防渗要求见表6.2.3-1，项目分区防渗图见图6.2-2。
表6.2.3-1       污染区划分及防渗要求
	防渗分区
	位置
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危废贮存库、硫酸罐区
	防渗层为至少1m厚黏土层，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s

	一般防渗区
	生产车间、原料库房、产品库房
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	简单防渗区
	厂内道路、办公生活区
	一般地面硬化


（1）重点防渗区为危险废物暂存库、硫酸罐区。其中危废暂存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），其防渗性能为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
（2）一般防渗区为生产车间、原料库房、产品库房，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关防渗要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
（3）简单防渗区为厂内道路、厂区办公生活区，一般地面硬化即可。
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[bookmark: _Toc16780][bookmark: _Toc325381694][bookmark: _Toc325381838][bookmark: _Toc5138]本项目运营期噪声主要来源于生产配套风机、水泵、输送设备及各类机泵设备连续运转产生的机械噪声，多数设备噪声源强较高。为确保项目运营后厂界噪声稳定满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，最大限度降低设备噪声对厂区内部及周边声环境的不利影响，项目从源头控制、布局优化、设备减振、建筑隔声、运行管理等方面采取综合降噪措施。
（1）源头降噪，选用低噪声设备
项目在设备选型及采购阶段严格执行低噪准入原则，优先选用技术先进、运行平稳、噪声低的成熟设备，对风机、离心泵、输送机组等高噪声设备，明确向设备厂家提出噪声限值要求，严禁选用高噪、老旧、工况不稳定设备。同时在设备安装、调试阶段严格把控安装精度，保证设备同轴度、水平度达标，避免因安装偏差、设备共振产生额外次生噪声，从源头有效降低噪声源强。
（2）强化设备日常运维管理
建立设备常态化维护保养制度，定期对生产设备、传动部件、轴承、密封件等进行检查、润滑、紧固和检修，及时更换老化、磨损零部件，保证设备长期处于平稳、良好的运行工况，杜绝因设备故障、松动、异常磨损导致的非正常高噪声现象，稳定设备正常运行噪声水平。同时规范操作人员作业行为，杜绝野蛮操作、超负荷运行等人为造成的噪声增大问题。
（3）优化厂区设备平面布局
结合厂区整体布局合理规划设备布置，实行高噪声设备集中布设、远离厂界布置原则，将风机、泵类等高噪声设备尽量布置在厂区中部、远离厂界及环境敏感点的区域，利用厂区建筑、构筑物形成天然隔声缓冲带。对于受工艺条件限制不得不临近厂界布置的高噪声设备，额外增设专项隔声、减振设施，进一步削弱噪声向外传播能力。
（4）落实设备减振、隔声、吸声工程措施
对所有高噪声、振动类设备底部加装专用橡胶减振垫、减振支座，有效降低设备运行振动产生的结构传声与固体传声。生产厂房整体采用密闭式设计，合理控制厂房开窗面积，配套设置隔声门窗；对高噪声车间内墙、顶部加装多孔吸声材料、柔性吸声板材等吸声结构，降低车间内部混响噪声，减少噪声叠加累积。通过“减振+吸声+隔声”多重工程措施，大幅削弱噪声向外辐射扩散。
综上，在采取以上措施后，厂界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准的要求，拟建项目采用的噪声防治措施是可行的。
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6.2.5.1固体废物产生及处置情况
项目固体废物分为一般工业固体废物、危险废物及员工的生活垃圾，一般工业固体废物和危险废物应分类处置，一般工业固体废物和生活垃圾的厂内暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物暂存和转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，生活垃圾由园区环卫部门统一清运。
（1）一般工业固废
建设单位在生产车间西北角隔离区域（占地面积10m2）作为一般固废暂存区，用于存储未沾染有毒有害物质的包装袋等一般固废，根据核算，项目需贮存的一般固废量约4.2t/a。本次评价按照固废容重1.6t/m3计，则项目产生的固废容积约2.63m3/a，满足项目固废产生量。并设置专人管理，如实记录一般工业固体废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量，并严格落实《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，必须确保项目产生的一般固体废物得到妥善处置，措施可行。
（2）危险废物
建设单位新建1座面积为10m2的危险废物暂存间，危废贮存库内不同贮存分区之间采取隔墙隔离措施，根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
项目产生的危废主要为废润滑油、废润滑油桶，项目危废贮存库按照危废类别分为废机油暂存区，废包装暂存区，每个分区之间采取隔墙隔离措施，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。
其中液态类危废废机油，分类贮存于密闭桶中，分别贮存于各贮存区，固态类危废包装，按不同种类分别暂存于暂存间各暂存区，设专人管理，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物贮存间的管理人员必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。
综上，项目危废贮存库设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分区合理，处置措施可行。
6.2.5.2 固体废物贮存污染防治措施 
（1）一般工业固废贮存管理措施
①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理。
②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点存放；
③及时清运，避免产生二次污染；
④固体废物运输过程中应做到密闭运输，防止固废泄漏，减少污染。
本次评价要求严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行建设。
（2）危险废物贮存管理措施 
项目新建一座危险废物暂存间，属于《国家危险固废名录》中列明的危险固废，企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规范要求，应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存；做好固体废物分类收集、贮存、运输和处置等工作。 
①应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行分类收集、分区贮存，必须储存于危险废物仓库内指定的容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须硬化、防渗处理。
②根据危险废物的减量化、资源化和无害化的原则，通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。
③国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到别处处置还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他运输等有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。
6.2.5.2 固体废物处理处置污染防治措施 
（1）建设项目危险废物产生后必须用容器密封储存，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。建立档案制度，在记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 
由于建设单位在试生产期间需对综合废水预处理系统产生的污泥进行鉴定，在鉴定期间，物化污泥将用密封袋暂存于危险废物堆场内。 
（2）建设项目危险废物必须及时运送至有资质单位处理处置，运输过程必须符合国家对危险废物的运输要求。 
（3）危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家对危险废物转运的相关规定。 
（4）对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施； 
（5）加强固废管理，固废堆场中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理； 
（6）严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。 
综上，本项目所有固体废物均得到了妥善处理及处置，避免产生二次污染，固废处置措施可行。 
6.2.6运营期生态环境保护措施及可行性分析 
绿色植被是生态系统的基础，是建立良好人工生态系统的先决条件。因此，项目区生态环境的建设与保护实质上是绿色植被的建设问题，应采取有效、科学、合理的措施，全面保护评价区的生态环境。建设单位要制定并严格落实生态影响防护与恢复的监督管理措施，要按设计要求对厂区及周边进行绿化，在满足绿化率要求的前提下，尽量在生态景观上做到完善，从而改善区域生态环境，抑制土壤侵蚀，使生态环境向良性方向发展。项目建设运营后，废水、废气、固废均能得到有效治理，不会对区域生态环境造成不良影响。
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本项目对土壤的环境影响途径主要为垂直入渗，因此，本项目针对土壤防治主要采取以下措施：
（1）源头控制措施 
从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 
（2）过程控制措施 
项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，其中危废暂存库重点防渗区域，基础底部夯实，上面铺装防渗层，等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求实施防渗。对其他生产车间等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。简单防渗区进行地面硬化处理。
企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。 
企业拟加强安全生产责任制，及时检修废水处理装置运行情况，减少废水事故性排放。此外，一旦发生土壤污染事故，立即启动企业环境风险应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。 
（3）土壤环境跟踪监测 
落实企业污染防治的主体责任，建立土壤隐患定期排查制度，按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》的要求，制定土壤和地下水自行监测方案，对厂区内的土壤进行定期检测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。
综上，本项目通过采取以上措施，可有效防止对土壤环境造成明显影响，土壤污染防治措施可行。
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环境影响经济损益分析即针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。根据理论发展和多年的实际经验，任何工程都不可能对全部环境影响因子作出经济评价，因此环境影响经济损益分析的重点是对工程的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算和经济效益、环境效益、社会效益以及项目环境影响的费用—效益总体分析评价。
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项目建成达产后，项目正常年份利润总额为195万元。该项目投资利润率较高，内部收益率远大于8%的目标收益率，投资回收期较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。
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该项目的建成投产将产生以下几方面的社会效益：
（1）转化资源优势，促进当地工业发展
项目建厂落户昌吉高新区，把资源优势转化为产品经济优势、搞好产业经济结构调整对当地经济的发展具有十分重要的意义。因此本项目具有生产成本低、原料供应充足、能源供应有保障、产品有市场等诸多优势，具有良好的竞争能力和发展前景，对发展地区经济具有重要意义。
通过本项目的实施，引进了资金、技术和管理经验，对促进地方工业发展，提高初级产品加工深度、实现资源优势向经济优势转化具有明显的实际意义。该项目对推进实现其城镇经济发展规划同样具有积极意义。
（2）创造就业机会，带动相关产业发展
本项目的建设完成后能增加就业机会，解决一部分社会人员就业问题，提高当地人民群众的生活水平，同时还能带动当地相关产业的发展，在一定程度上减轻了国家的负担，维护了社会安定。
本工程投产后，每年要使用大量的原材料，一方面加大了相关产品的销售市场，另一方面也增加了交通运输企业的收入。本工程的建设有利于区域整体产业的良性发展，促进区域产业链的形成。项目的建设有利于促进区域性产业链的形成和协调发展。
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本项目拟投资建设的各项污染治理措施能有效地消减污染物排放量，可将其环境 影响降至较低水平，具有较好的环境效益。 
本项目为减水剂生产线迁建项目，本项目租赁厂房，无厂房主体土建施工，施工内容主要为新增生产线和设备基础施工、原有生产线拆除、设备清运及新设备安装调试。本次环境损益分析从环境效益、环境损失、环境损益综合评述三方面开展。
7.3.1 环境效益
现有污染源优化削减效益：项目实施后，原有老旧生产线拆除，淘汰原有工艺设备存在的无组织废气逸散、设备噪声偏高、跑冒滴漏等环境短板。新生产线采用密闭投料、密闭输送等设施，优化废气收集系统，从源头减少废气无组织排放；配套升级减振、隔声设施，降低设备噪声排放水平。相比原有工程，项目运营期污染物排放水平得到改善，区域环境质量得到一定改善。
环境管理提升效益：拆迁工作完成后，厂区生产布局得到优化，环保设施配套更加完善，厂区危废暂存、废气收集等环保硬件条件提升；同步完善厂区环境管理制度、台账记录、自行监测计划，企业环境风险防控能力提升，降低非正常工况下污染物泄漏的环境风险。
社会间接环境效益：项目在厂区现有用地内实施，不新增占地，不破坏原有植被、土壤；项目建设带动地方产业发展，稳定就业，在满足区域产业发展需求的前提下，通过环保措施管控污染物排放，实现产业发展与环境保护协调。
7.3.2 环境损失
环境损失主要体现在施工期短暂环境扰动，以及运营期污染物排放带来的环境资源占用。
施工期短期环境损失：厂房内拆建作业将短时产生少量粉尘、机械噪声，施工车辆产生尾气与道路扬尘；施工人员产生少量生活污水与生活垃圾。该类环境影响仅发生在施工阶段，工期短、属于可逆影响，施工结束后污染随之消失。在严格落实湿法抑尘、噪声管控、固废及时清运等措施后，环境损失可控制在较低水平。
运营期环境资源占用损失：项目运营过程中消耗水、电能等资源，生产过程会产生工艺废气、设备噪声、生产废水、生产固废等污染物。污染物经配套环保设施处理后达标排放，仍会占用区域环境容量；废机油等危险废物产生、贮存、转运过程存在潜在环境风险，若管理不当，存在污染土壤、地下水的潜在可能性。本项目污染物排放量较小，对区域环境容量占用有限。
环保投资与运维成本：项目为控制污染需投入环保设施，同时运营阶段需持续投入资金用于环保设施运维、监测、危废处置、台账管理等，形成持续性经济投入，构成项目环境相关经济成本。
7.3.3 环境损益综述
本项目实施带来的长期环境效益大于施工及运营阶段产生的环境损失。项目淘汰老旧生产线，优化生产工艺与环保设施，降低污染物排放水平；项目在现有厂区内建设，不新增土地扰动。项目运营期产生的各类污染物，在落实环评提出的污染防治措施后，均可实现稳定达标排放，环境风险可控。
项目在获取经济效益的同时，通过工艺升级实现污染减排，环境正效益显著，从环境损益角度分析，本项目建设具备环境可行性
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根据《建设项目环境保护设计规定》，凡属污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施均核定为环保设施。另外还包括既是生产需要又为环境保护服务的设施。
本项目异地迁建项目，投资共计300万元，其中环境保护投资52万元，占总投资的17.33%，项目环境保护投资概算见表7.4-1。
[bookmark: _bookmark119]表7.4-1    环保设施投资一览表
	类别
	防治措施
	投资估算（万元）

	运营期
	废气
	水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭
	15

	
	噪声
	隔声罩、减振垫等降噪减振措施
	2

	
	固废
	危险固废暂存设施，一般固废收集设施
	5

	
	环境风险
	1座容积为180m3事故池
	10

	
	环境管理
	环境影响评价，竣工环保验收
	20

	
	小计
	52

	项目总投资
	300

	环保投资占比
	17.33%
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项目环境管理采取总经理负责制，企业环境保护工作由总经理负责监督落实。各生产装置设置1名兼职环境管理人员负责日常环保管理工作。 
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8.1.2.1 项目审批阶段 
项目环境影响评价文件要按照环境保护部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托相应机构编制环境影响评价文件。 
企业在委托环评文件编制后应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。 
在环境影响报告书的编制和环境保护主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。 
企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。
环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的生态环境行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 
8.1.2.2 建设施工阶段 
项目建设中应根据环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施及生态环境保护措施的具体要求，进行规范管理，保证守法的规范性。建设单位应会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查，以季报的形式将环保工程进度情况上报当地环境保护主管部门。 
建设单位与施工单位负责落实环境保护主管部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻废气、污水、粉尘、噪声、震动等对周围区域的污染和危害。具体的管理要求见施工期污染防治措施分析内容。 
8.1.2.3 竣工环境保护验收阶段 
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。 
项目建设中应配套建设气、水、噪声或者固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展环境保护验收，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整 性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。 
验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 
建设项目竣工环境保护验收的主要依据、验收的程序和内容具体详见《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关要求。应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 
8.1.2.4 运行期的环境保护管理 
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； 
（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并保证处理的规范性、台账运行规范性，处理效果检测落实情况； 
（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； 
（4）项目运行期的环境管理由安环科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 
（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； 
（6）建立健全环境台账和环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和转移联单。
项目具体废气、废水、噪声、固体废物污染防治措施见运营期污染防治措施分析内容。
8.1.3环境管理制度 
企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。
（1）“三同时”制度 
根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 
本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向环保部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的应当重新报批环评。 
（2）排污许可证制度 
建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请变更排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。 
（3）环保台账制度 
厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、所有化学品使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。厂内环境保护相关的所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。 
（4）污染治理设施管理制度 
项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。 
（5）报告制度 
项目取得排污许可证后，执行排污许可证执行报告制度，执行报告按报告周期分为年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告，建设单位应至少提交年度执行报告与季度执行报告。年度执行报告每年上报一次，季度执行报告每季度上报一次。
其中年报编制内容分为13个部分，包括基本生产信息，遵守法律法规情况，污染防治设施运行情况，自行监测情况，台账管理情况，实际排放情况及合规判定分析，环境保护税缴纳情况，信息公开情况，单位内部环境管理体系建设与运行情况，其他排污许可证规定的内容执行情况，其他需要说明的问题，结论，附图附件要求。季报内容至少包括污染物实际排放情况及合规判定分析，污染防治设施运行情况中异常情况的说明及所采取的措施。 
（6）环保奖惩制度 
企业应加强宣传教育，增强员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。 
（7）信息公开制度 
建设单位在环评编制、审批、竣工环保验收、正常运行、取得排污许可证等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。 
（8）加强污染物监控体系建设 
企业应遵守排污许可证规定和有关标准规范，严格执行污染源自行监测和信息公开制度。企业对自行监测数据的真实性和准确性负责，并向社会主动公开自行监测数据；建立健全内部质量控制为主、外部质量监督为辅的质量管理制度。企业内部加强对污染物的监控、监测，并接受生态环境部门监督检查。
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环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。
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根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），污染源自行监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）等规范进行。建设单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 
本项目工程污染源自行监测计划见表8.2.2-1。
表8.2.2-1     项目工程污染源监测计划表
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	废气
	废气排放口DA001
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准

	
	
	非甲烷总烃
	1次/半年
	

	
	
	硫酸雾
	1次/半年
	

	
	
	氟化物
	1次/半年
	

	
	厂界
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准

	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	硫酸雾
	
	

	
	
	氟化物
	
	

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中的特别排放限值

	噪声
	项目边界
	昼夜等效A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准
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本项目跟踪监测计划见表8.2.3-1。
表8.2.3-1     跟踪监测计划表
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	地下水
	项目共布设地下水监测 
井3眼（1#：上游灌溉水井；2#：下游南侧灌溉水井；3#：下游北侧灌溉水井。
	pH、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷等
	1次/年
	《地下水质量标准》Ⅲ类标准（GB14848-2017）

	土壤
	一类单元周边深层样点
	pH+45项
	1次/3年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 中第二类用筛选值

	
	一类单元周边表层样点
	
	1次/年
	

	
	二类单元周边表层样点
	
	1次/年
	

	注：一类单元周边（包括硫酸储罐、危废贮存库）二类单元（生产车间）


8.2.4事故应急监测 
项目事故预案中需包括应急监测程序，项目运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直到事故影响根本消除。事故应急监测方案应与当地环境监测站共同制定和实施，环境监测人员（本企业）在工作时间10min内、非工作时间20min内要到达事故现场，需实验室分析测试的项目，在采样后24h内必须报出，应急监测专题报告在48h内要报出。根据事故发生源、污染物泄漏种类的分析成果、监测事故的特征因子、监测范围应对事故附近的辐射圈周界进行采样监测。在事故单元出口、事故水池、废水排放口监测事故废水，监测因子主要包括：流量、pH值、COD、氨氮、悬浮物、色度、BOD5、总磷、总氮。监测频率初始加密监测，视污染物浓度递减。 
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根据“关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知（环办环评〔2017〕84号）”：结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。本项目全厂投运后的污染物排放清单详见表8.3.1-1。


表8.3.1-1    项目污染物排放清单 
	类型
	排放口
	污染物
	治理措施
	排放情况
	排放标准限值
	排放标准名称

	
	
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	

	有组织废气
	废气排放口DA001
	颗粒物
	水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭
	0.036
	0.2
	4
	3.5
	120
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准

	
	
	非甲烷总烃
	
	0.07
	0.13
	2.6
	10
	120
	

	
	
	硫酸雾
	
	0.01
	0.022
	0.44
	1.5
	45
	

	
	
	氟化物
	
	0.00007
	0.0001
	0.003
	0.1
	9
	

	无组织废气
	生产车间
	颗粒物
	强化通风、加强绿化
	0.21
	0.05
	--
	--
	1
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值

	
	
	硫酸雾
	
	0.043kg/a
	0.00001
	--
	--
	4
	

	废水
	废水
	COD
	/
	0.15
	--
	350
	-
	500
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）

	
	
	BOD
	
	0.11
	--
	250
	-
	300
	

	
	
	氨氮
	
	0.09
	--
	200
	-
	45
	

	
	
	SS
	
	0.02
	--
	40
	-
	400
	

	固废
	一般工业固废
	废包装
	集中收集后由定期外售
	2.8
	--
	--
	--
	--
	贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	
	废离子交换树脂
	厂家回收处理
	0.5
	--
	--
	--
	--
	

	
	危险废物
	废包装
	危废暂存库暂存，定期交由具有危险废物处置资质单位处置
	0.6
	--
	--
	--
	--
	贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废机油、废油桶
	
	0.5
	--
	--
	--
	--
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	环卫部门定期清运
	5.4
	--
	--
	--
	--
	--
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根据《企业环境信息依法披露管理办法》相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作，并按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息，企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：
（1）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； 
（2）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； 
（3）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； 
（4）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； 
（5）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； 
（6）生态环境违法信息；
（7）本年度临时环境信息依法披露情况；
（8）法律法规规定的其他环境信息。
若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。
[bookmark: _Toc29560][bookmark: _Toc30849][bookmark: _Toc18315][bookmark: _Toc1766][bookmark: _Toc5883][bookmark: _Toc20730]8.3.3污染物排放口设置及规范化管理
本项目应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单（及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。
列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按（环监〔1996〕470号）文件要求进行规范化管理。
污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。
重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。环境保护图形标志具体设置图形见表8.3.3-1。
[bookmark: _Ref975]表8.3.3-1      环境保护图形标志设置图形表
	序号
	提示图形标志
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	废水排放口
	表示废水向水体排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: ]
	[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
	/
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存场


[bookmark: _Toc4203][bookmark: _Toc13283][bookmark: _Toc19481][bookmark: _Toc30774][bookmark: _Toc15287][bookmark: _Toc25372][bookmark: _Toc31081][bookmark: _Toc13779][bookmark: _Toc9310][bookmark: _Toc21385][bookmark: _Toc10206][bookmark: _Toc10421][bookmark: _Toc28111][bookmark: _Toc11957][bookmark: _Toc21521][bookmark: _Toc685][bookmark: _Toc8334][bookmark: _Toc356][bookmark: _Toc9409][bookmark: _Toc10291][bookmark: _Toc5195][bookmark: _Toc5123][bookmark: _Toc22575158][bookmark: _Toc379][bookmark: _Toc21854][bookmark: _Toc18005][bookmark: _Toc15950][bookmark: _Toc489250741][bookmark: _Toc1400]8.4竣工验收管理
[bookmark: _Toc28495][bookmark: _Toc297][bookmark: _Toc5050]根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制，建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。
环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。
建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。
本项目环境保护设施“三同时”验收一览表见表8.4.1-1。
表8.4.1-1       竣工验收一览表
	处理对象
	验收内容
	污染防治措施
	验收标准

	废气处理
	生产废气
	水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭处理后经1根内径为0.4m高度为15m的排气筒排放
	颗粒物、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准

	
	无组织废气
	加强车间通风
	颗粒物、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值

	噪声
	厂界噪声
	基础减震、厂房隔音
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	固体废物
	危险废物
	1座10m2危险废物暂存库暂存，定期交由资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	一般固废
	集中收集后定期出售于综合利用
	合理处置

	环境风险
	生产车间、危废暂存库
	重点防渗


[bookmark: _Toc8964][bookmark: _Toc11781][bookmark: _Toc4166][bookmark: _Toc6262][bookmark: _Toc8386][bookmark: _Toc30165][bookmark: _Toc13148][bookmark: _Toc17108][bookmark: _Toc25190][bookmark: _Toc17641][bookmark: _Toc26563][bookmark: _Toc16683][bookmark: _Toc22734][bookmark: _Toc17497][bookmark: _Toc10634][bookmark: _Toc22871][bookmark: _Toc5430][bookmark: _Toc21402][bookmark: _Toc27673][bookmark: _Toc789][bookmark: _Toc11126][bookmark: _Toc6901][bookmark: _Toc3810][bookmark: _Toc17078][bookmark: _Toc22975]8.5 排污许可衔接
2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”
排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。建设单位在报批本项目环境影响报告书时，应当登录建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。
因此，本项目在报批环评报告书后，应按照相关要求尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提。




[bookmark: _Toc9824][bookmark: _Toc20245][bookmark: _Toc15275][bookmark: _Toc23082][bookmark: _Toc3394][bookmark: _Toc4837][bookmark: _Toc13655][bookmark: _Toc4616][bookmark: _Toc24301][bookmark: _Toc22662][bookmark: _Toc13175][bookmark: _Toc31606][bookmark: _Toc2100][bookmark: _Toc24135][bookmark: _Toc3982][bookmark: _Toc15379]9 结论与建议
[bookmark: _bookmark131][bookmark: _Toc277][bookmark: _Toc7419][bookmark: _Toc20753][bookmark: _Toc19088][bookmark: _Toc18263][bookmark: _Toc25521][bookmark: _Toc31110][bookmark: _Toc21156][bookmark: _Toc21397][bookmark: _Toc29062][bookmark: _Toc10207][bookmark: _Toc2638][bookmark: _Toc4793][bookmark: _Toc180][bookmark: _Toc16079]9.1结论
9.1.1项目概况
恒泰晋昇生产速凝剂及硫酸铝外加剂建设项目位于昌吉国家高新技术产业开发区建材区，租赁新疆恒泰新型建材有限公司现有厂房进行建设，总占地面积3590.87平方米，建设性质为新建，项目总投资300万元，其中环保投资37万元，占总投资的12.33%。项目主要建设内容为：新建1条速凝剂生产线，新建1条硫酸铝生产线，新建1条减水剂生产线，搬迁原有的3条减水剂生产线至新厂房，新购置设备，项目建成后可形成年产2万吨减水剂、2万吨硫酸铝、2万吨速凝剂。
9.1.2环境质量现状
9.1.2.1环境空气质量现状
现状环境调查与监测结果表明，评价区环境空气PM10、PM2.5年均质量浓度不能够满足标准要求，项目区属于不达标区，根据补充现状监测结果，根据监测结果，环境空气现状补充监测因子TSP、氟化物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）标准限值；硫酸雾符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的参考浓度限值标准。
9.1.2.2地下水环境质量现状
建设项目评价区域范围内地下水各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
9.1.2.3声环境质量现状
项目所在区域现状声环境质量各监测点监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，项目区域声环境质量良好。
9.1.2.4土壤环境质量现状
[bookmark: _Toc10226][bookmark: _Toc29179]项目区内外土壤监测点指标符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。
9.1.3主要环境影响分析结论
9.1.3.1大气环境影响分析结论
项目废气采用水喷淋+碱喷淋+除雾器+二级活性炭处理后经过1根内径为0.4m高度为15m的排气筒排放，废气经上述措施处理后可以满足达标排放的要求，对周边大气环境影响较小。
9.1.3.2水环境影响分析结论
本项目在正常工况下不会对地下水环境造成影响；在通过运用解析法对非正常工况下防渗层破裂情景下模拟及预测对区域地下水环境的影响，结果显示：若不采取防渗措施，一旦发生泄漏，将会对项目附近区域地下水造成一定影响，针对可能出现的事故情景，报告制定了相应的监测方案和应急措施。在相关保护措施实施后，该项目对地下水环境的影响是可以接受的。
9.1.3.3声环境影响分析结论
项目噪声主要为各机械设备运行噪声，为减轻噪声对周围环境产生的不利影响，在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，从源头上控制噪声源强。通过合理布局采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界，在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定宽度的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。项目优先选用低噪声设备，噪声设备置于密封室内，采取减振措施、安装隔声门窗等。所用风机均置于室内，通过对风机加装隔声罩、消声器，再加上厂房隔声。同时加强设备的日常维护保养，使其处于良好的工况，避免设备因不正常运转产生的高噪声现象。在采取以上措施后，厂界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准的要求，噪声防治措施是可行的。
9.1.3.4固体废物环境影响分析结论
[bookmark: _bookmark133][bookmark: _bookmark132][bookmark: _Toc23659][bookmark: _Toc16779]项目产生的固体废物主要包括工业固废（包括危险废物、一般固体废物）、生活垃圾。
各类危险废物收集后分区暂存于危废贮存库内，同时建立危险废物转移计划及管理台账，定期外委有资质单位妥善处理；一般固体废物可集中外售处置；企业做好固体废物收集、贮存、运输和处置等工作对环境影响不大。
9.1.3.5环境风险防治结论
为杜绝生产装置发生环境风险事故时污水、消防水等携带物料进入排水系统排至厂外，本项目应建立环境风险事故三级防范措施。一级防控措施将污染物控制在生产区；二级防控将污染物控制在排水系统事故缓冲池；三级防控将污染物控制在厂内。本工程工艺装置发生风险事故，通过污水管线排入事故应急池，事故应急池的容积应做防渗防腐处理。在建设单位落实好本报告书提出的风险防范措施的要求后，本项目的环境风险可控。
[bookmark: _Toc17883][bookmark: _Toc5322][bookmark: _Toc8850]9.1.4环境管理与监测计划
建设单位设置专职环保机构并建立相应的环境管理体系，落实排污口规范化工作，按照规定申请排污许可证。建设项目竣工后，建设单位应进行自主验收。竣工环保验收通过后，方可正式投产运行。
根据本项目特点，工程运营期应按照本次评价提出的建议环境监测计划、国家发布的最新监测要求以及环境保护主管部门的要求落实环境监测计划。
[bookmark: _Toc10632][bookmark: _Toc31374][bookmark: _Toc23405]9.1.5公众参与 
根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的要求，建设单位对本项目于2026年4月9日在全国建设项目环境信息公示平台网站上进行了第一次网络公示，2026年5月6日在全国建设项目环境信息公示平台网站上开展环境影响评价信息公告进行了第二次网络公示，于2026年5月11日及2026年5月13日，在所在地的主流报纸环球时报对项目的环境影响评价信息进行了两次公告，2026年5月25日在全国建设项目环境信息公示平台网站上开展环境影响评价拟报批信息公示，三次网上公示、两次报纸公示，公示期间无反对意见。公众参与方式、程序和调查对象均符合《环境影响评价公众参与办法》的有关规定。
9.1.6结论
本项目的建设符合国家产业政策；选址符合相关法律法规、技术规范要求；本项目环评期间，进行了网络公示、报纸公示，公示期间并未收到任何意见。建设项目生产符合清洁生产要求，采用的环境保护措施、环境风险防范及应急处置措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，环境风险在可接受范围内，本报告认为，在落实本报告提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施后，从环境影响角度，本项目建设是可行的。
[bookmark: _Toc24596][bookmark: _Toc30185][bookmark: _Toc21784][bookmark: _Toc11721][bookmark: _Toc19041][bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc29408][bookmark: _Toc12394][bookmark: _Toc27781][bookmark: _Toc11357][bookmark: _Toc13257][bookmark: _Toc23545][bookmark: _Toc7138][bookmark: _Toc24441][bookmark: _Toc1573][bookmark: _Toc2515][bookmark: _Toc18544][bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc14260][bookmark: _Toc32329][bookmark: _Toc28127][bookmark: _Toc21484][bookmark: _Toc9187]9.2建议
（1）在企业生产过程中加强环境管理，加强职工职业素质培训，严格执行生产操作规程，防范环境风险事故的发生。
（2）建议企业持续加强全员环境意识教育，完善环保岗位相关管理制度，细化环保岗位管理职责。
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